
|  |
| --- |
| **1과목 : 가스유체역학** |


**1. 직경이 10cm인 90° 엘보에 계기압력 2kgf/cm2 의 물이 3m/s로 흘러 들어온다. 엘보를 고정시키는데 필요한 x 방향의 힘은 약 몇 kgf 인가?**



   ① 157 **❷**164

   ③ 171 ④ 179

**2. 유체의 흐름에 대한 설명으로 다음 중 옳은 것을 모두 나타내면?**



   ① ㉮ ② ㉮, ㉰


**❸**㉮, ㉯ ④ ㉮, ㉯, ㉰

**3. 수면의 높이차가 20m 인 매우 큰 두 저수지 사이에 분당 60m3으로 펌프라 물을 아래에서 위로 이송하고 있다. 이 때 전체 손실수두는 5m 이다. 펌프의 효율이 0.9일 때 펌프에 공급해 주어야 하는 동력은 얼마인가?**

   ① 163.3 kW ② 220.5 kW

   ③ 245.0 kW **❹**272.2 kW

**4. 다음과 같은 베르누이 방정식이 적용되는 조건을 모두 나열한 것은?**



**❶**㉮, ㉯, ㉱ ② ㉯, ㉱


   ③ ㉮, ㉰ ④ ㉯, ㉰, ㉱

**5. 실린더 내에 압축된 액체가 압력 100MPa에서 0.5m3의 부피를 가지며, 압력 101MPa에서는 0.495m3 의 부피를 갖는다. 이 액체의 체적 탄성계수는 약 몇 MPa 인가?**

   ① 1 ② 10

**❸**100 ④ 1000

**6. 두 평판 사이에 유체가 있을 때 이동 평판을 일정한 속도 u로 운동시키는데 필요한 힘 F에 대한 설명으로 틀린 것은?**



   ① 평판의 면적이 클수록 크다.

   ② 이동속도 u가 클수록 크다.

**❸**두 평판의 간격 △y가 클수록 크다.

   ④ 평판 사이에 점도가 큰 유체가 존재할수록 크다.

**7. 동점도(Kinematic Viscosity) ν가 4 stokes인 유체가 안지름 10cm인 관 속을 80cm/s 의 평균속도로 흐를 때 이 유체의 흐름에 해당하는 것은?**

   ① 플러그 흐름 **❷**층류

   ③ 전이영역의 흐름 ④ 난류

**8. 압축성 이상기체의 흐름에 대한 설명으로 옳은 것은?**

**❶**무마찰, 등온흐름이면 압력과 부피의 곱은 일정하다.

   ② 무마찰, 단열흐름이면 압력과 온도의 곱은 일정하다.

   ③ 무마찰, 단열흐름이면 엔트로피는 증가한다.

   ④ 무마찰, 등온흐름이면 정체온도는 일정하다.

**9. 다음 중 1 cP(centipoise)를 옳게 나타낸 것은?**

   ① 10kg·m2/s    ② 10-2dyne·cm2/s

   ③ 1N/cm·s    **❹**10-2dyne·s/cm2

**10. 등엔트로피 과정하에서 완전기체 중의 음속을 옳게 나타낸 것은? (단, E는 체적탄성계수, R은 기체상수, T는 기체의 절대온도, P는 압력, k는 비열비이다.)**

    ① EMB00006c50689c      **❷**EMB00006c50689e


    ③ RT     ④ PT

**11. 공기가 79vol% N2 와 21vol% O2로 이루어진 이상기체 혼합물이라 할 때 25℃, 750mmHg에서 밀도는 약 몇 kg/m3 인가?**

**❶**1.16 ② 1.42

    ③ 1.56 ④ 2.26

**12. 그림은 수축노즐을 갖는 고압용기에서 기체가 분출될 때 질량유량(**EMB00006c5068a0 **)과 배압(Pb)과 용기내부 압력(Pr)의 비의 관계를 도시한 것이다. 다음 중 질식된(choking)상태만 모은 것은?**



    ① A, E ② B, D

    ③ D, E **❹**A, B

**13. 지름 20cm 인 원형관이 한 변의 길이가 20cm인 정사각형 단면을 가지는 덕트와 연결되어 있다. 원형관에서 물의 평균속도가 2m/s 일 때, 덕트에서 물의 평균속도는 얼마인가?**

    ① 0.78m/s ② 1m/s

**❸**1.57m/s ④ 2m/s

**14. 지름 1cm의 원통관에 5℃ 의 물이 흐르고 있다. 평균속도가 1.2m/s 일 때 이 흐름에 해당하는 것은? (단, 5℃ 물의 동점성계수 ν는 1.788×10-6 m2/s 이다.)**

    ① 천이구간 ② 층류

    ③ 포텐셜유동 **❹**난류

**15. 원형관에서 완전난류 유동일 때 손실수두는?**

**❶**속도수두에 비례한다.

    ② 속도수두에 반비례한다.

    ③ 속도수두에 관계없으며, 관의 지름에 비례한다.

    ④ 속도에 비례하고, 관의 길이에 반비례한다.

**16. 펌프의 흡입부 압력이 유체의 증기압보다 낮을 때 유체내부에서 기포가 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?**

**❶**캐비테이션 ② 이온화 현상

    ③ 서어징 현상 ④ 에어바인딩

**17. 구형입자가 유체 속으로 자유 낙하할 때의 현상으로 틀린 것은? (단, μ는 점성계수, d는 구의 지름, U는 속도이다.)**

    ① 속도가 매우 느릴 때 항력(drag force)은 3πμdU 이다.

    ② 입자에 작용하는 힘을 중력, 부력으로 구분할 수 있다.

**❸**항력계수(CD)는 레이놀즈수가 증가할수록 커진다.


    ④ 종말속도는 가속도가 감소되어 일정한 속도에 도달한 것이다.

**18. 관 내를 흐르고 있는 액체의 유속이 급격히 감소할 때, 일어날 수 있는 현상은?**

**❶**수격현상 ② 서어징 현상

    ③ 캐비테이션 ④ 수직충격파

**19. 다음은 축소-확대 노즐을 통해 흐르는 등엔트로피 흐름에서 노즐거리에 대한 압력 분포 곡선이다. 노즐 출구에서의 압력을 낮출 때 노즐목에서 처음으로 음속흐름(sonic flow)이 일어나기 시작하는 선을 나타낸 것은?**



    ① A ② B

**❸**C ④ D

**20. 다음 중 뉴턴의 점성법칙과 관련성이 가장 먼 것은?**

    ① 전단응력 ② 점성계수

**❸**비중 ④ 속도구배

|  |
| --- |
| **2과목 : 연소공학** |

**21. 공기흐름이 난류일 때 가스연료의 연소현상에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 화염이 뚜렷하게 나타난다.

**❷**연소가 양호하여 화염이 짧아진다.

    ③ 불완전연소에 의해 열효율이 감소한다.

    ④ 화염이 길어지면서 완전연소가 일어난다.

**22. 연소 시 실제로 사용된 공기량을 이론적으로 필요한 공기량으로 나눈 것을 무엇이라 하는가?**

**❶**공기비 ② 당량비

    ③ 혼합비 ④ 연료비

**23. 연소온도를 높이는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 연료 또는 공기를 예열한다.

    ② 발열량이 높은 연료를 사용한다.

    ③ 연소용 공기의 산소농도를 높인다.

**❹**복사전열을 줄이기 위해 연소속도를 늦춘다.

**24. 메탄 80v%, 에탄 15v%, 프로판 4v%, 부탄 1v%인 혼합가스의 공기 중 폭발하한계 값은 약 몇 % 인가? (단, 각 성분의 하한계 값은 메탄 5%, 에탄 3%, 프로판 2.1%, 부판 1.8%이다.)**

    ① 2.3 **❷**4.3

    ③ 6.3 ④ 8.3

**25. 다음 중 가역단열 과정에 해당하는 것은?**

    ① 정온과정 ② 정적과정

    ③ 등엔탈피과정 **❹**등엔트로피과정

**26. 가로 4m, 세로 4.5m, 높이 2.5m 인 공간에 아세틸렌이 누출되고 있을 때 표준상태에서 약 몇 kg이 누출되면 폭발이 가능한가?**

**❶**1.3 ② 1.0

    ③ 0.7 ④ 0.4

**27. Diesel cycle의 효율이 좋아지기 위한 조건은? (단, 압축비를 ε, 단절비(cut-off ratio)를 σ라 한다.)**

    ① ε와 σ가 클수록

**❷**ε가 크고 σ가 작을수록

    ③ ε가 크고 σ가 일정할수록

    ④ ε가 일정하고, σ가 클수록

**28. 가장 미세한 입자까지 집진할 수 있는 집진장치는?**

    ① 사이클론 ② 중력 집진기

**❸**여과 집진기 ④ 스크러버

**29. 메탄가스 1m3를 완전 연소시키는데 필요한 공기량은 약 몇 Sm3 인가? (단, 공기 중 산소는 21% 이다.)**

    ① 6.3 ② 7.5

**❸**9.5 ④ 12.5

**30. 흑체의 온도가 20℃에서 100℃로 되었다면, 방사하는 복사에너지는 몇 배가 되는가?**

    ① 1.6 ② 2.0

    ③ 2.3 **❹**2.6

**31. 지구온난화를 유발하는 6대 온실가스가 아닌 것은?**

    ① 이산화탄소 ② 메탄

**❸**염화불화탄소 ④ 이산화질소

**32. 산소(O2)의 기본특성에 대한 설명 중 틀린 것은?**

    ① 오일과 혼합하면 산화력의 증가로 강력히 연소한다.

**❷**자신은 스스로 연소하는 가연성이다.

    ③ 순산소 중에서는 철, 알루미늄 등도 연소되며 금속산화물을 만든다.

    ④ 가연성 물질과 반응하여 폭발할 수 있다.

**33. 과잉공기량이 지나치게 많을 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?**

    ① 연소실 온도 저하

    ② 연료 소비량 증가

**❸**배기가스 온도의 상승

    ④ 배기가스에 의한 열손실 증가

**34. Propane가스의 연소에 의한 발열량이 11780 kcal/kg이고 연소할 때 발생된 수증기의 잠열이 1900kcal/kg 이라면 Propane가스의 연소효율은 약 몇 % 인가? (단, 진발열량은 11500kcal/kg 이다.)**

    ① 66 ② 76

**❸**86 ④ 96

**35. 혼합기체의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 압력비와 몰비는 같다.

**❷**몰비는 질량비와 같다.

    ③ 분압은 전압에 부피분율을 곱한 값이다.

    ④ 분압은 전압에 어느 성분의 몰분율을 곱한 값이다.

**36. “혼합 가스의 압력은 각 기체가 단독으로 확산할 때의 분압의 합과 같다.”라는 것은 누구의 법칙인가?**

    ① Boyle-Charles 의 법칙 **❷**Dalton 의 법칙

    ③ Graham 의 법칙 ④ Avogadro 의 법칙

**37. 이상기체에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 보일·샤를의 법칙을 만족한다.

    ② 아보가드로의 법칙에 따른다.

    ③ 비열비(k=CP/CV)는 온도에 관계없이 일정하다.

**❹**내부에너지는 체적과 관계있고 온도와는 무관하다.

**38. 다음 중 착화온도가 가장 낮은 물질은?**

**❶**목탄 ② 무연탄

    ③ 수소 ④ 메탄

**39. 분진 폭발의 발생 조건으로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 분진이 가연성이어야 한다.

**❷**분진 농도가 폭발범위 내에서는 폭발하지 않는다.

    ③ 분진이 화염을 전파할 수 있는 크기 분포를 가져야 한다.

    ④ 착화원, 가연물, 산소가 있어야 발생한다.

**40. 연소범위에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① N2를 가연성가스에 혼합하면 연소범위는 넓어진다.

    ② CO2를 가연성가스에 혼합하면 연소범위가 넓어진다.

    ③ 가연성가스는 온도가 일정하고 압력이 내려가면 연소범위가 넓어진다.

**❹**가연성가스는 온도가 일정하고 압력이 올라가면 연소범위가 넓어진다.

|  |
| --- |
| **3과목 : 가스설비** |

**41. 분젠식 버너의 구성이 아닌 것은?**

**❶**블러스트 ② 노즐

    ③ 댐퍼 ④ 혼합관

**42. 공동 주택에 압력조정기를 설치할 경우 설치기준으로 맞는 것은?**

    ① 공동주택 등에 공급되는 가스압력이 중압 이상으로서 전세대수가 200세대 미만인 경우 설치할 수 있다.

**❷**공동주택 등에 공급되는 가스압력이 저압으로서 전세대수가 250세대 미만인 경우 설치할 수 있다.

    ③ 공동주택 등에 공급되는 가스압력이 중압이상으로서 전세대수가 300세대 미만인 경우설치할 수 있다.

    ④ 공동주택 등에 공급되는 가스압력이 저압으로서 전세대수가 350세대 미만인 경우 설치할 수 있다.

**43. AFV식 정압기의 작동상황에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 가스사용량이 증가하면 파일롯밸브의 열림이 감소한다.

**❷**가스사용량이 증가하면 구동압력은 저하한다.

    ③ 가스 사용량이 감소하면 2차 압력이 감소한다.

    ④ 가스 사용량이 감소하면 고무슬리브의 개도는 증대된다.

**44. 압력 2MPa 이하의 고압가스 배관설비로서 곡관을 사용하기가 곤란한 경우 가장 적정한 신축이음매는?**

**❶**벨로우즈형 신축이음매 ② 루프형 신축이음매

    ③ 슬리브형 신축이음매   ④ 스위블형 신축이음매

**45. 탄소강이 약 200~300℃에서 인장강도는 커지나 연신율이 갑자기 감소되어 취약하게 되는 성질을 무엇이라 하는가?**

    ① 적열취성 **❷**청열취성

    ③ 상온취성 ④ 수소취성

**46. 도시가스의 제조 공정 중 부분연소법의 원리를 바르게 설명한 것은?**

**❶**메탄에서 원유까지의 탄화수소를 원료로 하여 산소 또는 공기 및 수증기를 이용하여 메탄, 수소, 일산화탄소, 이산화탄소로 변환시키는 방법이다.

    ② 메탄을 원료로 사용하는 방법으로 산소 또는 공기 및 수증기를 이용하여 수소, 일산화탄소만을 제조하는 방법이다.

    ③ 에탄만을 원료로 하여 산소 또는 공기 및 수증기를 이용하여 메탄만을 생성시키는 방법이다.

    ④ 코크스만을 사용하여 산소 또는 공기 및 수증기를 이용하여 수소와 일산화탄소만을 제조하는 방법이다.

**47. 발열량 5000kcal/m3, 비중 0.61, 공급표준압력 100mmH2O인 가스에서 발열량 11000kcal/m3, 비중 0.66, 공급표준압력이 200mmH2O인 천연가스로 변경할 경우 노즐변경율은 얼마인가?**

    ① 0.49 **❷**0.58

    ③ 0.71 ④ 0.82

**48. 용기밸브의 구성이 아닌 것은?**

    ① 스템 ② O링

    ③ 스핀들 **❹**행거

**49. 액화천연가스(메탄기준)를 도시가스 원료로 사용할 때 액화천연가스의 특징을 바르게 설명한 것은?**

**❶**C/H 질량비가 3 이고 기화설비가 필요하다.

    ② C/H 질량비가 4 이고 기화설비가 필요 없다.

    ③ C/H 질량비가 3 이고 가스제조 및 정제설비가 필요하다.

    ④ C/H 질량비가 4 이고 개질설비가 필요하다.

**50. LPG 수송관의 이음부분에 사용할 수 있는 패킹재료로 가장 적합한 것은?**

    ① 목재 ② 천연고무

    ③ 납 **❹**실리콘 고무

**51. 아세틸렌의 압축 시 분해폭발의 위험을 줄이기 위한 반응장치는?**

    ① 겔로그 반응장치 ② LG 반응장치

    ③ 파우서 반응장치 **❹**레페 반응장치

**52. 다음 중 화염에서 백-파이어(Back-fire)가 가장 발생하기 쉬운 원인은?**

**❶**버너의 과열 ② 가스의 과량공급

    ③ 가스압력의 상승 ④ 1차 공기량의 감소

**53. 공기액화 분리장치의 폭발 방지대책으로 옳지 않은 것은?**

    ① 장치 내에 여과기를 설치한다.

**❷**유분리기는 설치해서는 안 된다.

    ③ 흡입구 부근에서 아세틸렌 용접은 하지 않는다.

    ④ 압축기의 윤활유는 양질유를 사용한다.

**54. LP가스 판매사업의 용기보관실의 면적은?**

    ① 9m2 이상 ② 10m2 이상

    ③ 12m2 이상 **❹**19m2 이상

**55. 전기방식법 중 효과범위가 넓고, 전압, 전류의 조정이 쉬우며, 장거리 배관에는 설치갯수가 적어지는 장점이 있고, 초기 투자가 많은 단점이 있는 방법은?**

    ① 희생양극법 **❷**외부전원법

    ③ 선택배류법 ④ 강제배류법

**56. 양정 20m, 송수량 3m3/min 일 때 축동력 15PS를 필요로 하는 원심펌프의 효율은 약 몇 % 인가?**

    ① 59% ② 75%

**❸**89% ④ 92%

**57. 토출량이 5m3/min 이고, 펌프송출구의 안지름이 30cm일 때 유속은 약 몇 m/s 인가?**

    ① 0.8 **❷**1.2

    ③ 1.6 ④ 2.0

**58. 연소방식 중 급배기 방식에 의한 분류로서 연소에 필요한 공기를 실내에서 취하고, 연소 후 배기가스는 배기통으로 옥외로 방출하는 형식은?**

    ① 노출식 ② 개방식

**❸**반밀폐식 ④ 밀폐식

**59. 탄소강에 소량씩 함유하고 있는 원소의 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 인(P)은 상온에서 충격치를 떨어뜨려 상온메짐의 원인이 된다.

    ② 규소(Si)는 경도는 증가시키나 단접성은 감소시킨다.

**❸**구리(Cu)는 인장강도와 탄성계수를 높이나 내식성은 감소시킨다.

    ④ 황(S)은 Mn과 결합하여 MnS를 만들고 남은 것이 있으면 FeS를 만들어 고온메짐의 원인이 된다.

**60. 액화천연가스 중 가장 많이 함유되어 있는 것은?**

**❶**메탄 ② 에탄

    ③ 프로판 ④ 일산화탄소

|  |
| --- |
| **4과목 : 가스안전관리** |

**61. 고압가스 충전용기 운반 시 동일차량에 적재하여 운반할 수 있는 것은?**

    ① 염소와 아세틸렌 ② 염소와 암모니아

**❸**염소와 질소 ④ 염소와 수소

**62. 고온, 고압하의 수소에서는 수소원자가 발생되어 금속조직으로 침투하여 carbon이 결합, CH4 등의 gas를 생성하여 용기가 파열하는 원인이 될 수 있는 현상은?**

**❶**금속조직에서 탄소의 추출

    ② 금속조직에서 아연의 추출

    ③ 금속조직에서 구리의 추출

    ④ 금속조직에서 스테인리스강의 추출

**63. 고압가스 저장탱크 실내설치의 기준으로 틀린 것은?**

    ① 가연성가스 저장탱크실에는 가스누출검지경보장치를 설치한다.

**❷**저장탱크실은 각각 구분하여 설치하고 자연환기시설을 갖춘다.

    ③ 저장탱크에 설치한 안전밸브는 지상 5m 이상의 높이에 방출구가 있는 가스방출관을 설치한다.

    ④ 저장탱크의 정상부와 저장탱크실 천장과의 거리는 60cm 이상으로 한다.

**64. 고압가스 냉동제조설비의 냉매설비에 설치하는 자동제어장치 설치기준으로 틀린 것은?**

    ① 압축기의 고압측 압력이 상용압력을 초과하는 때에 압축기의 운전을 정지하는 고압차단장치를 설치한다.

    ② 개방형 압축기에서 저압측 압력이 상용압력보다 이상 저하할 때 압축기의 운전을 정지하는 저압차단장치를 설치한다.

**❸**압축기를 구동하는 동력장치에 과열방지장치를 설치한다.

    ④ 쉘형 액체 냉각기에 동결방지장치를 설치한다.

**65. 독성고압가스의 배관 중 2중관의 외층관 내경은 내층관 외경의 몇 배 이상을 표준으로 하여야 하는가?**

**❶**1.2배 ② 1.25배

    ③ 1.5배 ④ 2.0배

**66. 정전기 발생에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 물질의 표면상태가 원활하면 발생이 적어진다.

    ② 물질표면이 기름 등에 의해 오염되었을 때는 산화, 부식에 의해 정전기가 발생할 수 있다.

    ③ 정전기의 발생은 처음 접촉, 분리가 일어났을 때 최대가 된다.

**❹**분리속도가 빠를수록 정전기의 발생량은 적어진다.

**67. 염소가스의 제독제가 아닌 것은?**

    ① 가성소다수용액 **❷**물

    ③ 탄산소다수용액 ④ 소석회

**68. 도시가스시설의 완성검사 대상에 해당하지 않는 것은?**

    ① 가스사용량의 증가로 특정가스사용시설로 전환되는 가스사용시설 변경공사

    ② 특정가스사용시설로서 호칭지름 50mm의 강관을 25m 교체하는 변경공사

    ③ 특정가스사용시설의 압력조정기를 증설하는 변경공사

**❹**특정가스사용시설에서 배관변경을 수반하지 않고 월사용예정량 550m3 이설하는 변경공사

**69. 시안화수소(HCN)를 용기에 충전할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 순도는 98% 이상으로 한다.

    ② 아황산가스 또는 황산 등의 안정제를 첨가한다.

**❸**충전한 용기는 충전 후 12시간 이상 정치한다.

    ④ 일정시간 정치한후 1일 1회 이상 질산구리벤젠 등의 시험지로 누출을 검사한다.

**70. 용기에 의한 액화석유가스 사용시설에서 기화장치의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 기화장치의 출구측 압력은 1MPa 미만이 되도록 하는 기능을 갖거나, 1MPa 미만에서 사용한다.

    ② 용기는 그 외면으로부터 기화장치까지 3m 이상의 우회거리를 유지한다.

    ③ 기화장치의 출구 배관에는 고무호스를 직접 연결하지 아니한다.

**❹**기화장치의 설치장소에는 배수구나 집수구로 통하는 도랑을 설치한다.

**71. 안전관리규정의 작성기준에서 다음 보기 중 종합적 안전관리 규정에 포함되어야 할 항목을 모두 나열한 것은?**

EMB00006c5068a6

    ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣

    ③ ㉠, ㉢, ㉣ **❹**㉠, ㉡, ㉢, ㉣

**72. 액화가스의 저장탱크 압력이 이상 상승하였을 때 조치사항으로 옳지 않은 것은?**

    ① 방출배르를 열어 가스를 방출시킨다.

    ② 살수장치를 작동시켜 저장탱크를 냉각시킨다.

    ③ 액 이입 펌프를 정지시킨다.

**❹**출구 측의 긴급차단밸브를 작동시킨다.

**73. 내용적이 59L의 LPG 용기에 프로판을 충전할 때 최대 충전량은 약 몇 kg으로 하면 되는가? (단, 프로판의 정수는 2.35 이다.)**

    ① 20kg **❷**25kg

    ③ 30kg ④ 35kg

**74. 고압가스 용기 보관장소의 주위 몇 m 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나, 발화성 물질을 두지 않아야 하는가?**

    ① 1m **❷**2m

    ③ 5m ④ 8m

**75. 가스누출 경보차단장치의 성능시험 방법으로 틀린 것은?**

    ① 가스를 검지한 상태에서 연속경보를 울린 후 30초 이내에 가스를 차단하는 것으로 한다.

    ② 교류전원을 사용하는 차단장치는 전압이 정격전압의 90% 이상 110% 이하일 때 사용에 지장이 없는 것으로 한다.

**❸**내한성능에서 제어부는 –25℃ 이하에서 1시간 이상 유지한 후 5분 이내에 작동시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

    ④ 전자밸브식 차단부는 35kPa 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 외부누출이 없어야 한다.

**76. 매몰형 폴리에틸렌 볼밸브의 사용압력 기준은?**

**❶**0.4 MPa 이하 ② 0.6 MPa 이하

    ③ 0.8 MPa 이하 ④ 1 MPa 이하

**77. 고압가스를 운반하는 차량에 경계표지의 크기는 어떻게 정하는가?**

    ① 직사각형인 경우, 가로 치수는 차체 폭의 20% 이상, 세로 치수는 가로 치수의 30% 이상, 정사각형의 경우 그 면적을 400cm2 이상으로 한다.

    ② 직사각형인 경우, 가로 치수는 차체 폭의 30% 이상, 세로 치수는 가로 치수의 20% 이상, 정사각형의 경우 그 면적을 400cm2 이상으로 한다.

    ③ 직사각형인 경우, 가로 치수는 차체 폭의 20% 이상, 세로 치수는 가로 치수의 30% 이상, 정사각형의 경우 그 면적을 600cm2 이상으로 한다.

**❹**직사각형인 경우, 가로 치수는 차체 폭의 30% 이상, 세로 치수는 가로 치수의 20% 이상, 정사각형의 경우 그 면적을 600cm2 이상으로 한다.

**78. 고압가스제조시설에서 아세틸렌을 충전하기 위한 설비 중 충전용 지관에는 탄소 함유량이 얼마 이하의 강을 사용하여야 하는가?**

**❶**0.1% ② 0.2%

    ③ 0.33% ④ 0.5%

**79. CO 15v%, H2 30v%, CH4 55v%인 가연성 혼합가스의 공기 중 폭발하한계는 약 몇 v% 인가? (단, 각 가스의 폭발하한계는 CO 12.5v%, H2 4.0v%, CH4 5.3v% 이다.)**

**❶**5.2 ② 5.8

    ③ 6.4 ④ 7.0

**80. 액화석유가스용 차량에 고정된 저장탱크 외벽이 화염에 의하여 국부적으로 가열될 경우에 대비하여 폭발방지장치를 설치한다. 이 때 재료로 사용되는 금속은?**

    ① 아연 **❷**알루미늄

    ③ 주철 ④ 스테인리스


|  |
| --- |
| **5과목 : 가스계측기기** |

**81. 베크만 온도계는 어떤 종류의 온도계에 해당하는가?**

    ① 바이메탈 온도계 **❷**유리 온도계

    ③ 저항 온도계 ④ 열전대 온도계

**82. 입력과 출력이 그림과 같을 때 제어동작은?**



    ① 비례동작 **❷**미분동작

    ③ 적분동작 ④ 비례적분동작

**83. 기체 크로마토그래피에서 사용되는 캐리어가스(carrier gas)에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 가격이 저렴한 공기를 사용해도 무방하다.

    ② 검출기의 종류에 관계없이 구입이 용이한 것을 사용한다.

**❸**주입된 시료를 컬럼과 검출기로 이동시켜 주는 운반기체 역할을 한다.

    ④ 캐리어가스는 산소, 질소, 아리곤 등이 주로 사용된다.

**84. 경사각(θ)이 30°인 경사관식 압력계의 눈금(χ)을 읽었더니 60cm가 상승하였다. 이 때 양단의 차압(P1-P2)은 약 몇 kgf/cm2 인가? (단, 액체의 비중은 0.8인 기름이다.)**

    ① 0.001 ② 0.014

**❸**0.024 ④ 0.034

**85. 어느 수용가에 설치되어 있는 가스미터의 기차를 측정하기 위하여 기준기로 지시량을 측정하였더니 150m3을 나타내었다. 그 결과 기차가 4%로 계산되었다면 이 가스미터의 지시량은 몇 m3 인가?**

    ① 149.96m3 ② 150m3

    ③ 156m3 **❹**156.25m3

**86. 차압식 유량계에서 교축 상류 및 하류의 압력이 각각 P1, P2 일 때 체적유량이 Q1 이라 한다. 압력이 2배 만큼 증가하면 유량 Q는 얼마가 되는가?**

    ① 2Q1     **❷**EMB00006c5068aa

    ③ EMB00006c5068ac      ④ EMB00006c5068ae

**87. 기체 크로마토그래피에 의한 분석방법은 어떤 성질을 이용한 것인가?**

    ① 비열의 차이 ② 비중의 차이

    ③ 연소성의 차이 **❹**이동속도의 차이

**88. 태엽의 힘으로 통풍하는 통풍형 건습구 습도계로서 휴대가 편리하고 필요 풍속이 약 3m/s 인 습도계는?**

**❶**아스만 습도계 ② 모발 습도계

    ③ 건이건습구 습도계 ④ Dewcel식 습도계

**89. 막식가스미터에서 크랭크축이 녹슬거나 밸브와 밸브시트가 타르나 수분 등에 의해 접착 또는 고착되어 가스가 미터를 통과하지 않는 고장의 형태는?**

    ① 부동 ② 기어불량


    ③ 떨림 **❹**불통

**90. 소형 가스미터(15호 이하)의 크기는 1개의 가스기구가 당해 가스미터에서 최대 통과량의 얼마를 통과할 때 한 등급 큰 계량기를 선택하는 것이 가장 적당한가?**

    ① 90% **❷**80%

    ③ 70% ④ 60%

**91. 기체 크로마토그래피의 조작과정이 다음과 같을대 조작 순서가 가장 올바르게 나열된 것은?**



**❶**Ⓐ-Ⓓ-Ⓑ-Ⓕ-Ⓒ-Ⓔ ② Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ-Ⓕ

    ③ Ⓓ-Ⓐ-Ⓕ-Ⓑ-Ⓒ-Ⓔ ④ Ⓐ-Ⓑ-Ⓓ-Ⓒ-Ⓕ-Ⓔ

**92. 산소(O2)는 다른 가스에 비하여 강한 상자성체이므로 자장에 흡인되는 특성을 이용하여 분석하는 가스분석계는?**

    ① 세라믹식 O2 계 **❷**자기식 O2 계

    ③ 연소식 O2 계 ④ 밀도식 O2 계

**93. 측정자 자신의 산포 및 관측자의 오차와 시차 등 산포에 의하여 발생하는 오차는?**

    ① 이론오차 ② 개인오차

    ③ 환경오차 **❹**우연오차

**94. 부르동관 압력계를 용도로 구분할 때 사용하는 기호로 내진(耐震)형에 해당하는 것은?**

    ① M ② H

**❸**V ④ C

**95. 되먹임제어와 비교한 시퀀스 제어의 특성으로 틀린 것은?**

    ① 정성적제어 ② 디지털신호


    ③ 열린회로 **❹**비교제어

**96. 용액에 시료가스를 흡수시키면 측정성분에 따라 도전율이 변하는 것을 이용한 용액도전율식 분석계에서 측정가스와 그 반응용액이 틀린 것은?**

    ① CO2 - NaOH용액  **❷**SO2- CH3COOH 용액

    ③ Cl2 - AgNO3 용액 ④ NH3- H2SO4 용액

**97. 다음 보기에서 설명하는 가장 적합한 압력계는?**



**❶**전기식 압력계 ② 부르동관식 압력계

    ③ 벨로우즈식 압력계 ④ 다이어프램식 압력계

**98. 서미스터(thermistor)저항체 온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 온도계수가 적으며 균일성이 좋다.

    ② 저항변화가 적으며 재현성이 좋다.

**❸**온도상승에 따라 저항치가 감소한다.

    ④ 수분 흡수 시에도 오차가 발생하지 않는다.

**99. 염소가스를 검출하는 검출시험지에 대한 설명으로 옳은 것은?**


    ① 연당지를 사용하며 염소가스와 접촉하면 흑색으로 변한다.

**❷**KI- 녹말종이를 사용하며 염소가스와 접촉하면 청색으로 변한다.

    ③ 하리슨씨 시약을 사용하며 염소가스와 접촉하면 심등색으로 변한다.

    ④ 리트머스시험지를 사용하며 염소가스와 접촉하면 청색으로 변한다.

**100. 다음 보기에서 자동제어의 일반적인 동작순서를 바르게 나열한 것은?**



**❶**㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉡ ② ㉣ → ㉡ → ㉠ → ㉢

    ③ ㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉢ ④ ㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣

**전자문제집 CBT PC 버전** : [www.comcbt.com](https://www.comcbt.com/)  
**전자문제집 CBT 모바일 버전** : [m.comcbt.com](https://m.comcbt.com/)  
**기출문제 및 해설집 다운로드**: [www.comcbt.com/xe](https://www.comcbt.com/xe)  
  
**전자문제집 CBT란?**  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.  
  
**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ③ | ④ | ① | ③ | ③ | ② | ① | ④ | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ④ | ③ | ④ | ① | ① | ③ | ① | ③ | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ② | ① | ④ | ② | ④ | ① | ② | ③ | ③ | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ② | ③ | ③ | ② | ② | ④ | ① | ② | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ① | ② | ② | ① | ② | ① | ② | ④ | ① | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ① | ② | ④ | ② | ③ | ② | ③ | ③ | ① |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ① | ② | ③ | ① | ④ | ② | ④ | ③ | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ④ | ② | ② | ③ | ① | ④ | ① | ① | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ② | ② | ③ | ③ | ④ | ② | ④ | ① | ④ | ② |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ① | ② | ④ | ③ | ④ | ② | ① | ③ | ② | ① |