|  |
| --- |
| **1과목 : 교통계획** |

**1. 도로의 배치에서 주간선도로와 보조간선도로의 배치 간격 기준은?**

   ① 1000m 내외 ② 750m 내외

**❸**500m 내외 ④ 200m 내외

**2. TSM 기법 중 승용차의 수요와 교통시설의 공급을 동시에 감소시키는 기법과 거리가 먼 것은?**

   ① 기존 차로를 이용한 버스전용차로제

   ② 승용차 통행 제한 구역의 설정

**❸**노상주차 시설 확대

   ④ 주차면적 감소

**3. 선형적 효용함수의 독립변수인 통행시간(분)과 통행비용(원)에 대한 계수가 각 –0.017, 0.0005 일 때 시간가치(value of time)는?**

   ① 24원/분 ② 29원/분


   ③ 32원/분 **❹**34원/분

**4. 외국의 C-ITS 도입 사례가 아닌 것은?**

**❶**캐나다 SCC ② 일본 ITS Spot

   ③ 유럽 Drive C2X ④ 미국 Connected Vehicle

**5. 아래의 설명에 해당하는 대중교통 요금구조는?**



**❶**거리요금제 ② 표본요금제

   ③ 균일요금제 ④ 정기요금제

**6. 할인율이 20%일 경우 2년 후 발생한 수익 100만원의 순현재가치는 약 얼마인가?**

**❶**69만원 ② 92만원

   ③ 144만원 ④ 120만원

**7. 도로교통량 조사에서 수시조사를 시행하는 요일 기준에 해당하지 않는 것은? (단, 해당 요일은 휴가철, 명절, 연휴 등 교통량에 영향을 주는 시기가 아니라고 가정한다.)**

   ① 화요일 ② 수요일

   ③ 목요일 **❹**금요일

**8. 수단선택(model split) 단계에서 사용하는 모형 중 장래의 존별 통행발생량을 산출한 후 통행분포 전에 이용 가능한 교통수단별 분담률을 산정하여 각 수단별 통행수요를 도출하는 것은?**


   ① OD pair Model

**❷**통행단 모형(Trip end Model)

   ③ 엔트로피 모형(Entropy Model)

   ④ 전환곡선 모형(Diversion Curves Model)

**9. 현재 존간 통행량이 아래와 같을 때 균일성장률법에 따른 장래의 존별 통행량이 옳은 것은? (단, tij : 장래의 존 i와 j간의 통행량)**



**❶**t11 = 9, t12 = 12, t21 = 21, t22 = 15

   ② t11 = 10, t12 = 11, t21 = 20, t22 = 16

   ③ t11 = 11, t12 = 10, t21 = 19, t22 = 17

   ④ t11 = 12, t12 = 9, t21 = 18, t22 = 18

**10. 택시요금의 변화에 따라 버스수요의 변화정도를 설명하는 개념은?**

    ① 가격탄력성 ② 공급탄력성

**❸**교차탄력성 ④ 소득탄력성

**11. 일반 시내 도로 상에 버스 우선 통행 기법을 도입할 때 나타나는 효과와 거리가 먼 것은?**

    ① 버스 정시성 확보

    ② 버스 운행 비용 감소

    ③ 버스 통행의 신속성 증가

**❹**버스 통행을 위한 시설 비용 감소

**12. 교통체계운영(TSM)에 대한 설명으로 옳은 것은?**


**❶**주로 단기적인 교통체계 운영 전략이다.

    ② 대중교통수단의 요금 규정 운영 전략이다.

    ③ 교통지구의 교통 관련 산업 경영 전략이다.

    ④ 장기적이고 종합적인 교통체계 운영 전략이다.

**13. 장기교통계획과 단기교통계획의 특성을 비교한 내용으로 옳지 않은 것은?**



    ① ㉠ **❷**㉡

    ③ ㉢ ④ ㉣

**14. 통행발생(trip generation)단계에서 사용되는 분석 방법은?**

**❶**카테고리분석법 ② 전환곡선법

    ③ 프로빗모형 ④ 로짓모형

**15. 교통수요예측을 위한 자료 수집에서 표본의 전수화과정이 필요 없는 경우는?**

    ① 교통정책목표달성 측정치 산출

    ② 통행량의 시계열적 변화 및 추세 파악

**❸**교통모형의 계수 값(parameter) 추정을 위한 모형정산 과정


    ④ 무작위 표본자료(random sample)가 아닌 표본자료를 이용한 모형 정산 시 가중치 계산

**16. 교통사업의 평가 방법 중 경제적 효율성 분석방법이 아닌 것은?**

    ① 내부수익률 방법 ② 순현재가치 방법

    ③ 편익-비용비 방법 **❹**메쉬 분석방법

**17. 아래에서 가정기반통행(home-based trip)의 통행량은?**



    ① 160 통행 ② 250 통행

**❸**500 통행 ④ 580 통행

**18. 교통조사에서 표본설계 시 사용하는 표본추출방법을 확률추출법과 비확률(유의)추출법으로 구분할 때, 다음 중 비확률추출법에 해당하는 것은?**

    ① 계통추출법 ② 집락추출법

    ③ 다단추출법 **❹**응모추출법

**19. 경전철(LRT)의 일반적인 특성으로 옳지 않은 것은?**

    ① 차량의 중량이 가볍다.

    ② 승객승차대가 낮아 승·하차시 편리하다.

**❸**중량전철에 비해 단위 건설비가 많이 든다.

    ④ 시간당 수송용량이 중량전철보다 적은 편이다.

**20. P요소법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 차량의 평균승차인원을 고려하여 주차수요을 추정한다.

    ② 지구나 도심지와 같은 특정한 장소의 주차수요 예측에 적합하다.

    ③ 주차수요결정에 필요한 각종 요소를 얻을 수 있는 경우 적합한 방법이다.

**❹**원단위법에 비하여 여러 가지 지역 특성을 포괄적으로 고려하지 못하는 단점이 있다.


|  |
| --- |
| **2과목 : 교통공학** |

**21. 차량의 평균 속도가 50km/h, 평균 차두간격이 25m 일 때 도로의 평균 교통량은?**

    ① 500대/시간 ② 800대/시간

    ③ 1000대/시간 **❹**2000대/시간

**22. 일반지형의 평지인 고속도로 기본 구간의 차종별 구성비와 승용차 환산계수가 아래와 같을 때, 중차량보정계수(fHV)는?**



    ① 0.36 ② 0.46

    ③ 0.56 **❹**0.83

**23. 도로의 기능에 따른 구분 중, 접근성이 가장 좋은 도로는?**

    ① 고속도로 **❷**국지도로

    ③ 집산도로 ④ 간선도로

**24. 교차로 교통통제의 목적으로 거리가 가장 먼 것은?**

    ① 사고감소 및 예방

    ② 주도로에 통행우선권 부여

**❸**부도로 통과교통의 상층면적 확대


    ④ 교차로 용량 증대 및 서비스 수준 향상

**25. 차량 속도의 변화에 따라 미끄럼 마찰계수의 변동폭이 가장 큰 노면 및 타이어상태에 해당하는 것은?**

**❶**습윤 – 마모된 타이어 ② 건조 - 양호한 타이어

    ③ 건조 - 마모된 타이어 ④ 습윤 - 양호한 타이어

**26. 구간별 교통류의 상태가 아래와 같을 때, 그 경계면 AA에서 후방 충격파의 속도는?**



**❶**3.75 km/시 ② 4.00 km/시

    ③ 5.43 km/시 ④ 7.25 km/시

**27. 다음 중 도심부 신호교차로의 서비스수준을 분석할 때 고려하는 지체가 아닌 것은?**

    ① 균일지체(uniform delay)

**❷**상관지체(interaction delay)

    ③ 증분지체(incremental delay)

    ④ 추가지체(initial queue delay)

**28. 차량추종이론(car-following)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 반응시간은 운전자의 민감도에 의해 결정된다.

    ② 민감도가 지나치게 크면 교통류의 불안요소가 커지는 것이 일반적이다.

**❸**추종이론은 거시적 관점에서 차량의 움직임을 설명하는 교통류 이론이다.

    ④ 고속도로에서 후미차량이 앞 차량과 유사한 움직임을 보이는 것을 설명하는데 활용될 수 있다.

**29. 어느 도로의 한 지점에서의 차량 통행량은 12대/분이다. 그 지점에서 교통조사를 시작하고 10초동안 한 대의 차량도 도착하지 않을 확률은? (단, 포아송 분포를 따른다고 가정한다.)**

    ① 10.2% ② 11.3%

    ③ 12.4% **❹**13.5%

**30. 다음 중 도로상을 운행하는 차량의 구간속도 산출 시 이용되는 조사 방법이 아닌 것은?**

    ① 번호판 판독법 ② 시험차량 운행법

    ③ 주행차량 이용법 **❹**노측면접법

**31. 3현시로 운영되는 신호교차로에서 총 v/s의 합이 0.87 현시당 손실시간이 3초인 경우 Webster 방법에 의한 최적신호주기는? (단, 주기는 계산결과에 따라 소수점 이하는 버린 수치를 기준으로 한다.)**

    ① 96초 ② 128초

**❸**142초 ④ 177초

**32. 교차로 신호운영 방법 중 좌회전과 직진의 동시신호와 분리신호에 대한 설명이 옳지 않은 것은?**

    ① 동시신호로 할 경우 차로를 공유할 수 있다.

    ② 원칙적으로 교차로 용량에는 큰 차이가 없다.

**❸**동시신호는 좌회전 교통량이 직진에 비해 현저히 적을 때 유리하다.

    ④ 분리신호와 동시신호는 교차로와 교통특성에 따라 선택한다.

**33. 시간평균속도와 공간평균속도에 대한 설명 중 옳은 것은?**


    ① 시간평균속도는 도로 구간의 길이와 관련된 속도로 교통류 분석 시 주로 이용되며, 공간평균속도는 속도 분석, 교통사고 분석 시 주로 이용된다.

    ② 공간평균속도는 일정 시간 동안 도로의 한 지점을 통과하는 모든 차량의 평균속도이다.

    ③ 공간평균속도는 각 차량 속도의 산술평균값, 시간평균속도는 각 차량 속도의 조화평균값이다.

**❹**교통 흐름이 전혀 변하지 않는 경우를 제외하고 공간평균속도는 항상 시간평균속도보다 작다.

**34. 그림과 같은 병목흐름에서 도착 및 출발하는 차량수를 누적시킨 시간-차량 누적 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**



    ① 시각 t에서의 대기행렬의 길이는 Q(t)이다.

    ② 시각 t에 도착한 차량의 대기시간은 W(t)이다.

    ③ t1에서 시작하여 t3점까지 대기행렬이 존재한다.

**❹**총 대기행렬의 규모는 A(t)곡선과 D(t)직선 사이 면적의 1/2 이다.

**35. 주기가 90초인 신호교차로에서 어느 한 접근로의 직진교통량이 500vph, 포화교통량이 2000vph 이었다. 이 직진 교통류의 녹색신호시간이 35초 일 때 포화도는 얼마인가? (단, 황색시간은 3초, 손실시간은 3.3초 이다.)**

    ① 0.55 **❷**0.65

    ③ 0.95 ④ 1.15

**36. 지점조사에서 얻은 차량 4대의 순간속도가 30, 40, 50, 60(km/h)일 경우 공간평균속도는?**

    ① 45.0km/h **❷**42.1km/h

    ③ 47.6km/h ④ 40.8km/h

**37. 다음 중 용량산정에 앞지르기시거가 적용되는 도로시설은?**

    ① 간선도로 ② 오르막차로

    ③ 고속도로 **❹**2차로 도로

**38. 신호교차로 접근로에서 두 개의 차로를 사용하는 좌회전 차량의 포화교통류율이 1800대 시/차로, 신호주기가 180초, 유효녹색시간이 60초 일 때 해당 좌회전 차로의 총 용량은?**

    ① 600대/시 ② 900대/시

**❸**1200대/시 ④ 1500대/시

**39. 설계시간계수(K)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 일반적으로 연평균 일교통량이 큰 도로에서는 설계시간계수가 감소한다.

    ② 설계시간교통량(DHV)은 계획목표년도의 연평균 일교통량(AADT)과 설계시간계수(K)를 곱하여 산출한다.

    ③ 일반적으로 지방지역 도로가 도시지역 도로보다 높은 값을 가진다.

**❹**설계시간계수가 클수록 교통 수요 변화가 작다.

**40. 지점속도조사의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 전후 조사를 통한 교통개선사업의 효과 평가

    ② 적절한 교통규제 및 제어시설의 결정

**❸**운전자 반응시간 정상 모형 검증

    ④ 차종별 속도 평균 판단

|  |
| --- |
| **3과목 : 교통시설** |

**41. 도로의 용량에 영향을 미치는 요인으로 거리가 먼 것은?**

    ① 차로 폭

    ② 차량의 구성비

    ③ 시간대별 교통량 분포

**❹**도로가 위치한 지역의 연평균 강수량

**42. 설계속도가 120km/h 인 고속국도에 설치하는 버스정류장의 최소 길이 기준은? (단, 직접식인 경우)**

    ① 600m 이상 **❷**540m 이상

    ③ 470m 이상 ④ 420m 이상

**43. 종단선형에서 일반적으로 볼록형 종단곡선의 최소길이가 결정되는 기준은?**

    ① 도로 폭 ② 배수시설

    ③ 곡선반경 **❹**소요시거

**44. 접근성과 이동성에 따라 도로를 구분할 때 고려해야 하는 특성과 거리가 가장 먼 것은?**

    ① 평균 통행거리 ② 평균 주행속도

**❸**토지 면적 ④ 출입제한의 정도

**45. 우회전 도류로의 폭을 결정하는데 필요한 요소와 거리가 가장 먼 것은?**

**❶**노면상태 ② 설계기준자동차

    ③ 평면곡선 반지름 ④ 도류로의 회전각

**46. 길어깨의 주요 기능으로 틀린 것은?**

    ① 유지관리가 양호한 길어깨는 도로의 미관을 높인다.

    ② 유지 관리 작업 공간이나 지하매설물의 설치 공간을 제공한다.

**❸**절토부에서는 곡선부의 시거를 한정시켜 교통 통제에 탁월한 효과를 갖는다.

    ④ 차도, 보도, 자전거·보행자도로에 접속하여 도로의 주요 구조부를 보호한다.

**47. 인터체인지의 형식 중 클로버형과 비교하여 다이아몬드형이 갖는 특징이 아닌 것은?**

    ① 건설비가 적게 든다.

    ② 점유면적이 적게 든다.

    ③ 교통의 우회거리가 짧은 편이다.

**❹**주도로부터의 분기점이 다양하여 표지 설치가 복잡하다.

**48. 설계기준자동차의 최소 회전반지름의 정의로 옳은 것은?**


    ① 차량의 안쪽 앞바퀴 외측선의 최소 회전반지름

    ② 차량의 바깥쪽 뒷바퀴 중심선의 최소 회전반지름

    ③ 차량의 안쪽 뒷바퀴 외측선의 최소 회전반지름

**❹**차량의 바깥쪽 앞바퀴 중심선의 최소 회전반지름

**49. 아래와 같은 교통조건을 가진 도로의 적정 황색신호시간은?**



    ① 약 2.5초 ② 약 3.5초

**❸**약 4.5초 ④ 약 5.5초

**50. 평면교차로 도류화의 목적으로 틀린 것은?**

    ① 자동차의 통행속도를 안전한 정도로 통제한다.

**❷**평면교차로 면적을 넓혀 차량 간 상충면적을 줄인다.

    ③ 보행자 안전지대를 설치하기 위한 장소를 제공한다.

    ④ 교통제어시설을 잘 보이는 곳에 설치하기 위한 장소를 제공한다.

**51. 피크시 건물 연면적 1000m2 당 주차 발생량이 150대 일 때, 연면적이 3000m2인 건물의 주차수요는? (단, 주차이용효율은 60%이며 원단위법에 따른다.)**

    ① 300대 ② 450대

**❸**750대 ④ 900대

**52. 보도의 유효폭은 보행자의 통행량과 주변 토지 이용 상황을 고려하여 결정하되, 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 기타의 경우는 고려하지 않는다.)**

    ① 1m ② 1.5m

**❸**2m ④ 2.5m

**53. 교통안전표지 중 규제표지의 모양으로 옳지 않은 것은?**

    ① 원 ② 삼각형

    ③ 팔각형 **❹**사각형

**54. 주차장법규상 자주식주차장으로서 지하식 또는 건축물식 노외주차장의 벽면에서부터 50cm 이내를 제외한 주차장 출구 바닥면의 최소 조도(照度) 기준으로 옳은 것은?**

    ① 10럭스 ② 100럭스

    ③ 50럭스 **❹**300럭스

**55. 설계속도가 100km/h 이상인 도시지역 도로( ㉠ )와 설계속도가 100km/h 이상인 지방지역 도로( ㉡ )에 설치하는 중앙분리대의 최소 폭 기준이 옳은 것은? (단, 자동차 전용도로의 경우는 고려하지 않는다.)**

    ① ㉠ 1.5m, ㉡ 1.0m ② ㉠ 1.0m, ㉡ 2.0m

    ③ ㉠ 2.0m, ㉡ 1.5m **❹**㉠ 2.0m, ㉡ 3.0m

**56. 도로 포장에 사용되는 콘크리트 포장 형식 중, 횡방향 줄눈을 없애고 종방향 철근을 연속적으로 사용하여 콘크리트 슬래브에서 발생하는 크랙을 억제하는 것은?**

    ① 무근 콘크리트 포장(JCP)

    ② 섬유보강 콘크리트 포장(FCP)

**❸**연속철근 콘크리트 포장(CRCP)

    ④ 단경간 철근 콘크리트 포장(JRCP)

**57. 화물터미널 설계 시 고려해야 할 시설로 거리가 가장 먼 것은?**

    ① 화물적하대     **❷**여객관제시설

    ③ 주유소, 정비소     ④ 아프론(적하대 전면 기동공간)

**58. 평면곡선의 최소길이를 정할 때 고려할 사항이 아닌 것은?**

    ① 운전자가 핸들조작에 곤란을 느끼지 않도록 한다.

**❷**규정된 평면곡선의 최소길이는 최소 완화구간의 길이와 같다.

    ③ 평면곡선의 최소길이는 약 4~6초 간 주행할 수 있는 길이 이상을 확보하는 것이 좋다.

    ④ 도로 교각이 작은 경우에는 평면곡선 반지름이 실제의 크기보다 작게 보이는 착각을 피할 수 있도록 한다.

**59. 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙상 설계속도가 100km/h 이고 적용 최대 편경사가 6%인 차도의 최소 평면곡선 반지름 기준으로 옳은 것은?**

    ① 530m **❷**460m

    ③ 440m ④ 420m

**60. 도로의 선형을 설계할 때 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?**

    ① 자동차 주행 시 안전성과 쾌적성을 유지하도록 설계한다.

**❷**선형 설계 시 최대한 지형에 맞추고 설계속도는 고려하지 않는다.

    ③ 공사비와 편익의 균형이 잡혀 경제적인 타당성을 갖도록 설계한다.

    ④ 운전자의 시각적 및 심리적 측면에서 양호하도록 설계한다.

|  |
| --- |
| **4과목 : 도시계획개론** |

**61. 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치 기준에 관한 규칙에 따른 용도지역별 도로율 기준에 옳은 것은? (단, 기타 사항은 고려하지 않는다.)**

    ① 녹지지역은 10% 이상 20% 미만이며, 이 경우 간선도로의 도로율은 5% 이상 10% 미만이어야 한다.

**❷**주거지역은 15% 이상 30% 미만이며, 이 경우 간선도로의 도로율은 8% 이상 15% 미만이어야 한다.

    ③ 상업지역은 20% 이상 30% 미만이며, 이 경우 간선도로의 도로율은 10% 이상 15% 미만이어야 한다.

    ④ 공업지역은 20% 이상 30% 미만이며, 이 경우 간선도로의 도로율은 5% 이상 10% 미만이어야 한다.

**62. 도시조사를 위해 활용하는 자료 중, 토지·건축 관련 행정 자료에 포함되지 않는 것은?**

**❶**산업총조사보고서 ② 토지이용계획확인원

    ③ 토지특성조사표 ④ 건축물대장

**63. 지리정보시스템(GIS)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 도형자료는 점, 선, 면의 형태로 이루어져 있다.

    ② 자료를 다양한 방법과 관점에서 통합하여 모델링할 수 있다.

    ③ 지리적 정보를 이용하여 데이터베이스를 구축·관리할 수 있다.

**❹**속성자료는 3차원의 화상으로 이루어져 있다.

**64. 다음 중 주로 도시 내부의 공간 구조 형성을 설명하는 이론이 아닌 것은?**

    ① 다핵 이론 ② 선형 이론

    ③ 동심원 이론 **❹**중심지 이론

**65. 격자형 가로망에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 지형이 평탄한 도시에 적합하다.

    ② 고대 및 중세 봉건도시에서 흔히 볼 수 있다.

**❸**방사형에 비해 토지 이용 상 결함이 있다.

    ④ 도로 기능의 다양성이 결여되기 쉽다.

**66. 주거단지계획에서 슈퍼블록(super block)을 구성함으로써 얻는 효과로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 완전한 보차분리가 가능하다.

**❷**커뮤니티시설의 중심 배치에 따라 간선도로변의 활성화가 가능하다.

    ③ 충분한 공동의 오픈스페이스 확보가 가능하다.

    ④ 건물을 집약화 함으로써, 고층화·효율화가 가능하다.

**67. 다음 중 계획가와 계획 도시(안)의 연결이 틀린 것은?**

    ① 르 꼬르뷔제 : 빛나는 도시(Radinat City)

    ② 테일러 : 위성도시(Satellite City)

    ③ 마타 : 선상도시(Linear City)

**❹**페리 : 래드번(Radburn)

**68. 도시화를 집중적 도시화, 분산적 도시화, 역도시화의 3단계로 구분할대 역도시화에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 도시권 전체의 인구가 감소하는 단계

**❷**각종 도시기능들이 도심지역을 중심으로 집중하기 시작하는 단계

    ③ 도시 규모가 커지게 되어 집적의 불이익이 집적의 이익보다 커지는 단계

    ④ 도시의 인구 이주가 U-턴 또는 J-턴 현상이 발생하는 단계

**69. 현재 A도시의 인구가 300만명이고 연평균 증가율이 4%라면 10년 후의 추정인구는? (단, 등차급수법에 따른다.)**

    ① 340만명 ② 400만명

**❸**420만명 ④ 440만명

**70. 공원·녹지체계의 유형 중 단지 내 녹지를 한 곳으로 모으는 경우로 녹지가 대형화되어 생태적으로 안정성이 높아지는 녹지로의 도달 거리가 길어져 접근성이 낮아질 수 있는 유형은?**

    ① 격자형(格子形) ② 대상형(帶狀形)

    ③ 분산형(分散形) **❹**집중형(集中形)

**71. 도시를 구성하는 토지와 시설에 대한 물리적 계획의 3대 요소에 해당하지 않는 것은?**

    ① 밀도 ② 배치

    ③ 동선 **❹**경관

**72. 지리적·공간적 차원으로서 인간정주사회의 최소 단위인 하나의 인간에서 출발하여 15단계의 공간 단위로 분류한 학자는?**

    ① 게데스(Patrick Geddes)

**❷**독시아디스(C. A. Doxiadis)

    ③ 케빈 린치(Kevin Lynch)

    ④ 레이먼드 언윈(RAymond Unwin)

**73. 다음 중 건폐율의 정의로 옳은 것은?**

    ① 대지면적에 대한 연면적의 비율

    ② 대지면적에 대한 공지면적의 비율

    ③ 건축면적에 대한 연면적의 비율

**❹**대지면적에 대한 건축면적의 비율

**74. 혼잡한 주요도로의 교차지점에서 각종 차량과 보행자를 원활히 소통시키기 위하여 필요한 곳에 설치하는 교통광장은?**

    ① 근린광장 **❷**교차점광장

    ③ 주요시설광장 ④ 역전광장

**75. 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역에 대하여 기본적인 공간 구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시·군관리계획 수립의 지침이 되는 계획은?**

    ① 국가계획 ② 광역도시계획

    ③ 지구단위계획 **❹**도시·군기획계획

**76. 가도시화 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 몇 개의 대도시와 그 주변 도시들의 융합되는 도시화 현상

    ② 대도시 중심부의 기능이 약화되어 도시의 공간구조가 도시 주변 지역 중심으로 바뀌는 현상

**❸**도시의 부양능력에 비해 지나치게 많은 인구가 도시에 집중하여 인구만 비대해진 도시화 현상

    ④ 낙후 지역의 효과적인 개발을 위해 잠재력이 큰 지점이나 지방 도시에 대한 집중 투자로 발생하는 도시화 현상

**77. 참여형 도시계획으로서 주민참여 도시만들기의 우리나라 최근 동향이라고 볼 수 없는 것은?**

**❶**특정한 주제를 깊이 다룬다.

    ② 주민참여를 의무화하고 있다.

    ③ 주민의 참여시기가 빨라지고 있다.

    ④ 주민의 참여방법이 다양화되고 있다.

**78. E. Howard가 제안한 전원도시 계획안에 대한 설명이 틀린 것은?**

    ① 인구 규모를 3~5만명으로 한다.

**❷**도시 주변으로 대규모의 공업지대를 우선 유치하고 식량은 철도를 통해 타 도시로부터 공급받는 것을 원칙으로 한다.

    ③ 시가지에는 충분한 오픈 스페이스를 확보한다.

    ④ 계획집행의 철저를 기하기 위해 토지를 공유화한다.

**79. 도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고, 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 일정 기간 동안 시가화를 유보하고자 지정하는 구역은?**

    ① 시가화개선구역 ② 시가화정비구역

**❸**시가화조정구역 ④ 시가화유도구역

**80. 19세기 중반 파리 개조 계획을 전개한 사람은?**

    ① Lynch ② Mumford

**❸**Haussnann ④ Hall


|  |
| --- |
| **5과목 : 교통관계법규** |

**81. 도로교통법상 교통안전시설(신호기 및 안전표지)의 원칙적인 설치·관리권자에 해당하는 자는? (단, 유료도로법에 따른 유료 도로의 경우는 고려하지 않는다.)**

    ① 지방경찰청장     ② 시설관리공단장

    ③ 국토교통부장관     **❹**군수(광역시의 군수 제외)

**82. 도로교통법령상 횡단보도의 설치 기준과 관련한 아래 설명에서 ( ) 에 들어갈 내용으로 옳은 것은?**



    ① 50 **❷**100

    ③ 150 ④ 200

**83. 주차장법령상 노외주차장의 출입구가 1개인 경우, 차로의 너비 기준이 가장 긴 주차형식은? (단, 이륜자동차전용 노외주차장이 아닌 경우)**

**❶**직각주차 ② 평행주차

    ③ 45도 대향 주차 ④ 60도 대향 주차

**84. 국가통합교통체계효율화법령상 타당성 평가 펼가와 예비타당성조사 결과의 비교에서 현저한 차이가 발생한 경우로 인정하는 기준이 옳은 것은? (단, 교통 수요 예측 결과 기준)**


    ① 해당 타당성 평가 실시 결과가 예비타당성조사 실시 결과보다 100분의 5 이상 증감한 경우

    ② 해당 타당성 평가 실시 결과가 예비타당성조사 실시 결과보다 100분의 10 이상 증감한 경우

    ③ 해당 타당성 평가 실시 결과가 예비타당성조사 실시 결과보다 100분의 20 이상 증감한 경우

**❹**해당 타당성 평가 실시 결과가 예비타당성조사 실시 결과보다 100분의 30 이상 증감한 경우

**85. 도로법상 비용부담의 원칙과 관련한 아래 내용 중, ㉠과 ㉡에 들어갈 내용이 순서대로 모두 옳은 것은?**



    ① ㉠ 국토교통부, ㉡ 지방자치단체

    ② ㉠ 국토교통부, ㉡ 지방경찰청

**❸**㉠ 국가, ㉡ 지방자치단체

    ④ ㉠ 국가, ㉡ 지방경찰청

**86. 주차장법령상 노상주차장의 구조·설비기준으로 옳지 않은 것은? (단, 지방자치단체의 조례로 따로 정하는 경우는 고려하지 않는다.)**

    ① 고속도로·자동차전용도로로 또는 고가도로에 설치하여서는 아니 된다.

    ② 도로의 너비 또는 교통 상황 등을 고려하여 그 도로를 이용하는 자동차의 통행에 지장이 없도록 설치하여야 한다.

**❸**너비 6미터 이상의 도로에 설치해서는 안 된다.

    ④ 주차대수 규모가 20대 이상 50대 미만인 경우 장애인 전용주차구획을 1면 이상 설치하여야 한다.

**87. 주차장법령상 평행주차형식 외의 경우에서 일반형 주차단위 구획의 너비와 길이 기준으로 옳은 것은?**

    ① 너비 2.0미터 이상, 길이 5.0미터 이상

    ② 너비 2.0미터 이상, 길이 5.1미터 이상

**❸**너비 2.5미터 이상, 길이 5.0미터 이상

    ④ 너비 2.5미터 이상, 길이 5.1미터 이상

**88. 도로교통법상 차로와 차로를 구분하기 위하여 그 경계지점을 안전표지로 표시한 선은?**

    ① 연식선 ② 중앙선


**❸**차선 ④ 경계선

**89. 도시교통정비 촉진법상 교통유발부담금의 부과·징수권자는?**

**❶**시장 ② 구청장

    ③ 지방경찰청장 ④ 행정안전부장관

**90. 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률상 아래와 같은 목적으로 지정하는 것은?**



**❶**대중교통시범도시 ② 대중교통혁신도시

    ③ 대중교통협력도시 ④ 대중교통행복도시

**91. 도시교통정비 촉진법상 국토교통부장관이 도시교통정비지역으로 지정·고시할 수 있는 대상 지역 기준은? (단, 도농복합형태의 시의 경우는 읍·면 지역을 제외한 지역이다.)**

**❶**인구 10만명 이상의 도시 ② 인구 20만명 이상의 도시

    ③ 인구 30만명 이상의 도시 ④ 인구 50만명 이상의 도시

**92. 도시교통정비 촉진법령상 시장 또는 군수는 도시교통정비 중기계획의 단계적 시행에 필요한 연차별 시행계획을 몇 년 단위로 수립하여야 하는가?**

    ① 1년 ② 2년

**❸**3년 ④ 5년

**93. 도로법상 도로의 등급이 높은 것부터 낮은 순서로 옳게 나열한 것은?**

    ① 고속국도-특별시도-일반국도-지방도

    ② 고속국도-특별시도-지방도-일반국도

**❸**고속국도-일반국도-특별시도-지방도

    ④ 고속국도-일반국도-지방도-특별시도

**94. 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법령상 대도시권의 범위 기준과 관련하여, 다음 중 부산·울산권에 해당하지 않는 것은?**

    ① 부산광역시 ② 울산광역시

    ③ 경상남도 양산시 **❹**경상남도 창녕군

**95. 도로법상 고속국도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 고속국도의 도로관리청은 국토교통부장관이다.

    ② 고속국도는 도로교통망의 중요한 축을 이루며 주요 도시를 연결하는 도로로서 자동차 전용의 고속교통에 사용되는 도로 노선을 정하여 지정·고시한 것이다.

    ③ 고속국도에서는 자동차만을 사용해서 통행하거나 출입하여야 한다.

**❹**고속국도와 다른 도로·철도·궤도를 교차시키려는 경우에는 특별한 사유가 없으면 평면교차시설로 하여야 한다.

**96. 국가통합교통체계효율화법상 국토교통부장관이 수립하여야 하는 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획의 수립 주기 기준으로 옳은 것은?**

    ① 3년 **❷**5년

    ③ 10년 ④ 20년

**97. 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법령상 광역교통 개선대책을 수립하여야 하는 대규모 개발사업의 면적 및 수용인구(인원) 기준이 옳은 것은?**

    ① 면적이 100만제곱미터 이상이거나 수용인구(인원)기준이 1만명 이상인 것

    ② 면적이 100만제곱미터 이상이거나 수용인구(인원)기준이 2만명 이상인 것

**❸**면적이 50만제곱미터 이상이거나 수용인구(인원)기준이 1만명 이상인 것

    ④ 면적이 50만제곱미터 이상이거나 수용인구(인원)기준이 2만명 이상인 것

**98. 교통안전법상 국가교통안전기본계획은 몇 년 단위로 수립하여야 하는가?**

    ① 1년 ② 3년

**❸**5년 ④ 10년

**99. 국가통합교통체계효율화법령상 대통령령으로 정하는 규모 이상의 국가기간교통시설 개발사업·교통체계지능화사업 또는 교통기술 연구·개발사업으로서 국가교통위원회의 심의를 거쳐야 하는 사업 기준에 해당하지 않는 것은?**

    ① 「도로법」에 따른 고속국도의 개발 사업으로서 총사업비가 2조원 이상인 개발사업

    ② 연구·개발사업 중 총사업비가 500억원 이상인 사업

    ③ 교통체계지능화사업 중 총사업비가 500억원 이상인 사업

**❹**「신항만건설촉진법」에 따른 신항만 개발사업으로서 총사업비가 500억원 이상인 사업

**100. 교통안전벌병상 교통안전관리자의 직무에 해당하지 않는 것은?**

    ① 교통사고 원인 조사·분석 및 기록 유지

**❷**교통사고 피해자에 대한 적정 손해배상의 보장 범위 판정

    ③ 기상조건에 따른 안전 운행에 필요한 조치

    ④ 교통안전관리규정의 시행 및 그 기록의 작성

|  |
| --- |
| **6과목 : 교통안전** |

**101. 어느 차량이 주행 중 도로를 벗어나 9m 아래의 계곡으로 떨어져 도로 끝에서 수평거리 20m인 지점에 추락하였다. 이 차량이 도로를 벗어날 때의 주행속도는? (단, 중력가속도는 9.8m/sec2으로 가정한다.)**

    ① 약 15km/h ② 약 27km/h

**❸**약 53km/h ④ 약 75km/h

**102. 어떤 장소에서 짧은 시간 동안 수시로 충돌에 근접하는 교통현상을 관측하여 그 장소의 교통사고위험성을 평가하는 것은?**

    ① 실험계획조사 **❷**교통상층조사

    ③ 회구분석모형 ④ 안전접근속도분석

**103. 교통사고 감소를 위한 3E에 해당하지 않는 것은?**

    ① 공학(Engineering) ② 규제(Enforcement)

    ③ 교육(Education) **❹**격려(Enhearten)

**104. 차도를 이탈한 차량이 고정 장애물에 직접 충돌하는 것을 막기 위해 차량의 충돌 시 속도가 완만하게 줄어들도록 하거나 충돌 후 방향이 전환되도록 고안된 안전시설은?**

    ① 숏 블라스팅 ② 과속방지시설

    ③ 시선유도표지 **❹**충격흡수시설

**105. 다음 중 차량감속과 통과교통억제를 통해 보행환경 및 도로공간을 개선하고자 교통정온화 기법을 도입한 사례가 아닌 것은?**

    ① 일본의 커뮤니티 도로 ② 네덜란드의 본엘프

**❸**미국 커뮤니티가든 ④ 영국의 홈존

**106. 길이가 10km인 도로 구간에서 3년 간 50건의 교통사고가 발생하였다. 이 도로 구간의 AADT가 12000대일 때 백만 차량·km 당 사고율은?**

**❶**0.38건 ② 3.42건

    ③ 3.81건 ④ 38.1건

**107. 교통사고 위험구간 선정 방법 중 사고율-통계적 방법(한계사고율법)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 사용변수로서 MEV 당 사고율 등 교통사고율을 사용한다.

    ② 여러 장소에서 임의로 발생하는 사고건수는 포아송 분포를 따르며, 사고건수가 커지면 포아송 분포가 정규분포에 근사화되는 특성을 이용하였다.

    ③ 유사한 특성을 갖는 장소의 평균사고율을 활용하여 위험구간을 선정한다.

**❹**실제사고율이 임계사고율보다 작은 장소를 교통사고 위험구간으로 선정한다.

**108. 교통사고 조사의 일반 원칙 사항으로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 신속한 조사를 행할 것

    ② 주도 면밀한 조사를 행할 것

    ③ 확고 부동한 사실을 파악할 것

**❹**가해자의 진술을 존중하고 인정할 것

**109. 운전자의 태도와 교통사고와의 일반적인 관계가 옳은 것은?**

    ① 사고다발자는 책임감이 강하다.

    ② 사고다발자는 강한 준법정신을 가지고 있다.

    ③ 교통사고와 운전자의 책임감과는 관계가 없다.

**❹**사고다발자는 일반운전자에 비하여 공격적이고 자신의 능력을 과신하는 경향이 있다.

**110. 주행 중이던 차량이 40m의 거리를 미끄러져 주차한 차량과 충돌하였고, 충돌 후 두 차량이 함께 20m를 미끄러져 정지하였다. 두 차량의 무게가 동일할 때 주행차량의 초기 속도는? (단, 마찰계수는 0.4 이다.)**

    ① 100.4 km/시 ② 105.4 km/시

**❸**110.4 km/시 ④ 115.4 km/시

**111. 가시도가 불량하여 발생하는 야간사고의 개선대책으로 옳지 않은 것은?**

    ① 주의표지 설치

    ② 가로조명시설 증설

**❸**버스 정차대 규모 조정

    ④ 교통신호와 혼동 가능한 네온사인의 제한

**112. 교통안전법상 용어의 정의가 옳지 않은 것은?**

    ① “교통사고”라 함은 교통수단의 운행·항행·운항과 관련된 사람의 사상 또는 물건의 손괴를 말한다.

    ② “교통체계”라 함은 사람 또는 화물의 이동·운송과 관련된 활동을 수행하기 위하여 개별적으로 또는 서로 유기적으로 연계되어 있는 교통수단 및 교통시설의 이용·관리·운영체계 또는 이와 관련된 산업 및 제도 등을 말한다.

**❸**“교통수단안전점검”이란 교통안전과 관련된 조사·측정·평가업무를 전문적으로 수행하는 교통안전진단기관이 교통수단·교통시설 또는 교통체계에 대하여 교통안전에 관한 위험요인을 조사·측정 및 평가하는 모든 활동을 말한다.

    ④ “교통시설”이라 함은 교통수단의 운행·운항 또는 항행에 필요한 시설과 그 시설에 부석되어 사람의 이동 또는 교통수단의 원활하고 안전한 운행·운항 또는 항행을 보조하는 교통안전표지·교통관제시설·항행안전시설 등의 시설 또는 공작물을 말한다.

**113. 교통사고의 원인과 개선방안의 연결이 틀린 것은?**

**❶**선형불량 – 연석 시설 개선

    ② 시거불량 – 시선유도표지 설치

    ③ 보행자 횡단 – 보행자 안전지대 설치

    ④ 미끄러운 노면 – 노면요철 처리

**114. 과속방지턱의 구조 기준으로 옳지 않은 것은?**

    ① 형상은 원호형을 표준으로 한다.

**❷**충분한 시인성을 갖기 위해 비반사성 도료를 사용하여 표면 도색함을 원칙으로 한다.

    ③ 도로의 노면 포장 재료와 동일한 재료로써 노면과 일체가 되도록 설치함을 원칙으로 한다.

    ④ 제원은 설치 길이 3.6m, 설치 높이 10cm로 한다.

**115. 교통사고의 구분 중 경상사고와 관련한 아래 내용에서 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?**

EMB00003784699e

    ① 7일 미만 ② 3주 이상

**❸**5일 이상 3주 미만 ④ 10일 이상 30일 미만

**116. 세 갈래 교차로 ( ㉠ )와 네 갈래 교차로 ( ㉡ )의 교차상충의 수로 모두 옳은 것은?**

    ① ㉠ 3개, ㉡ 8개 **❷**㉠ 3개, ㉡ 16개

    ③ ㉠ 4개, ㉡ 16개 ④ ㉠ 9개, ㉡ 32개

**117. 다음 중 사고를 초래하는 운전자의 행동과 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 법규위반(violation) **❷**침착(patience)

    ③ 착오(lapses) ④ 실수(errors)

**118. 교통안전진단의 목표로 거리가 가장 먼 것은?**

**❶**해당 사업의 건설비를 최소화한다.

    ② 교통사고의 위험 및 정도를 최소화한다.

    ③ 건설 후의 치료적 작업의 필요성을 최소화한다.

    ④ 그 사업의 전공용기간의 관련 비용을 최소화한다.

**119. 교통사고를 유발하는 위험요소를 찾아 분석하고 제거하며, 제거하지 못할 경우 운전자에게 미리 위험요소를 알려주어 보다 안전하고 올바른 주행을 유도하는 교통안전성 향상 기법은?**

    ① Inclusive transport **❷**Positive guidance

    ③ Social distancing ④ Advanced clean transit

**120. 어떤 차량이 평탄한 도로에서 50m의 스키드마크를 나타내며 충돌 없이 정지하였다. 이 차량의 제동 직전의 주행속도는? (단, 마찰계수는 0.5 이다.)**

    ① 60 km/h ② 70 km/h

**❸**80 km/h ④ 90 km/h

**전자문제집 CBT PC 버전** : [www.comcbt.com](https://www.comcbt.com/)  
**전자문제집 CBT 모바일 버전** : [m.comcbt.com](https://m.comcbt.com/)  
**기출문제 및 해설집 다운로드**: [www.comcbt.com/xe](https://www.comcbt.com/xe)  
  
**전자문제집 CBT란?**  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.  
  
**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ③ | ③ | ④ | ① | ① | ① | ④ | ② | ① | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ① | ② | ① | ③ | ④ | ③ | ④ | ③ | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ④ | ② | ③ | ① | ① | ② | ③ | ④ | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ③ | ④ | ④ | ② | ② | ④ | ③ | ④ | ③ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ② | ④ | ③ | ① | ③ | ④ | ④ | ③ | ② |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③ | ③ | ④ | ④ | ④ | ③ | ② | ② | ② | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ② | ① | ④ | ④ | ③ | ② | ④ | ② | ③ | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ② | ④ | ② | ④ | ③ | ① | ② | ③ | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ④ | ② | ① | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ① | ① |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ① | ③ | ③ | ④ | ④ | ② | ③ | ③ | ④ | ② |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ③ | ② | ④ | ④ | ③ | ① | ④ | ④ | ④ | ③ |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| ③ | ③ | ① | ② | ③ | ② | ② | ① | ② | ③ |