|  |
| --- |
| **1과목 : 대기오염 개론** |

**1. 가우시안 확산모델에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

   ① 확산계수(σy, σz)를 구하기 위한 시료 채취시간을 10분 정도로 한다.

**❷**고도에 따른 풍속 변화가 power law를 따른다고 가정한다.

   ③ 오염물질이 배출원에서 연속적으로 배출된다고 가정한다.

   ④ 경계조건을 달리 설정함으로써 오염원의 위치와 형태에 따른 오염물질의 농도를 예측할 수 있다.

**2. PAN에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**


   ① 대기 중의 광화학반응으로 생성된다.

   ② PAN의 지표식물에는 강낭콩, 상추, 시금치 등이 있다.

**❸**황산화물의 일종으로 가시광선을 흡수해 가시거리를 단축시킨다.

   ④ 사람의 눈에 통증을 일으키며 식물의 잎에 흑반병을 발병시킨다.

**3. 오존의 반응을 나타낸 다음 도식 중 ( ) 안에 알맞은 것은?**



   ① ㉠ : F∙, ㉡ : C∙ ② ㉠ : C∙, ㉡ : F∙

**❸**㉠ : Cl∙, ㉡ : Br∙ ④ ㉠ : F∙, ㉡ : Br∙

**4. Stokes 직경의 정의로 옳은 것은?**


   ① 구형이 아닌 입자와 침강속도가 같고 밀도가 1g/cm3인 구형입자의 직경

   ② 구형이 아닌 입자와 침강속도가 같고 밀도가 10g/cm3인 구형입자의 직경

   ③ 침강속도가 1㎝/s이고 구형이 아닌 입자와 밀도가 같은 구형입자의 직경

**❹**구형이 아닌 입자와 침강속도가 같고 밀도가 같은 구형입자의 직경

**5. 다음에서 설명하는 굴뚝에서 배출되는 연기의 모양은?**



   ① 환상형 **❷**원추형

   ③ 지붕형 ④ 부채형

**6. 공장에서 대량의 H2S 가스가 누출되어 발생한 대기오염사건은?**

   ① 도노라사건 **❷**포자리카사건

   ③ 요코하마사건 ④ 보팔시사건

**7. 20℃, 750mmHg에서 이산화황의 농도를 측정한 결과 0.02ppm 이었다. 이를 ㎎/m3로 환산한 값은?**

   ① 0.008 ② 0.013

**❸**0.053 ④ 0.157

**8. 자동차 배출가스 저감기술에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**


   ① 입자상물질 여과장치는 세라믹 필터나 금속필터를 사용하여 입자상 물질을 포집하는 장치이다.

   ② 후처리 버너는 엔진의 배기계통에 장착하여 배출가스 중의 가연성분을 제거하는 장치이다.

   ③ 디젤 산화촉매는 자동차 배출가스 중의 HC, CO를 탄산가스와 물로 산화시켜 정화한다.

**❹**EBD는 촉매의 존재 하에 NOx와 선택적으로 반응할 수 있는 환원제를 주입하여 NOx를 N2로 환원하는 장치이다.

**9. 다음 NOx의 광분해 사이클 중 ( ) 안에 알맞은 빛의 종류는?**



   ① 가시광선 **❷**자외선

   ③ 적외선 ④ β선

**10. 먼지 농도가 40 ㎍/m3, 상대습도가 70%일 때, 가시거리(㎞)는? (단, 계수 A는 1.2)**

    ① 19 ② 23

**❸**30 ④ 67

**11. 다이옥신에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**


    ① 250~340㎚의 자외선 영역에서 광분해 될 수 있다.

    ② 2개의 벤젠고리와 산소, 2개 이상의 염소가 결합된 화합물이다.

    ③ 완전 분해되더라도 연소가스 배출 시 저온에서 재생될 수 있다.

**❹**증기압이 높고 물에 잘 녹는다.

**12. 하루 동안 시간에 따른 대기오염물질의 농도변화를 나타낸 그래프이다. A, B, C에 해당 하는 물질은?**



    ① A = NO2, B = O3, C = NO

**❷**A = NO, B = NO2, C = O3

    ③ A = NO2, B = NO, C = O3

    ④ A = O3, B = NO, C = NO2

**13. 지상 100m에서의 기온이 20℃일 때, 지상 300m에서의 기온(℃)은? (단, 지상에서부터 600m까지의 평균기온감율은 0.88℃/100m)**

    ① 15.5 ② 16.2

    ③ 17.5 **❹**18.2

**14. 다음 중 불화수소의 가장 주된 배출원은?**

**❶**알루미늄공업 ② 코크스연소로

    ③ 농약 ④ 석유정제업

**15. 직경이 1~2㎛ 이하인 미세입자의 경우 세정(rain out) 효과가 작은 편이다. 그 이유로 가장 적합한 것은?**

    ① 응축효과가 크기 때문

    ② 휘산효과가 작기 때문

    ③ 부정형의 입자가 많기 때문

**❹**브라운 운동을 하기 때문

**16. 파스킬(Pasquill)의 대기안정도에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

**❶**낮에는 풍속이 약할수록(2m/s 이하), 일사량이 강할수록 대기가 안정하다.

    ② 낮에는 일사량과 풍속으로, 야간에는 운량, 운고, 풍속으로부터 안정도를 구분한다.

    ③ 안정도는 A~F까지 6단계로 구분하며 A는 매우 불안정한 상태, F는 가장 안정한 상태를 뜻한다.

    ④ 지표가 거칠고 열섬효과가 있는 도시나 지면의 성질이 균일하지 않은 곳에서는 오차가 크게 나타날 수 있다.

**17. 오존과 오존층에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 1돕슨단위는 지구 대기 중의 오존총량을 0℃, 1atm에서 두께로 환산했을 때 0.01mm에 상당하는 양이다.

    ② 대기 중의 오존 배경농도는 0.01~0.04ppm 정도이다.

    ③ 오존의 생성과 소멸이 계속적으로 일어나면서 오존층의 오존 농도가 유지된다.


**❹**오존층은 성층권에서 오존의 농도가 가장 높은 지상 50~60㎞ 구간을 말한다.

**18. 부피가 100m3인 복사실에서 분당 0.2mg의 오존을 배출하는 복사기를 연속적으로 사용 하고 있다. 복사기를 사용하기 전 복사실의 오존 농도가 0.1ppm일 때, 복사기를 5시간 사용한 후 복사실의 오존 농도(ppb)는? (단, 0℃, 1기압 기준, 환기를 고려하지 않음)**

    ① 260 **❷**380

    ③ 420 ④ 520

**19. 인체에 다음과 같은 피해를 유발하는 오염물질은?**



    ① 다이옥신 **❷**납

    ③ 망간 ④ 바나듐

**20. 다음 중 복사역전이 가장 발생하기 쉬운 조건은?**

    ① 하늘이 흐리고, 바람이 강하며, 습도가 낮을 때


    ② 하늘이 흐리고, 바람이 약하며, 습도가 높을 때

    ③ 하늘이 맑고, 바람이 강하며, 습도가 높을 때

**❹**하늘이 맑고, 바람이 약하며, 습도가 낮을 때

|  |
| --- |
| **2과목 : 연소공학** |

**21. 다음 내용과 관련 있는 무차원수는? (단, μ : 점성계수, ρ : 밀도, D : 확산계수)**



**❶**Schmidt number ② Nusselt number

    ③ Grashof number ④ Karlovitz number

**22. 어떤 연료의 배출가스가 CO2 : 13%, O2 : 6.5%, N2 : 80.5%로 이루어졌을 때, 과잉공기계수는? (단, 연료는 완전 연소 됨)**

    ① 1.54 **❷**1.44

    ③ 1.34 ④ 1.24

**23. 연료의 연소과정에서 공기비가 너무 낮은 경우 발생하는 현상은?**

**❶**CO, 매연의 발생량이 증가한다.

    ② 연소실 내의 온도가 감소한다.

    ③ SOx, NOx 발생량이 증가한다.

    ④ 배출가스에 의한 열손실이 증가한다.

**24. 연료의 일반적인 특징으로 옳은 것은?**

    ① 석탄의 휘발분이 많을수록 매연발생량이 적다.

**❷**공기의 산소농도가 높을수록 석탄의 착화온도가 낮다.

    ③ C/H비가 클수록 이론공연비가 증가한다.

    ④ 중유는 점도를 기준으로 A, B, C 중유로 구분할 수 있으며 이중 A 중유의 점도가 가장 높다.

**25. 다음 중 착화온도가 가장 높은 연료는?**

**❶**수소 ② 휘발유

    ③ 무연탄 ④ 목재

**26. 굴뚝 배출가스 중의 HCl 농도가 200ppm이다. 세정기를 사용하여 배출가스 중의 HCl 농도를 32㎎/m3으로 저감했을 때, 세정기의 HCl 제거효율(%)은? (단, 0℃, 1atm 기준)**

    ① 75 ② 80

    ③ 85 **❹**90

**27. 석탄의 유동층 연소방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 부하변동에 적응력이 낮다.

    ② 유동매체의 손실로 인한 보충이 필요하다.

    ③ 유동매체를 석회석으로 할 경우 로 내에서 탈황이 가능하다.

**❹**공기소비량이 많아 화격자 연소장치에 비해 배출가스량이 많은 편이다.

**28. 디젤기관의 노킹현상을 방지하기 위한 방법으로 옳은 것은?**

    ① 착화지연기간을 증가시킨다.

    ② 세탄가가 낮은 연료를 사용한다.

**❸**압축비와 압축압력을 높게 한다.

    ④ 연료 분사개시 때 분사량을 증가시킨다.

**29. 기체연료의 특징으로 옳지 않은 것은?**

    ① 적은 과잉공기로 완전 연소가 가능하다.

    ② 연료의 예열이 쉽고 연소 조절이 비교적 용이하다.

    ③ 공기와 혼합하여 점화할 때 누설에 의한 역화·폭발 등의 위험이 크다.

**❹**운송이나 저장이 편리하고 수송을 위한 부대설비 비용이 액체연료에 비해 적게 소요된다.

**30. 수소 8%, 수분 2%로 구성된 고체연료의 고발열량이 8000kcal/㎏일 때, 이 연료의 저발열량(kcal/㎏)은?**

    ① 7984 ② 7779

**❸**7556 ④ 6835

**31. 반응물의 농도가 절반으로 감소하는데 1000s가 걸렸을 때, 반응물의 농도가 초기의 1/250으로 감소할 때까지 걸리는 시간(s)은? (단, 1차 반응 기준)**

    ① 6650 ② 6966

    ③ 7470 **❹**7966

**32. 일반적인 디젤기관의 특징으로 옳지 않은 것은?**

    ① 가솔린기관에 비해 납 발생량이 적은 편이다.

    ② 압축비가 높아 가솔린기관에 비해 소음과 진동이 큰 편이다.

    ③ NOx는 가속 시 특히 많이 배출되며 HC는 감속 시 특히 많이 배출된다.

**❹**연료를 공기와 혼합하여 실린더에 흡입, 압축시킨 후 점화플러그에 의해 강제로 연소 폭발시키는 방식이다.

**33. C : 85%, H : 10%, O : 3%, S : 2%의 무게비로 구성된 액체연료를 1.3의 공기비로 완전 연소할 때 발생하는 실제 습연소가스량(Sm3/㎏)은?**

    ① 8.6 ② 9.8

    ③ 10.4 **❹**13.8

**34. C : 85%, H : 7%, O : 5%, S : 3%의 무게비로 구성된 중유의 이론적인 (CO2)max(%)는?**

    ① 9.6 ② 12.6

**❸**17.6 ④ 20.6

**35. 확산형 가스버너 중 포트형에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 포트 입구의 크기가 작으면 슬래그가 부착하여 막힐 우려가 있다.

**❷**기체연료와 연소용 공기를 버너 내에서 혼합시킨 뒤 로 내에 주입시킨다.

    ③ 밀도가 큰 공기 출구는 상부에, 밀도가 작은 가스 출구는 하부에 배치되도록 한다.

    ④ 버너 자체가 로 벽과 함께 내화벽돌로 조립되어 로 내부에 개구된 것으로 가스와 공기를 함께 가열할 수 있는 장점이 있다.

**36. 기체연료의 연소형태로 옳은 것은?**

    ① 증발연소 ② 표면연소

    ③ 분해연소 **❹**예혼합연소

**37. 부탄가스를 완전 연소시킬 때, 부피 기준 공기연료비(AFR)는?**

    ① 15.23 ② 20.15

**❸**30.95 ④ 60.46

**38. COM(coal oil mixture) 연료의 연소에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 재와 매연 발생 등의 문제점을 갖는다.

    ② 중유만을 사용할 때보다 미립화 특성이 양호하다.

**❸**중유전용 보일러를 사용하는 곳에 별도의 개조 없이 사용할 수 있다.

    ④ 화염길이는 미분탄연소에 가깝고 화염안정성은 중유연소에 가깝다.

**39. 가동(이동식)화격자의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은?**

**❶**역동식화격자는 폐기물의 교반 및 연소조건이 불량하여 소각효율이 낮다.

    ② 회전로울러식화격자는 여러 개의 드럼을 횡축으로 배열하고 폐기물을 드럼의 회전에 따라 순차적으로 이송한다.

    ③ 병렬요동식화격자는 고정화격자와 가동화격자를 횡방향으로 나란히 배치하고 가동화격자를 전∙후로 왕복 운동시킨다.

    ④ 계단식화격자는 고정화격자와 가동화격자를 교대로 배치하고 가동화격자를 왕복운동시켜 폐기물을 이송한다.

**40. 황의 농도가 3wt%인 중유를 매일 100kL씩 사용하는 보일러에 황의 농도가 1.5wt%인 중유를 30% 섞어 사용할 때, SO2 배출량(kL)은 몇 % 감소하는가? (단, 중유의 황 성분은 모두 SO2로 전환, 중유의 비중은 1.0)**

    ① 30% ② 25%

**❸**15% ④ 10%

|  |
| --- |
| **3과목 : 대기오염 방지기술** |

**41. 유체의 흐름에서 레이놀즈(Reynolds) 수와 관련이 가장 적은 것은?**

    ① 관의 직경 ② 유체의 속도

**❸**관의 길이 ④ 유체의 밀도

**42. 분무탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 구조가 간단하고 압력손실이 작은 편이다.

    ② 침전물이 생기는 경우에 적합하고 충전탑에 비해 설비비, 유지비가 적게 든다.

    ③ 분무에 상당한 동력이 필요하고 가스 유출시 비말동반의 위험이 있다.

**❹**가스분산형 흡수장치로 CO, NO, N2 등의 용해도가 낮은 가스에 적용된다.

**43. 자동차 배출가스 중의 질소산화물을 선택적 촉매 환원법으로 처리할 때 사용되는 환원 제로 적합하지 않은 것은?**

**❶**CO2 ② NH3

    ③ H2 ④ H2S

**44. 다음 먼지의 입경 측정방법 중 직접측정법은?**

**❶**현미경측정법 ② 관성충돌법

    ③ 액상침강법 ④ 광산란법

**45. 여과집진장치를 사용하여 배출가스의 먼지 농도를 10g/m3에서 0.5g/m3으로 감소시키고자 한다. 여과집진장치의 먼지부하가 300g/m2이 되었을 때 탈진할 경우, 탈진주기(min)는? (단, 겉보기 여과속도는 2㎝/s)**

**❶**26 ② 34

    ③ 43 ④ 46

**46. 집진효율이 90%인 전기집진장치의 집진면적을 2배로 증가시켰을 때, 집진효율(%)은? (단, Deutsch-Anderson식 적용, 기타 조건은 동일)**

    ① 93 ② 95

    ③ 97 **❹**99

**47. 먼지의 입경분포(누적분포)를 나타내는 식은?**

    ① Rayleigh 분포식 ② Freundlich 분포식

**❸**Rosin-Rammler 분포식 ④ Cunningham 분포식

**48. 먼지의 폭발에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 비표면적이 큰 먼지일수록 폭발하기 쉽다.

    ② 산화속도가 빠르고 연소열이 큰 먼지일수록 폭발하기 쉽다.

    ③ 가스 중에 분산∙부유하는 성질이 큰 먼지일수록 폭발하기 쉽다.

**❹**대전성이 작은 먼지일수록 폭발하기 쉽다.

**49. 여과집진장치의 탈진방식 중 간헐식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**


    ① 간헐식 중 진동형은 여포의 음파진동, 횡진동, 상하진동에 의해 포집된 먼지를 털어내는 방식으로 점착성 먼지에는 사용할 수 없다.

    ② 집진실을 여러 개의 방으로 구분하고 방 하나씩 처리가스의 흐름을 차단하여 순차적으로 탈진하는 방식이다.

**❸**간헐식 중 역기류형은 여포의 먼지를 0.03~0.10초 정도의 짧은 시간 내에 높은 충격 분출압을 주어 제거하는 방식이다.

    ④ 연속식에 비해 먼지의 재비산이 적고 높은 집진효율을 얻을 수 있다.

**50. 다음은 어떤 법칙에 관한 내용인가?**



    ① 헨리의 법칙 ② 렌츠의 법칙

    ③ 샤를의 법칙 **❹**라울의 법칙

**51. 회전식 세정집진장치에서 직경이 10㎝인 회전판이 9620rpm으로 회전할 때 형성되는 물방울의 직경(μm)은?**

**❶**93 ② 104

    ③ 208 ④ 316

**52. 유해가스 처리에 사용되는 흡수액의 조건으로 옳지 않은 것은?**

    ① 용해도가 커야 한다.

    ② 휘발성이 작아야 한다.

**❸**점성이 커야 한다.

    ④ 용매와 화학적 성질이 비슷해야 한다.

**53. 지름이 20㎝, 유효높이가 3m인 원통형 백필터를 사용하여 배출가스 4m3/s를 처리 하고자 한다. 여과속도를 0.04m/s로 할 때, 필요한 백필터의 개수는?**

    ① 53 **❷**54

    ③ 70 ④ 71

**54. 처리가스량이 106m3/h, 입구 먼지농도가 2g/m3, 출구 먼지농도가 0.4g/m3, 총 압력손실이 72mmH2O일 때, blower의 소요동력(㎾)은?**

    ① 425 ② 375

**❸**245 ④ 187

**55. 탈취방법 중 수세법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 용해도가 높고 친수성 극성기를 가진 냄새성분의 제거에 사용할 수 있다.

    ② 주로 분뇨처리장, 계란건조장, 주물공장 등의 악취제거에 적용된다.

    ③ 수온변화에 따라 탈취효과가 크게 달라지는 것이 단점이다.

**❹**조작이 간단하며 처리효율이 우수하여 주로 단독으로 사용된다.

**56. 다이옥신 제어방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 250~340㎚의 자외선을 조사하여 다이옥신을 분해할 수 있다.

    ② 다이옥신의 발생을 억제하기 위해 PVC, PCB가 포함된 제품을 소각하지 않는다.

**❸**소각로에서 접촉촉매산화를 유도하기 위해 철, 니켈 성분을 함유한 쓰레기를 투입한다.

    ④ 다이옥신은 저온에서 재생될 수 있으므로 소각로를 고온으로 유지해야 한다.

**57. 다음 중 알칼리용액을 사용한 처리가 가장 적합하지 않은 오염물질은?**

    ① HCl ② Cl2

    ③ HF **❹**CO

**58. 원심력 집진장치에 블로우 다운(blow down)을 적용하여 얻을 수 있는 효과에 해당하지 않는 것은?**

**❶**유효 원심력 감소를 통한 운영비 절감

    ② 원심력 집진장치 내의 난류억제

    ③ 포집된 먼지의 재비산 방지

    ④ 원심력 집진장치 내의 먼지부착에 의한 장치폐쇄 방지

**59. 복합 국소배기장치에 사용되는 댐퍼조절평형법(또는 저항조절평형법)의 특징으로 옳지 않은 것은?**

    ① 오염물질 배출원이 많아 여러 개의 가지 덕트를 주 덕트에 연결할 필요가 있을 때 주로 사용한다.

    ② 덕트의 압력손실이 클 때 주로 사용한다.

    ③ 공정 내에 방해물이 생겼을 때 설계변경이 용이하다.

**❹**설치 후 송풍량 조절이 불가능하다.

**60. 후드의 설치 및 흡인에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 발생원에 최대한 접근시켜 흡인한다.

    ② 주 발생원을 대상으로 국부적인 흡인방식을 취한다.

**❸**후드의 개구면적을 넓게 한다.

    ④ 충분한 포착속도(capture velocity)를 유지한다.

|  |
| --- |
| **4과목 : 대기오염 공정시험기준(방법)** |

**61. 자외선/가시선 분광법에 따라 10mm 셀을 사용하여 측정한 시료의 흡광도가 0.1이었다. 동일한 시료에 대해 동일한 조건에서 20mm 셀을 사용하여 측정한 흡광도는?**

    ① 0.05 ② 0.10

    ③ 0.12 **❹**0.20

**62. 대기오염공정시험기준 총칙 상의 시험기재 및 용어에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 시험조작 중 “즉시”란 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 뜻한다.

    ② “정확히 단다”라 함은 규정한 양의 검체를 취하여 분석용 저울로 0.1㎎까지 다는 것을 뜻한다.

**❸**액체성분의 양을 “정확히 취한다” 함은 메스피펫, 메스실린더 또는 이와 동등 이상의 정도를 갖는 용량계를 사용하여 조작하는 것을 뜻한다.

    ④ “항량이 될 때까지 건조한다”라 함은 따로 규정이 없는 한 보통의 건조방법으로 1시간 더 건조 또는 강열할 때 전후 무게의 차가 매 g당 0.3㎎ 이하일 때를 뜻한다.

**63. 다음 중 여과재로 “카아보란덤”을 사용하는 분석대상물질은?**

**❶**비소 ② 브로민

    ③ 벤젠 ④ 이황화탄소

**64. 기체 중의 오염물질 농도를 ㎎/m3로 표시했을 때 m3이 의미하는 것은?**

    ① 100℃, 1atm에서의 기체용적

**❷**표준상태에서의 기체용적

    ③ 상온에서의 기체용적

    ④ 절대온도, 절대압력 하에서의 기체용적

**65. 환경대기 중의 아황산가스 측정방법에 해당하지 않는 것은?**

**❶**적외선형광법 ② 용액전도율법

    ③ 불꽃광도법 ④ 흡광차분광법

**66. 이온크로마토그래프의 일반적인 장치 구성을 순서대로 나열한 것은?**

    ① 펌프－시료주입장치－용리액조－분리관－검출기－써프렛서

**❷**용리액조－펌프－시료주입장치－분리관－써프렛서－검출기

    ③ 시료주입장치－펌프－용리액조－써프렛서－분리관－검출기

    ④ 분리관－시료주입장치－펌프－용리액조－검출기－써프렛서

**67. 배출가스 중의 휘발성유기화합물(VOCs) 시료채취방법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 흡착관법의 시료채취량은 1~5L 정도로, 시료흡입속도 100~250mL/min 정도로 한다.

    ② 흡착관법에서 누출시험을 실시한 후 시료를 도입하기 전에 가열한 시료채취관 및 연결관을 시료로 충분히 치환해야 한다.

    ③ 시료채취주머니방법에 사용되는 시료채취주머니는 빛이 들어가지 않도록 차단해야 하며 시료채취 이후 24시간 이내에 분석이 이루어지도록 해야 한다.

**❹**시료채취주머니방법에 사용되는 시료채취주머니는 새 것을 사용하는 것을 원칙으로 하되 재사용하는 경우 수소나 아르곤가스를 채운 후 6시간 동안 놓아둔 후 퍼지(purge) 시키는 조작을 반복해야 한다.

**68. 환경대기 중의 유해 휘발성유기화합물을 고체흡착 용매추출법으로 분석할 때 사용하는 추출용매는?**

**❶**CS2 ② PCB

    ③ C2H5OH ④ C6H14

**69. 대기오염공정시험기준 총칙 상의 온도에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**


    ① 상온은 15~25℃, 실온은 1~35℃로 한다.

    ② 온수는 60~70℃, 열수는 약 100℃를 말한다.

**❸**찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~30℃의 곳을 뜻한다.

    ④ 냉후(식힌 후)라 표시되어 있을 때는 보온 또는 가열 후 실온까지 냉각된 상태를 뜻한다.

**70. 환경대기 중의 다환방향족탄화수소류를 기체크로마토그래피/질량분석법으로 분석할 때 사용되는 용어에 관한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 것은?**



    ① 절대표준물질 ② 외부표준물질

    ③ 매체표준물질 **❹**대체표준물질

**71. 4-아미노안티피린 용액과 핵사사이아노철(Ⅲ) 산포타슘 용액을 순서대로 가해 얻어진 적색액의 흡광도를 측정하여 농도를 계산하는 오염물질은?**

**❶**배출가스 중 페놀화합물

    ② 배출가스 중 브로민화합물

    ③ 배출가스 중 에틸렌옥사이드

    ④ 배출가스 중 다이옥신 및 퓨란류

**72. 굴뚝 내부 단면의 가로길이가 2m, 세로길이가 1.5m일 때, 굴뚝의 환산직경(m)은? (단, 굴뚝 단면은 사각형이며, 상·하 면적이 동일함)**

    ① 1.5 **❷**1.7

    ③ 1.9 ④ 2.0

**73. 원자흡수분광광도법에서 사용하는 용어 정의로 옳지 않은 것은?**

    ① 충전가스 : 중공음극램프에 채우는 가스

**❷**선프로파일 : 파장에 대한 스펙트럼선의 폭을 나타내는 곡선

    ③ 공명선 : 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선

    ④ 역화 ： 불꽃의 연소속도가 크고 혼합기체의 분출속도가 작을 때 연소현상이 내부로 옮겨 지는 것

**74. 유류 중의 황함유량 분석 방법 중 방사선여기법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 여기법 분석계의 전원 스위치를 넣고 1시간 이상 안정화시킨다.

    ② 석유 제품의 시료채취 시 증기의 흡입은 될 수 있는 한 피해야 한다.

**❸**시료에 방사선을 조사하고 여기된 황 원자에서 발생하는 γ선의 강도를 측정한다.

    ④ 시료를 충분히 교반한 후 준비된 시료셀에 기포가 들어가지 않도록 주의하여 액 층의 두께가 5~20mm가 되도록 시료를 넣는다.

**75. 환경대기 중의 금속화합물 분석을 위한 주시험방법은?**

**❶**원자흡수분광광도법     ② 자외선/가시선분광법

    ③ 이온크로마토그래피법    ④ 비분산적외선분광분석법

**76. 굴뚝 배출가스 중의 질소산화물을 연속적으로 자동측정하는데 사용되는 자외선흡수분석계의 구성에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 광원 : 중수소방전관 또는 중압수은 등을 사용한다.

    ② 시료셀 : 시료가스가 연속적으로 흘러갈 수 있는 구조로 되어 있으며 그 길이는 200~500mm이고 셀의 창은 자외선 및 가시광선이 투과할 수 있는 재질이어야 한다.

**❸**광학필터 : 프리즘과 회절격자 분광기 등을 이용하여 자외선 또는 적외선 영역의 단색광을 얻는 데 사용된다.

    ④ 합산증폭기 : 신호를 증폭하는 기능과 일산화질소 측정파장에서 아황산가스의 간섭을 보정하는 기능을 가지고 있다.

**77. 굴뚝에서 배출되는 건조배출가스의 유량을 연속적으로 자동 측정하는 방법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 유량 측정방법에는 피토관, 열선유속계, 와류유속계를 사용하는 방법이 있다.

**❷**와류유속계를 사용할 때에는 압력계와 온도계를 유량계 상류 측에 설치해야 한다.

    ③ 건조배출가스 유량은 배출되는 표준상태의 건조배출가스량[Sm3(5분 적산치)]으로 나타낸다.

    ④ 열선유속계를 사용하는 방법으로 시료채취부는 열선과 지주 등으로 구성되어 있으며 열선으로 텅스텐이나 백금선 등이 사용된다.

**78. 굴뚝 단면이 상·하 동일 단면적의 원형인 경우 굴뚝 배출시료 측정점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 굴뚝 직경이 1.5m인 경우 측정점수는 8점이다.

    ② 굴뚝 직경이 3m인 경우 반경 구분수는 3이다.

    ③ 굴뚝 직경이 4.5m를 초과할 경우 측정점수는 20점이다.

**❹**굴뚝 단면적이 1m2 이하로 소규모일 경우 굴뚝 단면의 중심을 대표점으로 하여 1점만 측정한다.

**79. 비분산적외선분광분석법에서 사용하는 용어 정의로 옳지 않은 것은?**

    ① 정필터형 : 측정성분이 흡수되는 적외선을 그 흡수파장에서 측정하는 방식

    ② 비분산 : 빛을 프리즘이나 회절격자와 같은 분산소자에 의해 분산하지 않는 것

    ③ 비교가스 : 시료 셀에서 적외선 흡수를 측정하는 경우 대조가스로 사용하는 것으로 적외선을 흡수하지 않는 가스

**❹**반복성 : 동일한 방법과 조건에서 동일한 분석계를 사용하여 여러 측정대상을 장시간에 걸쳐 반복적으로 측정하는 경우 각각의 측정치가 일치하는 정도

**80. 기체크로마토그래피의 고정상 액체가 만족시켜야 할 조건에 해당하지 않는 것은?**

    ① 화학적 성분이 일정해야 한다.

    ② 사용온도에서 점성이 작아야 한다.

**❸**사용온도에서 증기압이 높아야 한다.

    ④ 분석대상 성분을 완전히 분리할 수 있어야 한다.

|  |
| --- |
| **5과목 : 대기환경관계법규** |

**81. 대기환경보전법령상 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 4종사업장과 5종사업장 중 기준 이상의 특정대기유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다.

    ② 1종사업장과 2종사업장 중 1개월 동안 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는 경우 해당 사업장의 기술인을 각각 2 명 이상 두어야 한다.

    ③ 대기환경기술인이 소음∙진동관리법에 따른 소음∙진동환경기술인 자격을 갖춘 경우에는 소음∙진동환경기술인을 겸임할 수 있다.

**❹**전체배출시설에 대해 방지시설 설치 면제를 받은 사업장과 배출시설에서 배출되는 오염 물질 등을 공동방지시설에서 처리하는 사업장은 5종사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 없다.

**82. 대기환경보전법령상 대기오염물질 발생량 산정에 필요한 항목에 해당하지 않는 것은?**

    ① 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량

    ② 일일조업시간

**❸**배출허용기준 초과 횟수

    ④ 연간가동일수

**83. 대기환경보전법령상 배출부과금 납부의무자가 납부기한 전에 배출부과금을 납부할 수 없다고 인정되어 징수를 유예하거나 그 금액을 분할납부하게 할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?**

    ① 천재지변으로 사업자의 재산에 중대한 손실이 발생한 경우

    ② 사업에 손실을 입어 경영상으로 심각한 위기에 처하게 된 경우

**❸**배출부과금이 납부의무자의 자본금을 1.5배 이상 초과하는 경우

    ④ 징수유예나 분할납부가 불가피하다고 인정되는 경우

**84. 환경정책기본법령상 일산화탄소(CO)의 대기환경기준(ppm)은? (단, 1시간 평균치 기준)**

    ① 0.25 이하 ② 0.5 이하

**❸**25 이하 ④ 50 이하

**85. 실내공기질 관리법령상 공항시설 중 여객터미널에 대한 라돈의 실내공기질 권고기준은? (단, 단위는 Bq/m3)**

    ① 100 이하 **❷**148 이하

    ③ 200 이하 ④ 248 이하

**86. 대기환경보전법령상 사업자가 스스로 방지시설을 설계∙시공하려는 경우 시∙도지사에게 제출해야 하는 서류에 해당하지 않는 것은?**

    ① 기술능력 현황을 적은 서류

    ② 공정도

**❸**배출시설의 위치 및 운영에 관한 규약

    ④ 원료(연료를 포함) 사용량, 제품생산량 및 대기오염물질 등의 배출량을 예측한 명세서

**87. 대기환경보전법령상 위임업무의 보고 횟수 기준이 '수시'인 업무내용은?**

**❶**환경오염사고 발생 및 조치사항

    ② 자동차 연료 및 첨가제의 제조∙판매 또는 사용에 대한 규제현황

    ③ 자동차 첨가제의 제조기준 적합여부 검사현황

    ④ 수입자동차의 배출가스 인증 및 검사현황

**88. 대기환경보전법령상 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금에 처하는 경우에 해당하지 않는 것은?**

    ① 배출시설의 설치를 완료한 후 가동개시 신고를 하지 않고 조업한 자

    ② 환경상의 위해가 발생하여 제조∙판매 또는 사용을 규제당한 자동차 연료∙첨가제 또는 촉매제를 제조하거나 판매한 자

    ③ 측정기기 관리대행업의 등록 또는 변경 등록을 하지 않고 측정기기 관리업무를 대행한 자

**❹**환경부장관에게 받은 이륜자동차정기검사 명령을 이행하지 않은 자

**89. 대기환경보전법령상 석탄사용시설의 설치기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 유효굴뚝높이가 440m 미만인 경우)**

    ① 배출시설의 굴뚝높이는 100m 이상으로 한다.

    ② 석탄저장은 옥내저장시설(밀폐형 저장시설 포함) 또는 지하저장시설에 해야 한다.

    ③ 굴뚝에서 배출되는 아황산가스, 질소산화물, 먼지 등의 농도를 확인할 수 있는 기기를 설치해야 한다.

**❹**석탄연소재는 덮개가 있는 차량을 이용하여 운반해야 한다.

**90. 실내공기질 관리법령의 적용대상에 해당하지 않는 것은?**

    ① 지하역사

    ② 병상 수가 100개인 의료기관

**❸**철도역사의 연면적 1천5백제곱미터인 대합실

    ④ 공항시설 중 연면적 1천5백제곱미터인 여객터미널

**91. 대기환경보전법령상 자가측정의 대상∙항목 및 방법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

    ① 굴뚝 자동측정기기를 설치하여 먼지항목에 대한 자동측정자료를 전송하는 배출구의 경우 매연항목에 대해서도 자가측정을 한 것으로 본다.

**❷**안전상의 이유로 자가측정이 곤란하다고 인정받은 방지시설설치면제사업장의 경우 대행 기관을 통해 연 1회 이상 자가측정을 해야 한다.

    ③ 굴뚝 자동측정기기를 설치한 배출구의 경우 자동측정자료를 전송하는 항목에 한정하여 자동측정자료를 자가측정자료에 우선하여 활용해야 한다.

    ④ 측정대상시설이 중유 등 연료유만을 사용하는 시설인 경우 황산화물에 대한 자가측정은 연료의 황함유분석표로 갈음할 수 있다.

**92. 대기환경보전법령상 “온실가스''에 해당하지 않는 것은?**

    ① 수소불화탄소 **❷**과염소산

    ③ 육불화황 ④ 메탄

**93. 대기환경보전법령상 인증을 면제할 수 있는 자동차에 해당하는 것은?**

    ① 항공기 지상 조업용 자동차

    ② 국가대표 선수용 자동차로서 문화체육관광부 장관의 확인을 받은 자동차

**❸**여행자 등이 다시 반출할 것을 조건으로 일시 반입하는 자동차

    ④ 주한 외국군인의 가족이 사용하기 위해 반입하는 자동차

**94. 대기환경보전법령상 자동차 운행정지표지의 바탕색은?**

    ① 회색 ② 녹색

**❸**노란색 ④ 흰색

**95. 대기환경보전법령상 자동차연료형 첨가제의 종류에 해당하지 않는 것은? (단, 기타 사항은 고려하지 않음)**

**❶**세탄가첨가제 ② 다목적첨가제

    ③ 청정분산제 ④ 유동성향상제

**96. 대기환경보전법령상의 용어 정의로 옳지 않은 것은?**

    ① 가스 : 물질이 연소∙합성∙분해될 때 발생하거나 물리적 성질로 인해 발생하는 기체상물질

    ② 기후∙생태계 변화유발물질 : 지구온난화 등으로 생태계의 변화를 가져올 수 있는 기체상 물질로서 온실가스와 환경부령으로 정하는 것

**❸**휘발성유기화합물 : 석유화학제품, 유기용제, 그 밖의 물질로서 관계 중앙행정기관의 장이 고시하는 것

    ④ 매연 : 연소할 때 생기는 유리탄소가 주가 되는 미세한 입자상물질

**97. 대기환경보전법령상 초과부과금의 산정에 필요한 오염물질 1㎏당 부과금액이 가장 높은 것은?**

**❶**시안화수소 ② 암모니아

    ③ 먼지 ④ 이황화탄소

**98. 악취방지법령상의 용어 정의로 옳지 않은 것은?**

**❶**“통합악취”란 두 가지 이상의 악취물질이 함께 작용하여 사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 냄새를 말한다.

    ② "악취배출시설”이란 악취를 유발하는 시설, 기계, 기구, 그 밖의 것으로서 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 환경부령으로 정하는 것을 말한다.

    ③ "악취”란 황화수소, 메르캅탄류, 아민류, 그 밖에 자극성이 있는 물질이 사람의 후각을 자극하여 불쾌감과 혐오감을 주는 냄새를 말한다.


    ④ “지정악취물질”이란 악취의 원인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.

**99. 대기환경보전법령상 특정대기유해물질에 해당하지 않는 것은?**

    ① 프로필렌 옥사이드 ② 니켈 및 그 화합물

**❸**아크를레인 ④ 1,3-부타디엔

**100. 악취방지법령상 지정악취물질과 배출허용기준, 엄격한 배출허용기준 범위의 연결이 옳지 않은 것은? (단, 공업지역 기준)**



    ① ㉠ ② ㉡

    ③ ㉢ **❹**㉣

**전자문제집 CBT PC 버전** : [www.comcbt.com](https://www.comcbt.com/)  
**전자문제집 CBT 모바일 버전** : [m.comcbt.com](https://m.comcbt.com/)  
**기출문제 및 해설집 다운로드**: [www.comcbt.com/xe](https://www.comcbt.com/xe)  
  
**전자문제집 CBT란?**  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.  
  
**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ③ | ③ | ④ | ② | ② | ③ | ④ | ② | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ② | ④ | ① | ④ | ① | ④ | ② | ② | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ② | ① | ② | ① | ④ | ④ | ③ | ④ | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ④ | ④ | ③ | ② | ④ | ③ | ③ | ① | ③ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③ | ④ | ① | ① | ① | ④ | ③ | ④ | ③ | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ③ | ② | ③ | ④ | ③ | ④ | ① | ④ | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ③ | ① | ② | ① | ② | ④ | ① | ③ | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ① | ② | ② | ③ | ① | ③ | ② | ④ | ④ | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ④ | ③ | ③ | ③ | ② | ③ | ① | ④ | ④ | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ② | ② | ③ | ③ | ① | ③ | ① | ① | ③ | ④ |