|  |
| --- |
| **1과목 : 설비 진단 및 계측** |

**1. 진동전달 경로차단에서 사용되는 일반적인 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?**

**❶**2단계 진동제어는 저주파 진동제어에 역효과를 줄 수 있다.

   ② 스프링형 진동 차단기는 강성이 충분히 높아야 한다.

   ③ 진동체에 질량을 가하여 고유진동수를 높이면 효과적이다.

   ④ 스프링형 진동 차단기에 사용하는 스프링은 고유진동수가 가능한 높아야 한다.

**2. 마스킹 효과에 관한 설명으로 틀린 것은?**

   ① 저음이 고음을 잘 마스킹 한다.

**❷**두 음의 주파수가 비슷할 때는 마스킹 효과가 대단히 작아진다.

   ③ 마스킹 효과는 음파의 간섭에 의해 일어나는 현상이다.

   ④ 두 음의 주파수가 거의 같을 때는 맥동이 생겨 마스킹 효과가 감소한다.

**3. 간이진단 기술이 아닌 것은?**

   ① 점검원이 수행하는 점검 기술

   ② 운전자에 의한 설비감시 기술

**❸**설비의 결함 진전을 예측하는 예측 기술

   ④ 사람 접근이 가능한 설비를 대상으로 하는 점검 기술

**4. 진동의 측정 단위로 적절하지 않은 것은?**

   ① m ② m/s

   ③ m/s2 **❹**m2/s2

**5. 진동파형에서 양진폭(피크-피크)을 Vp-p라 할 때 실효값(VRMS)은?**

   ① EMB00005cb86b05     ② EMB00005cb86b07

   ③ EMB00005cb86b09     **❹**EMB00005cb86b0b

**6. 다음 중 탄성변형을 이용하는 변환기가 아닌 것은?**

   ① 벨로스 ② 스프링

**❸**벤투리관 ④ 부르동관

**7. 방진에 사용되는 패드의 종류 중 많은 수의 모세관을 포함하고 있어 습기를 흡수하려는 경향이 있으며 PVC 등 플라스틱 재료를 밀폐해서 사용하는 재료는?**

   ① 강철 ② 코르크

   ③ 스펀지 고무 **❹**파이버 글라스

**8. 소음계로 소음 측정 시 주의사항으로 틀린 것은?**

   ① 청감보정회로를 사용한다.

   ② 반사음 영향에 대한 대책을 세운다.

   ③ 암소음 영향에 대한 보정값을 고려한다.

**❹**변동이 적은 소음은 fast에 변동이 심한 소음은 slow에 놓고 측정한다.

**9. 유체의 동력학적 성질을 이용하여 유량 또는 유속을 압력으로 변환하는 차압 검출 기구가 아닌 것은?**

   ① 노즐 **❷**부르동관

   ③ 오리피스 ④ 벤투리관

**10. 다음 중 진동의 에너지를 표현하는 값으로 가장 적절한 것은?**

**❶**실효값 ② 편진폭

    ③ 양진폭 ④ 평균값

**11. 와전류형 변위센서를 사용하여 측정할 수 없는 것은?**

    ① 회전수 **❷**가속도 진동

    ③ 축(shaft)의 팽창량 ④ 축(shaft)의 중심 변화

**12. 주파수 변환 신호 처리 시 발생하는 에러 현상으로 어떤 최고 입력 주파수를 설정했을 때 이보다 높은 주파수 성분을 가진 신호를 입력한 경우에 생기는 문제를 뜻하는 현상은?**

    ① 확대(zooming) **❷**엘리어싱(aliasing)

    ③ 필터링(filtering) ④ 시간 와인더(time winder)

**13. 진동의 종류별 설명으로 틀린 것은?**

**❶**선형 진동 : 진동의 진폭이 증가함에 따라 모든 진동계가 운동하는 방식이다.

    ② 자유 진동 : 외란이 가해진 후 계가 스스로 진동을 하고 있는 경우이다.

    ③ 비감쇠 진동 : 대부분의 물리계에서 감쇠의 양이 매우 적어 공학적으로 감쇠를 무시한다.

    ④ 규칙 진동 : 기계 회전부에 생기는 불평형, 커플링부의 중심 어긋남 등의 원인으로 발생하는 진동이다.

**14. 조절계의 제어동작에서 입력에 비례하는 크기의 출력을 내는 제어 방식은?**

**❶**비례제어 ② 적분제어

    ③ 미분제어 ④ ON-OFF제어

**15. 고유진동수와 강제진동수가 일치할 경우 진폭이 크게 발생하는 현상은?**

**❶**공진 ② 풀림

    ③ 상호간섭 ④ 캐비테이션

**16. 면적식 유량계의 특징으로 틀린 것은?**

    ① 압력 손실이 적다.

**❷**기체 유량을 측정할 수 없다.

    ③ 부식성 액체의 측정이 가능하다.

    ④ 액체 중에 기포가 들어가면 오차가 생기므로 기포 빼기가 필요하다.

**17. 열전온도계(thermo electric pyrometer)에 관한 설명 중 틀린 것은?**

    ① 구리와 콘스탄탄의 이종재를 결합하여 200~300℃ 정도의 저온용으로 사용한다.

    ② 다른 금속을 접합하여 양단의 온도차에 의해 발생되는 기전력을 이용한다.

**❸**온도차에 의해 발생되는 열기전력 현상을 톰슨 효과(Thomson effect)라 한다.

    ④ 백금로듐과 백금의 이종재를 결합하면 1000℃ 이상에서도 사용할 수 있다.

**18. 정현파의 최댓값을 기준으로 진동의 크기가 1일 때 실효값의 크기는?**

    ① 2 ② 1/2

**❸**1/√2 ④ 1/π

**19. 음의 발생에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 기계 본체의 진동에 의한 소리는 이차고체음이다.

    ② 음의 발생은 크게 고체음과 기체음 두가지로 분류할 수 있다.

    ③ 선풍기 또는 송풍기 등에서 발생하는 음은 난류음이다.

**❹**기류음은 물체의 진동에 의한 기계적 원인으로 발생한다.

**20. 소음기의 내면에 파이버 글라스(fiber glass)와 암면 등과 같은 섬유성 재료를 부착하여 소음을 감소시키는 장치는?**

    ① 팽창형 소음기 ② 간섭형 소음기

    ③ 공명형 소음기 **❹**흡음형 소음기

|  |
| --- |
| **2과목 : 설비관리** |

**21. 설비번호의 표시방법과 설비대장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 설비번호는 1매만 만든다.

    ② 설비번호 부착은 눈에 잘 띄는 곳에 확실하고 견고하게 해야 한다.

    ③ 설비대장은 설비에 대한 개략적인 크기와 개략적인 기능 등을 기재한다.

**❹**설비대장은 모든 설비 중 제조일자로부터 5년이 지난 장비로서 관리가 필요한 설비만 선택적으로 작성하여 효율적으로 관리한다.

**22. 설비의 잠재열화현상을 파악하기 위해 측정설비를 이용하여 직접 설비를 감지하는 보전방법은?**

**❶**예지보전(Predictive Maintenance)

    ② 예방보전(Preventive Maintenance)

    ③ 개량보전(Corrective Maintenance)

    ④ 보전예방(Maintenance Prevention)

**23. 뜻이 있는 기호법의 대표적인 것으로서 항목의 첫 글자나 그 밖의 문자를 기호로 하는 방법은?**

    ① 순번식 기호법 **❷**기억식 기호법

    ③ 세구분식 기호법 ④ 삼진분류 기호법

**24. 생산의 3요소가 아닌 것은?**

    ① 사람 ② 설비

    ③ 재료 **❹**생산성

**25. 설비배치의 목적으로 틀린 것은?**

    ① 생산량 증가     ② 생산 원가 절감

**❸**생산인력의 증가    ④ 우량품 제조 및 설비비 절감

**26. 지그와 고정구(jig and fixture), 금형, 절삭공구, 검사구(gauge) 등 각종의 공구를 통칭하는 용어는?**

**❶**치공구 ② 계측공구

    ③ 공작기계 ④ 제작공구

**27. 자주 보전 활동에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?**

**❶**자주 보전은 미리 작성한 보전카렌더에 의해 전개해나가는 활동이다.

    ② 총점검단계는 설비의 기능과 구조를 알 수 있게 하는 활동이다.

    ③ 초기청소를 통해 오염의 발생 원인을 찾는다.

    ④ 발생 원인과 공간 개소대책은 자주 보전의 중요 활동요소이다.

**28. 프로젝트의 착수에서 완성에 이르는 일반적인 순서 중 프로젝트의 가치가 평가되는 단계는?**

    ① 연구개발 ② 조달과 건설

    ③ 프로젝트 확립 **❹**경제성의 결정

**29. TPM의 다섯 가지 활동에 해당하지 않는 것은?**

**❶**대집단 활동을 통해 PM추진

    ② 설비의 효율화를 위한 개선 활동

    ③ 최고 경영층부터 제일선까지 전원 참가

    ④ 설비에 관계하는 사람이 빠짐없이 활동

**30. 설비를 목적에 따라 분류할 때 유틸리티설비에 해당되는 것은?**

    ① 운반 장치 **❷**발전 설비

    ③ 항만 설비 ④ 서비슷 숍

**31. 기체연료의 특징에 해당하지 않는 것은?**

    ① 화염의 흑도가 낮고 방사열이 적다.


**❷**황을 제거하고 나서 사용해야 한다.


    ③ 예열에 의한 열효율 상승이 비교적 용이하다.

    ④ 조금 많은 공기의 공급으로 완전연소가 가능하다.

**32. 어떤 설비가 i개의 부품으로 직렬 연결되어 있을 때, 평균고장(수리)시간(MTTR)을 나타내는 식은?**


    ① EMB00005cb86b0d

**❷**

    ③ 

    ④ 

**33. 다음 설명에서 괄호 안에 해당하는 측정방식의 종류는?**



    ① 편위법 ② 영위법

**❸**치환법 ④ 보상법

**34. 품질불량은 설비, 가공조건 및 인적 요소에 의해 발생한다고 볼 수 있는데 이러한 불량을 “0”으로 달성하기 위한 접근 방법이 아닌 것은?**

    ① 교육·훈련 철저

    ② 설비 개량능력 개발

**❸**설비 등급에 따른 보전방식 결정

    ④ 설비의 유연성으로 설비능력 확보

**35. 만성로스 개선 방법 중 설비나 시스템의 불합리 현상을 원리 및 원칙에 따라 물리적 성질과 매커니즘을 밝히는 사고방식은?**

    ① FTA ② FMEA

    ③ QM분석 **❹**PM분석

**36. 평균이자법 산출 시 연간비용을 구하는 식으로 옳은 것은?**

    ① 총자본비 + 회수금액 + 투자액

    ② 총자본비 + 회수금액 + 가동비

**❸**상각비 + 평균이자 + 가동비


    ④ 상각비 + 평균이자 + 투자액

**37. 초기 고장기에 발생하는 고장의 원인이 아닌 것은?**

    ① 설계상의 오류 ② 부적정한 설치

    ③ 제조과정의 실수 **❹**열화에 의한 고장

**38. 그래프는 설비의 최적보전계획에 의한 비용 및 처리량을 나타낸다. (1), (2)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?**



**❶**(1) 최소비용점, (2) 최적수리주기

    ② (1) 최대비용점, (2) 최대수리주기

    ③ (1) 최소비용점, (2) 최대수리주기

    ④ (1) 최소보전점, (2) 최소수리주기

**39. 특정 환경과 운전보건 하에서 주어진 시점동안 규정된 기능을 성공적으로 수행할 확률을 나타내는 것은?**

    ① 고장률(failure) **❷**신뢰도(reliability)

    ③ 가동률(operating ratio) ④ 보전도(maintainability)

**40. 설비의 공사관리 기법 중 PERT 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 전형적 시간(Most Likely Time)은 공사를 완료하는 최빈치를 나타낸다.

    ② 낙관적 시간(Optimistic Time)은 공사를 완료할 수 있는 최단 시간이다.

    ③ 비관적 시간(Pessimistic Time)은 공사를 완료할 수 있는 최장 시간이다.

**❹**위급경로(Critical Path)는 공사를 완료하는데 가장 시간이 적게 걸리는 경로를 말한다.

|  |
| --- |
| **3과목 : 기계일반 및 기계보전** |

**41. 감속기에 사용하는 평기어 언더컷을 방지하는 방법으로 옳지 않은 것은?**

    ① 잇수비를 작게 한다.

**❷**이높이가 높은 기어로 제작한다.

    ③ 압력각을 20° 이상으로 증가시킨다.

    ④ 기어의 잇수를 한계 잇수 이상으로 설정한다.

**42. 교류 및 직류 아크용접기의 특성을 비교한 내용으로 틀린 것은?**


    ① 교류 아크용접기는 자기쏠림을 방지할 수 있다.

    ② 교류 아크용접기가 직류 아크용접기 보다 감전위험성이 높다.

**❸**아크의 안정성은 교류용접기가 직류용접기 보다 우수하다.

    ④ 무부하 전압은 직류 아크용접기에 비하여 교류 아크용접기가 높다.

**43. 다음 기호의 명칭으로 옳은 것은?**



    ① 유압 펌프 **❷**공기압 모터

    ③ 유압 전도장치 ④ 요동형 액추에이터

**44. 담금질에 관한 설명으로 틀린 것은?**

**❶**냉각속도는 판재가 구형보다 빠르다.

    ② 냉각액을 저어주면 냉각능력이 많이 향상된다.

    ③ 담금질 경도는 강중의 탄소량에 따라 변화한다.

    ④ 냉각액의 온도는 물은 차게(20℃ 정도) 기름은 뜨겁게(80℃ 정도) 해야 한다.

**45. 일반적인 줄 작업의 주의사항으로 틀린 것은?**

**❶**보통 줄의 사용 순서는 중목 → 황목 → 세목 → 유목의 순으로 작업한다.

    ② 오른손 팔꿈치를 옆구리에 밀착시키고 팔꿈치가 줄과 수평이 되게 한다.

    ③ 눈은 항상 가공물을 보며 작업하고 줄을 당길 때는 가공물에 압력을 주지 않는다.

    ④ 왼손은 줄의 균형을 유지하기 위해 손목을 수평으로 하고 손바닥으로 줄 끝을 가볍게 누르거나 손가락으로 감싸준다.

**46. 송풍기의 양쪽 벨트 풀리의 축간 거리가 멀거나, 고속회전을 할 때 벨트가 위 아래로 파도치는 현상은?**

    ① 점핑(jumping)현상

    ② 채터링(chattering)현상

    ③ 캐비테이션(cavitation)현상

**❹**플래핑(flapping)현상

**47. 펌프 베어링 과열 시 원인 및 조치사항으로 틀린 것은?**

    ① 조립, 설치 불량 – 축 정렬 작업

**❷**윤활유 부족 – 기준 이상 유량 보충

    ③ 패킹부의 맞춤 불량 –그랜드패킹 조임압력 조정

    ④ 윤활유의 부적합 – 사용조건에 따른 윤활유 선정

**48. 배관의 부식을 방지하는 방법으로 적절하지 않은 것은?**

**❶**온수의 온도를 50℃ 이상으로 한다.

    ② 가급적 동일계의 배관재를 선정한다.

    ③ 배관 내 유속을 1.5m/s 이하로 제어한다.

    ④ 배관 내 약제를 투입하여 용존산소를 제어한다.

**49. 볼트와 너트의 고착 원인으로 틀린 것은?**

    ① 수분의 침입 ② 부식성 가스의 침입

    ③ 부식성 액체의 침입 **❹**유성 페인트의 도포

**50. 전동기 본체의 점검 항목이 아닌 것은?**

    ① 이음 ② 진동

**❸**소손 ④ 발열

**51. 터보형 압축기에 해당하는 것은?**

    ① 나사식 압축기 ② 왕복식 압축기

**❸**축류식 압축기 ④ 회전식 압축기

**52. 마찰형 클러치, 브레이크 중 습식다판의 특징이 아닌 것은?**

    ① 고속, 고빈도용으로 사용한다.

**❷**작은 동력 전달에 주로 쓰인다.

    ③ 접촉면적을 크게 취할 수 있어 소형이다.

    ④ 오일 속에서 쓰이므로 작동이 매끄럽고 마찰면의 마모가 적다.

**53. 배관의 도시법에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 관내 흐름의 방향은 관을 표시하는 선에 붙인 화살표의 방향으로 표시한다.

    ② 관은 원칙적으로 1줄의 실선으로 도시하고, 동일 도면 내에서는 같은 굵기의 선을 사용한다.

**❸**관은 파단하여 표시하지 않도록 하며, 부득이하게 파단할 경우 2줄의 평행선으로 도시할 수 있다.

    ④ 표시 항목은 관의 호칭지름, 유체의 종류·상태, 배관계의 식별, 배관계의 시방, 관의 외면에 실시하는 설비·재료 순으로 필요한 것을 글자·글자기호를 사용하여 표시한다.

**54. 리프트 밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?**

**❶**개폐가 느리다.

    ② 유체의 흐름을 차단한다.

    ③ 유체의 에너지 손실이 크다.

    ④ 밸브와 밸브 시트의 맞댐이 용이하다.

**55. 공기 중에서는 액체 상태를 유지하고 공기가 차단되면 중합이 촉진되어 경화가 일어나는 접착제는?**

**❶**혐기성 접착제 ② 열융용형 접착제

    ③ 유화액형 접착제 ④ 금속구조용 접착제

**56. 보통선반에서 테이퍼를 절삭하는 방법이 아닌 것은?**

    ① 심압대를 편위시키는 방법

    ② 테이퍼 장치를 사용하는 방법

    ③ 복식 공구대를 경사시키는 방법

**❹**척의 조(jaw)를 편위시키는 방법

**57. 왕복운동기관 등에서 회전운동과 직선운동을 상호 변환시키는 축은?**

    ① 직선 축(straight shaft) ② 유연 축(flexible shaft)

**❸**크랭크 축(crank shaft) ④ 각 축(hexagonal shaft)

**58. 고장 또는 유해한 성능저하를 가져온 후에 수리를 행하는 보전 방식은?**

    ① 예방보전 : PM(Preventive Maintenance)

**❷**사후보전 : BM(Breakdown Maintenance)

    ③ 개량보전 : CM(Corrective Maintenance)

    ④ 종합적 생산보전 : TPM(Total Productive Maintenance)

**59. 축의 동력 전달 방향을 바꾸는 기어가 아닌 것은?**

    ① 웜 기어 **❷**헬리컬 기어

    ③ 하이포이드 기어 ④ 스파이럴 베벨기어

**60. 회전축의 흔들림 검사를 위해 사용하는 측정기로 옳은 것은?**

    ① 한계 게이지 ② 틈새 게이지

    ③ 하이트 게이지 **❹**다이얼 게이지

|  |
| --- |
| **4과목 : 윤활관리** |

**61. 윤활유의 열화에서 내부변화인 윤활유 자체의 변질에 해당되는 것은?**

**❶**산화 ② 유화

    ③ 희석 ④ 이물혼입

**62. 윤활관리의 경제적 효과로 옳은 것은?**

    ① 윤활제 소비량의 증가효과

    ② 고장으로 인한 생산성 및 기회손실의 증가효과

    ③ 설비의 수명감소로 인한 설비 투자비용의 절감효과

**❹**기계·설비의 유지관리에 필요한 보수비용 절감효과

**63. 그리스의 시험방법에 대한 설명이 틀린 것은?**

    ① 주도 : 그리스의 굳은 정도, 유동성을 표시하는 시험이다.

    ② 수분 : 그리스에 함유되어 있는 수분의 함유량을 측정하는 시험이다.

    ③ 적점 : 그리스가 온도상승에 따라 저하되는 최저의 온도, 내열성을 확인하는 시험이다.

**❹**동판부식 : 그리스에 함유된 부식성 유황물질로 인한 금속의 부식여부 및 이물질의 양을 측정하는 시험이다.

**64. 그리스 급유법이 아닌 것은?**

    ① 그리스 건 ② 그리스 컵

**❸**그리스 니플 ④ 집중 그리스 윤활장치

**65. 유압작동유의 점도가 너무 낮은 경우 발생되는 현상은?**

    ① 동력소비 증대

    ② 계통 내의 압력상승

    ③ 계통 내의 압력손실 증대

**❹**내·외부 틈으로의 누유 증대

**66. 다음 윤활유의 급유법 중 윤활유를 미립자 또는 분무 상태로 급유하는 방법으로 여러개의 다른 마찰면을 동시에 자동적으로 급유할 수 있는 것은?**

    ① 바늘 급유법 ② 버킷 급유법

**❸**비말 급유법 ④ 원심 급유법

**67. 베어링 허용회전수의 50% 이상으로 회전할 때, 하우징 내부의 축 및 베어링을 제외한 공간용적에 대하여 충진하여야 할 가장 적절한 그리스 양은?**

    ① 100% 충진한다.

**❷**1/3 ~ 1/2 정도 충진한다.

    ③ 1/2 ~ 3/4 정도 충진한다.

    ④ 신유가 빠져 나올 때까지 충진한다.

**68. ISO 산업용 윤활유 점도 분류의 기준온도는?**

    ① 15℃ ② 24℃

**❸**40℃ ④ 44℃

**69. 순환급유 종류 중 마찰면이 기름 속에 잠겨서 윤활하는 급유 방법은?**

**❶**유욕 급유 ② 패드 급유

    ③ 나사 급유 ④ 원심 급유

**70. 윤활유 첨가제의 성질이 아닌 것은?**

    ① 증발이 적어야 한다.

    ② 기유에 용해도가 좋아야 한다.

**❸**수용성 물질에 잘 녹아야 한다.


    ④ 냄새 및 활동이 제어되어야 한다.

**71. 왕복동 공기 압축기의 외부 윤활유에 요구되는 성능으로 틀린 것은?**

    ① 적정 점도를 가질 것     **❷**저점도 지수 오일일 것

    ③ 산화 안정성이 좋을 것    ④ 방청성, 소포성이 좋을 것

**72. 다음 설명이 해당하는 기어의 이면손상 현상은?**



    ① 리징(Ridging) ② 리플링(Rippling)

    ③ 스폴링(Spalling) **❹**스코어링(Scoring)

**73. 다음 중 윤활관리의 4원칙이 아닌 것은?**

**❶**적소 ② 적유

    ③ 적법 ④ 적량

**74. 미끄럼 베어링 급유법 중 유욕식에 해당하지 않는 것은?**

    ① 링 급유 **❷**원심 급유

    ③ 체인 급유 ④ 비말 급유

**75. 윤활유 SOAP 분석방법 중 플라즈마를 이용하여 분석하는 방식은?**

**❶**ICP법     ② 회전전극법

    ③ 원자흡광법     ④ 페로그래피(ferrography)법

**76. 윤활제에 사용되는 첨가제가 갖추어야할 조건으로 틀린 것은?**

    ① 물에 대해서 안정할 것

    ② 장기간 보관 시 안정할 것

**❸**첨가 시 휘발성이 높을 것

    ④ 첨가제 상호간에 반응하여 침전 등이 생성되지 않을 것

**77. 120~232℃ 정도의 적점을 지니고 있으며, 섬유구조로 안정성이 높아 고온특성은 좋은편이지만, 내수성이 나쁜 특성을 가진 그리스는?**

    ① 칼슘 그리스 ② 바륨 그리스

**❸**나트륨 그리스 ④ 알루미늄 그리스

**78. 페로그래피(ferrography)에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 점도 시험방법이다.    **❷**마멸입자 분석법이다.

    ③ 패취 시험방법이다.    ④ 수분함유량 시험방법이다.

**79. 그리스를 가열했을 때 반고체 상태의 그리스가 액체 상태로 되어 떨어지는 최초의 온도는?**

    ① 주도 **❷**적하점

    ③ 이유도 ④ 산화안전도

**80. 이면에 높은 응력이 반복 작용된 결과 이면상에서 국부적으로 피로된 부분이 박리되어 작은 구멍이 발생하는 현상은?**

**❶**피팅 ② 긁힘

    ③ 스코링 ④ 리플링

|  |
| --- |
| **5과목 : 공유압 및 자동화** |

**81. 공기압 에너지를 저장할 때에는 긍정적인 효과로 나타나지만 실린더의 저속 운전 시 속도의 불안정성을 야기하는 공기압의 특성은?**

    ① 배기 시 소음 **❷**공기의 압축성

    ③ 과부하에 대한 안정성    ④ 압력과 속도의 무단 조절성

**82. 베르누이 정리의 식으로 옳은 것은? (단, V : 유체의 속도, g : 중력가속도, p : 유체의 압력, γ : 비중량, Z : 유체의 위치이다.)**

**❶**EMB00005cb86b1d

    ② EMB00005cb86b1f

    ③ EMB00005cb86b21

    ④ EMB00005cb86b23

**83. 오리피스(orifice)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 길이가 단면치수에 비해 비교적 긴 교축이다.

    ② 유체의 압력강하는 교축부를 통과하는 유체온도에 따라 크게 영향을 받는다.

**❸**유체의 압력강하는 교축부를 통과하는 유체점도의 영향을 거의 받지 않는다.


    ④ 유체의 압력강하는 교축부를 통과하는 유체점도에 따라 크게 영향을 받는다.

**84. 유압실린더의 불규칙적으로 작동할 때 원인으로 적절한 것은?**

    ① 모터 고장     ② 솔레노이드 소손

**❸**작동유의 점도변화   ④ 펌프 케이싱의 지나친 조임

**85. 다음 진리표를 만족하는 밸브는? (단, a와 b는 입력, y는 출력이다.)**



    ① EMB00005cb86b27   ② EMB00005cb86b29

**❸**      ④ EMB00005cb86b2d

**86. 나사형 회전자의 회전운동을 이용하여 고속회전이 가능하고, 소음이 적으며, 맥동 현상이 발생되지 않고 큰 용량의 공기탱크가 필요 없는 것은?**

    ① 베인 압축기 **❷**스크루 압축기

    ③ 피스톤 압축기 ④ 2단 피스톤 압축기

**87. 공유압 장치의 주요 점검요소가 아닌 것은?**

    ① 누유 ② 계기류

**❸**노이즈 ④ 부하 상태

**88. 유압 펌프의 1회전 당 토출량을 나타내는 단위는?**

    ① cc/sec **❷**cc/rev

    ③ cc/min ④ ℓ/rpm

**89. 외부의 물리적 변화에 의해 발생하는 스트레인 게이지의 신호 형태는?**

**❶**저항 ② 전류

    ③ 전압 ④ 충전량

**90. 제어(control)에 관한 정의로 옳지 않은 것은?**

    ① 작은 에너지로 큰 에너지를 조절하기 위한 시스템을 말한다.

    ② 사람이 직접 개입하지 않고 어떤 작업을 수행시키는 것을 말한다.

**❸**기계의 재료나 에너지의 유동을 중계하는 것으로 수동인 것이다.

    ④ 기계나 설비의 작동을 자동으로 변화시키는 구성 성분의 전체를 의미한다.

**91. 유압 시스템에서 사용하는 압력제어 밸브가 아닌 것은?**

    ① 리듀싱 밸브 ② 시퀀스 밸브

    ③ 언로딩 밸브 **❹**디셀러레이션

**92. 실린더 입구의 분기회로에 유량제어 밸브를 설치하여 실린더 입구측의 불필요한 압유를 배출시켜 작동효율을 증진 시킨 속도제어 회로는?**

    ① 로크 회로 ② 미터 인 회로

    ③ 미터 아웃 회로 **❹**블리도 오프 회로

**93. 일반적인 유압 발생장치에서 기름 탱크의 용량을 결정하는 기준으로 적절한 것은?**

**❶**펌프 토출량의 3배 이상

    ② 펌프의 토출량과 같은 크기

    ③ 스트레이너 유량의 3배 이상

    ④ 공기 청정기 통기용량의 3배 이상

**94. 미리 정해 놓은 순서 또는 일정한 논리에 의하여 정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 진행하는 제어는?**

    ① 동기 제어 **❷**시퀀스 제어



    ③ 비동기 제어 ④ ON-OFF 제어



**95. 비접촉식 검출 요소(센서, 스위치)가 아닌 것은?**

    ① 광전 스위치 **❷**리밋 스위치

    ③ 유도형 센서 ④ 용량형 센서

**96. 실린더의 속도를 급속히 증가시키는 목적으로 사용하는 밸브는?**

    ①      ② 

**❸**     ④ 

**97. 자동화의 장점으로 틀린 것은?**

    ① 생산성을 향상시킨다.

    ② 제품의 품질을 균일하게 한다.

**❸**시설투자비용을 줄일 수 있다.

    ④ 원가를 절감하여 이익을 극대화할 수 있다.

**98. 일정한 간격으로 연속 이송되는 얇은 금속판에 구멍을 내기위한 작업에 적합한 핸들링 장치는?**

**❶**리니어 인덱싱 ② 밀링이송 인덱싱

    ③ 수직 로터리 인덱싱 ④ 수평 로터리 인덱싱

**99. 유압 피스톤의 직경이 50mm이고 사용압력이 60kgf/cm2일 때 실린더가 낼 수 있는 추력은? (단, 실린더의 효율은 무시한다.)**

    ① 296 kgf ② 589 kgf

**❸**1178 kgf ④ 1500 kgf

**100. 전진과 후진 시 추력이 같은 장점을 갖는 실린더는?**

    ① 탠덤 실린더 **❷**양 로드 실린더

    ③ 다위치형 실린더 ④ 텔레스코프형 실린더

**전자문제집 CBT PC 버전** : [www.comcbt.com](https://www.comcbt.com/)  
**전자문제집 CBT 모바일 버전** : [m.comcbt.com](https://m.comcbt.com/)  
**기출문제 및 해설집 다운로드**: [www.comcbt.com/xe](https://www.comcbt.com/xe)  
  
**전자문제집 CBT란?**  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.  
  
**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ② | ③ | ④ | ④ | ③ | ④ | ④ | ② | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ② | ① | ① | ① | ② | ③ | ③ | ④ | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ① | ② | ④ | ③ | ① | ① | ④ | ① | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ② | ② | ③ | ③ | ④ | ③ | ④ | ① | ② | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ③ | ② | ① | ① | ④ | ② | ① | ④ | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③ | ② | ③ | ① | ① | ④ | ③ | ② | ② | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ④ | ④ | ③ | ④ | ③ | ② | ③ | ① | ③ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ④ | ① | ② | ① | ③ | ③ | ② | ② | ① |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ② | ① | ③ | ③ | ③ | ② | ③ | ② | ① | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④ | ④ | ① | ② | ② | ③ | ③ | ① | ③ | ② |