|  |
| --- |
| **1과목 : 수질오염개론** |

**1. 미생물에 의한 영양대사과정 중 에너지 생성반응으로서 기질이 세포에 의해 이용되고, 복잡한 물질에서 간단한 물질로 분해되는 과정(작용)은?**

**❶**이화 ② 동화


   ③ 환원 ④ 동기화

**2. 다음 산화제(또는 환원제) 중 g당량이 가장 큰 화합물은? (단, Na, K, Cr, Mn, I, S의 원자량은 각각 23, 39, 52, 55, 127, 32이다.)**

**❶**Na2S2O3    ② K2Cr2O7

   ③ KMnO4     ④ KIO3

**3. 하천 모델 중 다음의 특징을 가지는 것은?**



**❶**QUAL - Ⅰ ② WQRRS

   ③ DO SAG - Ⅰ ④ HSPE

**4. 다음 중 수자원에 대한 특성으로 옳은 것은?**

   ① 지하수는 지표수에 비하여 자연, 인위적인 국지조건에 따른 영향이 크다.

   ② 해수는 염분, 온도, pH 등 물리화학적 성상이 불안정하다.

   ③ 하천수는 주변지질의 영향이 적고 유기물을 많이 함유하는 경우가 거의 없다.

**❹**우수의 주성분은 해수의 주성분과 거의 동일하다.

**5. 수온이 20℃인 하천은 대기로부터의 용존산소 공급량이 0.06mgO2/L·hr라고 한다. 이 하천의 평상시 용존산소농도가 4.8 mg/L로 유지되고 있다면 이 하천의 산소전달계수(/hr)는? (단, α, β값은 각각 0.75이며, 포화용존산소농도는 9.2mg/L 이다.)**

   ① 3.8×10-1 **❷**3.8×10-2

   ③ 3.8×10-3 ④ 3.8×10-4

**6. BOD곡선에서 탈산소 계수를 구하는데 적용되는 방법으로 가장 알맞은 것은?**

   ① O Connor – Dobbins 식 **❷**Thomas 도해법

   ③ Rippl 법 ④ Tracer 법

**7. 수질오염물질별 인체영향(질환)이 틀리게 짝지어진 것은?**

**❶**비소 : 반상치(법랑반점)    ② 크롬 : 비중력 연골천공

   ③ 아연 : 기관지 자극 및 폐렴 ④ 납 : 근육과 관절의 장애

**8. 알칼리도에 관한 반응 중 가장 부적절한 것은?**

   ① CO2 + H2O → H2CO3 → HCO3- + H+

   ② HCO3- → CO32- + H+

   ③ CO32- + H2O → HCO3- + OH-

**❹**HCO3- + H2O → H2CO3 + OH-

**9. 하천모델의 종류 중 DO SAG - Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에 관한 설명으로 틀린 것은?**

**❶**2차원 정상상태 모델이다.

   ② 점오염원 및 비점오염원이 하천의 용존산소에 미치는 영향을 나타낼 수 있다.

   ③ Streeter-Phelps 식을 기본으로 한다.

   ④ 저질의 영향이라 광합성 작용에 의한 용존산소반응을 무시한다.

**10. 혐기성 미생물의 성장을 알아보기 위해 혐기성 배양을 하는 방법으로 분석하고자 할 때 가장 적합한 기술은?**

    ① 평판계수법     **❷**단백질 농도 측정법

    ③ 광학밀도 측정법     ④ 용존산소 소모율 측정법

**11. 녹조류(Green Algae)에 관한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 조류 중 가장 큰 문(division)이다.

**❷**저장물질은 라미나린(다당류)이다.

    ③ 세포벽은 섬유소이다.

    ④ 클로로필 a, b를 가지고 있다.

**12. 응집제 투여량이 많으면 많을수록 응집효과가 커지게 되는 Schulze-hardy rule의 크기를 옳게 나타낸 것은?**

**❶**Al3+ ＞ Ca2+ ＞ K+   ② K+ ＞ Ca2+ ＞ Al3+

    ③ K+ ＞ Al3+ ＞ Ca2+  ④ Ca2+ ＞ K+ ＞ Al3+

**13. 길이가 500km이고 유속이 1m/sec인 하천에서 상류지점의 BODU 농도가 250mg/L이면 이 지점부터 300km 하류지점의 잔존 BOD 농도(mg/L)는? (단, 탈산소계수는 0.1/day, 수온 20℃, 상용대수 기준, 기타조건은 고려하지 않음)**

    ① 약 51 ② 약 82

**❸**약 113 ④ 약 138

**14. 카드뮴이 인체에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 칼슘 대사기능 장해 **❷**Hunter-Russel 장해

    ③ 골연화증 ④ Fanconi씨 증후군

**15. 우리나라의 수자원 특성에 대한 설명으로 잘못된 것은?**

    ① 우리나라의 연간 강수량은 약 1274mm로서 이는 세계평균 강수량의 1.2배에 이른다.

    ② 우리나라의 1인당 강수량은 세계평균량의 1/11 정도이다.

**❸**우리나라 수자원의 총 이용율은 9% 이내로 OECD 국가에 비해 적은 편이다.

    ④ 수자원 이용현황은 농업용수가 가장 많은 비율을 차지하고 있고 하천유지용소, 생활용수, 공업용수의 순이다.

**16. 완충용액에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 완충용액의 작용은 화학평형원리로 쉽게 설명된다.

    ② 완충용액은 한도 내에서 산을 가했을 때 pH에 약간의 변화만 준다.

    ③ 완충용액은 보통 약산과 그 약산의 짝염기의 염을 함유한 용액이다.

**❹**완충용액은 보통 강염기와 그 염기의 강산의 염이 함유된 용액이다.

**17. 간격 0.5cm의 평행평판 사이에 점성계수가 0.04poise인 액체가 가득 차 있다. 한쪽평판을 고정하고 다른 쪽의 평판을 2m/sec의 속도로 움직이고 있을 때 고정판에 작용하는 전단응력(g/cm2)은?**

**❶**1.61×10-2 ② 4.08×10-2

    ③ 1.61×10-5 ④ 4.08×10-5

**18. 수은(Hg) 중독과 관련이 없는 것은?**

    ① 난청, 언어장애, 구심성 시야협착, 정신장애를 일으킨다.

**❷**이따이이따이병을 유발한다.

    ③ 유기수은은 무기수은보다 독성이 강하며 신경계통에 장해를 준다.

    ④ 무기수은은 황화물 침전법, 활성탄 흡착법, 이온교환법 등으로 처리할 수 있다.

**19. 완전혼합 흐름 상태에 관한 설명 중 옳은 것은?**


**❶**분산이 1일 때 이상적 완전혼합 상태이다.

    ② 분산수가 0일 때 이상적 완전혼합 상태이다.

    ③ Morrill 지수의 값이 1에 가까울수록 이상적 완전혼합 상태이다.

    ④ 지체시간이 이론적 체류시간과 동일할 때 이상적 완전혼합 상태이다.

**20. 하천수의 분석결과가 다음과 같을 때 총경도(mg/L as CaCO3)는? (단, 원자량 : Ca 40, Mg 24, Na 23, Sr 88)**



**❶**약 68 ② 약 78

    ③ 약 88 ④ 약 98

|  |
| --- |
| **2과목 : 상하수도계획** |

**21. 하천표류수를 수원으로 할 때 하천기준 수량은?**

    ① 평수량 **❷**갈수량

    ③ 홍수량 ④ 최대홍수량

**22. 펌프의 크기를 나타내는 구경을 산정하는 식은? (단, D = 펌프의 구경(mm), Q = 펌프의 토출량(m3/min), v = 흡입구 또는 토출구의 유속(m/sec))**

**❶**EMB000060b46b56 ② EMB000060b46b58

    ③ EMB000060b46b5a ④ EMB000060b46b5c

**23. 정수처리시설 중에서 이상적인 침전지에서의 효율을 검증하고자 한다. 실험결과, 입자의 침전속도가 0.15cm/sec 이고 유량이 30000 m3/day로 나타났을 때 침전효율(제거율, %)은? (단, 침전지의 유효표면적 = 100m2, 수심 = 4m, 이상적 흐름상태로 가정)**

    ① 73.2 ② 63.2

    ③ 53.2 **❹**43.2

**24. 상수처리를 위한 정수시설 중 착수정에 관한 내용으로 틀린 것은?**

    ① 수위가 고수위 이상으로 올라가지 않도록 월류관이나 월류위어를 설치한다.

    ② 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.

**❸**착수정의 용량은 체류시간을 30분 이상으로 한다.

    ④ 필요에 따라 분말활성탄을 주입할 수 있는 장치를 설치하는 것이 바람직하다.

**25. 하수처리수 재이용 처리시설에 대한 계획으로 적합하지 않은 것은?**

    ① 처리시설의 위치는 공공하수처리시설 부지내에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

    ② 재이용수 공급관로는 계획시간최대유량을 기준으로 계획한다.

**❸**처리시설에서 발생되는 농축수는 공공하수처리시설로 반류하지 않도록 한다.

    ④ 재이용수 저장시설 및 펌프장은 일최대공급유량을 기준으로 한다.

**26. 계획오수량에 관한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 계획시간최대오수량은 계획1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.

    ② 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 20% 이하로 한다.

**❸**합류식에서 우천 시 계획오수량은 원칙적으로 계획1일 최대오수량의 1.5배 이상으로 한다.

    ④ 계획 1일 평균오수량은 계획1일 최대오수량의 70~80%를 표준으로 한다.

**27. 펌프의 수격작용을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?**


**❶**펌프의 플라이휠을 제거하는 방법

    ② 토출관쪽에 조압수조를 설치하는 방법

    ③ 펌프 토출측에 완폐체크밸브를 설치하는 방법

    ④ 관내 유속을 낮추거나 관로상황을 변경하는 방법

**28. 하수도시설인 우수조정지의 여수토구에 관한 설명으로 ( ) 에 옳은 것은?**



    ① ㉠ 10, ㉡ 1.2 ② ㉠ 10, ㉡ 1.44

    ③ ㉠ 100, ㉡ 1.2 **❹**㉠ 100, ㉡ 1.44

**29. 하수도시설의 목적과 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 침수방지

    ② 하수의 배제와 이와 따른 생활환경의 개선

    ③ 공공수역의 수질보전과 건전한 물순환의 회복

**❹**폐수의 적정처리와 이에 따른 산업단지 환경개선

**30. 하수처리에 사용되는 생물학적 처리공정 중 부유미생물을 이용한 공정이 아닌 것은?**

    ① 산화구법 **❷**접촉산화법

    ③ 질산화내생탈질법 ④ 막분리활성슬러지법

**31. 하천의 제내지나 제외지 혹은 호소부근에 매설되어 복류수를 취수하기 위하여 사용하는 집수매거에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?**

    ① 집수매거의 방향은 통상 복류수의 흐름방향에 직각이 되도록 한다.

    ② 집수매거의 매설깊이는 5m를 표준으로 한다.

    ③ 집수매거의 유출단에서 매거내의 평균유속은 1m/sec이하로 한다.

**❹**집수구멍의 직경은 2~8mm로 하며 그 수는 관거표면적 1m2당 200~300개 정도로 한다.

**32. 정수방법인 완속여과방식에 관한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 약품처리가 필요 없다.

    ② 완속여과의 정화는 주로 생물작용에 의한 것이다.

    ③ 비교적 양호한 원수에 알맞은 방식이다.

**❹**소요 부지면적이 작다.

**33. 펌프의 흡입관 설치요령으로 틀린 것은?**

    ① 흡입관은 펌프 1대당 하나로 한다.

    ② 흡입관이 길 때에는 중간에 진동방지대를 설치할 수도 있다.

    ③ 흡입관은 연결부나 기타 부분으로부터 절대로 공기가 흡입하지 않도록 한다.

**❹**흡입관과 취수정 바닥까지의 깊이는 흡인관 직경의 1.5배 이상으로 유격을 둔다.

**34. 막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다.

    ② 막의 특성에 따라 원수 중의 현탁물질, 콜로이드, 세균류, 크립토스포리디움 등 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있다.

    ③ 부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사기간도 짧다.

**❹**막의 교환이나 세척 없이 반영구적으로 자동운전이 가능하여 유지관리 측면에서 에너지를 절약할 수 있다.

**35. 계획우수량의 설계강우 산정 시 측정된 강우자료 분석을 통해 고려해야 하는 지선관로의 최소 설계빈도는?**

    ① 50년 ② 30년

**❸**10년 ④ 5년

**36. 상수처리를 위한 정수시설인 급속여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?**


    ① 여과속도는 120~150 m/day를 표준으로 한다.

**❷**플록의 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 여재입경에 반비례한다.

    ③ 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 계산한다.

    ④ 여과지 1지의 여과면적은 150m2 이하로 한다.

**37. 정수시설의 시설능력에 관한 설명으로 ( )에 옳은 것은?**



    ① 70% **❷**75%

    ③ 80% ④ 85%

**38. 상수도 취수시설 중 취수틀에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 구조가 간단하고 시공도 비교적 용이하다.

    ② 수중에 설치되므로 호소표면수는 취수할 수 없다.

    ③ 단기간에 완성하고 안정된 취사가 가능하다.


**❹**보통 대형취수에 사용되며 수위변화에 영향이 적다.

**39. 하수관로에서 조도계수 0.014, 동수경사 1/100 이고 관경이 400mm일 때 이 관로의 유량(m3/sec)은? (단, 만관기준, Mannign 공식에 의함)**

    ① 약 0.08 ② 약 0.12

    ③ 약 0.15 **❹**약 0.19

**40. 하수도 관로의 접합방법 중 아래 설명에 해당되는 것은?**



    ① 수면접합 **❷**관저접합

    ③ 동수접합 ④ 관정접합

|  |
| --- |
| **3과목 : 수질오염방지기술** |

**41. 분뇨 소화슬러지 발생량은 1일 분뇨투입량의 10%이다. 발생된 소화슬러지의 탈수 전 함수율이 96%라고 하면 탈수된 소화슬러지의 1일 발생량(m3)은? (단, 분뇨투입량 = 360kL/day, 탈수된 소화 슬러지의 함수율 = 72%, 분뇨 비중 = 1.0)**

    ① 2.47 ② 3.78

    ③ 4.21 **❹**5.14

**42. 표준활성화슬러지법에서 포기조의 MLSS 농도를 3000 mg/L로 유지하기 위해서 슬러지 반송율(%)은? (단, 반송 슬러지의 SS농도 = 8000 mg/L)**

    ① 40 ② 50

**❸**60 ④ 70

**43. 폐수량 1000 m3/day, BOD 300 mg/L인 폐수를 완전혼합 활성슬러지공법으로 처리하는데 포기조 MLSS 농도 3000 mg/L, 반송슬러지 농도 8000 mg/L로 유지하고자 한다. 이때 슬러지반송률은? (단, 폐수 및 방류수 MLSS 농도는 0, 미생물 생장률과 사멸률은 같다.)**

**❶**0.6 ② 0.7

    ③ 0.8 ④ 0.9

**44. 수은계 폐수 처리방법으로 틀린 것은?**

**❶**수산화물침전법 ② 흡착법

    ③ 이온교환법 ④ 황화물침전법

**45. 생물학적 질소, 인 처리공정인 5단계 Bardenpho 공법에 관한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 폐슬러지내의 인의 농도가 높다.

    ② 1차 무산소조에서는 탈질화 현상으로 질소 제거가 이루어진다.

**❸**호기성조에서는 질산화와 인의 방출이 이루어진다.

    ④ 2차 무산소조에서는 잔류 질산성질소가 제거된다.

**46. 활성슬러지를 탈수하기 위하여 98%(중량비)의 수분을 함유하는 슬러지에 응집제를 가했더니 [상등액 : 침전 슬러지]의 용적비가 2:1이 되었다. 이 때 침전 슬러지의 함수율(%)은? (단, 응집제의 양은 매우 적고, 비중 = 1.0)**

    ① 92 ② 93

**❸**94 ④ 95

**47. 활성슬러지 공법으로 폐수를 처리할 경우 산소요구량 결정에 중요한 인자가 아닌 것은?**

    ① 유입수의 BOD와 처리수의 BOD

    ② 포기시간과 고형물 체류시간

    ③ 포기조 내의 MLSS 중 미생물 농도

**❹**유입수의 SS와 DO

**48. 질소 제거를 위한 파괴점 염소 주입법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 적절한 운전으로 모든 암모니아성 질소의 산화가 가능하다.

    ② 시설비가 낮고 기존 시설에 적용이 용이하다.

    ③ 수생생물에 독성을 끼치는 잔류염소농도가 높아진다.

**❹**독성물질과 온도에 민감하다.

**49. 정수장에 적용되는 완속여과의 장점이라 볼 수 없는 것은?**

    ① 여과시스템의 신뢰성이 높고 양질의 음용수를 얻을 수 있다.

    ② 수량과 탁질의 급격한 부하변동에 대응할 수 있다.

    ③ 고도의 지식이나 기술을 가진 운전자를 필요로 하지 않고 최소한의 전력만 필요로 한다.

**❹**여과지를 간헐적으로 사용하여도 양질의 여과수를 얻을 수 있다.

**50. 생물학적 질소, 인제거를 위한 A2/O 공정 중 호기조의 역할로 옳게 짝지은 것은?**

    ① 질산화, 인방출 **❷**질산화, 인흡수

    ③ 탈질화, 인방출 ④ 탈질화, 인흡수

**51. 생물학적 처리 중 호기성 처리법이 아닌 것은?**

    ① 활성슬러지법 **❷**혐기성소화법

    ③ 산화지법 ④ 살수여상법

**52. 바 랙(bar rack)의 수두손실은 바모양 및 바사이 흐름의 속도수두의 함수이다. kirschmer는 손실수두를 hL = β(w/b)4/3 hvsinθ로 나타내었다. 여기서 바 형상인자(β)에 의해 수두손실이 달라지는데 수두손실이 가장 큰 형상인자(β)은?**

**❶**끝이 예리한 장방형

    ② 상류면이 반원형인 장방형

    ③ 원형

    ④ 상류 및 하류면이 반원형인 장방형

**53. 초심층포기법(Deep Shaft Aeration System)에 대한 설명 중 틀린 것은?**

    ① 기포와 미생물이 접촉하는 시간이 표준활성슬러지법 보다 길어서 산소전달 효율이 높다.

    ② 순환류의 유속이 매우 빠르기 때문에 난류상태가 되어 산소전달율을 증가시킨다.

**❸**F/M비는 표준활성슬러지공법에 비하여 낮게 운전한다.

    ④ 표준활성슬러지공법에 비하여 MLSS 농도를 높게 운전한다.

**54. 자외선 살균효과가 가장 높은 파장의 범위(mm)는?**

    ① 680~710 ② 510~530

**❸**250~270 ④ 180~200

**55. 질산염(NO3) 40mg/L가 탈질되어 질소로 환원될 때 필요한 이론적인 메탄올(CH3OH)의 양(mg/L)은?**

**❶**17.2 ② 36.6

    ③ 58.4 ④ 76.2

**56. 활성슬러지 변형법 중 폐수를 여러곳으로 유입시켜 plug-flow system이지만 F/M비를 포기조 내에서 유지하는 것은?**


**❶**계단식 포기법(step aeration)

    ② 점감 포기법(tapered aeration)

    ③ 접촉 안정법(contact stablization)

    ④ 단기(개량) 포기법(short or modified aeration)

**57. 흡착장치 중 고정상 흡착장치의 역세척에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?**



    ① ㉠ 24시간, ㉡ 14~48, ㉢ 25~30%

    ② ㉠ 24시간, ㉡ 24~28, ㉢ 10~50%

    ③ ㉠ 10~15분, ㉡ 14~48, ㉢ 25~30%

**❹**㉠ 10~15분, ㉡ 24~28, ㉢ 10~50%

**58. 침사지의 설치 목적으로 잘못된 것은?**

    ① 펌프나 기계설비의 마모 및 파손방지

    ② 관의 폐쇄 방지

    ③ 활성슬러지의 dead space 등에 사석이 쌓이는 것을 방지

**❹**침전지와 슬러지 소화조 내의 축적

**59. 기계적으로 청소가 되는 바(bar)스크린의 바 두께는 5mm이고, 바 간의 거리는 20mm이다. 바를 통과하는 유속이 0.9m/sec라고 한다면 스크린을 통과하는 수두손실(m)은? (단, H = [(Vb2 - Va2)/2g][1/0.7])**

    ① 0.0157 **❷**0.0212

    ③ 0.0317 ④ 0.0438

**60. 바닥면적이 1km2인 호수의 물 깊이는 5m로 측정되엇다. 한 달(30일) 사이 호수물의 인 농도가 250μg/L에서 40μg/L로 감소하고 감소한 인은 모두 침강된 것으로 추정될 때 인의 침전율(mg/m2·day)은? (단, 호수의 유입, 유출은 고려하지 않음)**

    ① 26.6 **❷**35.0

    ③ 48.0 ④ 52.3

|  |
| --- |
| **4과목 : 수질오염공정시험기준** |

**61. 95.5% H2SO4(비중 1.83)을 사용하여 0.5N-H2SO4 250mL를 만들려면 95.5% H2SO4몇 mL가 필요한가?**

    ① 17 ② 14

    ③ 8.5 **❹**3.5

**62. 노말핵산 추출물질의 정도관리로 맞는 것은?**

**❶**정량한계는 0.5mg/L로 설정하였다.

    ② 상대표준편차가 ±35% 이내이면 만족한다.

    ③ 정확도가 110%여서 재시험을 수행하였다.

    ④ 정밀도가 10%여서 재시험을 수행하였다.

**63. 투명도 측정에 관한 내용으로 틀린 것은?**

    ① 투명도판(백색원판)의 지름인 30cm 이다.

    ② 투명도판에 뚫린 구멍의 지름은 5cm 이다.

    ③ 투명도판에는 구멍이 8개 뚫려있다.

**❹**투명도판의 무게는 약 2kg 이다.

**64. 노말 핵산 추출물질을 측정할대 시험과정 중 지시약으로 사용되는 것은?**

    ① 메틸레드 **❷**메틸오렌지

    ③ 메틸렌블루 ④ 페놀프탈레인

**65. 배출허용기준 적합여부를 판정을 위해 자동시료채취기로 시료를 채취하는 방법의 기준은?**

**❶**6시간 이내에 30분이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.

    ② 6시간 이내에 1시간이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.

    ③ 8시간 이내에 1시간이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.

    ④ 8시간 이내에 2시간이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.

**66. 수중 시안을 측정하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 자외선/가시선 분광법 ② 이온전극법

**❸**이온크로마토그래피법 ④ 연속흐름법

**67. 시료의 전처리를 위한 산분해법 중 질산-과염소산법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 과염소산을 넣을 경우 질산이 공존하지 않으면 폭발할 위험이 있으므로 반드시 질산을 먼저 넣어 주어야 한다.

**❷**납을 측정할 경우 과염소산에 따른 납 증기 발생으로 측정치에 손실을 가져온다.

    ③ 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산분해가 어려운 시료들에 적용한다.

    ④ 유기물을 함유한 뜨거운 용액에 과염소산을 넣어서는 안 된다.

**68. 물 1L에 NaOH 0.8g이 용해되었을 때의 농도(몰)은?**

    ① 0.1 ② 0.2

    ③ 0.01 **❹**0.02

**69. 이온전극법에 대한 설명으로 틀린 것은?**

**❶**시료용액의 교반은 이온전극의 응답속도는 이외의 전극범위, 정량한계값에는 영향을 미치지 않는다.

    ② 전극과 비교전극을 사용하여 전위를 측정하고 그 전위차로부터 정량하는 방법이다.

    ③ 이온전극법에 사용하는 장치의 기본구성은 비교전극, 이온전극, 자석교반기, 저항 전위계, 이온측정기 등으로 되어 있다.

    ④ 이온전극의 종류에는 유리막 전극, 고체막 전극, 격막형 전극이 있다.

**70. 분원성 대장균군(시험관법)측정에 관한 내용으로 틀린 것은?**

    ① 분원성 대장균군 시험은 추정시험과 확정시험으로 한다.

**❷**최적확수시험 결과는 분원성 대장균수는/1000mL로 표시한다.

    ③ 확정시험에서 가스가 발생한 시료는 분원성 대장균군 양성으로 판정한다.

    ④ 분원성 대장균군은 온혈동물의 배성물에서 발견된 그람음성·무아포성의 간균으로서 44.5℃에서 락토오스를 분해하여 가스 또는 산을 생성하는 모든 호기성 또는 통기성 혐기성균을 말한다.

**71. 용존산소의 정량에 관한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 전극법은 산화성물질이 함유된 시료나 착색된 시료에 적합하다.

**❷**일반적으로 온도가 일정할때 용존산소 포화량은 수중의 염소이온량이 클수록 크다.

    ③ 시료가 착색, 현탁된 경우는 시료에 칼륨명반 용액과 암모니아수를 주입한다.

    ④ Fe(Ⅲ) 100~200mg/L가 함유되어 있는 시료의 경우 황산을 첨가하기 전에 플루오린화칼륨용액 1mL을 가한다.

**72. 공장폐수 및 하수유량-관(pipe)내의 유량측정 장치인 벤튜리미터의 범위(최대유량 : 최소유량)로 옳은 것은?**

    ① 2:1 ② 3:1

**❸**4:1 ④ 5:1

**73. 기체크로마토그래피를 적용한 알킬수은 정량에 관한 내용으로 틀린 것은?**


    ① 검출기는 전자포획형 검출기를 사용하고 검출기의 온도는 140~200℃로 한다.

    ② 정량한계는 0.0005 mg/L 이다.

**❸**알킬수은화합물을 사염화탄소로 추출한다.

    ④ 정밀도(% RSD)는 ±25% 이다.

**74. 자외선/가시선을 이용한 음이온 계면활성제 측정에 관한 내용으로 ( ) 에 옳은 내용은?**



    ① ㉠ 메틸레드, ㉡ 적색     ② ㉠ 메틸렌레드, ㉡ 적자색

    ③ ㉠ 메틸오렌지, ㉡ 황색    **❹**㉠ 메틸레블루, ㉡ 청색

**75. 식물성 플랑크톤(조류)분석 시 즉시 시험하기 어려울 경우 시료보존을 위해 사용되는 것은? (단, 침강성이 좋지 않은 남조류나 파괴되기 쉬운 와편모 조류인 경우)**

    ① 사염화탄소용액 ② 에틸알콜용액

    ③ 메틸알콜용액 **❹**루골용액

**76. 염소이온 측정방법 중 질산은 적정법의 정량한계(mg/L)는?**

    ① 0.1 ② 0.3

    ③ 0.5 **❹**0.7

**77. 수질분석을 위한 시료 채취 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?**


**❶**채취용기는 시료를 채우기 전에 맑은 물로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.

    ② 용존가스, 환원성 물질, 휘발성 유기물질 등의 측정을 위한 시료는 운반중 공기와의 접촉이 없도록 가득 채워야 한다.

    ③ 지하수 시료는 취수정 내에 고여 있는 물을 충분히 퍼낸(고여 있는 물의 4~5배 정도이나 pH 및 전기전도도를 연속적으로 측정하여 이 값이 평형을 이룰 때까지로 한다.) 다음 새로 나온 물을 채취한다.

    ④ 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 3~5L 정도이어야 한다.

**78. 기체크로마토그래피법의 전자포획검출기에 관한 설명으로 ( ) 에 알맞은 것은?**



    ① α(알파)선 **❷**β(베타)선

    ③ γ(감마)선 ④ 중성자선

**79. 현재 널리 사용되고 있는 유도결합 플라스마의 고주파 전원으로 알맞은 것은?**

**❶**라디오고주파 발생기의 27.12 MHz 로 1 kW 출력

    ② 라디오고주파 발생기의 40.68 MHz 로 5 kW 출력

    ③ 라디오고주파 발생기의 27.12 MHz 로 100 kW 출력

    ④ 라디오고주파 발생기의 40.68 MHz 로 1000 kW 출력

**80. 중금속 측정을 위한 시료 전처리 방법 중 용매추출법인 피로리딘다이티오카르바민산 암모늄 추출법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

    ① 시료 중의 구리, 아연, 납, 카드뮴, 니켈, 코발트 및 은 등의 측정에 이용되는 방법이다.

    ② 철의 농도가 높을 때는 다른 금속 추출에 방해를 줄 수 있다.

**❸**망간은 착화합물 상태에서 매우 안정적이기 때문에 추출되기 어렵다.

    ④ 크롬은 6가 크롬 상태로 존재할 경우에만 추출된다.

|  |
| --- |
| **5과목 : 수질환경관계법규** |

**81. Ⅲ지역에 있는 공공폐수처리시설의 방류수 수질기준으로 알맞은 것은? (단, 단위 : mg/L)**

**❶**SS : 10 이하, 총질소 : 20 이하, 총인 : 0.5 이하

    ② SS : 10 이하, 총질소 : 30 이하, 총인 : 1 이하

    ③ SS : 30 이하, 총질소 : 30 이하, 총인 : 2 이하

    ④ SS : 30 이하, 총질소 : 60 이하, 총인 : 4 이하

**82. 환경부장관은 물환경보전법의 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 관계기간의 협조를 요청할 수 있다. 이 각 호에 해당하는 항 중에서 대통령령이 정하는 사항에 해당되지 않는 것은?**

    ① 도시개발제한구역의 지정

**❷**녹지지역, 풍치지구 및 공지지구의 지정

    ③ 관광시설이나 산업시설 등의 설치로 훼손된 토지의 원상복구

    ④ 수질이 악화되어 수도용수의 취수가 불가능하여 댐저류수의 방류가 필요한 경우의 방류량 조절

**83. 제1종 사업장으로서 배출허용기준을 처음 위반한 경우 배출부과금 산정 시 부과되는 계수는? (단, 사업장 규모 : 10000 m3/day 이상인 경우)**

    ① 2.0 **❷**1.8

    ③ 1.6 ④ 1.4

**84. 낚시제한구역에서의 낚시방법 제한사항에 관한 기준으로 아닌 것은?**


    ① 1명당 4대 이상의 낚시대를 사용하는 행위

    ② 낚시 바늘에 끼워서 사용하지 아니하고 떡밥 등을 던지는 행위

**❸**1개의 낚시대에 3개의 낚시바늘을 떡밥과 뭉쳐서 미끼로 던지는 행위

    ④ 어선을 이용한 낚시행위 등 [낚시 관리 및 육성법]에 따른 낚시어선업을 영위하는 사업

**85. 공공폐수처리시설의 유지·관리기준에 관한 내용으로 ( )에 맞는 것은?**



**❶**1년간 ② 2년간

    ③ 3년간 ④ 5년간

**86. 수실 및 수생태계 환경기준 중 하천의 “사람의 건강보호 기준”으로 옳은 것은? (단, 단위는 mg/L)**

    ① 벤젠 : 0.03 이하

**❷**클로로포름 : 0.08 이하

    ③ 비소 : 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01)

    ④ 음이온계면활성제 : 0.1 이하

**87. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 내용으로 틀린 것은?**

    ① 대기환경기술인으로 임명된 자가 수질환경 기술인의 자격을 함께 갖춘 경우에는 수질환경기술인을 겸임할 수 있다.

**❷**공동방지시설에 있어서 폐수배출량이 1,2종 사업장 규모인 경우에는 3종사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.

    ③ 연간 90일 미만 조업하는 1,2,3종사업장은 4,5종사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.

    ④ 특정수질유해물질이 포함된 수질오염물질을 배출하는 4,5종사업장은 3종사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다. 다만, 특정 수질유해물질이 포함된 1일 10m3이하의 폐수를 배출하는 사업장의 경우에는 그러하지 아니하다.

**88. 시·도지사는 공공수역의 수질보전을 위하여 환경부령이 정하는 해발고도 이상에 위치한 농경지 중 환경부령이 정하는 경사도 이상의 농경지를 경작하는 자에 대하여 경작방식의 변경, 농약·비료의 사용량 저감, 휴경 등을 권고할 수 있다. 위에서 언급한 환경부령이 정하는 해발고도와 경사도 기준은?**

**❶**400미터, 15퍼센트 ② 400미터, 25퍼센트

    ③ 600미터, 15퍼센트 ④ 600미터, 25퍼센트

**89. 국립환경과학원장, 유역환경청장, 지방환경청장이 설치할 수 있는 측정망과 가장 거리가 먼 것은?**

    ① 생물 측정망     ② 공공수역 유해물질 측정망

**❸**도심하천 측정망   ④ 퇴적물 측정망

**90. 기본배출부과금에 관한 설명으로 ( )에 알맞은 것은?**

EMB000060b46b6c

    ① 배출허용기준을 초과     ② 배출허용기준을 미달

**❸**방류수수질기준을 초과    ④ 방류수수질기준을 미달

**91. 환경부장관 또는 시·도지사는 수질오염피해가 우려되는 하천·호소를 선정하여 수질오염 경보를 단계별로 발령할 수 있다. 수질오염경보의 경보단계별 발령 및 해제기준이 바르지 않은 것은?**

    ① 관심 : 2회 연속채취시 남조류 세포수 1000 세포/mL 이상 10000 세포/mL 미만인 경우

    ② 경계 : 2회 연속채취시 남조류 세포수 10000 세포/mL 이상 1000000 세포/mL 미만인 경우

    ③ 조류 대발생 : 2회 연속채취시 남조류 세포수 1000000 세포/mL 이상인 경우

**❹**해제 : 2회 연속채취시 남조류 세포수 500 세포/mL 미만인 경우

**92. 상수원을 오염시킬 우려가 있는 물질을 수송하는 자동차의 통행을 제한하고자 한다. 표지판을 설치해야 하는 자는?**

**❶**경찰청장 ② 환경부장관

    ③ 대통령 ④ 지자체장

**93. 폐수종말처리시설의 배수설비 설치방법 및 구조기준으로 옳지 않은 것은?**

**❶**배수관의 관경은 100mm 이상으로 하여야 한다.

    ② 배수관은 우수관과 분리하여 빗물이 혼합되지 않도록 설치하여야 한다.

    ③ 배수관이 직선인 부분에는 내경의 120배 이하의 간격으로 맨홀을 설치하여야 한다.

    ④ 배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린을 설치하여야 한다.

**94. 특정수질유해물질에 해당되지 않는 것은?**

**❶**트리클로로메탄 ② 1,1-디클로로에틸렌

    ③ 디클로로메탄 ④ 펜타클로로페놀

**95. 수질(하천)의 생활환경기준 항목이 아닌 것은?**

    ① 수소이온농도 ② 부유물질량

**❸**용매 추출유분 ④ 총대장균군

**96. 오염총량관리기본계획 수립 시 포함되지 않는 내용은?**

    ① 해당 지역 개발계획의 내용

    ② 지방자치단체별·수계구간별 오염부하량의 할당

    ③ 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획

**❹**오염총량초과부과금의 산정방법과 산정기준

**97. 폐수처리업자의 준수사항 내용으로 ( )에 알맞은 것은?**

EMB000060b46b6e

**❶**10일 ② 15일

    ③ 30일 ④ 45일

**98. 배출시설에 대한 일일기준초과배출량 산정에 적용되는 일일율량은(측정유량×일일조업시간)이다. 일일유량을 구하기 위한 일일조업시간에 대한 설명으로 ( )에 알맞은 것은?**

EMB000060b46b70

**❶**㉠ 평균치, ㉡ 분(min) ② ㉠ 평균치, ㉡ 시간(hr)

    ③ ㉠ 최대치, ㉡ 분(min) ④ ㉠ 최대치, ㉡ 시간(hr)

**99. 하수도법에서 사용하는 용어에 대한 정의가 틀린 것은?**

    ① 분뇨는 수거식 화장실에서 수거되는 액체성 또는 고체성의 오염물질이다.

    ② 합류식하수관로는 오수와 하수도로 유입되는 빗물·지하수가 함께 흐르도록 하기 위한 하수관로이다.

    ③ 분뇨처리시설은 분뇨를 침전·분해 등의 방법으로 처리하는 시설이다.

**❹**배수구역은 하수를 공공하수처리시설에 유입하여 처리할 수 있는 지역이다.

**100. 오염총량관리시행계획에 포함되지 않는 것은?**

    ① 대상 유역의 현황

    ② 연차별 오염부하량 삭감 목표 및 구체적 삭감 방안

**❸**수질과 오염원과의 관계

    ④ 수질예측 산정자료 및 이행 모니터링 계획

**전자문제집 CBT PC 버전** : [www.comcbt.com](https://www.comcbt.com/)  
**전자문제집 CBT 모바일 버전** : [m.comcbt.com](https://m.comcbt.com/)  
**기출문제 및 해설집 다운로드**: [www.comcbt.com/xe](https://www.comcbt.com/xe)  
  
**전자문제집 CBT란?**  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.  
  
**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ① | ① | ④ | ② | ② | ① | ④ | ① | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ① | ③ | ② | ③ | ④ | ① | ② | ① | ① |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ② | ① | ④ | ③ | ③ | ③ | ① | ④ | ④ | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ③ | ② | ② | ④ | ④ | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ③ | ① | ① | ③ | ③ | ④ | ④ | ④ | ② |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ① | ③ | ③ | ① | ① | ④ | ④ | ② | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ① | ④ | ② | ① | ③ | ② | ④ | ① | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ③ | ③ | ④ | ④ | ④ | ① | ② | ① | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ① | ② | ② | ③ | ① | ② | ② | ① | ③ | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④ | ① | ① | ① | ③ | ④ | ① | ① | ④ | ③ |