|  |
| --- |
| **1과목 : 일반기계공학** |

**1. 지름 24mm의 환봉에 인장하중이 작용할 경우 최대 허용인장하중(N)은 약 얼마인가? (단, 환봉의 인장강도는 45N/mm2이고, 안전율은 8이다.)**

**❶**2544 ② 5089

   ③ 8640 ④ 2037

**2. 단조가공에 대한 설명으로 틀린 것은?**

   ① 재료의 조직을 미세화한다.

**❷**복잡한 구조의 소재가공에 적합하다.

   ③ 가열한 상태에서 해머로 타격한다.

   ④ 산화에 의한 스케일이 발생한다.

**3. 바이스, 잭, 프레스 등과 같이 힘을 전달하거나 부품을 이동하는 기구용에 적절 하지 않은 나사는?**

   ① 사각 나사 ② 사다리꼴 나사

   ③ 톱니 나사 **❹**관용 나사

**4. 다음 중 피복아크 용접에서 언더 컷(Under cut)이 가장 많이 나타나는 용접 조건은?**

   ① 저전압, 용접속도가 느릴 때

   ② 전류 부족, 용접속도가 느릴 때

**❸**용접속도가 빠를 때, 전류 과대

   ④ 용접속도가 느릴 때, 전류 과대

**5. 유압 작동유의 구비조건으로 옳은 것은?**

   ① 압축성이어야 한다.

   ② 열을 방출하지 아니하여야 한다.

**❸**장시간 사용하여도 화학적으로 안정하여야 한다.

   ④ 외부로부터 침입한 불순물을 침전 분리시키지 않아야 한다.

**6. 마이크로미터로 측정할 수 없는 것은?**

   ① 실린더 내경    **❷**축의 편심량


   ③ 피스톤의 외경    ④ 디스크 브레이크의 디스크 두께

**7. 금속을 가열하여 용해시킨 후 주형에 주입해 냉각 응고시켜 목적하는 제품을 만드는 것은?**

**❶**주조 ② 압연

   ③ 제관 ④ 단조

**8. 다음 그림과 같은 타원형 단면을 갖는 봉이 인장하중(P)을 받을 때, 작용하는 인장응력은?**



   ① EMB00002dcc6cf1     ② EMB00002dcc6cf2

   ③ EMB00002dcc6cf3     **❹**EMB00002dcc6cf4

**9. 원통 커플링에서 축 지름이 30mm이고, 원통이 축을 누르는 힘이 50N일 때 커플링이 전달할 수 있는 토크(N·mm)는? (단, 접촉부의 마찰계수는 0.2이다.)**

**❶**471 ② 587

   ③ 785 ④ 942

**10. 두 기어가 맞물려 돌 때 잇수가 너무 적거나 잇수차가 현저히 클 때, 한쪽 기어의 이뿌리를 간섭하여 회전을 방해하는 현상을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?**

**❶**압력각을 작게 한다.     ② 전위기어를 사용한다.

    ③ 이끝을 둥글게 가공한다.    ④ 이의 높이를 줄인다.

**11. 유압제어 밸브의 종류에서 압력 제어 밸브가 아닌 것은?**

    ① 릴리프 밸브 ② 리듀싱 밸브

**❸**디셀러레이션 밸브 ④ 카운터 밸런스 밸브

**12. 450℃까지의 온도에서 비강도가 높고 내식성이 우수하여 항공기 엔진 주위의 부품재료로 사용되며 비중은 약 4.51인 것은?**

    ① Al ② Ni

    ③ Zn **❹**Ti

**13. 마찰부분이 많은 부품에 내마모성과 인성이 풍부한 강을 만들기 위한 열처리 방법에 속하지 않는 것은?**

    ① 침탄법 ② 화염 경화법

    ③ 질화법 **❹**저주파 경화법

**14. 코일 스프링에서 스프링 상수에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 스프링 소재 지름의 4승에 비례한다.

**❷**스프링의 변형량에 비례한다.

    ③ 코일 평균 지름의 3승에 반비례한다.

    ④ 스프링 소재의 전단탄성계수에 비례한다.

**15. 기계재료에서 중금속을 구분하는 기준 은?**

    ① 비중이 0.5 이상인 금속 ② 비중이 1 이상인 금속

**❸**비중이 5 이상인 금속 ④ 비중이 10 이상인 금속

**16. 구성인선(built-up edge)의 방지책으로 적절한 것은?**


    ① 절삭 속도를 느리게 하고 이송 속도를 빠르게 한다.

**❷**절삭 속도를 빠르게 하고 윤활성이 좋은 절삭유를 사용한다.

    ③ 바이트의 윗면 경사각을 작게 하고 이송 속도를 느리게 한다.

    ④ 절삭 깊이를 깊게 하고 이송 속도를 빠르게 한다.

**17. 그림과 같이 중앙에 집중 하중을 받고 있는 단순 지지보의 최대 굽힘응력은 몇 kPa인가? (단, 보의 폭은 3㎝이고 높이가 5㎝인 직사각형 단면이다.)**



    ① 4 ② 8

**❸**4000 ④ 8000

**18. 큰 회전력을 얻을 수 있고 양 방향 회전축에 120 각도로 두 쌍을 설치하는 키는?**

    ① 원뿔 키 ② 새들 키

**❸**접선 키 ④ 드라이빙 키

**19. 디퓨저(diffuser)펌프, 벌류트(volute)펌프가 포함되는 펌프 종류는?**

**❶**원심 펌프 ② 왕복식 펌프

    ③ 축류 펌프 ④ 회전 펌프

**20. 비틀림 모멘트를 받는 원형 단면축에 발생되는 최대 전단응력에 관한 설명으로 옳은 것은?**

**❶**축 지름이 증가하면 최대전단응력은 감소한다.


    ② 극단면계수가 감소하면 최대전단응력은 감소한다.

    ③ 가해지는 토크가 증가하면 최대전단응력은 감소한다.

    ④ 단면의 극관성 모멘트가 증가하면 최대 전단응력은 증가한다.

|  |
| --- |
| **2과목 : 기계열역학** |

**21. 다음은 오토(Otto) 사이클의 온도-엔트로피(T-S) 선도이다. 이 사이클의 열효율을 온도를 이용하여 나타낼 때 옳은 것은? (단, 공기의 비열은 일정한 것으로 본다.)**



**❶**EMB00002dcc6cfa   ② EMB00002dcc6cfc

    ③ EMB00002dcc6cfe    ④ EMB00002dcc6d00

**22. 고온열원(T1)과 저온열원(T2) 사이에서 작동하는 역카르노 사이클에 의한 열펌프(heat pump)의 성능계수는?**

    ① EMB00002dcc6d02      ② EMB00002dcc6d04

**❸**EMB00002dcc6d06      ④ EMB00002dcc6d08

**23. 단열된 노즐에 유체가 10m/s의 속도로 들어와서 200m/s의 속도로 가속되어 나간다. 출구에서의 엔탈피가 2770kJ/㎏일 때 입구에서의 엔탈피는 약 몇 kJ/㎏인가?**

    ① 4370 ② 4210

    ③ 2850 **❹**2790

**24. 냉매가 갖추어야 할 요건으로 틀린 것은?**

    ① 증발온도에서 높은 잠열을 가져야 한다.

    ② 열전도율이 커야 한다.

**❸**표면장력이 커야 한다.

    ④ 불활성이고 안전하며 비가연성이어야 한다.

**25. 어떤 물질에서 기체 상수(R)가 0.189kJ/(㎏·K), 임계 온도가 305K, 임계 압력이 7380kPa이다. 이 기체의 압축성 인자(compressibility factor, Z)가 다음과 같은 관계식을 나타낸다고 할 때 이 물질의 20℃, 1000kPa 상태에서의 비체적(v)은 약 몇 m3/㎏인가? (단, P는 압력, T는 절대온도, Pr은 환산압력, Tr은 환산온도를 나타낸다.)**

EMB00002dcc6d0a

    ① 0.0111 ② 0.0303

**❸**0.0491 ④ 0.0554

**26. 카르노 사이클로 작동하는 열기관이 1000℃의 열원과 300K의 대기 사이에서 작동한다. 이 열기관이 사이클 당 100kJ의 일을 할 경우 사이클 당 1000℃의 열원으로부터 받은 열량은 약 몇 kJ인가?**

    ① 70.0 ② 76.4

**❸**130.8 ④ 142.9

**27. 이상기체로 작동하는 어떤 기관의 압축비가 17이다. 압축 전의 압력 및 온도는 112kPa, 25℃이고 압축 후의 압력은 4350kPa이었다. 압축 후의 온도는 약 몇 ℃인가?**

    ① 53.7 ② 180.2

    ③ 236.4 **❹**407.8

**28. 다음 중 스테판-볼츠만의 법칙과 관련이 있는 열전달은?**

    ① 대류 **❷**복사

    ③ 전도 ④ 응축

**29. 클라우지우스(Clausius)의 부등식을 옳게 나타낸 것은? (단, T는 절대온도, Q는 시스템으로 공급된 전체 열량을 나타낸다.)**

    ① EMB00002dcc6d0c     ② EMB00002dcc6d0e

**❸**EMB00002dcc6d10     ④ EMB00002dcc6d12

**30. 전류 25A 전압 13V를 가하여 축전지를 충전하고 있다. 충전하는 동안 축전지로 부터 15W의 열손실이 있다. 축전지의 내부에너지 변화율은 약 몇 W인가?**

**❶**310 ② 340

    ③ 370 ④ 420

**31. 이상적인 랭킨사이클에서 터빈 입구 온도가 350℃이고, 75kPa과 3MPa의 압력 범위에서 작동한다. 펌프 입구와 출구, 터빈 입구와 출구에서 엔탈피는 각각 384.4kJ/㎏, 387.5kJ/㎏, 3116kJ/㎏, 2403kJ/㎏이다. 펌프일을 고려한 사이클의 열효율과 펌프일을 무시한 사이클의 열효율 차이는 약 몇 %인가?**

    ① 0.0011 ② 0.092


**❸**0.11 ④ 0.18

**32. 압력이 0.2MPa, 온도가 20℃의 공기를 압력이 2MPa로 될 때까지 가역단열 압축했을 때 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 공기는 비열비가 1.4인 이상기체로 간주 한다.)**

    ① 225.7 ② 273.7

**❸**292.7 ④ 358.7


**33. 압력(P)-부피(V) 선도에서 이상기체가 그림과 같은 사이클로 작동한다고 할 때 한 사이클 동안 행한 일은 어떻게 나타내는가?**



    ① EMB00002dcc6d16 ② EMB00002dcc6d18

    ③ EMB00002dcc6d1a **❹**EMB00002dcc6d1c

**34. 어떤 습증기의 엔트로피가 6.78kJ/(㎏·K)라고 할 때 이 습증기의 엔탈피는 약 몇 kJ/㎏인가? (단, 이 기체의 포화액 및 포화증기의 엔탈피와 엔트로피는 다음과 같다.)**



**❶**2365 ② 2402

    ③ 2473 ④ 2511

**35. 이상기체 2㎏이 압력 98kPa, 온도 25℃ 상태에서 체적이 0.5m3였다면 이 이상기체의 기체 상수는 약 몇 J/(㎏·K)인가?**

    ① 79 **❷**82

    ③ 97 ④ 102

**36. 어떤 유체의 밀도가 741㎏/m3이다. 이 유체의 비체적은 약 몇 m3/㎏인가?**

    ① 0.78×10-3 **❷**1.35×10-3

    ③ 2.35×10-3 ④ 2.98×10-3

**37. 기체가 0.3MPa로 일정한 압력 하에 8m3에서 4m3까지 마찰 없이 압축되면서 동시에 500kJ의 열을 외부로 방출하였다면 내부에너지의 변화는 약 몇 kJ인가?**

**❶**700 ② 1700

    ③ 1200 ④ 1400

**38. 다음 중 강도성 상태량(intensive property)이 아닌 것은?**

    ① 온도 **❷**내부에너지

    ③ 밀도 ④ 압력

**39. 이상적인 교축과정(throttling process)을 해석하는데 있어서 다음 설명 중 옳지 않은 것은?**

    ① 엔트로피는 증가한다.

    ② 엔탈피의 변화가 없다고 본다.

**❸**정압과정으로 간주한다.

    ④ 냉동기의 팽창밸브의 이론적인 해석에 적용될 수 있다.

**40. 100℃의 구리 10㎏을 20℃의 물 2㎏이 들어 있는 단열 용기에 넣었다. 물과 구리 사이의 열전달을 통한 평형 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 구리 비열은 0.45kJ/(㎏·k), 물 비열은 4.2kJ/(㎏·k)이다.)**

**❶**48 ② 54

    ③ 60 ④ 68

|  |
| --- |
| **3과목 : 자동차기관** |

**41. 기관의 회전수가 5000rpm이고, 회전 토크가 6㎏·m일 때 축 동력(㎾)은 약 얼마인가?**

    ① 84.7 **❷**30.8

    ③ 25.1 ④ 20.9

**42. 엔진의 분류에서 내연기관이 아닌 것은?**

**❶**스털링 엔진 ② 디젤 엔진

    ③ 가솔린 엔진 ④ 가스터빈

**43. 와류실식 디젤엔진 연소실의 장점으로 틀린 것은?**

    ① 엔진의 사용 회전속도 범위가 넓다.

    ② 분사압력이 낮아도 된다.

**❸**평균유효압력이 낮다.

    ④ 고속운전이 원활하다.

**44. 대기환경보전법령상 휘발유 사용 자동차의 배출가스를 검사하는 부하검사방법은? (단, 운행차 정밀검사 방법·기준 및 검사대상 항목을 적용한다.)**

    ① Lug-Down 3 모드 ② Lug-Down 2 모드


**❸**ASM2525 모드 ④ KD147 모드

**45. 소음기(muffler)의 소음저감 방법으로 틀린 것은?**

**❶**단열재를 사용하는 방법 ② 음파를 간섭시키는 방법

    ③ 공명에 의한 방법     ④ 배기가스를 냉각시키는 방법

**46. 가솔린 엔진의 혼합비와 배기가스 배출 특성의 관계 그래프에서 (가), (나), (다)에 알맞은 유해가스를 순서대로 나타낸 것은?**



    ① HC, CO, NOx **❷**CO, NOx, HC

    ③ HC, NOx, CO ④ CO, HC, NOx

**47. 실린더의 압축 상사점을 판별하는 역할을 하며 주로 홀 센서 방식을 이용하여 실린더의 연료 분사 순서를 결정하는 것은?**

    ① 노크 센서 ② 스로틀 포지션 센서

    ③ 크랭크 축 위치 센서 **❹**캠축 위치 센서

**48. 전자제어 가솔린엔진에서 운전 중 연료 분사를 중단하는 경우로 가장 적합한 것은?**

**❶**타행 상태일 때     ② 변속 충격 발생 시

    ③ 산소센서가 고장일 때 ④ 퍼지 컨트롤 밸브가 누설될 때

**49. 자동차 연료로써 압축천연가스(CNG)의 장점으로 틀린 것은?**

    ① 질소산화물의 발생이 적다.

**❷**탄화수소의 점유울이 높다.

    ③ CO 배출량이 적다.

    ④ 옥탄가가 높다.

**50. 전자제어 가솔린 연료분사장치에서 인젝터 분사량을 결정하는 것은?**

    ① 연료 압력

    ② 인젝터 분사구멍의 크기

    ③ 인젝터 니들밸브의 양정

**❹**인젝터 니들밸브의 개방시간

**51. 엔진 실린더의 마모원인이 아닌 것은?**

**❶**커넥팅 로드 어셈블리에 의한 마멸

    ② 혼합공기 중의 이물질에 의한 마멸

    ③ 농후한 혼합기에 의한 마멸

    ④ 연소생성물에 의한 마멸

**52. 유압식 밸브 리프터의 특징으로 틀린 것은?**

    ① 밸브 간극을 점검·조정하지 않아도 된 다.

    ② 윤활장치가 고장이 나면 엔진의 작동이 정지된다.

**❸**밸브 개폐시기를 정확히 조절하나 작동 소음이 발생한다.

    ④ 오일이 완충작용을 하므로 밸브기구의 내구성이 향상 된다.

**53. 전자제어 가솔린 분사장치에서 산소센서 사용 시 공연비에 대한 피드백 제어의 해제 조건이 아닌 것은?**

    ① 시동 시 ② 급가속 시

    ③ 전부하 시 **❹**중, 정속 주행 시

**54. 크랭크 각 센서의 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?**

**❶**이론 공연비를 결정한다.

    ② 크랭크각 위치를 감지한다.

    ③ ECU는 이 신호를 기초로 하여 엔진 회전속도를 연산한다.

    ④ 연료분사 시기는 이 신호를 기본으로 결정 된다.

**55. 전자제어 디젤엔진에서 시동 OFF 시 디젤링 현상을 방지하거나 EGR 작동 시 배기가스를 보다 정밀하게 제어하기 위한 喜입공기 제어장치는?**

**❶**공기 제어 밸브 ② 가변 흡기 장치

    ③ 배기가스 후처리 장치 ④ ISC 액추에이터

**56. 비열비 1.4의 공기를 동작 유체로 하는 디젤엔진에서 압축비 15, 단절비 2일 때 이론 열효율(%)은?**

    ① 38 ② 48

**❸**60.4 ④ 11A

**57. 질소산화물(NOx) 측정 방법으로 옳은 것은?**

    ① 모어스 시험법     ② 화염이온 감지법

    ③ 비분산 적외선식법  **❹**화학 루미네선스 감지법

**58. 실제 흡입된 실린더 내의 공기 질량을 이론적으로 喜입 가능한 공기의 질량으로 나눈 것은?**

    ① 기계효율 ② 정미효율

    ③ 정격효율 **❹**체적효율

**59. 디젤엔진의 노크 발생에 영향을 미치는 주요변수로 짝지어진 것은?**

    ① 압축비, 연료의 휘발성, 옥탄가

**❷**연료의 착화성, 압축비, 분사시기

    ③ 연료의 착화성, 연료분사량, 옥탄가

    ④ 연료의 휘발성, 배기구 형상, 연소실벽 온도

**60. VGT(Variable Geometry Turbocharger) 방식의 과급장치에 VGT제어를 위해 ECU에 입력되는 요소가 아닌 것은?**

    ① 대기압 센서 **❷**노킹 센서

    ③ 부스터 압력 센서 ④ 차속 센서

|  |
| --- |
| **4과목 : 자동차새시** |

**61. 지름 40㎝의 조향 훨(Steering wheel)을 100N의 힘으로 회전 시켰을 때 웜기어비가 20：1이라고 하면, 이때 섹터축(sector shaft)에 작용하는 회전토크(N·m)는? (단, 기계효율은 90%이다)**

    ① 260 ② 320

**❸**360 ④ 420

**62. 댐퍼클러치 제어와 관련된 센서가 아닌 것은?**

    ① 유온 센서     ② 가속 페달 스위치

**❸**산소센서(O2센서)   ④ 스로틀 포지션 센서(TPS)

**63. 자동차 급제동 시 뒷바퀴가 앞바퀴보다 먼저 고착됨으로써 스핀발생으로 인한 사고 유발 문제점을 해소하기 위해 뒷바퀴와 앞바퀴를 동일하게 제어하거나 뒷바퀴가 늦게 고착되도록 제어하는 것은?**

    ① ABS ② BAS

**❸**EBD ④ HBA

**64. 고속으로 회전하는 회전체는 그 회전축을 일정하게 유지하려는 성질을 나타내는 효과는?**

**❶**자이로 효과 ② NTC 효과

    ③ 피에조 효과 ④ 자기유도 효과

**65. 자동차 검사기준 및 방법에 의한 조향 장치의 검사기준으로 틀린 것은?**


    ① 동력조향 작동유의 유량이 적정할 것

    ② 조향계통의 변형·느슨함 및 누유가 없을 것

    ③ 조향바퀴 옆미끄럼량은 1m 주행에 5mm 이내일 것

**❹**클러치 페달, 변속기 레버 등이 조향 핸들 중심축으로부터 각 500mm 이내에 설치되어 있을 것

**66. 페달에 수평방향으로 1400N의 힘을 가하였을 때 피스톤의 면적이 10cm2라 하면 이때 형성되는 유압(N/cm2)은 얼마인가?**



    ① 640 **❷**840

    ③ 8400 ④ 9800

**67. 수동변속기에서 기어 변속을 할 때 심한 마찰음이 발생하는 원인으로 적절한 것은?**

    ① 록킹 볼 마멸     **❷**싱크로나이저 고장

    ③ 크랭크축의 정렬 불량    ④ 변속기 입력축의 정렬 불량

**68. 주 제동장치인 풋 브레이크(foot brake)의 빈번한 작동으로 인한 과열을 방지하기 위하여 사용하는 감속제동장치(제 3브레이크)가 아닌 것은?**

    ① 유압감속기 **❷**배력 브레이크

    ③ 배기 브레이크 ④ 와전류 감속기

**69. 앞 차축과 조향너클 설치에 따른 조향 장치 분류가 아닌 것은?**

    ① 마몬형 ② 르모앙형

    ③ 엘리옷형 **❹**역르모앙형

**70. 토크컨버터의 성능곡선에 사용되는 식으로 옳은 것은?**

    ① EMB00002dcc6d24

**❷**토크비 = 터빈출력토크/펌프입력토크

    ③ 토크비 = 펌프측의 회전수/터빈축의 회전수

    ④ 전달토크 = 클러치유효반경 × 전압력

**71. 브레이크 드럼의 일반적인 점검사항이 아닌 것은?**

    ① 드럼의 두께 ② 드럼의 직경차

    ③ 드럼의 진원도 **❹**드럼의 마찰 계수

**72. 차동기어 구성품 중 직진 시 자전을 하지 않고 공전만 하는 것은?**

**❶**차동 피니언 ② 선기어

    ③ 차동기어 케이스 ④ 구동 피니언 기어

**73. 고속 주행 시 타이어의 노면 접지부에서 하중에 의해 발생된 변형이 접지 이후에도 바로 복원되지 못하고 진동하는 현상은?**

    ① 시미 현상     ② 동적 비대칭 현상

**❸**스탠딩 웨이브 현상 ④ 하이드로플레이닝 현상

**74. 타이어 소음의 일종으로 마찰면에서 발생하는 자력 진동이 원인이며 구동, 제동 및 선회하면서 타이어가 미끄러질 때 발생하는 소음은?**

**❶**스퀼 ② 비트

    ③ 탄성 ④ 하시니스

**75. 전자제어 현가장치(ECS) 중 Active ECS의 효과로 옳은 것은?**

    ① 급 가·감속 시 연료 절약 효과

**❷**조향 안정성과 승차감 향상 효과

    ③ 안정된 핸들로 가벼운 조작 효과

    ④ 부드러운 운전만을 위한 속업쇼버의 효과

**76. 차체 자세 제어장치(Vehicle dynamic control system)가 장착된 차량의 제어 종류가 아닌 것은?**

    ① ABS 제어 ② 요 모멘트 제어

    ③ 자동 감속 제어 **❹**안티 바운싱 제어

**77. 앞바퀴에 작용하는 코너링 포스가 커서, 차량의 선회반경이 점점 작아지는 현상은?**

    ① 트램핑 ② 앤티 록크

**❸**오버 스티어링 ④ 언더 스티어링

**78. 하이브리드 자동차 회생 제동시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 브레이크를 밟을 때 모터가 발전기 역할을 한다.

    ② 하이브리드 자동차에 적용되는 연비향상 기술이다.

    ③ 감속 시 운동에너지를 전기 에너지로 변환하여 회수 한다.

**❹**회생제동을 통해 제동력을 배가시켜 안전에 도움을 주는 장치이다.

**79. 전자제어 현가장치에서 선회 주행 시원심력에 의한 차체의 흔들림을 최소로 하여 안전성을 개선하는 제어기능은?**

**❶**앤티 롤링 ② 앤티 다이브

    ③ 앤티 스쿼트 ④ 앤티 드라이브

**80. 브레이크가 작동할 때 브레이크 페달 행정이 변화되는 원인이 아닌 것은?**

    ① 브레이크액 라인에 공기 유입

**❷**패드 또는 디스크에 오일 묻음

    ③ 브레이크액 라인에서 오일 누설

    ④ 푸시로드와 마스터 실린더의 간극과도

|  |
| --- |
| **5과목 : 자동차전기** |

**81. 전기자 전류가 20A일 때 10kgf·m의 토크를 내는 직권 전동기가 있다. 이 전동기의 전기자 전류가 40A일 때의 토크(kgf·m)는?**

    ① 20 ② 30

**❸**40 ④ 50

**82. 다음 중 파워 릴레이 어셈블리에 설치되며 인버터의 커패시터를 초기 충전할 때 충전 전류에 의한 고전압 회로를 보호하는 것은?**

**❶**프리 차저 레지스터 ② 메인 릴레이

    ③ 안전 스위치 ④ 부스 바

**83. 주행 중 계기판의 충전경고등이 점등될 때 고장원인으로 거리가 가장 먼 것은?**

**❶**배터리의 노후

    ② 충전계통 퓨즈 단선

    ③ 발전기 벨트의 절손 또는 장력 부족

    ④ 발전기 관련 배선의 단선 또는 단락

**84. 자동차용 교류(AC) 발전기에 대한 설명으로 옳은 것은?**

    ① 발전기 회전수는 엔진 회전수와 같다.

    ② 스테이터 코일에서 발생하는 전류는 직류이다.

**❸**자동차에 사용되는 발전기는 주로 3상 교류 발전기이다.

    ④ 회전하는 자석의 주위에 1조의 스테이터 코일로 발전을 한다.

**85. 차체 자세제어장치에서 사용되는 센서가 아닌 것은?**

    ① 조향 핸들 각속도 센서 ② 마스터 실린더 압력 센서

    ③ 요-레이트 센서     **❹**PPD 센서(승객감지 센서)

**86. 보조제동등의 설치기준으로 틀린 것은?**

    ① 너비 방향 : 보조제동등의 기준점은 수직 종단면에 최대 150mm 이하에 설치 할 것

    ② 너비 방향 : 보조제동등의 기준점은 자동차의 중앙 수직 종단면에 위치 할 것

**❸**높이 방향 : 보조제동등의 발광면 최하단 수평면은 제동등의 발광면 최상단 수평면보다 낮게 설치할 것

    ④ 높이 방향 : 보조제동등의 발광면 최하단 수평면은 뒷면 창유리 노출면 최하단 아래 방향으로 150mm 이하이거나 지상에서 850mm 이상일 것

**87. 각종 전자제어 주행 안전장치에 사용되는 센서 및 장치로 거리가 가장 먼 것은?**

**❶**차압 센서 ② 전면 카메라

    ③ 전방 레이더 센서 ④ 후측방 초음파 센서

**88. 가솔린 엔진용 점화코일에 대한 설명으로 틀린 것은?**

    ① 보통 1차 코일은 2차 코일보다 권수가 적다.

    ② 1차 코일은 2차 코일에 비해 코일의 단면적이 크다.

    ③ 1차 코일의 전류를 차단하면 2차 코일에 큰 유도전압이 발생한다.

**❹**1차 코일에 전류가 흐르고 있으면 2차 코일에 유도전압이 발생한다.

**89. 전조등 시스템의 오토 레벨링에 대한 설명이 아닌 것은?**

**❶**커브를 선회할 때 전조등이 선회한 방향으로 움직이는 기능이 있다.

    ② 화물적재, 상차 등 차량 정적 조건에 따른 보상 기능이 있다.

    ③ 차량의 기울기 조건에 대한 헤드램프 로우 빔의 보상 기능이 있다.

    ④ 급제동, 급가속 등 차량 동적인 조건에 따른 보상 기능이 있다.

**90. 기동전동기가 3000rpm일 때 발생한 회전력이 5kgf·m이면 기동전동기의 출력(PS)은 약 얼마인가?**

    ① 19 **❷**21

    ③ 23 ④ 25

**91. 자동차의 앞면에 적색의 등하, 반사기 또는 방향지시등과 혼동하기 쉬운 점멸 하는 등화를 설치할 수 없는 자동차는?**

    ① 긴급자동차     ② 화약류 운송용 자동차

    ③ 어린이 운송용 승합자동차 **❹**다목적(RV) 승용자동차

**92. 도난 경계 모드 진입에 필요한 조건으로 틀린 것은?**


    ① 후드 스위치가 닫혀 있을 것

    ② 각 도어 스위치가 닫혀 있을 것

**❸**프런트 윈도우 닫힘 신호가 있을 것

    ④ 각 도어 잠금 스위치가 잠겨 있을 것

**93. 타임차트(Time chart) 에 대한 설명으로 옳게 짝지어진 것은?**



    ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ

    ③ ㄴ, ㄷ **❹**ㄱ, ㄴ, ㄷ

**94. 오토라이트(auto light)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

**❶**조도센서 내의 저항이 낮을 때는 주위가 어두울 때이다.

    ② 조도센서 내의 광전도 셀 주위 밝기에 따라 저항 값이 변하는 특성을 가지고 있다.

    ③ 조도센서 내의 광전도 셀을 이용하여 미등과 전조등을 자동으로 점등 및 소등시키는 장치이다.

    ④ 제어릴레이 내부에는 미등과 전조등의 회로를 구성하는 2개의 비교기가 변환소자의 전압과 회로의 기준전압을 비교한다.

**95. 하이브리드 자동차에서 배터리 시스템의 열적, 전기적 기능을 제어 또는 관리하고 배터리 시스템과 다른 차량 제어기와의 사이에서 통신을 제공하는 전자장치는?**

    ① SOC(State Of Charge)

② HCU(Hybrid Control Unit)

    ③ HEV(Hybrid Electric Vehicle)

**❹**BMS(Battery Management System)

**96. KS R 0121 에 의한 하이브리드의 동력 전달 구조에 따른 분류가 아닌 것은?**

    ① 병렬형 HV ② 복합형 HV

**❸**동력집중형 HV ④ 동력분기형 HV

**97. KS 규격 연료전지기술에 의한 연료전지의 종류로 틀린 것은?**

    ① 고분자 전해질 연료 전지    **❷**액체 산화물 연료전지

    ③ 인산형 연료 전지     ④ 알칼리 연료 전지

**98. 하이브리드 자동차의 고전압 장치 점검 시 주의 사항으로 틀린 것은?**

    ① 조립 및 탈거 시 배터리 위에 어떠한 것도 놓지 말아야 한다.

**❷**이그니션 스위치를 OFF하면 고전압에 대한 위험성이 없어진다.

    ③ 취급 기술자는 고전압 시스템에 대한 검사와 서비스 교육이 선행되어야 한다.

    ④ 고전압 배터리는 "고전압" 주의 경고가 있으므로 취급 시 주의를 기울어야 한다.

**99. 전자제어 엔진의 점화제어장치와 관련된 구성품이 아닌 것은?**

    ① 점화코일 **❷**인젝터 드라이버

    ③ 파워 트랜지스터 ④ 크랭크 축 위치 센서

**100. 자동차 라디오 잡음에 대한 감소 대책으로 틀린 것은?**

    ① 다이오드를 사용하여 억제한다.

    ② 코일과 콘덴서를 사용하여 억제한다.

**❸**고주파 전류를 증가시켜 잡음을 억제한다.

    ④ 고압선을 저항식 고장력선으로 하여 억제한다.

**전자문제집 CBT PC 버전** : [www.comcbt.com](https://www.comcbt.com/)  
**전자문제집 CBT 모바일 버전** : [m.comcbt.com](https://m.comcbt.com/)  
**기출문제 및 해설집 다운로드**: [www.comcbt.com/xe](https://www.comcbt.com/xe)  
  
**전자문제집 CBT란?**  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.  
  
**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ② | ④ | ③ | ③ | ② | ① | ④ | ① | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③ | ④ | ④ | ② | ③ | ② | ③ | ③ | ① | ① |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ④ | ② | ③ | ① |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ③ | ④ | ① | ② | ② | ① | ② | ③ | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ① | ③ | ③ | ① | ② | ④ | ① | ② | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ③ | ④ | ① | ① | ③ | ④ | ④ | ② | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ③ | ③ | ① | ④ | ② | ② | ② | ④ | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ① | ③ | ① | ② | ④ | ③ | ④ | ① | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ③ | ① | ① | ③ | ④ | ③ | ① | ④ | ① | ② |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④ | ③ | ④ | ① | ④ | ③ | ② | ② | ② | ③ |