
(Subject) 1과목 : 재료역학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 길이 10m, 단면적 2cm2인 철봉을 100℃에서 그림과 같이 양단을 고정했다. 이 봉의 온도가 20℃로 되었을 때 인장력은 약 몇 kN인가? (단, 세로탄성계수는 200GPa, 선팽창계수 a = 0.000012/℃ 이다.)**



[choice]

① 19.2


② 25.5

③ 38.4

④ 48.5

<<<QUESTION>>>

**2. 다음 외팔보가 균일분포 하중을 받을 때, 굽힘에 의한 탄성 변형에너지는? (단, 굽힘강성 EI는 일정하다.)**



[choice]

①


②

③

④

<<<QUESTION>>>

**3. 그림과 같은 단순 지지보에 모멘트(M)와 균일분포하중(w)이 작용할 때, A점의 반력은?**



[choice]

①


②

③

④

<<<QUESTION>>>

**4. 다음 그림과 같은 부채꼴의 도심(centroid)의 위치**EMB000045d868c4 **는?**



[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**5. 비틀림모멘트 2kN·m가 지름 50mm인 축에 작용하고 있다. 축의 길이가 2m 일 때 축의 비틀림각은 약 몇 rad 인가? (단, 축의 전단탄성계수는 85GPa 이다.)**

[choice]

① 0.019


② 0.028

③ 0.054

④ 0.077

<<<QUESTION>>>

**6. 그림과 같이 원형단면을 가진 보가 인장하중 P = 90kN을 받는다. 이 보는 강(steel)으로 이루어져 있고, 세로탄성계수는 210GPa이며 포와송비 μ = 1/3이다. 이 보의 체적변화 △V는 약 몇 mm3인가? (단, 보의 직경 d = 30mm, 길이 L = 5m 이다.)**



[choice]

① 114.28

② 314.28

③ 514.28

④ 714.28

<<<QUESTION>>>

**7. 판 두께 3mm를 사용하여 내압 20kN/cm2을 받을 수 있는 구형(spherical) 내압용기를 만들려고 할 때, 이 용기의 최대 안전내경 d를 구하면 몇 cm 인가? (단, 이 재료의 허용 인장응력을 σw = 800kN/cm2 으로 한다.)**

[choice]

① 24


② 48

③ 72

④ 96

<<<QUESTION>>>

**8. 그림과 같이 800N의 힘이 브래킷의 A에 작용하고 있다. 이 힘의 점 B에 대한 모멘트는 약 몇 N·m 인가?**



[choice]

① 160.6


② 202.6

③ 238.6

④ 253.6

<<<QUESTION>>>

**9. 그림과 같이 균일단면을 가진 단순보에 균일하중 ω kN/m이 작용할 때, 이 보의 탄성 곡선식은? (단, 보의 굽힘 강성 EI는 일정하고, 자중은 무시한다.)**



[choice]

①


   ② EMB000045d868d3

   ③ EMB000045d868d5

   ④ EMB000045d868d7

<<<QUESTION>>>

**10. 다음과 같이 스팬(span) 중앙에 힌지(hinge)를 가진 보의 최대 굽힘모멘트는 얼마인가?**



[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**11. 길이 3m, 단면의 지름이 3cm인 균일 단면의 알루미늄 봉이 있다. 이 봉에 인장하중 20kN이 걸리면 봉은 약 몇 cm 늘어나는가? (단, 세로탄성계수는 72GPa 이다.)**

[choice]

① 0.118

② 0.239

③ 1.18

④ 2.39

<<<QUESTION>>>

**12. 길이가 5m 이고 직경이 0.1m인 양단고정보 중앙에 200N의 집중하중이 작용할 경우 보의 중앙에서의 처짐은 약 몇 m 인가? (단, 보의 세로탄성계수는 200GPa 이다.)**

[choice]

① 2.36 × 10-5


② 1.33 × 10-4

③ 4.58 × 10-4

④ 1.06 × 10-3

<<<QUESTION>>>

**13. 다음 구조물에 하중 P = 1kN이 작용할 때 연결핀에 걸리는 전단응력은 약 얼마인가? (단, 연결핀의 지름은 5mm 이다.)**



[choice]

① 25.46 kPa

② 50.92 kPa

③ 25.46 MPa

④ 50.92 MPa

<<<QUESTION>>>

**14. 100rpm으로 30kW를 전달시키는 길이 1m, 지름 7cm인 둥근 축단의 비틀림각은 약 몇 rad인가? (단, 전단탄성계수는 83GPa 이다.)**

[choice]

① 0.26


② 0.30

③ 0.015

④ 0.009

<<<QUESTION>>>

**15. 그림과 같은 돌출보에서 ω = 120 kN/m 의 등분포 하중이 작용할 때, 중앙 부분에서의 최대 굽힘응력은 약 몇 MPa인가? (단, 단면은 표준 I형 보로 높이 h = 60cm이고, 단면 2차 모멘트 I = 98200 cm4 이다.)**



[choice]

① 125

② 165

③ 185

④ 195

<<<QUESTION>>>

**16. 다음과 같은 평면응력 상태에서 최대 주응력 σ1은?**

EMB000045d868e7

[choice]

① 1.414τ


② 1.80τ

③ 1.618τ

④ 2.828τ

<<<QUESTION>>>

**17. 그림과 같이 외팔보의 끝에 집중하중 P가 작용할 때 자유단에서의 처짐각 θ는? (단, 보의 굽힘강성 EI는 일정하다.)**



[choice]

①


②

③

④

<<<QUESTION>>>

**18. 그림과 같은 단주에서 편심거리 e에 압축하중 P = 80kN이 작용할 때 단면에 인장응력이 생기지 않기 위한 e의 한계는 몇 cm 인가? (단, G는 편심 하중이 작용하는 단주 끝단의 평면상 위치를 의미한다.)**



[choice]

① 8

② 10

③ 12

④ 14

<<<QUESTION>>>

**19. 지름 70mm인 환봉에 20MPa 의 최대전단응력이 생겼을 때 비틀림모멘트는 약 몇 kN·m인가?**

[choice]

① 4.50


② 3.60

③ 2.70

④ 1.35

<<<QUESTION>>>

**20. 0.4m × 0.4m인 정사각형 ABCD를 아래 그림에 나타내었다. 하중을 가한 후의 변형상태는 점선으로 나타내었다. 이때 A지점에서 전단 변형률 성분의 평균값(γxy)는?**



[choice]

① 0.001

② 0.000625

③ -0.0005

④ -0.000625

(Subject) 2과목 : 기계열역학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 다음 중 강도성 상태량(itensive property)이 아닌 것은?**

[choice]

① 온도

②내부에너지

③ 밀도

④ 압력

<<<QUESTION>>>

**22. 클라우지우스(Clausius)의 부등식을 옳게 나타낸 것은? (단, T는 절대온도, Q는 시스템으로 공급된 전체 열량을 나타낸다.)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**23. 이상기체 2kg이 압력 98kPa, 온도 25℃ 상태에서 체적이 0.5m3였다면 이 이상기체의 기체상수는 약 몇 J/(kg·K)인가?**

[choice]

① 79

② 82

③ 97

④ 102

<<<QUESTION>>>

**24. 이상적인 랭킨사이클에서 터빈 입구 온도가 350℃이고, 75kPa과 3MPa의 압력범위에서 작동한다. 펌프 입구와 출구, 터빈 입구와 출구에서 엔탈피는 각각 384.4 kJ/kg, 387.5 kJ/kg, 3116 kJ/kg, 2403 kJ/kg이다. 펌프일을 고려한 사이클의 열효율과 펌프일을 무시한 사이클의 열효율 차이는 약 몇 % 인가?**

[choice]

① 0.0011

② 0.092

③ 0.11

④ 0.18

<<<QUESTION>>>

**25. 단열된 노즐에 유체가 10m/s의 속도로 들어와서 200m/s의 속도로 가속되어 나간다. 출구에서의 엔탈피가 2770 kJ/kg 일 때 입구에서의 엔탈피는 약 몇 kJ/kg 인가?**

[choice]

① 4370

② 4210

③ 2850

④ 2790

<<<QUESTION>>>

**26. 고온열원(T1)과 저온열원(T2) 사이에서 작동하는 역카르노 사이클에 의한 열펌프(heat pump)의 성능계수는?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**27. 카르노사이클로 작동하는 열기관이 1000℃의 열원과 300K의 대기 사이에서 작동한다. 이 열기관이 사이클 당 100kJ의 일을 할 경우 사이클 당 1000℃의 열원으로부터 받은 열량은 약 몇 kJ인가?**

[choice]

① 70.0

② 76.4

③ 130.8

④ 142.9

<<<QUESTION>>>

**28. 이상기체로 작동하는 어떤 기관의 압축비가 17이다. 압축 전의 압력 및 온도는 112kPa, 25℃이고 압축 후의 압력은 4350 kPa 이었다. 압축 후의 온도는 약 몇 ℃ 인가?**

[choice]

① 53.7

② 180.2

③ 236.4

④ 407.8

<<<QUESTION>>>

**29. 어떤 유체의 밀도가 741 kg/m3이다. 이 유체의 비체적은 약 몇 m3/kg인가?**

[choice]

① 0.78 × 10-3

② 1.35 × 10-3

③ 2.35 × 10-3

④ 2.98 × 10-3

<<<QUESTION>>>

**30. 다음 중 스테판-볼츠만의 법칙과 관련이 있는 열전달은?**

[choice]

① 대류

② 복사

③ 전도

④ 응축

<<<QUESTION>>>

**31. 기체가 0.3MPa로 일정한 압력 하에 8m3에서 4m3까지 마찰 없이 압축되면서 동시에 500kJ의 열을 외부로 방출하였다면, 내부에너지의 변화는 약 몇 kJ인가?**

[choice]

① 700

② 1700

③ 1200

④ 1400

<<<QUESTION>>>

**32. 어떤 물질에서 기체상수(R)가 0.189 kJ/(kg·K), 임계온도가 305K, 임계압력이 7380kPa이다. 이 기체의 압축성 인자(compressibility factor, Z)가 다음가 같은 관계식을 나타낸다고 할 때 이 물질의 20℃, 1000kPa 상태에서의 비체적(v)은 약 몇 m3/kg 인가? (단, P는 압력, T는 절대온도, Pr은 환산압력, Tr은 환산온도를 나타낸다.)**

EMB000045d86907

[choice]

① 0.0111

② 0.0303

③ 0.0491

④ 0.0554

<<<QUESTION>>>

**33. 전류 25A, 전압 13V를 가하여 축전지를 충전하고 있다. 충전하는 동안 축전지로부터 15W의 열손실이 있다. 축전지의 내부에너지 변화율은 약 몇 W인가?**

[choice]

① 310

② 340

③ 370

④ 420

<<<QUESTION>>>

**34. 냉매가 갖추어야 할 요건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 증발온도에서 높은 잠열을 가져야 한다.

    ② 열전도율이 커야 한다.

    ③표면장력이 커야 한다.

    ④ 불활성이고 안전하며 비가연성이어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**35. 100℃의 구리 10kg을 20℃의 물 2kg이 들어있는 단열 용기에 넣었다. 물과 구리 사이의 열전달을 통한 평형 온도는 약 몇 ℃ 인가? (단, 구리 비열은 0.45 kJ/(kg·K), 물 비열은 4.2 kJ/(kg·K) 이다.)**

[choice]

① 48

② 54

③ 60

④ 68

<<<QUESTION>>>

**36. 압력이 0.2MPa, 온도가 20℃의 공기를 압력이 2MPa로 될 때까지 가역단열 압축했을 때 온도는 약 몇 ℃ 인가? (단, 공기는 비열비가 1.4인 이상기체로 간주한다.)**

[choice]

① 225.7

② 273.7

③ 292.7

④ 358.7

<<<QUESTION>>>

**37. 이상적인 교축과정(throttling process)을 해석하는데 있어서 다음 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 엔트로피는 증가한다.


    ② 엔탈피의 변화가 없다고 본다.

    ③정압과정으로 간주한다.

    ④ 냉동기의 팽창밸브의 이론적인 해석에 적용될 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**38. 다음은 오토(Otto) 사이클의 온도-엔트로피(T-S) 선도이다. 이 사이클의 열효율을 온도를 이용하여 나타낼 때 옳은 것은? (단, 공기의 비열은 일정한 것으로 본다.)**



[choice]

①


②

③

④

<<<QUESTION>>>

**39. 어떤 습증기의 엔트로피가 6.78 kJ/(kg·K)라고 할 때 이 습증기의 엔탈피는 약 몇 kJ/kg인가? (단, 이 기체의 포화액 및 포화증기의 엔탈피와 엔트로피는 다음과 같다.)**



[choice]

① 2365


② 2402

③ 2473

④ 2511

<<<QUESTION>>>

**40. 압력(P) - 부피(V) 선도에서 이상기체가 그림과 같은 사이클로 작동한다고 할 때 한 사이클 동안 행한 일은 어떻게 나타내는가?**



[choice]

①

    ② EMB000045d86919

    ③ EMB000045d8691b

    ④EMB000045d8691d

(Subject) 3과목 : 기계유체역학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 어떤 물리적인 계(syystem)에서 물리량 F가 물리량 A, B, C, D의 함수 관계가 있다고할 때, 차원해석을 한 결과 두 개의 무차원수,**EMB000045d8691f **와**EMB000045d86921 **를 구할 수 있었다. 그리고 모형실험을 하여 A = 1, B = 1, C = 1, D = 1일 때 F = F1을 구할 수 있었다. 여기서 A = 2, B = 4, C = 1, D = 2 인 원형의 F는 어떤 값을 가지는가? (단, 모든 값들은 SI단위를 가진다.)**

[choice]

① F1


    ② 16F1

    ③32F1

    ④ 위의 자료만으로는 예측할 수 없다.

<<<QUESTION>>>

**42. 그림곽 같은 노즐을 통하여 유량 Q만큼의 유체가 대기로 분출될 때, 노즐에 미치는 유체의 힘 F는? (단, A1, A2는 노즐의 단면 1, 2에서의 단면적이고 ρ는 유체의 밀도이다.)**



[choice]

①

    ② EMB000045d86927

    ③ EMB000045d86929

    ④EMB000045d8692b

<<<QUESTION>>>

**43. 직경 1cm인 원형관 내의 물의 유동에 대한 천이 레이놀즈수는 2300이다. 천이가 일어날 때 물의 평균유속(m/s)은 얼마인가? (단, 물의 동점성계수는 10-6 m2/s이다.)**

[choice]

① 0.23

② 0.46

③ 2.3

④ 4.6

<<<QUESTION>>>

**44. 낙차가 100m인 수력발전소에서 유량이 5m3/s 이면 수력터빈에서 발생하는 동력(MW)은 얼마인가? (단, 유도관의 마찰손실은 10m이고, 터빈의 효율은 80% 이다.)**

[choice]

① 3.53

② 3.92

③ 4.41

④ 5.52

<<<QUESTION>>>

**45. 어떤 물리량 사이의 함수관계가 다음과 같이 주어졌을 때, 독립 무차원수 Pi항은 몇 개인가? (단, a는 가속도, V는 속도, t는 시간, ν는 동점성계수, L은 길이이다.)**

EMB000045d8692d

[choice]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

<<<QUESTION>>>

**46. 공기의 속도 24m/s인 풍동 내에서 익현길이 1m, 익의 폭 5m인 날개에 작용하는 양력(N)은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3, 양력계수는 0.455 이다.)**

[choice]

① 1572


② 786

③ 393

④ 91

<<<QUESTION>>>


**47. 수면의 차이가 H인 두 저수지 사이에 지름 d, 길이 ℓ인 관로가 연결되어 있을 때 관로에서의 평균 유속(V)을 나타내는 식은? (단, f는 관마찰계수이고, g는 중력가속도이며, K1, K2는 관입구와 출구에서의 부차적 손실계수이다.)**




[choice]

①

    ② EMB000045d86933

    ③ 

    ④

<<<QUESTION>>>

**48. 수평원관 속에 정상류의 층류흐름이 있을 때 전단응력에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 단면 전체에서 일정하다.

    ② 벽면에서 0이고 관 중심까지 선형적으로 증가한다.

    ③관 중심에서 0이고 반지름 방향으로 선형적으로 증가한다.

    ④ 관 중심에서 0이고 반지름 방향으로 중심으로부터 거리의 제곱에 비례하여 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**49. 프란틀의 혼합거리(mixing length)에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 전단응력과 무관하다.

    ②벽에서 0이다.

    ③ 항상 일정하다.

    ④ 층류 유동문제를 계산하는데 유용하다.

<<<QUESTION>>>

**50. (x, y)평면에서의 유동함수(정상, 비압축성 유동)가 다음과 같이 정의된다면 x = 4m, y = 6m의 위치에서의 속도(m/s)는 얼마인ㄱ?**

EMB000045d86939

[choice]

① 156

② 92

③ 52

④ 38

<<<QUESTION>>>

**51. 체적이 30m3인 어느 기름의 무게가 247kN이었다면 비중은 얼마인가? (단, 물의 밀도는 1000kg/m3 이다.)**

[choice]

① 0.80

② 0.82

③ 0.84

④ 0.86

<<<QUESTION>>>

**52. 3.6m3/min을 양수하는 펌프의 송출구의 안지름이 23cm일 때 평균 유속(m/s)은 얼마인가?**

[choice]

① 0.96


② 1.20

③ 1.32

④ 1.44

<<<QUESTION>>>

**53. 그림과 같이 원판 수문이 물속에 설치되어 있다. 그림 중 C는 압력의 중심이고, G는 원판의 도심이다. 원판의 지름을 d라 하면 작용점의 위치 η는?**



[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**54. 국소 대기압이 1atm이라고 할 때, 다음 중 가장 높은 압력은?**

[choice]

① 0.13 atm(gage pressure)


    ②115 kPa(absolute pressure)

    ③ 1.1 atm(absolute pressure)

    ④ 11 mH2O(absolute pressure)

<<<QUESTION>>>

**55. 그림과 같이 유리간 A, B 부분의 안지름은 각각 30cm, 10cm 이다. 이 관에 물을 흐르게 하였더니 A에 세운 관에는 물이 60cm, B에 세운 관에는 물이 30cm 올라갔다. A와 B 각 부분에서 물의 속도(m/s)는?**



[choice]

① VA = 2.73, VB = 24.5

    ② VA = 2.44, VB = 22.0

    ③ VA = 0.542, VB = 4.88

    ④VA = 0.271, VB = 2.44

<<<QUESTION>>>

**56. 유체의 정의를 가장 올바르게 나타낸 것은?**

[choice]

① 아무리 작은 전단응력에도 저항할 수 없어 연속적으로 변형하는 물질

    ② 탄성계수가 0을 초과하는 물질

    ③ 수직응력을 가해도 물체가 변하지 않는 물질

    ④ 전단응력이 가해질 때 일정한 양의 변형이 유지되는 물질

<<<QUESTION>>>

**57. 해수의 비중은 1.025이다. 바닷물 속 10m 깊이에서 작업하는 해녀가 받는 계기압력(kPa)은 약 얼마인가?**

[choice]

① 94.5

② 100.5

③ 105.6

④ 112.7

<<<QUESTION>>>

**58. 밀도 1.6 kg/m3인 기체가 흐르는 관에 설치한 피토 정압관(Pitot-static tube)의 두 단자 간 압력차가 4cmH2O 이었다면 기체의 속도(m/s)는 얼마인가?**

[choice]

① 7


② 14

③ 22

④ 28

<<<QUESTION>>>

**59. 비압축성 유체가 그림과 같이 단면적 A(x) = 1 – 0.04x[m2]로 변화하는 통로 내를 정상상태로 흐를 때 P점(x=0)에서의 가속도(m/s2)는 얼마인가? (단, P점에서의 속도는 2m/s, 단면적은 1m2이며, 각 단면에서 유속은 균일하다고 가정한다.)**



[choice]

① -0.08


② 0

③ 0.08

④ 0.16

<<<QUESTION>>>

**60. 그림과 같은 두 개의 고정된 평판 사이에 얇은 관이 있다. 얇은 판 상부에는 점성계수가 0.05 N·s/m2인 유체가 있고 하부에는 점성계수가 0.1 N·s/m2인 유체가 있다. 이 판을 일정속도 0.5m/s로 끌 때, 끄는 힘이 최소가 되는 거리 y는? (단, 고정 평판사이의 폭은 h(m), 평판들 사이의 속도분포는 선형이라고 가정한다.)**



[choice]

① 0.293h

② 0.482h

③ 0.586h

④ 0.879h

(Subject) 4과목 : 유체기계 및 유압기기 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 다음 수력기기 중 반동 수차에 해당하는 것은?**

[choice]

① 펠톤 수차, 프란시스 수차

    ②프란시스 수차, 프로펠러 수차

    ③ 카플란 수차, 펠톤 수차

    ④ 펠톤 수차, 프로펠러 수차

<<<QUESTION>>>

**62. 프란시스 수차에서 사용하는 흡출관에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 흡출관은 회전차에서 나온 물이 가진 속도수두와 방수면 사이의 낙차를 유효하게 이용하기 위해 사용한다.

    ② 커비테이션을 일으키지 않기 위해서 흡출관의 높이는 일반적으로 7m 이하로 한다.

    ③ 흡출관 입구의 속도가 빠를수록 흡출관의 효율은 커진다.

    ④흡출관은 일반적으로 원심형, 무디형, 엘보형이 있고, 이 중 엘보형이 효율이 제일 높다.

<<<QUESTION>>>

**63. 수차 중 물의 송출 방향이 축방향이 아닌 것은?**

[choice]

① 펠톤 수차

② 프란시스 수차

③ 사류 수차

④ 프로펠러 수차

<<<QUESTION>>>

**64. 송풍기를 특성곡선의 꼭짓점 이하 닫힘 상태점 근방에서 풍량을 조정할 때 풍압이 진동하고 풍량에 맥동이 일어나며, 격렬한 소음과 운전불능에 빠질 수 있게 되는 현상은?**

[choice]

① 서징 현상

② 선회 실속 현상

③ 수격 현상

④ 쵸킹 현상

<<<QUESTION>>>

**65. 수차의 에너지 변화과정으로 옳은 것은?**

[choice]

① 위치 에너지 → 기계 에너지

    ② 기계 에너지 → 위치 에너지

    ③ 열 에너지 → 기계 에너지

    ④ 기계 에너지 → 열 에너지

<<<QUESTION>>>

**66. 다음 중 기어펌프는 어느 형식의 펌프에 해당하는가?**

[choice]

① 축류펌프

② 원심펌프

③ 왕복식펌프

④ 회전펌프

<<<QUESTION>>>

**67. 토크컨버터에서 임펠러가 작동유에 준 토크를 Tp, 스테이터가 작동유에 준 토크를 Ts, 런너가 받는 토크를 Tt라고 할 때 이들의 관계를 바르게 표현한 것은?**

[choice]

① Tp = Ts + Tt

② Ts = Tp + Tt

③ Tt = Tp + Ts

④ Tt = Tp – Ts

<<<QUESTION>>>

**68. 원심펌프 회전차 출구의 직경 450mm, 회전수 1200rpm, 유체의 유입각도(α1) 90°, 유체의 유출각도(β2) 25°, 유속은 12m/s일 때, 이론양정(m)은 얼마인가?**

[choice]

① 32.5

② 41.7

③ 48.6

④ 50.3

<<<QUESTION>>>

**69. 진공펌프의 설치 목적에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 용기에 있는 공기 분자를 펌프를 통해 배기시키는 것. 즉, 용기내의 기체 밀도를 감소시키는 것이 펌프의 목적이다.

    ② 용기에 있는 물을 펌프를 통해 배기시키는 것. 즉, 용기내 유체의 체적을 감소시키는 것이 펌프의 목적이다.

    ③ 용기에 있는 공기 분자를 펌프를 통해 흡입시키는 것. 즉, 용기내의 기체 밀도를 증가시키는 것이 펌프의 목적이고, 기체 밀도가 클수록 좋은 진공이라 할 수 있다.

    ④ 용기에 있는 물을 펌프를 통해 배기시키는 것. 즉, 용기내 유체의 체적을 증가시키는 것이 펌프의 목적이다.

<<<QUESTION>>>

**70. 원심펌프의 원리와 구조에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 변곡된 다수의 깃(blade)이 달린 회전차가 밀폐된 케이싱 내에서 회전함으로써 발생하는 원심력의 작용에 따라 송수된다.

    ② 액체(주로 물)는 회전차의 중심에서 흡입되어 반지름 방향으로 흐른다.

    ③ 와류실은와실에서 나온 물을 모아서 송출관쪽으로 보내는 스파이럴형의 동체이다.

    ④와실은 송출되는 물의 압력에너지를 되도록 손실을 적게 하여 속도에너지를 변화하는 역할을 한다.

<<<QUESTION>>>

**71. 일반적인 베인 펌프의 특징으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① 부품수가 많다.

    ② 비교적 고장이 적고 보수가 용이하다.

    ③ 펌프의 구동 동력에 비해 형상이 소형이다.

    ④기어 펌프나 피스톤 펌프에 비해 토출 압력의 맥동이 크다.

<<<QUESTION>>>

**72. 어큐뮬레이터의 용도와 취급에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 누설유량을 보충해 주는 펌프 대용 역할을 한다.

    ② 어큐뮬레이터에 부속쇠 등을 용접하거나 가공, 구멍 뚫기 등을 해서는 안된다.

    ③어큐뮬레이터를 운반, 결합, 분리 등을 할 때는 봉입가스를 유지하여야 한다.

    ④ 유압 펌프에 발생하는 맥동을 흡수하여 이상 압력을 억제하여 진동이나 소음을 방지한다.

<<<QUESTION>>>

**73. 상시 개방형 밸브로 옳은 것은?**

[choice]

① 감압 밸브

② 무부하 밸브

③ 릴리프 밸브

④ 카운터 밸런스 밸브

<<<QUESTION>>>

**74. 유압유의 점도가 낮을 때 유압 장치에 미치는 영향으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① 배관 저항 증대


    ② 유압유의 누설 증가

    ③ 펌프의 용적 효율 저하

    ④ 정확한 작동과 정밀한 제어의 곤란

<<<QUESTION>>>

**75. 그림과 같은 유압기호가 나타내는 것은? (단, 그림의 기호는 간략 기호이며, 간략 기호에서 유로의 화살표는 압력의 보상을 나타낸다.)**



[choice]

① 가변 교축 밸브

    ② 무부하 릴리프 밸브

    ③ 직렬형 유량조정 밸브

    ④바이패스형 유량조정 밸브

<<<QUESTION>>>

**76. 실린더 입구의 분기 회로에 유량 제어 밸브를 설치하여 실린더 입구측의 불필요한 압유를 배출시켜 작동 효율을 증진시키는 회로는?**

[choice]

① 로킹 회로

② 증강 회로

③ 동조 회로

④ 블리드 오프 회로

<<<QUESTION>>>

**77. 유압 회로에서 속도 제어 회로의 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 미터 인 회로

② 미터 아웃 회로

③ 블리드 오프 회로

④ 최대 압력 제한 회로

<<<QUESTION>>>

**78. 기어펌프의 폐입 현상에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① 진동, 소음의 원인이 된다.

    ② 한 쌍의 이가 맞물려 회전할 경우 발생한다.

    ③폐입 부분에서 팽창 시 고압이, 압축 시 진공이 형성된다.

    ④ 방지책으로 릴리프 홈에 의한 방법이 있다.

<<<QUESTION>>>

**79. 감압 밸브, 체크 밸브, 릴리프 밸브 등에서 밸브시트를 두드려 비교적 높은 음을 내는 일종의 자려진동 현상은?**

[choice]

① 컷인


② 점핑

③ 채터링

④ 디컴프레션

<<<QUESTION>>>

**80. 그림과 같은 단동실린더에서 피스톤에 F = 500N의 힘이 발생하면, 압력 P는 약 몇 kPa이 필요한가? (단, 실린더의 직경은 40mm이다.)**



[choice]

① 39.8

② 398

③ 79.6

④ 796

(Subject) 5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 타이어식 기중기에서 전후, 좌우 방향에 안전성을 주어 기중 작업 시 전도되는 것을 방지해 주는 안전장치는?**

[choice]

①아우트리거

② 종감속 장치

③ 과권 경보장치

④ 과부하 방지장치

<<<QUESTION>>>

**82. 일반적으로 지게차에서 사용하는 조향방식은?**

[choice]

① 전륜 조향방식

② 포크 조향방식

③ 후륜 조향방식

④ 마스트 조향방식

<<<QUESTION>>>

**83. 스크레이퍼의 흙 운반량(m3/h)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 볼의 용량에 비례한다.

    ② 사이클 시간에 반비례한다.

    ③흙(토량) 환산계수에 반비례한다.

    ④ 스크레이퍼 작업 효율에 비례한다.

<<<QUESTION>>>

**84. 도로포장을 위한 다짐작업에 사용되는 건설기계는?**

[choice]

① 롤러

② 로더

③ 지게차

④ 덤프트럭

<<<QUESTION>>>

**85. 아스팔트 피니셔에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① 혼합재료를 균일한 두께로 포장폭만큼 노면 위에 깔고 다듬는 건설기계이다.

    ② 주행방식에 따라 타이어식과 무한궤도식으로 분류할 수 있다.

    ③ 피더는 혼합재료를 이동시키는 역할을 한다.

    ④스크리드는 운반된 혼합재료(아스팔트)를 저장하는 용기이다.

<<<QUESTION>>>

**86. 트랙터의 앞에 블레이드(배토판)을 설치한 것으로 송토, 굴토, 확토 작업을 하는 건설기계는?**

[choice]

① 굴삭기

② 지게차

③ 도저

④ 컨베이어

<<<QUESTION>>>

**87. 굴삭기를 주행 장치에 따라 구분하여 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① 주행 장치에 따라 무한궤도식과 타이어식으로 분류할 수 있다.

    ② 타이어식은 이동거리가 긴 작업장에서 작업능률이 좋다.

    ③ 타이어식은 주행저항이 적으며 기동성이 좋다.

    ④무한궤도식은 습지나 경사지에서의 작업이 곤란하다.

<<<QUESTION>>>

**88. 강재의 크기에 따라 담금질 효과가 달라지는 현상을 의미하는 용어는?**

[choice]

① 단류선

② 질량효과

③ 잔류응력

④ 노치효과

<<<QUESTION>>>

**89. 모터 그레이더에서 사용하는 리닝 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 블레이드를 올리고 내리는 장치이다.

    ②앞바퀴를 좌우로 경사시키는 장치이다.

    ③ 기관의 가동시간을 기록하는 장치이다.

    ④ 큰 견인력을 얻기 위해 저압 타이어를 사용하는 장치이다.

<<<QUESTION>>>

**90. 열팽창에 의한 배관의 이동을 제한하는 레스트레인트의 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 앵커

② 스토퍼

③ 가이드

④ 파이프슈

<<<QUESTION>>>

**91. 동력을 이용하여 나사를 절삭하는 동력나사 절삭기의 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 호브식

② 램식

③ 오스터식

④ 다이헤드식

<<<QUESTION>>>

**92. 15℃인 강관 25m가 있다. 이 강관에 온수 60℃의 온수를 공급할 때 강관의 신축량은 몇 mm인가? (단, 강관의 열팽창 계수는 0.012 mm/m·℃ 이다.)**

[choice]

① 5.5

② 8.5

③ 13.5

④ 16.5

<<<QUESTION>>>

**93. 관 공작용 기계가 아닌 것은?**

[choice]

① 로터리식 파이프 벤딩기

② 동력 나사 절삭기

③ 파이프 렌치

④ 기계톱

<<<QUESTION>>>

**94. 주철관의 인장강도가 낮기 때문에 피해야 하는 관 이음방법은?**

[choice]

① 용접 이음

② 소켓 이음

③ 플랜지 이음

④ 기계식 이음

<<<QUESTION>>>

**95. 배수배관의 구배에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 물 포켓이나 에어포켓이 만들어지는 요철배관의 시공은 하지 않도록 한다.

    ②배수배관과 중력식 증기배관의 환수관은 일정한 구배로 관 말단까지 상향구배로 한다.

    ③ 배수배관은 구배의 경사가 완만하면 유속이 떨어져 밀어내는 힘이 감소하여 고형물이 남게 된다.

    ④ 배수배관은 구배를 급경사지게하면 물이 관 바닥을 급속히 흐르게 되므로 고형물을 부유시키지 않는다.

<<<QUESTION>>>

**96. 부식의 외관상 분류 중 국부부식의 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 전면부식

② 입계부식

③ 선택부식

④ 극간부식

<<<QUESTION>>>

**97. 밸브를 나사봉에 의하여 파이프의 횡단면과 평행하게 개폐하는 것으로 슬루스 밸브라고 불리는 밸브는?**

[choice]

① 게이트 밸브

② 앵글 밸브

③ 체크 밸브

④ 콕

<<<QUESTION>>>

**98. 배수관 시공완료 후 각 기구의 접속부 기타 개구부를 밀폐하고, 배관의 최고부에서 물을 가득 넣어 누수 유무를 판정하는 시험은?**

[choice]

① 응력시험

② 통수시험

③ 연기시험

④ 만수시험

<<<QUESTION>>>

**99. 탄소강관의 내면 또는 외면을 폴리에틸렌이나 경질 염화비닐로 피복하여 내구성과 내식성이 우수한 관은?**

[choice]

① 주철관

② 탄소강관

③ 라이닝 강관

④ 스테인리스강관

<<<QUESTION>>>

**100. 배관용 탄소강관의 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 종류에는 흑관과 백관이 있다.

    ②고압 배관용으로 주로 사용된다.

    ③ 호칭지름은 6~600A까지가 있다.

    ④ KS 규격 기호는 SPP이다.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ③ | ③ | ① | ④ | ④ | ④ | ② | ② | ① | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ② | ③ | ③ | ② | ③ | ① | ② | ④ | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ② | ③ | ② | ③ | ④ | ③ | ③ | ④ | ② | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ① | ③ | ① | ③ | ① | ③ | ③ | ① | ① | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③ | ④ | ① | ① | ③ | ② | ④ | ③ | ② | ① |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③ | ④ | ② | ② | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ② | ④ | ① | ① | ① | ④ | ③ | ④ | ① | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ③ | ① | ① | ④ | ④ | ④ | ③ | ③ | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ① | ③ | ③ | ① | ④ | ③ | ④ | ② | ② | ④ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ② | ③ | ③ | ① | ② | ① | ① | ④ | ③ | ② |