(Subject) 1과목 : 건축계획 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 건축물의 에너지절약을 위한 계획 내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다.


   ②건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다.

   ③ 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍향 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다.

   ④ 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.

<<<QUESTION>>>

**2. 다음 설명에 알맞은 국지도로의 유형은?**



[choice]

① loop형

② 격자형

③ T자형

④ 간선분리형

<<<QUESTION>>>

**3. 주거단지 내의 공동시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 중심을 형성할 수 있는 곳에 설치한다.


   ②이용 빈도가 높은 건물은 이용거리를 길게 한다.

   ③ 확장 또는 증설을 위한 용지를 확보하는 것이 좋다.

   ④ 이용성, 기능상의 인접성, 토지이용의 효율성에 따라 인접하여 배치한다.

<<<QUESTION>>>

**4. 다음 설명에 알맞은 도서관의 자료 출납시스템 유형은?**



[choice]

① 폐가식

② 반개가식

③ 자유개가식

④ 안전개가식

<<<QUESTION>>>

**5. 다음 중 연면적에 대한 숙박부분의 비율이 가장 높은 호텔은?**

[choice]

① 커머셜 호텔

② 리조트 호텔

③ 클럽 하우스

④ 아파트먼트 호텔

<<<QUESTION>>>

**6. 사무실 내의 책상배치의 유형 중 좌우대향형에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 대향형과 동향형의 양쪽 특성을 절충한 형태로 커뮤티케이션의 형성에 불리하다.

   ② 4개의 책상이 맞물려 십자를 이루도록 배치하는 형식으로 그룹작업을 요하는 업무에 적합하다.

   ③ 책상이 서로 마주보도록 하는 배치로 면적효율은 좋으나 대면 시선에 의해 프라이버시가 침해당하기 쉽다.

   ④ 낮은 칸막이로 한사람의 작업활동을 위한 공간이 주어지는 형태로 독립성을 요하는 전문직에 적합한 배치이다.

<<<QUESTION>>>

**7. 교학건축인 성균관의 구성에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 동재

② 존경각

③ 천추전

④ 명륜당

<<<QUESTION>>>

**8. 극장의 평면형식 중 애리너(arena)형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 관객이 무대를 360°로 둘러싼 형식이다.

   ② 무대의 장치나 소품은 주로 낮은 기구들로 구성된다.

   ③픽쳐 프레임 스테이지(pictre frame stage)형이라고도 한다.

   ④ 가까운 거리에서 관람하면서 많은 관객을 수용할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**9. 각 사찰에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 부석사의 가람배치는 누하진입 형식을 취하고 있다.

   ② 화엄사는 경사된 지형을 수단(數段)으로 나누어서 정지(整地)하여 건물을 적절히 배치하였다.

   ③통도사는 산지에 위치하나 산지가람처럼 건물들을 불규칙하게 배치하지 않고 직교식으로 배치하였다.

   ④ 봉정사 가람배치는 대지가 3단으로 나누어져 있으며 상단부분에 대웅전과 극락전 등 중요한 건물들이 배치되어 있다.

<<<QUESTION>>>

**10. 극장 무대에서 그리드 아이언(grid iron)이란 무엇인가?**

[choice]

① 조명 조작 등을 위해 무대 주위 벽에 6∼9m의 높이로 설치되는 좁은 통로

    ②조명기구, 연기자 또는 음향 반사판을 매달기 위해 무대 천정 밑에 설치되는 시설

    ③ 하늘이나 구름 등 자연 현상을 나타내기 위한 무대 배경용 벽

    ④ 무대와 객석의 경계를 이루는 곳으로 액자와 같은 시각적 효과를 갖게 하는 시설

<<<QUESTION>>>

**11. 공장 건축의 레이아웃 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 플랜트 레이아웃은 공장건축의 기본설계와 병행하여 이루어진다.

    ② 고정식 레이아웃은 조선소와 같이 제품이 크고 수량이 적을 경우에 적용된다.

    ③ 다품종 소량생산이나 주문생산 위주의 공장에는 공정 중심의 레이아웃이 적합하다.

    ④레이아웃 계획은 작업장 내의 기계설비 배치에 관한 것으로 공장규모변화에 따른 융통성은 고려대상이 아니다.

<<<QUESTION>>>

**12. 한국 전통건축의 지붕양식에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 팔작지붕은 원초적인 지붕형태로 원시움집에서부터 사용되었다.

    ② 모임지붕은 용마루와 내림마루가 있고 추녀마루만 없는 형태이다.

    ③ 맞배지붕은 용마루와 추녀마루로만 구성된 지붕으로 주로 다포식 건물에 사용되었다.

    ④우진각지붕은 네 면에 모두 지붕면이 있으며 전후 지붕면은 사다리꼴이고 양측 지붕면은 삼각형이다.

<<<QUESTION>>>

**13. 사무소 건축의 중심코어 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 구조코어로서 바람직한 형식이다.

    ② 유효율이 낮아 임대 사무소 건축에는 부적합이다.

    ③ 일반적으로 기준층 바닥면적이 작은 경우에 주로 사용된다.

    ④ 2방향 피난에는 이상적인 관계로 방재/피난상 가장 유리한 형식이다.

<<<QUESTION>>>

**14. 백화점의 에스컬레이터 배치형식에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 직렬식 배치는 승객의 시야도 좋고 점유면적도 작다.

    ② 병렬연속식 배치는 연속적으로 승강할 수 없다는 단점이 있다.

    ③교차식 배치는 점유면적이 작으며 연속 승강이 가능하다는 장점이 있다.

    ④ 병렬단속식 배치는 승객의 시야는 안 좋으나 점유면적이 작아 고층 백화점에 주로 사용된다.

<<<QUESTION>>>

**15. 다음 중 상점계획에서 파사드 구성에 요구되는 소비자 구매심리 5단계(AIDMA 법칙)에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 흥미(Interest)

② 욕망(Desire)

③ 기억(Memory)

④ 유인(Attraction)

<<<QUESTION>>>

**16. 전시공간의 특수전시기법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 파노라마 전시는 전체의 맥락이 중요하다고 생각될 때 사용된다.

    ② 하모니카 전시는 동일 종류의 전시물을 반복하여 전시할 경우에 유리하다.

    ③ 디오라마 전시는 하나의 사실 또는 주체의 시간 상황을 고정시켜 연출하는 기법이다.

    ④아일랜드 전시는 벽면 전시 기법으로 전체 벽면의 일부만을 사용하며 그림과 같은 미술품 전시에 주로 사용된다.

<<<QUESTION>>>

**17. 바실리카식 교회당의 각부 명칭과 관계없는 것은?**

[choice]

① 아일(Aisle)

② 파일론(Pylon)

③ 나르텍스(Narthex)

④ 트란셉트(Transept)

<<<QUESTION>>>

**18. 동일한 대지조건, 동일한 단위주호 면적을 가진 편복도형 아파트가 홀형 아파트에 비해 유리한 점은?**

[choice]

① 피난에 유리하다.

    ② 공용면적이 작다.

    ③엘리베이터 이용효율이 높다.

    ④ 채광, 통풍을 위한 개구부가 넓다.

<<<QUESTION>>>

**19. 학교 건축에서 단층교사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 재해 시 피난이 유리하다.

    ② 학습활동을 실외에 연장할 수 있다.

    ③부지의 이용률이 높으며 설비의 배선, 배관을 집약할 수 있다.

    ④ 개개의 교실에서 밖으로 직접 출입할 수 있으므로 복도가 혼잡하지 않다.

<<<QUESTION>>>

**20. 종합병원의 건축형식 중 분관식(pavilion type)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 평면 분산식이다.

    ② 채광 및 통풍 조건이 좋다.

    ③ 일반적으로 3층 이하의 저층건물로 구성된다.

    ④재난 시 환자의 피난이 어려우며 공사비가 높다.

(Subject) 2과목 : 건축시공 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 콘크리트의 크리프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

①습도가 높을수록, 크리프는 크다.

    ② 물-시멘트 비가 클수록 크리프는 크다.

    ③ 콘크리트의 배합과 골재의 종류는 크리프에 영향을 끼친다.

    ④ 하중이 제거되면 크리프 변형은 일부 회복된다.

<<<QUESTION>>>

**22. 웰포인트 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 흙파기 밑면의 토질 약화를 예방한다.

    ② 진공펌프를 사용하여 토중의 지하수를 강제적으로 집수한다.

    ③ 지하수 저하에 따른 인접지반과 공동매설물 침하에 주의가 필요하다.

    ④사질지반보다 점토층 지반에서 효과적이다.

<<<QUESTION>>>

**23. 목재의 무늬와 바탕의 재질을 잘 보이게 하는 도장 방법은?**

[choice]

① 유성 페인트 도장

② 에나멜 페인트 도장

③ 합성수지 페인트 도장

④ 클리어 래커 도장

<<<QUESTION>>>

**24. 콘크리트 블록(Block) 벽체의 크기가 3×5m일 때 쌓기 모르타르의 소요량으로 옳은 것은? (단, 블록의 치수는 390×190×190mm, 재료량은 할증이 포함되었으며, 모르타르 배합비는 1:3)**

[choice]

① 0.10m3

② 0.12m3

③ 0.15m3

④ 0.18m3

<<<QUESTION>>>

**25. 건설공사현장에서 보통 콘크리트를 KS규격품인 레미콘으로 주문할 때의 요구항목이 아닌 것은?**

[choice]

① 잔골재의 조립율

② 굵은 골재의 최대 치수

③ 호칭강도

④ 슬럼프

<<<QUESTION>>>

**26. 공사 진행의 일반적인 순서로 가장 알맞은 것은?**

[choice]

① 가설공사→공사 착공 준비→토공사→구조체 공사→지정 및 기초공사

    ②공사 착공 준비→가설공사→토공사→지정 및 기초공사→구조체 공사

    ③ 공사 착공 준비→토공사→가설공사→구조체 공사→지정 및 기초공사

    ④ 공사 착공 준비→지정 및 기초공사→토공사→가설공사→구조체 공사

<<<QUESTION>>>

**27. 공사관리방법 중 CM 계약방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 대리인형 CM(CM for fee)인 경우 공사품질에 책임을 지며, 품질 문제 발생 시 책임소재가 명확하다.

    ② 프로젝트의 전 과정에 걸쳐 공사비, 공기 및 시공성에 대한 종합적인 평가 및 설계변경에 대한 효율적인 평가가 가능하여 발주자의 의사결정에 도움이 된다.

    ③ 설계과정에서 설계가 시공에 미치는 영향을 예측할 수 있어 설계도서의 현실성을 향상시킬 수 있다.

    ④ 단계적 발주 및 시공의 적용이 가능하다.

<<<QUESTION>>>

**28. 건축재료별 수량 산출 시 적용하는 할증률로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 유리 : 1%

② 단열재 : 5%

③ 붉은벽돌 : 3%

④ 이형철근 : 3%

<<<QUESTION>>>

**29. ALC 패널의 설치공법이 아닌 것은?**

[choice]

① 수직철근 공법

② 슬라이드 공법

③ 커버플레이트 공법

④ 피치 공법

<<<QUESTION>>>

**30. 다음에서 설명하고 있는 도장결함은?**

EMB000019c86902

[choice]

① 번짐

② 색 분리

③ 주름

④ 핀홀

<<<QUESTION>>>

**31. 유동화콘크리트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 높은 유동성을 가지면서도 단위수량은 보통 콘크리트보다 적다.

    ② 일반적으로 유동성을 높이기 위하여 화학혼화제를 사용한다

    ③동일한 단위시멘트량을 갖는 보통콘크리트에 비하여 압축강도가 매우 높다.

    ④ 일반적으로 건조수축은 묽은 비빔 콘크리트보다 작다.

<<<QUESTION>>>

**32. 계약 방식 중 단가계약 제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 실시수량의 확정에 따라서 차후 정산하는 방식이다.

    ② 긴급공사 시 또는 수량이 불명확할 때 간단히 계약할 수 있다.

    ③ 설계변경에 의한 수량의 증감이 용이하다.

    ④공사비를 절감할 수 있으며, 복잡한 공사에 적용하는 것이 좋다.

<<<QUESTION>>>

**33. 콘크리트용 골재의 품질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 골재는 청정, 견경하고 유해량의 먼지, 유기불순물이 포함되지 않아야 한다.

    ② 골재의 입형은 콘크리트의 유동성을 갖도록 한다.

    ③골재는 예각으로 된 것을 사용하도록 한다.

    ④ 골재의 강도는 콘크리트 내 경화한 시멘트 페이스트의 강도보다 커야 한다.

<<<QUESTION>>>

**34. 창호철물과 창호의 연결로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 도어체크(door check)- 미닫이문

    ② 플로어 힌지(floor hinge)- 자재 여닫이문

    ③ 크리센트(crescent)- 오르내치창

    ④ 레일(rail)- 미서기창

<<<QUESTION>>>

**35. 목구조 재료로 사용되는 침엽수의 특징에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 직선부재의 대량생산이 가능하다.

    ②단단하고 가공이 어려우나 미관이 좋다.

    ③ 병·충해가 약하여 방부 및 방충처리를 하여야 한다.

    ④ 수고(樹高)가 높으며 통직하다.

<<<QUESTION>>>

**36. 대안입찰제도의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 공사비를 절감할 수 있다.

    ② 설계상 문제점의 보완이 가능하다.

    ③ 신기술의 개발 및 축적이 기대할 수 있다.

    ④입찰기간이 단축된다.

<<<QUESTION>>>

**37. 잔류유(찌꺼기)를 저온으로 장시간 증류한 것으로 응집력이 크고 온도에 의한 변화가 적으며 연화점이 높고 안전하여 방수공사에 많이 사용되는 것은?**

[choice]

① 아스팔트 펠트

② 블로운 아스팔트

③ 아스팔타이트

④ 레이크 아스팔트

<<<QUESTION>>>

**38. 지표 재하 하중으로 흙막이 저면 흙이 붕괴되고 바깥에 있는 흙이 안으로 밀려 볼록하게 되어 파괴되는 현상은?**

[choice]

① 히빙(heaving) 파괴

    ② 보일링(boiling) 파괴

    ③ 수동토압(passive earth pressure) 파괴

    ④ 전단(shearing) 파괴

<<<QUESTION>>>

**39. 블록조 벽체에 와이어메시를 가로줄눈에 묻어 쌓기도 하는데 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 전단작용에 대한 보강이다.

    ② 수직하중을 분산시키는데 유리하다.

    ③블록과 모르타르의 부착성능의 증진을 위한 것이다.

    ④ 교차부의 균열을 방지하는데 유리하다.

<<<QUESTION>>>

**40. 건축물 외부에 설치하는 커튼월에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 커튼월이란 외벽을 구성하는 비내력벽 구조이다.

    ②커튼월의 조립은 대부분 외부에 대형발판이 필요하므로 비계공사가 필수적이다.


    ③ 공장에서 생산하여 반입하는 프리패브 제품이다.

    ④ 일반적으로 콘크리트나 벽돌 등의 외장재에 비하여 경량이어서 건물의 전체 무게를 줄이는 역할을 한다.

(Subject) 3과목 : 건축구조 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 그림과 같은 정정구조의 CD 부재에서 C, D점의 휨모멘트 값 중 옳은 것은?**



[choice]

①C점 : 0, D점 : 16kN·m


② C점 : 16kN·m, D점 : 16kN·m

    ③ C점 : 0, D점 : 32kN·m

④ C점 : 32kN·m, D점 : 32kN·m

<<<QUESTION>>>

**42. 그림과 같은 단면에 전단력 50kN이 가해진 경우 중립축에서 상방향으로 100mm 떨어진 지점의 전단응력은? (단, 전체 단면의 크기는 200×300mm임)**



[choice]

① 0.85MPa

② 0.79MPa

③ 0.73MPa

④ 0.69MPa

<<<QUESTION>>>

**43. 등가정적해석법에 의한 건축물의 내진설계 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 지역계수


② 노풍도계수

③ 지반종류

④ 반응수정계수

<<<QUESTION>>>

**44. 다음 두 보의 최대 처짐량이 같기 위한 등분포하중의 비로 옳은 것은? (단, 부재의 재질과 단면은 동일하며 A부재의 길이는 B부재 길이의 2배임)**



[choice]

① w2=2w1


② w2=4w1

③ w2=8w1

④ w2=16w1

<<<QUESTION>>>

**45. 그림과 같은 트러스에서 ‘가’ 및 ‘나’ 부재의 부재력을 옳게 구한 것은? (단, -는 압축력, +는 인장력을 의미한다.)**



[choice]

① 가=-500kN, 나=300kN

② 가=-500kN, 나=400kN

③ 가=-400kN, 나=300kN

④ 가=-400kN, 나=400kN

<<<QUESTION>>>

**46. 철근콘크리트 구조설계 시 고려하는 강도설계법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 보의 압축측의 응력분포는 사다리꼴, 포물선 등의 형태로 본다.

    ② 규정된 허용하중이 초과될지로 모를 가능성을 예측하여 하중계수를 사용한다.

    ③ 재료의 변화, 시공오차 등의 기술적인 면을 고려하여 강도감소계수를 사용한다.

    ④이 설계방법은 탄성이론하에서 이루어진 설계법이다.

<<<QUESTION>>>

**47. 일반 또는 경량콘크리트 휨부재의 크리프와 건조수축에 의한 추가 장기처짐 산정과 관련하여 5년 이상일 때 지속하중에 대한 시간경과계수**EMB000019c8690c **는 얼마인가?**

[choice]

① 2.4


② 2.2

③ 2.0

④ 1.4

<<<QUESTION>>>

**48. 그림과 같은 앵글(angle)의 유효 단면적으로 옳은 것은? (단, Ls-50×50×6 사용, a=5.644cm2, d=1.7cm)**



[choice]

① 8.0cm2


② 8.5cm2

③ 9.0cm2

④ 9.25cm2

<<<QUESTION>>>

**49. 3회전단 포물선 아치에 그림과 같이 등분포 하중이 가해졌을 경우 단면상에 나타나는 부재력의 종류는?**



[choice]

① 전단력, 휨모멘트

② 축방향력, 전단력, 휨모멘트

③ 축방향력, 전단력

④ 축방향력

<<<QUESTION>>>

**50. 강재의 응력-변형도 시험에서 인장력을 가해 소성상태에 들어선 강재를 다시 반대 방향으로 압축력을 작용하였을 때의 압축항복점이 소성상태에 들어서지 않은 강재의 압축항복점에 비해 낮은 것을 볼 수 있는데 이러한 현상을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 루더선(Luder's line)


    ② 소성흐름(Plastic flow)

    ③바우슁거효과(Baushinger's effect)

    ④ 응력집중(Stress concentration)

<<<QUESTION>>>

**51. 그림과 같은 압축재에 V-V 축의 세장비 값으로 옳은 것은? (단,A=10cm2, Iv=36cm4)**



[choice]

① 270.3


② 263.1

③ 254.8

④ 236.4

<<<QUESTION>>>

**52. 강도설계법에 의한 철근콘크리트 보에서 콘크리트만의 설계전단강도는 얼마인가? (단, fck=24MPa, λ=1)**



[choice]

① 31.5kN

② 75.8kN

③ 110.2kN

④ 145.6kN

<<<QUESTION>>>

**53. 스터럽으로 보강된 휨 부재의 최외단 인장철근의 순인장 변형률 εt가 0.004일 경우 강도감소계수 ø로 옳은 것은? (단, fy=400MPa)**

[choice]

① 0.65

② 0.717

③ 0.783

④ 0.817

<<<QUESTION>>>

**54. 다음 용어 중 서로 관련이 가장 적은 것은?**

[choice]

① 기둥 - 메탈터치(Metal Touch)

    ② 인장가새 - 턴버클(Turn buckle)

    ③주각부 - 거셋 플레이트(Gusset Plate)

    ④ 중도리 - 새그로드(Sag rod)

<<<QUESTION>>>

**55. 건축물의 기초구조 설계 시 말뚝재료법 구조세척으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 나무말뚝을 타설할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 2.5배 이상 또한 600mm 이상으로 한다.

    ②기성콘크리트말뚝을 타설할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 2.5배 이상 또한 1100mm 이상으로 한다.

    ③ 강재말뚝을 타설할 때 그 중심간격은 말뚝머리의 지름 또는 폭의 2.0배 이상(다만, 폐단강관 말뚝에 있어서 2.5배) 또한 750mm 이상으로 한다.

    ④ 현장타설콘크리트말뚝을 배치할 때 그 중심간격은 말뚝머리 지름의 2.0배 이상 또한 말뚝머리 지름에 1000mm를 더한 값으로 한다.

<<<QUESTION>>>

**56. 다음 중 한계상태설계법에서 강도 한계상태를 구성하는 요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 바닥재의 진동

② 기둥의 좌굴

③ 골조의 불안정성

④ 취성파괴

<<<QUESTION>>>

**57. 볼트의 기계적 등급을 나타내기 위해 표시하는 F8T, F10T, F11T에서 가운데 숫자는 무엇을 의미하는가?**

[choice]

① 휨강도


② 인장강도

③ 압축강도

④ 전단강도

<<<QUESTION>>>

**58. 그림에서 절점 D는 이동을 하지 않으며, A, B, C는 고정단일 때 C단의 모멘트는? (단, k는 부재의 강비임)**



[choice]

① 4.0 kN·m

② 4.5 kN·m

③ 5.0 kN·m

④ 5.5 kN·m

<<<QUESTION>>>

**59. 콘크리트 구조 설계 시 철근간격제한에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 벽체 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.

    ② 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배치하여야 하고, 이 때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다.

    ③나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향 철근의 순간격은 25mm 이상, 또한 철근 공칭 지름의 2.5배 이상으로 하여야 한다.

    ④ 2개 이상의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근은 이형철근으로 그 개수는 4개 이하이어야 하며, 이들은 스터럽이나 띠철근으로 둘러싸여져야 한다.

<<<QUESTION>>>

**60. 단면의 지름이 150mm, 재축방향 길이가 300mm인 원형 강봉의 윗면에 300kN의 힘이 작용하여 재축방향 길이가 0.16mm 줄어들었고, 단면의 지름이 0.02mm 늘어났다면 이 강봉의 탄성계수 E와 푸와송비는?**

[choice]

① 31830 MPa, 0.25

② 31830 MPa, 0.125

③ 39630 MPa, 0.25

④ 39630 MPa, 0.125

(Subject) 4과목 : 건축설비 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 다음 중 변전실 면적 결정 시 영향을 주는 요소와 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 수전전압

② 수전방식

③발전기 용량

④ 큐비클의 종류

<<<QUESTION>>>

**62. 가스사용시설에서 가스계량기의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 전기접속기와의 거리가 최소 30cm 이상이 되도록 한다.

    ②전기점멸기와의 거리가 최소 60cm 이상이 되도록 한다.

    ③ 전기개폐기외의 거리가 최소 60cm 이상이 되도록 한다.

    ④ 전기계량기와의 거리가 최소 60cm 이상이 되도록 한다.

<<<QUESTION>>>

**63. 엘리베이터의 안전장치 중 일정 이상의 속도가 되었을 때 브레이크 등을 작동시키는 기능을 하는 것은?**

[choice]

① 조속기

② 권상기

③ 완충기

④ 가이드 슈

<<<QUESTION>>>

**64. 흡음 및 차음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 벽의 차음성능은 투과손실이 클수록 높다.

    ②차음성능이 높은 재료는 흡음성능도 높다.

    ③ 벽의 차음성능은 사용재료의 면밀도에 크게 영향을 받는다.

    ④ 벽의 차음성능은 동일 재료에서도 두께와 시공법에 따라 다르다.

<<<QUESTION>>>

**65. 다음 설명에 알맞은 화재의 종류는?**

EMB000019c86918

[choice]

① A급 화재


② B급 화재

③ C급 화재

④ K급 화재

<<<QUESTION>>>

**66. 전기설비에서 다음과 같이 정의되는 장치는?**



[choice]

① 퓨즈

② 누전차단기

③ 단로스위치

④ 절환스위치

<<<QUESTION>>>

**67. 급수방식 중 고가수조방식에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 급수압력이 일정하다.

    ② 2층 정도의 건물에만 적용이 가능하다.

    ③ 위생성 측면에서 가장 바람직한 방식이다.

    ④ 저수조가 없으므로 단수 시에 급수가 불가능하다.

<<<QUESTION>>>

**68. 실내 CO2 발생량이 17L/h, 실내 CO2허용농도가 0.1%, 외기의 CO2 농도가 0.04% 일 경우 필요환기량은?**

[choice]

① 약 28.3m3/h

② 약 35.0m3/h

③ 약 40.3m3/h

④ 약 42.5m3/h

<<<QUESTION>>>

**69. 급수설비에서 펌프의 실양정이 의미하는 것은? (단, 물을 높은 곳으로 보내는 경우)**

[choice]

① 배관계의 마찰손실에 해당하는 높이


    ②흡수면에서 토출수면까지의 수직거리

    ③ 흡수면에서 펌프축 중심까지의 수직거리

    ④ 펌프축 중심에서 토출수면까지의 수직거리

<<<QUESTION>>>

**70. 다음과 같은 조건에 있는 양수펌프의 축동력은?**



[choice]

① 약 3kW

② 약 4kW

③ 약 5kW

④ 약 6kW

<<<QUESTION>>>

**71. 다음 중 실내를 부압으로 유지하며 실내의 냄새나 유해물질을 다른 실로 흘려 보내지 않으므로 욕실, 화장실 등에 사용되는 환기 방식은?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**72. 자연환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 외부 풍속이 커지면 환기량은 많아진다.

    ②실내외의 온도차가 크면 환기량은 작아진다.

    ③ 중력환기는 실내외의 온도차에 의한 공기의 밀도차가 원동력이 된다.

    ④ 자연환기량은 중성대로부터 공기유입구 또는 유출구까지의 높이가 클수록 많아진다.

<<<QUESTION>>>

**73. 고온수 난방방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 장치의 열용량이 크므로 예열시간이 길게 된다.

    ② 공급과 환수의 온도차를 크게 할 수 있으므로 열수송량이 크다.

    ③ 공업용과 같이 고압증기를 다량으로 필요로 할 경우에는 부적당하다.

    ④지역난방에는 이용할 수 없으며 높이가 높고 건축면적이 넓은 단일 건물에 주로 이용된다.

<<<QUESTION>>>

**74. 국소식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 배관의 열손실이 적다.

    ②급탕개소와 급탕량이 많은 경우에 유리하다.

    ③ 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다.

    ④ 건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 비교적 쉽다.

<<<QUESTION>>>

**75. 어떤 상태의 습공기를 절대습도의 변화없이 건구온도만 상승시킬 때, 습공기의 상태변화로 옳은 것은?**

[choice]

① 엔탈피는 증가한다.

② 비체적은 감소한다.

③ 노점온도는 낮아진다.

④ 상대습도는 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**76. 다음 중 옥내의 노출된 건조한 장소에 시설할 수 없는 배선 방법은? (단, 사용전압이 400V 미만인 경우)**

[choice]

① 금속관 배선


② 버스덕트 배선

③ 가요전선관 배선

④ 플로어덕트 배선

<<<QUESTION>>>

**77. 다음과 같은 조건에서 실내에 500W의 열을 발산하는 기기가 있을 때, 이 열을 제거하기 위한 필요환기량은?**



[choice]

① 41.3m3/h

② 148.5m3/h

③ 413m3/h

④ 1485m3/h

<<<QUESTION>>>

**78. 전기샤프트(ES)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 각 층마다 같은 위치에 설치한다.

    ②전력용과 정보통신용은 공용으로 사용해서는 안된다.

    ③ 전기샤프트의 면적은 보, 기둥 부분을 제외하고 산정한다.

    ④ 현재 장비 이외에 장래의 배선 등에 대한 여유성을 고려한 크기로 한다.

<<<QUESTION>>>

**79. 조명설비의 광원 중 할로겐 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 휘도가 낮다.

    ② 백열전구에 비해 수명이 길다.

    ③ 연색성이 좋고 설치가 용이하다.

    ④ 흑화가 거의 일어나지 않고 광속이나 색온도의 저하가 극히 적다.

<<<QUESTION>>>

**80. 다음 중 냉방부하 계산 시 현열만을 고려하는 것은?**

[choice]

① 인체의 발생열량

    ②벽체로부터의 취득열량


    ③ 극간풍에 의한 취득열량

    ④ 외기의 도입으로 인한 취득열량

(Subject) 5과목 : 건축법규 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 다음의 피난계단의 설치에 관한 기준 내용 중 ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?**



[choice]

① 의료시설

② 숙박시설

③판매시설

④ 교육연구시설

<<<QUESTION>>>

**82. 200m2인 대지에 10m2의 조경을 설치하고 나머지는 건축물의 옥상에 설치하고자 할 때 옥상에 설치하여야 하는 최소 조경면적은?**

[choice]

① 10m2

② 15m2

③ 20m2

④ 30m2

<<<QUESTION>>>

**83. 공동주택을 리모델링이 쉬운 구조로 하여 건축허가를 신청할 경우 100분의 120의 범위에서 완화하여 적용받을 수 없는 것은?**

[choice]

① 대지의 분할 제한

    ② 건축물의 용적률

    ③ 건축물의 높이제한

    ④ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한

<<<QUESTION>>>

**84. 방화와 관련하여 같은 건축물에 함께 설치할 수 없는 것은?**

[choice]

① 의료시설과 업무시설 중 오피스텔

    ② 위험물 저장 및 처리시설과 공장

    ③ 위락시설과 문화 및 집회시설 중 공연장

    ④공동주택과 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설

<<<QUESTION>>>

**85. 노외주차장 내부 공간의 일산화탄소 농도는 주차장을 이용하는 차량이 가장 빈번한 시각의 앞뒤 8시간의 평균치가 몇 ppm 이하로 유지되어야 하는가?**

[choice]

① 80ppm

② 70ppm

③ 60ppm

④ 50ppm

<<<QUESTION>>>

**86. 두 도로의 너비가 각각 6m 이고 교차각이 90°인 도로의 모퉁이에 위치한 대지의 도로 모퉁이 부분의 건축선은 그 대지에 접한 도로 경계선의 교차점으로부터 도로경계선에 따라 각각 얼마를 후퇴한 두 점을 연결한 선으로 하는가?**

[choice]

① 후퇴하지 아니한다.

② 2m

③ 3m

④ 4m

<<<QUESTION>>>

**87. 문화재·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구는?**

[choice]

① 생태계보존지구

② 역사문화미관지구

③ 중요시설물보존지구

④ 역사문화환경보호지구

<<<QUESTION>>>

**88. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에서 피난층으로 통하는 직통계단의 최소유효 너비 기준이 옳은 것은?**

[choice]

① 0.7m 이상

② 0.8m 이상

③ 0.9m 이상

④ 1.0m 이상

<<<QUESTION>>>

**89. 상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구를 설치하는 높이 기준으로 옳은 것은?**

[choice]

① 도로면으로부터 1.5m 이상

    ②도로면으로부터 2.0m 이상

    ③ 건축물 1층 바닥에서 1.5m 이상

    ④ 건축물 1층 바닥에서 2.0m 이상

<<<QUESTION>>>

**90. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 따른 기반시설 중 공간시설에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 녹지

② 유원지

③ 유수지

④ 공공공지

<<<QUESTION>>>

**91. 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적 산정의 기준이 되는 것은?**

[choice]

① 외벽 중 내측 내력벽의 중심선

    ② 외벽 중 외측 비내력벽의 중심선

    ③ 외벽 중 내측 내력벽의 외측 외곽선

    ④ 외벽 중 외측 비내력벽의 외측 외곽선

<<<QUESTION>>>

**92. 건축법령상 건축물과 해당 건축물의 용도가 옳게 연결된 것은?**

[choice]

① 의원 - 의료시설

② 도매시장 - 판매시설

③ 유스호스텔 - 숙박시설

④ 장례식장 - 묘지관련시설

<<<QUESTION>>>

**93. 건축물의 면적·높이 및 층수 등의 산정 기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 대지면적은 대지의 수평투영면적으로 한다.

    ② 건축면적은 건축물의 외벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

    ③ 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

    ④연면적은 하나의 건축물 각 층의 거실 면적의 합계로 한다.

<<<QUESTION>>>

**94. 건축물의 출입구에 설치하는 회전문의 설치기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 계단이나 에스컬레이터로부터 2m 이상의 거리를 둘 것

    ②회전문의 회전속도는 분당회전수가 15회를 넘지 아니하도록 할 것

    ③ 출입에 지장이 없도록 일정한 방향으로 회전하는 구조로 할 것

    ④ 회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문 날개 끝부분까지의 길이는 140cm 이상이 되도록 할 것

<<<QUESTION>>>

**95. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위 허가를 받지 아니하여도 되는 경미한 행위 기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 지구단위계획구역에서 무게 100t 이하, 부피 50m3 이하, 수평투영면적 25m2 이하인 공작물의 설치


    ② 조성이 완료된 기존 대지에 건축물이나 그 밖의 공작물을 설치하기 위한 토지의 형질 변경(절토 및 성토 제외)

    ③ 지구단위계획구역에서 채취면적이 25m2 이하인 토지에서의 부피 50m3 이하의 토석 채취

    ④ 녹지지역에서 물건을 쌓아놓는 면적이 25m2 이하인 토지에 전체무게 50t 이하, 전체부피 50m3 이하로 물건을 쌓아놓는 행위

<<<QUESTION>>>

**96. 특별건축구역의 지정과 관련한 아래의 내용에서 밑줄 친 부분에 해당하지 않는 것은?**



[choice]

① 「도로법」에 따른 접도구역

    ② 「도시개발법」에 따른 도시개발구역

    ③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업구역

    ④ 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별볍」에 따른 혁신도시의 사업구역

<<<QUESTION>>>

**97. 주거용 건축물 급수관의 지름 산정에 관한 기준 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 가구 또는 세대수가 1일 때 급수관 지름의 최소기준은 15mm 이다.

    ②가구 또는 세대수가 7일 때 급수관 지름의 최소기준은 25mm 이다.

    ③ 가구 또는 세대수가 18일 때 급수관 지름의 최소기준은 50mm 이다.

    ④ 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계가 85m2 초과 150m2 이하인 경우는 3가구로 산정한다.

<<<QUESTION>>>

**98. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 일반상업 지역 안에서 건축할 수 있는 건축물은?**

[choice]

① 묘지 관련 시설

② 자원순환 관련 시설

③ 의료시설 중 요양병원

④ 자동차 관련 시설 중 폐차장

<<<QUESTION>>>

**99. 비상용승강기 승강장의 구조 기준에 관한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 한다.

    ② 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감 재료는 불연재료로 하여야 한다.

    ③피난층에 있는 승강장의 경우 내부와 연결되는 출입구에는 갑종방화문을 반드시 설치하여야 한다.

    ④ 옥내에 설치하는 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6m2 이상으로 하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**100. 부설주차장의 설치대상 시설물 종류에 따른 설치기준이 틀린 것은?**

[choice]

① 골프장 - 1홀당 10대

    ②위락시설 - 시설면적 80m2당 1대

    ③ 판매시설 - 시설면적 150m2당 1대

    ④ 숙박시설 - 시설면적 200m2당 1대

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ① | ② | ② | ① | ① | ③ | ③ | ③ | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ④ | ① | ③ | ④ | ④ | ② | ③ | ③ | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ④ | ④ | ③ | ① | ② | ① | ② | ④ | ① |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ④ | ③ | ① | ② | ④ | ② | ① | ③ | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ① | ④ | ② | ④ | ① | ④ | ③ | ④ | ④ | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ③ | ③ | ③ | ② | ① | ② | ③ | ③ | ① |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ① | ② | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ② | ④ | ② | ① | ④ | ② | ② | ① | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ③ | ② | ① | ④ | ④ | ③ | ④ | ③ | ② | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ① | ② | ④ | ② | ① | ① | ② | ③ | ③ | ② |