(Subject) 1과목 : 디지털 전자회로 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 직류 출력전압이 무부하일 때 250[V]이고 부하일 때 220[V]이다. 이때 정류회로의 전압변동률은?**

[choice]

① 12.6[%]


② 13.6[%]

③ 25.2[%]

④ 27.2[%]

<<<QUESTION>>>

**2. 다음과 같은 정류회로에 사용된 다이오드의 최대 역전압(PIV)는 10[V]이다. 100[V], 60[Hz]의 피크 정현파가 입력될 때, 정상적인 회로 동작을 보장하기 위한 최대 권선비는? (여기서, n은 1차측 권선비이고 m은 2차측 권선비이다.)**



[choice]

① 10:1

② 1:10

③ 1:20

④ 20:1

<<<QUESTION>>>

**3. 제너 다이오드의 항복전압이 10[V], 내부저항이 8.5[Ω]이다. 제너 전류가 20[mA]일 때 부하전압은 얼마인가?**

[choice]

① 10.11[V]

② 10.13[V]

③ 10.15[V]

④ 10.17[V]

<<<QUESTION>>>

**4. 다음 중 증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 교류성분을 직류성분으로 변환하기 위한 전기회로다.

   ② 다이오드를 사용하여 교류 전압원의 (+) 또는 (-)의 반사이클을 정류하고, 부하에 직류 전압을 흘리도록 한다.

   ③ 교류(AC)를 직류(DC)로 바꾸는 여러 과정 가운데 맥류를 완전한 직류로 바꾸어 준다.

   ④입력의 신호변화 형상이 출력단에 확대되어 복사된다.

<<<QUESTION>>>

**5. 다음 중 부궤환 증폭회로의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 이득 증가


② 비직선 일그러짐 감소

③ 잡음 감소

④ 안정도 향상

<<<QUESTION>>>

**6. 다음 증폭기에 대한 설명으로 틀린 것은?**



[choice]

① 병렬전류부궤환 회로이다.

   ② 입력임피더스는 감소하며 출력임피던스는 증가한다.

   ③ 궤환율 (β)는 EMB0000199c6a00 이다.

   ④RE, Rr, RS, RC1이 안정화 되면 TR의 파라미터 변화와 관계없이 안정한 출력이 나온다.

<<<QUESTION>>>

**7. 다음 중 이상적인 연산증폭기의 특성이 아닌 것은?**

[choice]

① 전압증폭도가 무한대

   ② 입력 임피던스가 무한대

   ③출력 임피던스가 무한대

   ④ 주파수 대역폭이 무한대

<<<QUESTION>>>

**8. 증폭기와 정궤환 회로를 이용한 발진회로에서 증폭기의 이득을 A, 궤환율을 β라고 할 때, βA＞1이면 출력되는 파형은 어떤 현상이 발생하는가?**

[choice]

① 출력되는 파형의 진동이 서서히 사라진다.

   ②출력되는 파형은 진폭에 클리핑이 일어난다.

   ③ 지속적으로 안정적인 파형이 발생한다.

   ④ 출력되는 파형은 서서히 진폭이 작아진다.

<<<QUESTION>>>

**9. 다음 중 온도 특성이 좋고, 전원이나 부하의 변동에 대하여 비교적 안정도가 좋기 때문에 안정한 주파수의 발생원으로 많이 쓰이는 발진회로는?**

[choice]

① 빈 브리지형 발진회로

② 수정 발진회로

③ RC 발진회로

④ 이상형 발진회로

<<<QUESTION>>>

**10. 다음 중 RC발진회로에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 콘덴서와 저항만으로 궤환회로를 구성한다.


    ② 압전기 효과를 이용한 발진기이다.

    ③ 종류로는 콜피츠 발진회로와 하틀리 발진회로가 있다.

    ④ 부궤환 시키면 발진 주파수가 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**11. 다음 그림과 같은 AM변조 회로는 어떤 변조인가?**



[choice]

① 베이스 변조회로

② 에미터 변조회로

③ 트랜지스터 평형 변조회로

④ 컬렉터 변조회로

<<<QUESTION>>>

**12. 다음 중 주파수 변조에서 S/N비를 높이기 위한 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 주파수 대역폭을 크게 한다.

    ② 변조지수를 크게 한다.

    ③ 프리엠퍼시스 회로를 사용한다.

    ④주파수 변별회로를 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**13. 진폭변조에서 신호파의 진폭이 70, 반송파의 진폭이 100일 때의 변조도는 몇 [%]인가?**

[choice]

① 20[%]

② 30[%]

③ 70[%]

④ 100[%]

<<<QUESTION>>>

**14. 다음 중 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 때 양자화 잡음의 경감 대책이 아닌 것은?**

[choice]

① 압신기를 사용한다.

    ②양자화 스텝수를 감소시킨다.

    ③ 양자화 비트수를 증가시킨다.

    ④ 비선형화 한다.

<<<QUESTION>>>

**15. 펄스파에서 낮은 주파수 성분이나 직류분이 잘 통하지 않기 때문에 생기는 것으로 펄스 하강 부분이 낮아진 크기를 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 새그(Sag)


② 링깅(Ringing)

③ 언더슈트(Undershoot)

④ 오버슈트(Overshoot)


<<<QUESTION>>>


**16. 다음 회로의 입력에 정현파를 가했을 때 출력 파형은?**




[choice]

①


    ② 

    ③ 

    ④ 

<<<QUESTION>>>

**17. 다음 회로에서 A, B, C를 입력, X를 출력이라고 하면 회로는 어떤 논리 게이트인가? (단, 정논리 회로이다.)**



[choice]

① NAND 게이트

② OR 게이트

③ AND 게이트

④ NOR 게이트

<<<QUESTION>>>

**18. 입력 주파수 512[kHz]를 T형 플립플롭 7개 종속 접속한 회로에 인가했을 때 출력 주파수는 얼마인가?**

[choice]

① 256[kHz]

② 8[kHz]

③ 4[kHz]

④ 2[kHz]

<<<QUESTION>>>

**19. 비동기식 5진 카운터(Counter)회로는 최소 몇 개의 플립플롭(Flip-Flop)이 필요한가?**

[choice]

① 4

② 3

③ 2

④ 1

<<<QUESTION>>>

**20. 조합 논리 회로 중 0과 1의 조합으로 부호화를 행하는 회로로 2n개의 입력선과 n개의 출력 선으로 구성된 것은?**

[choice]

① 디코더(Decoder)

② DEMUX

③ MUX

④ 인코더(Encoder)

(Subject) 2과목 : 무선통신 기기 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 정보신호가 m(t)=cos(2πfmt)인 정현파를 반송파 fc를 사용하여 DSB-SC 변조하는 경우 변조된 신호의 스펙트럼으로 옳은 것은?**

[choice]

① fm, f-m, fc, f-c

    ② fc + fm, -fc, -fm

    ③fc + fm, fc – fm, -fc + fm, -fc-fm

    ④ fc + fm, fc, fc – fm, -fc + fm, -fc, -fc-fm

<<<QUESTION>>>

**22. 수신 주파수가 850[kHz]이고 국부발진주파수가 1,305[kHz]일 때 영상 주파수는 몇 [kHz]인가?**

[choice]

① 790[kHz]

② 1,020[kHz]

③ 1,760[kHz]

④ 2,155[kHz]

<<<QUESTION>>>

**23. 진폭변조파의 변조도(m)에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 변조도 m=1이면 피변조파(신호파) 전력은 반송파 전력의 1.5배가 된다.

    ② 변조도 m이 낮을수록 측파대 전력은 감소한다.

    ③변조도 m＜1이면 타 통신에 혼신을 준다.

    ④ 변조도 m＞1이면 신호파의 진폭이 찌그러진다.

<<<QUESTION>>>

**24. 변조도 m=1(100[%])인 경우 SSB(Single Side Band) 송신기의 평균 전력은 DSB-LC(Double Side Band – Large Carrier) 송신기 평균 전력에 비해 어느 정도 소요되는가?**

[choice]

① 1/2배

② 1/3배

③ 1/4배

④ 1/6배

<<<QUESTION>>>

**25. 주파수가 50[kHz]인 정현파 신호를 100[MHz]의 반송파로 주파수 변조하여 최대 주파수 편이가 500[kHz]로 되었을 경우, 발생된 FM 신호의 대역폭과 FM 변조지수는 각각 얼마인가?**

[choice]

① 1,100[kHz], 10

② 1,200[kHz], 15

③ 1,500[kHz], 20

④ 1,800[kHz], 20

<<<QUESTION>>>

**26. FM변조에서 주파수 편이 kf의 값이 매우 작다면 협대역 FM 변조라 한다. 정보신호의 대역폭을 B라 할 때, 협대역 FM 변조한 신호의 대역폭을 근사화한 값은 얼마인가?**

[choice]

① B


② 2B

③ 3B

④ 4B

<<<QUESTION>>>

**27. 아래 그림과 같이 FM 변조기를 이용하여 PM 변조를 하고자 한다. 괄호에 들어갈 내용으로 적합한 것을 고르시오.**



[choice]

① (가) 없음 (나) 적분기

② (가) 적분기 (나) 없음

③ (가) 없음 (나) 미분기

④ (가) 미분기 (나) 없음

<<<QUESTION>>>

**28. 2진 ASK(Amplitude Shift Keying) 신호의 전송속도가 1,200[bps]이면 보[baud]속도는 얼마인가?**

[choice]

① 300[baud/초]

② 400[baud/초]

③ 600[baud/초]

④ 1,200[baud/초]

<<<QUESTION>>>

**29. CPFSK에 대한 설명으로 부적절한 것은?**

[choice]

① 위상이 연속적인 FSK 변조방식이다.

    ②1과 0에 각기 다른 주파수를 할당하여 두 개의 신호를 발생시키고, 스위치를 통해 데이터에 따라 신호를 선택하는 방법이다.

    ③ VCO를 사용하여 신호의 주파수를 변경하는 방식으로 신호를 생성할 수 있다.

    ④ CPFSK 신호는 일반 FSK 신호와 비교하여 부대엽(Side Lobe)이 적어지는 장점이 있다.

<<<QUESTION>>>

**30. PSK 변조신호는 정보데이터에 따라 반송파의 무엇을 변경하여 얻는가?**

[choice]

① 주파수

② 위상

③ 진폭

④ 위상과 진폭

<<<QUESTION>>>

**31. 심볼간격이 T인 펄스신호를 Nyquist 기저대역(Baseband) 채널을 통해 전송하고자 한다. 이 때 요규되는 기저대역 채널대역폭은?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**32. 24채널의 음성신호를 다중화하는 PCM/TDM이 있다. 각 채널은 6[kHz]로 대역제한 되었다고 한다. 10비트 PCM 부호어를 사용한 경우, 필요한 대역폭은 얼마인가?**

[choice]

① 1.44[MHz]


② 2.88[MHz]

③ 3.44[MHz]

④ 4.88[MHz]

<<<QUESTION>>>

**33. 다음 중 눈다이어그램(Eye Diagram)에 대한 설명으로 틀린 것은?**



[choice]

① 데이터 전송과정에서 발생하는 신호의 손상을 그림으로 살펴볼 수 있다.

    ②부호간 간섭 또는 잡음이 증가할수록 눈 모양이 더욱 열려 진다.

    ③ 수신된 펄스열을 비트주기 동안 계속 중첩하여 그린 파형이다.

    ④ 수신기에서 1과 0을 판정하기 위하여 신호를 표본화하는 최적의 시간은 바로 눈이 가장 크게 열리는 순간이다.

<<<QUESTION>>>

**34. 다음 중 충전 종료시 축전지의 상태로 옳은 것은?**

[choice]

① 전해액의 비중이 낮아진다.

    ② 단자 전압이 하강한다.

    ③가스(물거품)가 발생한다.

    ④ 전해액의 온도가 낮아진다.

<<<QUESTION>>>

**35. 다음 중 교류성분인 맥동(리플)을 제거함으로써 직류성분만을 얻게 하기 위해 사용하는 회로는 무엇인가?**

[choice]

① 정류회로

② 중계회로

③ 평활회로

④ 정전압회로

<<<QUESTION>>>

**36. 다음 중 전압 변동 요인으로 보기 어려운 것은?**

[choice]

① 오랜 사용 시간

② 부하 변동

③ 교류 입력전압 변동

④ 온도에 따른 소자 특성 변화

<<<QUESTION>>>

**37. 다음 중 AM 송신기의 전력측정 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 안테나의 실효 저항에 의한 측정

    ②볼로미터 브리지에 의한 전력측정

    ③ 의사안테나를 사용하는 방법

    ④ 전구 부하에 의한 방법

<<<QUESTION>>>

**38. 수신기의 전기적 특성 중 일정 출력을 어느 정도 시간까지 유지할 수 있는가의 성능을 나타내는 것으로 맞는 것은?**

[choice]

① 감도

② 안정도

③ 충실도

④ 선택도

<<<QUESTION>>>

**39. 축전지 극판에 백색 황산연이 생겼을 때 실시하는 충전방식으로 옳은 것은?**

[choice]

① 초충전

② 속충전

③ 부동충전

④ 과충전

<<<QUESTION>>>

**40. 다음 중 UPS(Uninterruptible Power Supply)의 구성요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 인버터부

② 축전지

③ 쵸퍼부

④ 동기절체 스위치부

(Subject) 3과목 : 안테나 공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 다음 중 전파의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 전파는 횡파이다.

    ② 균일 매질 층을 전파하는 전파는 직진한다.

    ③ 굴절률이 다른 매질의 경계면에서는 빛과 같이 굴절과 반사 작용이 있다.

    ④주파수가 높을수록 회절 작용이 심하다.

<<<QUESTION>>>

**42. 자유공간에서 단위 면적당 단위 시간에 통과하는 전자파 에너지가 3[W/m2]일 경우 전계강도는 약 얼마인가?**

[choice]

① 8.45[V/m]

② 16.81[V/m]

③ 33.63[V/m]

④ 45.65[V/m]

<<<QUESTION>>>

**43. 다음 중 전파에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 진행 방향에는 전계와 자계가 없고 직각인 방향에만 전계와 자계 성분이 있는 경우를 구면파라고 한다.

    ② 매질의 종류에 관계없이 속도는 광속과 같다.

    ③ 전파는 종파이다.

    ④군속도×위상속도=(광속도)2

<<<QUESTION>>>

**44. 다음 중 급전점의 위치에서 전류의 최대치가 나타나도록 급전하는 방식으로 반파장 다이폴의 중심에서 급전하는 방식은?**

[choice]

① 비동조 급전

② 동조 급전

③ 전류 급전

④ 전압 급전

<<<QUESTION>>>

**45. 특성 임피던스가 Z0인 선로에 부하 임피던스 ZL이 연결되었을 때 부하단에서 1/4떨어진 선로상의 점에서 부하를 바라본 임피던스는?**

[choice]

① ZL/Z0

② Z0/ZL

③ Z02/ZL

④ ZL2/Z0

<<<QUESTION>>>

**46. 무손실 전송선로의 특성 임피던스(Z0)는?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**47. 다음 중 정재파에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 진행파와 반사파가 합성된 파를 말한다.

    ② 전압 분포상태가 (λ/2)거리마다 최대치가 있다.

    ③전압·전류의 위상은 선로상의 각 점에 따라 서로 다르다.

    ④ 진행파와 비교할 때 전송손실이 크다.

<<<QUESTION>>>

**48. 다음 중 급전선과 안테나 사이에 임피던스 정합을 하는 이유로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 최대 전력을 전송한다.

    ② 급전선에서의 손실 증가를 방지한다.

    ③정재파비를 크게 한다.

    ④ 부정합 손실이 적다.

<<<QUESTION>>>

**49. 미소다이폴을 수직으로 놓았을 때 수평면의 지향성 계수는?**

[choice]

① 1

② 1.5

③ 2

④ 2.5

<<<QUESTION>>>

**50. 소형 단일 권선 원형 루프 안테나의 반경이 0.2[m]인 구리선으로 만들어져 있으며, 구리선의 반경은 4×10-4[m], 구리선의 도전율은 5.7×107[S/m]이다. 안테나가 주파수 1[MHz]에서 동작할 때 안테나의 인덕턴스를 계산하면?**

[choice]

① 약 1.645[μH]

② 약 1.845[μH]

③ 약 2.045[μH]

④ 약 2.245[μH]

<<<QUESTION>>>

**51. 전송선로의 특성에 의한 분류 중 전자계모드의 분류로 틀린 것은?**

[choice]

① 평형형

② 동조형

③ 도파관형

④ 불평형형

<<<QUESTION>>>

**52. 다음 중 원정관에 의해 얻는 효과로 옳은 것은?**

[choice]

① 정상 부근 전류가 감소하므로 실효고 증대

    ②고유주파수의 저하 즉, 고유파장의 증가

    ③ 복사 저항의 감소로 효율 증가

    ④ 비교적 높은 안테나로 수평면내 예민한 지향특성

<<<QUESTION>>>

**53. 다음 중 주로 초단파대역에서 사용되는 안테나는 무엇인가?**

[choice]

① Whip 안테나

② 전자나팔 안테나

③ 파라볼라 안테나

④ 빔 안테나

<<<QUESTION>>>

**54. 다음 중 평형형 동조 급전선을 사용하는 안테나는?**

[choice]

① 제펠린(Zeppeline) 안테나

② 롬빅(Rhombic) 안테나

    ③ 빔(Beam) 안테나

④ 웨이브(Wave) 안테나

<<<QUESTION>>>

**55. 마이크로파 대역에서 주로 사용하는 지상파는?**

[choice]

① 지표파

② 직접파

③ 대지 반사파

④ 회절파

<<<QUESTION>>>

**56. 등가지구 반경계수가 K일 때 송수신 안테나간의 기하학적 가시거리(d1)와 전파 가시거리(d2)의 관계를 바르게 나타낸 것은?**

[choice]

① d2=Kd1

②

③ d2=(1/K)d1

④

<<<QUESTION>>>

**57. 다음 중 대류권전파에서 라디오덕트가 생성되는 조건에 대한 표현으로 옳은 것은? (단, M: 수정굴절율, h:송신안테나 높이)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**58. 다음 중 극초단파(UHF) 신호의 통달거리에 큰 영향을 주지 않는 것은?**

[choice]

① 공전잡음

② 지형

③ 복사전력

④ 안테나 높이

<<<QUESTION>>>

**59. 다음 중 전파 잡음에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 자연계에서 발생하는 잡음은 우주잡음과 공전잡음이 있다.

    ② 번개에 의한 뇌방전 잡음은 공전잡음에 해당한다.

    ③고주파 가열장치에서 나오는 잡음은 자연잡음이다.

    ④ 태양의 흑점 폭발에 의해서도 잡음이 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**60. 다음 중 전자파장해(EMI)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 전자파장해 또는 전자파간섭이라고 하며 전자기기로부터 부수적으로 발생되는 불필요한 전자파가 공간으로 방사된다.

    ② 전원선을 통해 전도되어 해당기기 자체나 통신망 및 다른 전기 전자기기에 전자기적 장해를 유발시킨다.

    ③ 전자파를 발생시키는 기기가 다른 기기의 성능에 영향을 주지 않도록 전자파가 방사 또는 전도되는 것을 제한한다.

    ④전자파보호, 전자파내성 또는 전자파 민감성이라 하며 전자파 방해가 존재하는 환경에서 기기, 장치 또는 시스템이 성능의 저하 없이 동작할 수 있다.

(Subject) 4과목 : 무선통신 시스템 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 다음 중 FM 송신기에서 사용되는 순시주파수편이제어(IDC) 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① FM 변조하기 전에 신호파의 높은 주파수 성분을 강조시키는 회로이다.

    ② 위상변조를 등가주파수 변조로 만들기 위하여 사용되는 회로로서 적분회로의 일종이다.

    ③최대주파수 편이를 제한하기 위하여 사용되는 회로이다.

    ④ 적분회로, 클리퍼 및 저역 통과 필터로 구성된다.

<<<QUESTION>>>

**62. 데이터 속도 4800[bps]인 모뎀에서 4진 PSK를 사용할 때 심볼속도는?**

[choice]

① 2400[bps]

② 2400[baud]

③ 4800[bps]

④ 4800[baud]

<<<QUESTION>>>

**63. 다음 중 무선 통신 방식에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① 고정 통신

② 이동 통신

③ 부가 통신

④ 위성 통신

<<<QUESTION>>>

**64. 다음 중 송신측에서 콘볼루션 채널 코딩률을 결정할 때, 수신자의 전파 상태가 좋은 경우 가장 많은 정보 비트를 보낼 수 있는 코딩률은? (단, CC:Convolution Code)**

[choice]

① 4/5 CC

② 3/5 CC

③ 2/5 CC

④ 1/5 CC

<<<QUESTION>>>

**65. 다음 중 위성 통신의 특성이 아닌 것은?**

[choice]

① 지상 재해의 영향을 받지 않는다.

    ②전송 지연이 없고 반향 효과가 적은 장점이 있다.

    ③ 원거리 멀티포인트 통신이 가능하다.

    ④ 대용량 전송 및 고속 통신이 가능하다.

<<<QUESTION>>>

**66. 정지 위성을 중계국으로 하는 지구국의 설비는 안테나와 통신 장치가 필요하다. 이때 이들 기기들을 배치하는 방식은 신호의 전송 형식으로부터 분류되는데 사용되는 전송 방식이 아닌 것은?**

[choice]

① 마이크로파 전송 방식

    ②간접 결합 방식

    ③ 베이스밴드 전송 방식

    ④ 중간주파수(IF) 전송 방식

<<<QUESTION>>>

**67. 다음 중 셀룰러 방식에서 기지국의 서비스 지역을 확대시키는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 다이버시티 수신기 사용


    ② 송신 출력의 증가

    ③ 기지국 안테나 높이의 증가

    ④수신기의 수신 한계 레벨을 높게 조정

<<<QUESTION>>>

**68. 다음 표에서 정의하는 기술은 무엇인가?**



[choice]

① CoMP

② Carrier Aggregation

③ MIMO

④ VoLTE

<<<QUESTION>>>

**69. 다음 중 국가재난안전통신망인 PS-LTE의 기능 요구사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 그룹간 통신기술

② 단말간 직접통신기술

③ 단독기지국 운용기술

④ 전국 단일셀 지원기술

<<<QUESTION>>>

**70. DS(Direct Sequence)는 코드분할다중접속(CDMA)을 구현하기 위해 사용되는 대역확산 통신방식 중의 하나이다. 다음 중 DS방식을 수행하기 위해 필요한 구성요소가 아닌 것은?**

[choice]

① PSK(Phase Shift Keying) 변조기

    ② 상관검파기

    ③주파수합성기

    ④ PN(Pseudo Noise)부호 발생기

<<<QUESTION>>>

**71. 우리나라의 지상파 DMB에 할당된 주파수 대역과, 한 채널당 사용가능한 주파수 블록 개수가 맞게 짝지어진 것은?**

[choice]

① VHF, 2개

② VHF, 3개

③ UHF, 4개

④ UHF, 5개

<<<QUESTION>>>

**72. 다음 중 무선 LAN의 특징으로 틀린 것은?**

[choice]

① 복잡한 배선이 필요 없다.

    ② 단말기의 재배치가 용이하다.

    ③일반적으로 유선 LAN에 비하여 상대적으로 높은 전송속도를 낸다.

    ④ 신호간섭이 발생할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**73. 다음 중 프로토콜 스택 기능으로서 통신프로토콜 S/W에서 필요로 하는 기본 기능을 Library로 제공하며 프로세스 상호간의 통신을 지원하는 것은 무엇인가?**

[choice]

① Micro Controller

② RTOS

③ Protocol Stack

④ Middle Ware

<<<QUESTION>>>

**74. 다음 중 통신상의 목적으로 다른 전송제어 문자와 조합하여 의미를 다양화 하는 투명문자는?**

[choice]

① EOT

② DLE

③ SYN

④ NAK

<<<QUESTION>>>

**75. 다음 중 통신망의 계층구조에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 하나의 계층은 소프트웨어 관점에서 하나의 모듈에만 해당된다.

    ② 계층은 물리적인 단위가 아니다.

    ③ 통신이 성립하려면 대상 시스템의 같은 계층끼리 프로토콜이 준수되어야 한다.

    ④ ISO에서 일곱 계층으로 나누어진 참조모델을 제안했다.

<<<QUESTION>>>

**76. 다음 기술 중 2.4[GHz] 대역폭을 사용하며, 50m 거리 내에 있는 최대 127개 까지의 기기간을 연결하는 홈 RF 네트워크 기술은?**

[choice]

① IEEE 1394

② IEEE 802.3

③ Bluetooth

④ SWAP

<<<QUESTION>>>

**77. 다음 중 전파의 회절 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 파장이 길수록 적게 일어난다.


    ② 주파수가 낮을수록 많이 일어난다.

    ③ 중/장파 대역에서 많이 일어난다.

    ④ 초단파 대역에서도 발생할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**78. 다음 표에서 정의하는 것은 무엇인가?**



[choice]

① 계획설계

② 기본설계

③ 실시설계

④ 사전설계

<<<QUESTION>>>

**79. 다음 중 무선통신시스템 설치 구축공사의 착공 전 검토 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 감리원의 공정별 입회에 대한 확인

    ② 시공하기 전에 설계도서와 현장의 일치 여부를 확인

    ③ 설계도서에 맞게 장비의 입고 일정과 일치 여부 검토

    ④ 이동통신시스템 장비를 작동하는데 필요한 전원설비 및 냉방기 시설 검토

<<<QUESTION>>>

**80. 다음 중 Redundancy Architecture에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① Active Redundancy는 결함 발견 후 H/W, S/W를 새로 교체하는 것이다.

    ② H/W Redundancy는 S/W가 단순하고, 빠른 결함 탐지와 복구가 가능하다.

    ③S/W Redundancy는 복구에 시간이 걸리지만 비용이 저렴하여 주된 복구 수단으로 사용된다.

    ④ Passive Redundancy는 여러 Redundant Elements에 의해 제공된다.

(Subject) 5과목 : 전자계산기 일반 및 무선설비기준 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 다음 중 입출력 프로세서(I/O Processor)의 기능으로 틀린 것은?**

[choice]

① 컴퓨터 내부에 설치된 입출력 시스템은 중앙처리장치의 제어에 의하여 동작이 수행된다.

    ② 중앙처리장치의 입출력에 대한 접속 업무를 대신 전담하는 장치이다.

    ③ 중앙처리장치와 인터페이스 사이에 전용 입출력 프로세서(IOP;I/O Processor)를 설치하여 많은 입출력장치를 관리한다.

    ④중앙처리장치와 버스(Bus)를 통하여 접속되므로 속도가 매우 느리다.

<<<QUESTION>>>

**82. 입력장치에서 대량의 데이터를 전송하기 위해, 중앙처리장치(CPU)가 직접 기억장치 액세스(DMA, Direct Memory Access) 장치에 전달하는 정보로 틀린 것은?**

[choice]

① 전송할 워드(Word) 수

    ② 입력장치의 주소

    ③작동할 연산(Operation) 수

    ④ 데이터를 저장할 주기억장치의 시작 주소

<<<QUESTION>>>

**83. 중앙 연산 처리 장치에서 마이크로 동작(Micro-Operation)이 순서적으로 일어나게 하려면 무엇이 필요한가?**

[choice]

① 스위치(Switch)

② 레지스터(Register)

    ③ 누산기(Accumulator)

④제어신호(Control Signal)

<<<QUESTION>>>

**84. 10진수 56789에 대한 BCD코드(Binary Coded Decimal)는 어느 것인가?**

[choice]

① 0101 0110 0111 1000 1001

② 0011 0110 0111 1000 1001

    ③ 0111 0110 0111 1000 1001

④ 1001 0110 0111 1000 1001

<<<QUESTION>>>

**85. 다음 중 제일 먼저 삽입된 데이터가 제일 먼저 출력되는 파일구조는?**

[choice]

① 스택(Stack)

② 큐(Queue)

③ 리스트(List)

④ 트리(Tree)

<<<QUESTION>>>

**86. 다음 보기의 기억장치 중 속도가 가장 빠른 것에서 느린 순서대로 나열한 것으로 맞는 것은?**

EMB0000199c6a34

[choice]

① (4)-(3)-(1)-(5)-(2)

② (4)-(5)-(3)-(1)-(2)

③ (4)-(1)-(3)-(5)-(2)

④ (4)-(5)-(1)-(3)-(2)

<<<QUESTION>>>

**87. 다음 중 분산 처리 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 사용자들이 여러 지역의 자원과 정보를 마치 자신의 시스템 내부자원처럼 편리하게 사용한다.

    ② 지역적으로 분산된 여러 대의 컴퓨터가 프로세서 사이의 특별한 데이터 링크를 통하여 교신하면서 동일한 업무를 수행한다.

    ③접속된 모든 단말 장치에 CPU의 사용시간을 일정한 간격으로 차례로 할당한다.

    ④ 자원의 공유, 신뢰성 향상, 계산속도 증가 등의 특징을 가진다.

<<<QUESTION>>>

**88. 다음 중 프로그램의 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 베타버전이란 개발자가 상용화하기 전에 테스트용으로 배포하는 것을 말한다.

    ②쉐어웨어란 기간이나 기능 제한 없이 무료로 사용하는 것을 말한다.

    ③ 데모버전이란 기간이나 기능의 제한을 두고 무료로 사용하는 것을 말한다.

    ④ 테스트버전이란 데모버전이전에 오류를 찾기 위해 배포하는 것을 말한다.

<<<QUESTION>>>

**89. 다음 중 JAVA 언어의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 범용 프로그램

② 비독립적 플랫폼

③ 분산자원에 접근 용이

④ 객체 지향적 언어

<<<QUESTION>>>

**90. 다음 중 프로그램 카운터와 명령의 번지부분을 더해 유효번지로 결정하는 주소 지정 방식은?**

[choice]

① 즉각 주소 지정 방식(Immediate Addressing Mode)

    ② 간접 지정 주소 방식(Indirect Addressing Mode)

    ③ 직접 주소 지정 방식(Direct Addressing Mode)

    ④상대 주소 지정 방식(Relative Addressing Mode)

<<<QUESTION>>>

**91. 항공법에서 규정한 경량항공기의 의무 항공기국은 정기검사 유효기간이 얼마인가?**

[choice]

① 1년

② 2년

③ 3년

④ 4년

<<<QUESTION>>>

**92. VHF대의 주파수범위는?**

[choice]

① 3[MHz] 초과 30[MHz]이하

②30[MHz] 초과 300[MHz]이하

    ③ 3[GHz] 초과 30[GHz]이하

④ 3[GHz] 초과 300[GHz]이하

<<<QUESTION>>>

**93. 다음 중 적합인증대상 기자재는?**

[choice]

① 자동차 및 불꽃점화 엔진구동 기기류

    ② 방송수신기기 및 관련 기기류

    ③고주파전류를 이용하는 의료용설비의 기기

    ④ 형광등 등 조명기기류

<<<QUESTION>>>

**94. 다음 중 방송통신기자재 지정시험기관이 발생한 시험성적서의 기재사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 시험신청인의 성명 및 주소

    ② 시험성적서 발급번호 및 페이지 일련번호

    ③ 시험결과에 대한 담당 시험원의 의견

    ④품질책임자의 의견 및 서명

<<<QUESTION>>>

**95. 다음 중 안테나계가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?**

[choice]

① 안테나는 무선설비를 작동할 수 있는 최소 안테나이득을 가질것

    ②내부잡음이 클 것

    ③ 정합은 신호의 반사손실이 최소화되도록 할 것

    ④ 지향성은 복사되는 전력이 목표하는 방향을 벗어나지 아니하도록 안정적일 것

<<<QUESTION>>>

**96. 다음 중 송신설비의 전력을 규격전력으로 표시하지 않는 무선설비는?**

[choice]

① 아마추어국의 송신설비

    ② 실험국의 송신설비

    ③ 생존정에 사용되는 비상위치지시용 무선표지설비

    ④항공이동업무 무선설비의 송신설비

<<<QUESTION>>>

**97. 전파형식이 R3E, H3E, J3E인 무선국의 무선설비 점유주파수대역폭 허용치는?**

[choice]

① 500[Hz]

② 1[kHz]

③ 3[kHz]

④ 6[kHz]

<<<QUESTION>>>

**98. 간이 무선국의 무선 설비에서 송신 안테나의 높이는 수평면 지향성이 없는 경우 지상과 얼마 이하가 되어야 하는가?**

[choice]

① 70[m]

② 60[m]

③ 40[m]

④ 30[m]

<<<QUESTION>>>

**99. 전력선통신설비와 유도식통신설비의 주파수허용편차는?**

[choice]

① 0.1[%]


② 0.3[%]

③ 0.5[%]

④ 1[%]

<<<QUESTION>>>

**100. 다음 무선설비의 안전시설에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?**



[choice]

① 1.5

② 2

③ 2.5

④ 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ① | ④ | ④ | ① | ④ | ③ | ② | ② | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③ | ④ | ③ | ② | ① | ① | ② | ③ | ② | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③ | ③ | ③ | ④ | ① | ② | ④ | ④ | ② | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ① | ② | ② | ③ | ③ | ① | ② | ② | ④ | ③ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ③ | ④ | ③ | ③ | ① | ③ | ③ | ① | ① |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ② | ① | ① | ② | ② | ② | ① | ③ | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ② | ③ | ① | ② | ② | ④ | ① | ④ | ③ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ③ | ② | ② | ① | ④ | ① | ③ | ① | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ④ | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ③ | ② | ② | ④ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ② | ② | ③ | ④ | ② | ④ | ③ | ④ | ① | ③ |