(Subject) 1과목 : 미생물공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 미생물의 기질제한 성장 시 지수생장기에서 비성장속도가 최대생장속도의 80%일 때, Monod 상수(Ks)에 대한 기질 농도 S의 비(S/ks)는 얼마인가?**

[choice]

① 0.25

② 0.5

③ 2

④ 4

<<<QUESTION>>>

**2. 포도당의 특성이 아닌 것은?**

[choice]

① 환원당

② 알도오스

③ 헥소오스

④ 퓨라노오스

<<<QUESTION>>>

**3. 다음 측정법 중 곰팡이를 액체배양할 때, 균체량 정량법으로 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 평판계수법

② 건조중량 측정법

③ 광학밀도 측정법

④ 레모사이토미터 측정법

<<<QUESTION>>>

**4. 다음 중 치료용 단백질 생산 공정에서 가장 중요한 요소는?**

[choice]

① 현탄액법

② 동결보존법

③ 동결건조법

④ 액체질소 보존법

<<<QUESTION>>>

**5. 미생물을 보존하는 방법 중 승화에 의한 수분이 제거되는 원리를 이용하는 것은?**

[choice]

① 현탄액법

② 동결보존법

③ 동결건조법

④ 액체질소 보존법

<<<QUESTION>>>

**6. 다음 중 자랄 수 있는 수분활성동가 가장 낮은 것은?**

[choice]

① Bacillus subtilis

   ② *Aspergillus niger*

   ③ *Saccharomyces cereʋisiae*

   ④*Zygosaccharomyces rouxii*

<<<QUESTION>>>

**7. 표준작업지침서에 따라 균주 관리목록을 작성하는 이유는?**

[choice]

① 균주의 오염을 방지하기 위해

   ② 균주의 돌연변이를 억제하기 위해

   ③ 균주의 목적산물 생산성을 높이기 위해

   ④균주의 특성에 따라 바르게 관리하기 위해

<<<QUESTION>>>

**8. 고박테리아(archaebacteria)와 진정박테리아(eubacteria)의 차이점이 아닌 것은?**

[choice]

① 현미경 관찰로 구분이 확연하다.

   ② 세포질막의 지질조성이 매우 다르다.

   ③ 진정박테리아는 펩티도글리칸을 가진다.

   ④ 리보솜 RNA의 염기서열로 서로 다르다.

<<<QUESTION>>>

**9. 가스 크로마토그래피에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 시료는 이동상에 의해 분리관을 통과하며 연소한다.

   ②분리관에 충전된 고정상에 따라 GSC와 GLC로 분류한다.

   ③ 시료 성분과 고정상 간의 점성 차이에 따라 성분이 분리된다.

   ④ 주입된 시료는 액화가 가능한 높은 온도를 유지하는 시료 주입부를 통과한다.

<<<QUESTION>>>

**10. 세포가 한번 분열하는데 30분이 걸린다면, 1개의 세포가 2048개로 분열하는데 걸리는 시간은? (단, 세포는 죽지 않는다고 가정한다.)**

[choice]

① 4시간 30분

② 5시간

③ 5시간 30분

④ 6시간

<<<QUESTION>>>

**11. 다음 해당과정 식에 따라 *S. cereʋisiae*가 포도당으로부터 에탄올을 생산할 때, YX/ATP10.5g 건조중량/mol ATP라면 약 얼마인가? (단, 포도당의 분자량은 180이라고 가정한다.)**

EMB000069506a37

[choice]

① 0.117

② 0.120

③ 0.123

④ 0.125

<<<QUESTION>>>

**12. 비성장속도(μ)가 ln2h-1인 세포인 농도가 처음의 두 배가 되는데 소요되는 시간(h)은?**

[choice]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

<<<QUESTION>>>

**13. 진핵세포만의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 핵막이 있다.

② 소포체가 있다.

③ 골지체가 있다.

④ 전사가 세포질에서 일어난다.

<<<QUESTION>>>

**14. 다음 중 대사저해(catabolite repression)가 가장 잘 일어나는 기질은?**

[choice]

① 젖당

② 섬유소

③ 이눌린

④ 포도당

<<<QUESTION>>>

**15. Monod 식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 반응 과정은 전통적인 화학반응인 Langmuir-Hinshelwood 반응과 비슷하다.

    ②Monod 상수는 비성장속도가 최댓값일 때의 제한기질 농도와 같다.

    ③ 비성장속도와 기질 농도 간의 관계에서 기질 농도가 생장을 제한하는 것을 가정한다.

    ④ Monod 식은 생장이 느리고 세포 농도가 낮은 경우에 국한하여 기질 제한 생장 현상을 설명한다.

<<<QUESTION>>>

**16. KGMP에 대한 기준 실시상황에 대하여 제조업체가 평가를 받고자 신청한 경우, 식품의약품안전청장이 평가신청자료에 대한 검토를 의뢰할 수 있는 자는?**

[choice]

① 국립보건원장

② 한국약제학회장

③ 한국제약협회장

④ 중앙약사심의위원장

<<<QUESTION>>>

**17. SS한천배지와 같이 살모넬라균과 이질균만을 선택적으로 배양ㆍ증식하는 배지를 지칭하는 것은?**

[choice]

① 사면배지

② 선택배지

③ 액체배지

④ 최소배지

<<<QUESTION>>>

**18. 균일하고 작은 구멍을 갖는 막은 구멍보다 큰 반지름을 갖는 입자를 통과시키지 않는 효과를 이용해 기체를 멸균하는 것은?**

[choice]

① 증기멸균기

② 흡착멸균기

③ 표면여과기

④ 크로마토그래피

<<<QUESTION>>>

**19. 미생물 발효배지를 제조할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 배지의 온도

② 미생물의 대사제어

③ 대사산물의 생산수율

④ 미생물 세포의 성장속도

<<<QUESTION>>>

**20. 담수와 같이 시료 속의 균이 적어 접종 시표의 양이 0.1mL를 초과할 때나, 혐기성균이나 미호기성균을 순수 분리할 때 사용하는 배양 방법은?**

[choice]

① 주입평판법(pour plate method)

    ② 분산도말법(spread plate method)

    ③ 평판도말법(streak plate method)

    ④ 사면배양법(slant-culture method)

(Subject) 2과목 : 배양공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 제조합 미생물의 배양 시 재조합 단백질의 발현을 유도할 수 있는 방법으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

①trp promoter : 트립토판 첨가

    ② tac : promoter : IPTG 첨가

    ③ gal promoter : 갈락토즈 첨가

    ④ λPL promoter : 온도 증가 (30℃→42℃)

<<<QUESTION>>>

**22. *Gluconobacter*를 통해 에탄올에서 아세트산을 생산할 때, 산화과정은 몇 번 일어나는가?**

[choice]

① 1번

② 2번

③ 3번

④ 4번

<<<QUESTION>>>

**23. 비증식속도(μ)가 0.5h-1인 미생물을 회분식 배양할 때, 초기 세포농도가 0.02g/L이고 배지 중 포도당의 농도가 20g/L라면 포도당이 모두 소비되는 시간은 약 얼마인가? (단, 포도당에 대한 세포의 yield coefficient(Y)는 0.4이고, 비증식속도는 포도당의 농도와 무관하게 일정하다고 가정한다.)**

[choice]

① 9.99h

② 10.99h

③ 11.99h

④ 12.99h

<<<QUESTION>>>

**24. 공기부양식 반응기에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 높은 점도의 뉴턴성 배지에 적합하다.

    ② 교반탱크 배양기보다 혼합능력이 더 강력하다.

    ③ 동물세포 배양에서 중요한 전단응력을 높게 해준다.

    ④기계적인 교반이 없으므로 오염물질의 잠재적인 침투경로를 줄일 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**25. 다음 미생물 중 일반적으로 항생제 생산에 이용되지 않는 것은?**

[choice]

① 대장균


② 방선균

③ 고초균

④ 곰팡이

<<<QUESTION>>>

**26. 다음 DNA 염기서열에 따라 전사된 후 번역되어 나오는 단백질의 분자량은 약 얼마인가? (단, 아미노산 하나의 분자량은 110으로 계산한다.)**



[choice]

① 1430

② 1650

③ 1870

④ 2090

<<<QUESTION>>>

**27. 다음 미생물 발효 방법 중 고체발효법은?**

[choice]

① 누룩 발효

② 심부 발효

③ 투석 발효

④ 고정화 발효

<<<QUESTION>>>

**28. ED(Entner-Doudoroff) 경로를 이용하여 포도당으로부터 에탄올을 생산하는 미생물은?**

[choice]

① Pichia pastoris

② Bacillus subtilis

③ Zymomonas mobilis

④ Saccharomyces cereʋisiae

<<<QUESTION>>>

**29. 아미노산 생산의 경우 발효 최종산물에 의해 대사경로상의 초기 효소의 활성이 저해되기도 하는데, 이 현상을 지칭하는 것은?**

[choice]

① feedback inhibition

② feedback repression

③ feedback inhibition

④ feedback repression

<<<QUESTION>>>

**30. 에틸알코올을 생산할 수 있는 효모를 말토스 배지에서 배양했지만 효모가 에틸알코올을 생산하지 못한 경우, 다음 중 에틸알코올 생산이 저해된 이유로 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 말토스가 독성을 지니고 있기 때문이다.

    ②배지에 산소가 과량으로 존재하기 때문이다.

    ③ 효모를 배양한 온도가 상온이었기 때문이다.

    ④ 충분한 단백질이 배지에 공급되지 못했기 때문이다.

<<<QUESTION>>>

**31. 염색체의 외부에 자율적으로 존재하는 이중 가닥의 DNA로, 자기 복제를 하는 것은?**

[choice]

① Hfr 균주

② 프로파지

③ 플라스미드

④ 용원성 파지

<<<QUESTION>>>

**32. 반응기 내 호기성 미생물의 산소 공급에 관한 내용으로 옳은 것은?**

[choice]

① 호기성 미생물이 필요로 하는 용존산소를 낮은 농도로 공급한다.

    ② 잠시 동안의 산소공급 중단은 호기성 미생물의 신진대사 과정과 관련이 없다.

    ③산소는 기체상의 분자에서 액세상의 분자로 전환되어야 세포 내로 확산되어 들어갈 수 있다.

    ④ 산소는 용해도가 높기 때문에 반응기 내로 적은 양을 공급하고 잘 휘저어 주기만 하면 충분하다.

<<<QUESTION>>>

**33. 비극성(소수성)을 나타내는 아미노산이 아닌 것은?**

[choice]

① 류신

② 라이신

③ 트립토판

④ 페닐알라닌

<<<QUESTION>>>

**34. 바이오매스를 원료로 사용하여 기존의 화석원료를 이용하는 화학산업으로부터 제공받은 다양한 화학물질, 에너지 및 고분자 등을 대체생산할 수 있는 산업에 관련된 바이오기술을 뜻하는 용어는?**

[choice]

① red biotechnology

② black biotechnology

③ white biotechnology

④ green biotechnology

<<<QUESTION>>>

**35. HMP(hexose-monophosphate) 경로를 통해 2분자의 포도당이 2분자의 리보스-5-인산(ribose-5-phosphate)으로 전환될 때, 몇 개의 이산화탄소(CO2)가 생성되는가?**

[choice]

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

<<<QUESTION>>>

**36. 생물반응기를 이용한 미생물 배양액을 측정할 때, 다음 중 온라인 측정이 가장 어려운 것은?**

[choice]

① 온도

② 수소이온농도

③ 총 단백질 농도

④ 용존산소의 농도

<<<QUESTION>>>

**37. 다음 화학반응식에 따라 포도당으로부터 에탄올을 생산할 경우, 100g/L의 에탄올을 생산하는데 필요한 포도당의 농도는 약 얼마인가? (단, 포도당은 이 반응에만 사용된다고 가정한다.)**

EMB000069506a3b

[choice]

① 45.5g/L

② 93.4g/L

③ 180g/L

④ 195.7g/L

<<<QUESTION>>>

**38. 전분을 분해하는 효소가 아닌 것은?**

[choice]

① 인베르타아제(invertase)

    ② 알파 아밀라아제(alpha-amylase)

    ③ 베타 아밀라아제(bata--amylase)

    ④ 글루코아밀라아제(glucoamylase)

<<<QUESTION>>>

**39. glycolysis의 과정 중 주요 속도결정 단계는?**

[choice]

① glucose에서 glucose-6-phosphate로 되는 단계

    ② phoshoenolpyruvate에서 pyruvate로 되는 단계

    ③ glucose-6-phosphate에서 glucose-6-phosphate로 되는 단계

    ④glucose-6-phosphate에서 glucose-6,6-bisphosphate로 되는 단계

<<<QUESTION>>>

**40. 해당과정의 주된 대사산물은?**

[choice]

① 라이신(lysine)

② 구연산(citric acid)

③ 옥살산(oxalic acid)

④ 피루브산(pyruvic acid)

(Subject) 3과목 : 생물반응공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 한외여과법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 젤 층이 형성될 수 있다.

    ② 단백질 농축에 사용된다.

    ③ 농도 구배에 의한 농도 분극이 발생한다.

    ④농도 차와 이온 결합에 의한 분리방법이다.

<<<QUESTION>>>

**42. 맥주공장에서 원심분리한 후 남은 효모를 제거하기 위해 마지막 정제단게에 사용하는 여과 장치는?**

[choice]

① filter press

② candle type

③ vertical leaf

④ horizontal plate

<<<QUESTION>>>

**43. 다음 크로마토그래피법 중 원리가 다른 것은?**

[choice]

① 분자체 크로마토그래피

② 젤 여파 크로마토그래피

③ 젤 흡착 크로마토그래피

④ 크기배제 크로마토그래피

<<<QUESTION>>>

**44. 다음 막 분리기술 중 가장 작은 분자량의 물질을 분리할 수 있는 것은?**

[choice]

① 한외여과(ultrafiltration)


② 나노여과(nanofiltration)

③ 미세여과(microfiltration)

④ 역삼투(reverse osmosis)

<<<QUESTION>>>

**45. 페니실린 G의 분리 정제 공정을 올바르게 나열한 것은?**



[choice]

① ㄱ→ㄴ→ㄷ→ㄹ→ㅁ

② ㄱ→ㄴ→ㄷ→ㅁ→ㄹ

③ ㄱ→ㄷ→ㄴ→ㅁ→ㄹ

④ ㄱ→ㄷ→ㅁ→ㄴ→ㄹ

<<<QUESTION>>>

**46. 단백질이나 핵산과 같은 거대 분자를 전하에 의해서 물리적으로 분리하는 방법은?**

[choice]

① 옹축

② 클로닝

③ 전기영동

④ 중합효소연쇄반응(PCR)

<<<QUESTION>>>

**47. 면역친화성의 원리로 단백질을 정량하는 방법은?**

[choice]

① ELISA

② 뷰렛(Biuret)

③ 로우리(Lowry)

④ 쿠마지(Coomassie)

<<<QUESTION>>>

**48. 기름성분이 5% 이상 함유된 액체 상태의 폐유를 처분할 때, 처리기준으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 분리ㆍ중류ㆍ추출ㆍ여과ㆍ열분해의 방법으로 정제하여 처분한다.

    ②기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고 남은 물은 방류한다.

    ③ 응집ㆍ침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각한다.

    ④ 증발ㆍ농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안전화 처분한다.

<<<QUESTION>>>

**49. 황산암모늄 등의 염에 의한 단백질의 침전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 단백질 침전을 위한 암모늄염의 음이온은 -1가보다는 -2가 더 효과적이다.

    ② 황산암모늄을 이용한 염석은 효소의 변성이 적고, 실온에서 실시할 수 있다.

    ③ 보통 1.5M 이상의 고농도 황산암모늄은 단백질의 용해도를 떨어뜨리는 염석 효과가 있다.

    ④황산암모늄으로 침전된 단백질은 불안정하여 활성 유지가 어렵기 때문에 장기간 침전상태로 보관하기 부적합하다.

<<<QUESTION>>>

**50. 크로마토그래피 컬럼에서 일정 압력을 이용해 용액을 주입할 때, 겉보기 유속이 10mL/min이고 컬럼 내 공극률이 0.25이었다면 실제 컬럼 내에서 충진물 사이에 흐르는 용액의 내부유속(mL/min)은?**

[choice]

① 4

② 10

③ 25

④ 40

<<<QUESTION>>>

**51. 열에 매우 민감한 액체, 비타민, 의약품 등을 40℃ 이하에서 농축하기 위해 사용하는 증발기는?**

[choice]

① 열펌프식 증발기

② 칼란드리아식 증발기

③ 열적 증기재압축 증발기

④ 기계적 증기재압축 증발기

<<<QUESTION>>>

**52. 용액 및 슬러리를 건조하는 장치로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 교반건조기

② 분무건조기

③ 회전건조기

④ 드럼건조기

<<<QUESTION>>>

**53. 다음 공정 중 세포의 수분을 제거하기에 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 건조

② 여과

③ 침강

④ 원심분리

<<<QUESTION>>>

**54. 흡착 등온곡선에 관한 식은?**

[choice]

① Monod 식

② Tessier 식

③ Freundich 식

④ Michaelis-Menten 식

<<<QUESTION>>>

**55. 크로마토그래피 담체의 CIP(cleaning in place)를 위해 사용되는 물질로 가장 적합한 것은?**

[choice]

① Urea

② NaOH

③ NH4OH

④ Tween 80

<<<QUESTION>>>

**56. 셀룰로오스 아세테이트 한외여과막을 이용하는 한외여과 공정에서 유입되는 용액의 염화나트륨 농도는 10kg/m3이고, 여과되는 여액의 염화나트륨 농도는 0.58kg/m3일 때, 염화나트륨에 대한 한외여과막의 배제계수는?**

[choice]

① 0.942

② 0.958

③ 0.962

④ 0.973

<<<QUESTION>>>

**57. 고압의 액체와 조밀한 컬럼 충전을 통해 용질에 대해 빠르고 높은 분리능을 가지며, 분석용으로 주로 사용되는 크로마토그래피는?**

[choice]

① 이온 크로마토그래피(IC)

    ② 얇은 층 크로마토그래피(TLC)

    ③ 고속 단백질 크로마토그래피(FPLC)

    ④고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)

<<<QUESTION>>>

**58. 불용성 생성물을 분리하는데 사용되는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 여과

② 응집

③ 추출

④ 원심분리

<<<QUESTION>>>

**59. 항생제, 유기산, 아미노산 및 세포 외 효소와 같은 가용성 발효생성물을 회수하기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 흡착

② 원심분리

③ 한외여과

④ 크로마토그래피

<<<QUESTION>>>

**60. HPLC를 이용해 시료를 분석할 때, 탈기의 목적이 아닌 것은?**

[choice]

① 펌프 압력 변화 방지

    ② 컬럼에서의 압력 저하 방지

    ③ 용매 내에 녹아 있는 기체 제거

    ④시료 여과 후 시료에 형성되는 기포 제거

(Subject) 4과목 : 생물분리공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 효소에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 무생물학적 촉매이다.

    ② 효소는 불균일 촉매이다.

    ③ 효소 반응에서 생성물의 생성 속도는 계속 증가한다.

    ④기질과 상호작용이 일어나는 활성 자리를 한 개 이상 가지는 커다란 단백질 분자이다.

<<<QUESTION>>>

**62. 235nm에서 최대 흡수를 나타내는 화합물을 자외선 분광광도계로 분석하려고 한다. 시료 농도가 2.0×10-4mol/L, 큐벳 폭이 1.0cm이고 입사광의 20%를 방출할 때, 이 화합물의 몰 흡광계수(L/molㆍcom)는 약 얼마인가?**

[choice]

① 1.0×103

② 3.5×10-3

③ 1.0×103

④ 3.5×10-3

<<<QUESTION>>>

**63. 생성물의 농도를 정량분석하는 방법 중, 미지시료에 분석대상물질과 동일한 물질을 정량적으로 첨가한 후 증가된 신호를 측정하는 것은?**

[choice]

① 면적 표준화법

② 표준물 첨가법

③ 내부 표준물질법

④ 감응인자 보정 표준화법

<<<QUESTION>>>

**64. 연속식 멸균에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 가열과 냉각기간이 짧다.


    ②배지 희석과 거품 형성을 줄일 수 있다.

    ③ 고온에서의 짧은 노출시간으로 배지를 덜 손상시킨다.

    ④ 회분식 멸균에 비해 제어가 용이하고 발효기에서의 작업 중단시간이 감소된다.

<<<QUESTION>>>

**65. 다음 설명의 빈 칸에 들어갈 용어를 순서대로 나열한 것은?**



[choice]

① A-온도, B-산화물, C-접촉자리, D-리간드

    ② A-온도, B-산화물, C-활성자리, D-복합체

    ③ A-반응경로, B-기질, C-접촉자리, D-리간드

    ④A-반응경로, B-기질, C-활성자리, D-복합체

<<<QUESTION>>>

**66. 효소의 불활성화(deactivation)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 효소는 온도가 달라져도 활성도가 일정하다.

    ② 효소는 pH에 상관없이 불활성화 정도가 일정하다.

    ③효소는 최적 pH에서 멀어지면 불활성화 속도가 빨라진다.

    ④ 효소는 최적 pH보다 낮은 pH에서는 불활성화 속도가 느리고 높은 pH에서는 불활성화 속도가 빠르다.

<<<QUESTION>>>

**67. 기질의 농도가 0.1M, Michaelis 상수 값이 10-6, 초기 반응속도가 0.1μmol/분일 때 최대 반응속도(μmol/분)는?**

[choice]

① 0.1

② 1

③ 2

④ 106

<<<QUESTION>>>

**68. 당을 분석하는 방법인 DNS(3,5-dinitrosalicylic acid)법으로 분석할 수 없는 것은?**

[choice]

① 설탕

② 포도당

③ 자일로스

④ 갈락토오스

<<<QUESTION>>>

**69. 효소 고정화에 있어 흡착법의 장점이 아닌 것은?**

[choice]

① 결합의 세기가 강하다.


    ② 고정화 과정이 간단하다.

    ③ 이용할 수 있는 고정화 담체가 다양하다.

    ④ 효소들은 보통 흡착에 의해 불활성화되지 않는다.

<<<QUESTION>>>

**70. 녹말이 유일한 탄소원인 세균 A와 세균 B의 세포막에 각각 존재하는 효소 a와 효소 b의 촉매반응속도는 Michaelis-Menten 식을 따르며, 다음은 각 효소의 특성을 설명한 것이다. 두 효소의 농도가 같을 때, a와 b의 촉매 효율(k2/Km)의 등호 관계는? (단, A는 a만을, B는 b만을 발현하고, 반응은**EMB000069506a41 **에 따른다.)**



[choice]

① a>b

② a<b

③ a=b

④ a=eb

<<<QUESTION>>>

**71. 촉매를 구성하는 3가지 요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 중점제

② 증진제

③ 지지체

④ 활성물질

<<<QUESTION>>>

**72. 효소의 저해반응에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 경쟁적 저해제는 일반적으로 기질 유사체이다.

    ② 비경쟁적 저해제는 기질 유사성과 관련이 없다.

    ③경쟁적 저해반응은 기질 농도를 낮춤으로써 극복된다.

    ④ 중금속에 의한 비가역 저해반응은 chelating agent를 이용하면 가역화할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**73. 효소고정화 방법 중 포괄법에 일반적으로 가장 많이 사용되는 지지체는?**

[choice]

① alumina

② CM-sephadex

③ polyacrylamide

④ DEAE-cellulose

<<<QUESTION>>>

**74. 화학촉매에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 반응의 평형을 바꿀 수 없다.

    ② 반응 경로를 만들어 반응속도를 증진한다.

    ③기질과 접촉하여 활성화 에너지를 증가시킨다.

    ④ 여러 가지 물질 생성되는 반응에서는 특정 생성물에 대한 선택성을 높이기 위해 촉매를 사용할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**75. 다음 반응 메커니즘을 통해 Michaelis-Menten식을 유도할 때 필요한 가정으로 가장 타당한 것은?**

EMB000069506a45

[choice]

① 기질 S의 농도가 높아야 한다.

    ② 효소 E의 농도가 높아야 한다.

    ③ES의 생성반응이 빠르게 평형에 도달한다.

    ④ ES의 소멸속도가 다른 반응에 비해 매우 빠르다.

<<<QUESTION>>>

**76. 촉매 반응 표면에서 일어나는 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 흡착물의 결합세기는 촉매반응의 속도를 결정하는 기준이 될 수 없다.

    ② 반응이 일어나는 조건에서 적외선 분광법으로 촉매 반응의 중간체를 유추할 수 있다.

    ③ 표면 반응속도보다 반응물의 흡착속도나 생성물의 탈착속도가 느리면 흡착이나 탈착 과정이 반응의 속도 결정 단계가 된다.

    ④ 촉매와 반응물 또는 생성물 사이의 화학 흡착이 강하면 반응물은 촉매독으로 인해 촉매작용이 저하된다.

<<<QUESTION>>>

**77. 효소와 담체 간의 물리ㆍ화하적 힘을 이용하지 않는 효소 고정화 방법은?**

[choice]

① 가교법

② 담체결합법

③ 공유결합법

④ 미세캡슐화법

<<<QUESTION>>>

**78. 대기의 이산화황(SO2)을 삼산화황(SO3)으로 산화시켜 산성비를 내리게 하는 원인으로 옳은 것은?**

[choice]

① SO2가 맑고 건조한 공기 중에서 잘 산화되기 때문이다.

    ② 공기 중의 질소가 산소와 SO2 간의 반응에 촉매 역할을 하기 때문이다.

    ③공기 중의 먼지 입자나 물방울이 산소와 SO2의 반응에 촉매 역할을 하기 때문이다.

    ④ 공기 중의 산소가 SO2와의 반응에 반응물과 촉매의 역할을 동시에 하기 때문이다.

<<<QUESTION>>>

**79. 고정화 효소에 의한 반응에서 확산저항이 효소 반응속도에 미치는 영향은 효소 반응속도와 기질 확산속도의 상대속도에 따라 달라지는데, 이 상대속도 값을 부르는 용어는?**

[choice]

① Froude 수

② Thiele 계수

③ 유효확산계수

④ Damkohler 수

<<<QUESTION>>>

**80. 반응물과 촉매의 접촉시간을 정밀하게 제어하기 위해 사용되는 유동층 반응기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 촉매와 반응물을 섞어 상승형 관 반응기에 공급한다.

    ②반응물은 반응기에서 최대한 오랜 시간 접촉분해시켜야 한다.

    ③ 반응이 끝난 후에는 촉매와 생성물을 싸이크론에서 분리한다.

    ④ 사용한 촉매는 재생기로 보내 공기를 불어 넣으면서 가열하여 촉매에 침적된 탄소를 태워 제거한다.

(Subject) 5과목 : 생물공학개론 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 유효기한에 도달하는 원자재를 먼저 사용하는 재고관리 방법은?**

[choice]

① 경고선출

② 랜덤선출

③ 선입선출

④선한선출

<<<QUESTION>>>

**82. 칼 또는 창과 같은 예리한 물체에 찔려서 입은 상처를 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 자상

② 절상

③ 화상

④ 찰과상

<<<QUESTION>>>

**83. 전체 부피가 100mL인 소분용기에 화학물질 80mL을 옮겨 담았을 때, 소분용기에 부착하지 않아도 되는 경고표시는?**

[choice]

① 명칭

② 신호어

③ 그림문자

④ 유해ㆍ위험문구

<<<QUESTION>>>

**84. 품질관리 7가지 도구에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 흐름도

② 체크시트

③ 히스토그램

④ 어골도(특성요인도)

<<<QUESTION>>>

**85. 화재ㆍ폭발사고 발생 시의 대처법으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 초기 진압이 어렵다고 판단될 경우에는 가스 및 전기의 중앙 밸브를 통제하고 즉시 대피한다.

    ② 대피할 때는 젖은 수건 등으로 입과 코를 막고 호흡을 짧게 하며 낮은 자세로 이동한다.

    ③화재 경보 사이렌을 듣는 즉시 시야를 확보하고 승강기를 이용하여 지정된 집결 장소로 신속하게 이동한다.

    ④ 머리나 옷에 불씨가 옮겨 붙었을 경우 멈춰서기-눕기-구르기의 방법을 따르고, 물 및 담요 등을 이용하여 불을 끈다.

<<<QUESTION>>>

**86. 유전자재조합실험지침상 생물체의 위험군 분류에서 *Bacillus anthracis*가 속하는 위험군은?**

[choice]

① 제1위험군

② 제2위험군

③ 제3위험군

④ 제4위험군

<<<QUESTION>>>

**87. 응급처치의 주된 목적이 아닌 것은?**

[choice]

① 응급환자의 생명 구조


    ②사업주의 피해 최소화

    ③ 통증 감소 및 악화 방지

    ④ 가치 있는 삶을 영위할 수 있도록 회복을 도움

<<<QUESTION>>>

**88. 다음 설명의 빈 칸에 들어갈 말을 순서대로 나열한 것은?**



[choice]

① ㄱ : 가능성, ㄴ : 중대성

② ㄱ : 가능성, ㄴ : 유해성

③ ㄱ : 안정성, ㄴ : 중대성

④ ㄱ : 안정성, ㄴ : 유해성

<<<QUESTION>>>

**89. 실험실에서 취급하고 있는 유해물질에 대한 정보로 실험실 종사자가 숙지 및 게시해야 하는 문서는?**

[choice]

① GHS


② NCIS

③ MSDS

④ CAS number

<<<QUESTION>>>

**90. 다음에서 설명하는 약품은?**



[choice]

① 규조트

② 소석회

③ 활성탄

④ 제올라이트

<<<QUESTION>>>

**91. 생물의약품 생산시설 품질시스템의 유효성을 제고하기 위한 내부 감사 준비단계의 활동 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 감사팀을 구성한다.

② 감사전략을 수립한다.

③ 감사계획을 수립한다.

④ 감사보고서를 작성한다.

<<<QUESTION>>>

**92. 품질관리도구인 파레토 다이어그램의 용도는?**

[choice]

① 요인과 결과의 상관관계를 측정한다.

    ② 규격과 비교하여 공정능력을 측정한다.

    ③품질에 영향을 주는 주요 요인들을 찾는다.

    ④ 품질의 이상 원인을 확인하여 공정을 관리한다.

<<<QUESTION>>>

**93. 화학물질을 사용하는 작업환경의 관리상태 체크리스트에서 물질의 유해성을 평가하는 내용이 아닌 것은?**

[choice]

① 현재 유해물질 취급 공정의 폐쇄가 가능한가?

    ②현재 사용하는 화학물질의 사용량을 줄일 수 있는가?

    ③ 현재 발암성 물질을 취급하고 있다면 비발암성 물질로 대체 가능한가?

    ④ 현재 취급하고 있는 물질보다 독성이 적은 물질(노출기준 수치가 높은)로 대체 가능한가?

<<<QUESTION>>>

**94. 표준작업절차서(SOP)의 구성항목이 아닌 것은?**

[choice]

① 목표효율

② 적용범위

③ 책임과 권한

④ 용어의 정의

<<<QUESTION>>>

**95. 수소기체 4.36L를 얻기 위해 수소화바륨과 물을 이용할 때, 필요한 수소화바륨의 양(g)은 약 얼마인가? (단, 온도는 20℃, 압력은 0.975 atm, BaH2 분자량은 139.3g/mol이고, R=0.08206Lㆍatm/molㆍK인 이상기체 상태 조건이라고 가정한다.)**

[choice]

① 12.3


② 16.3

③ 22.3

④ 26.3

<<<QUESTION>>>

**96. LMO 연구시설 안전관리 등급 분류상 다음 설명에 해당하는 시설의 등급은?**



[choice]

① 1등급

② 2등급

③ 3등급

④ 4등급

<<<QUESTION>>>

**97. 동물의 지육 등 또는 식물의 종자나 과육으로부터 얻어진 추출물 중 동식물유류의 분류기준은?**

[choice]

① 1기압에서 인화점이 100℃ 미만인 것


    ②1기압에서 인화점이 250℃ 미만인 것

    ③ 1기압에서 인화점이 300℃ 미만인 것

    ④ 1기압에서 인화점이 350℃ 미만인 것

<<<QUESTION>>>

**98. 알루미늄 5g과 Fe2O3가 다음 식과 같이 화학양론적으로 반응할 때, 반응에 따른 열의 변화는? (단, 알루미늄의 원자량은 26.98g/mol이다.)**



[choice]

① 78.9kJ의 열을 방출한다.

② 78.9kJ의 열을 흡수한다.

③ 158.4kJ의 열을 방출한다.

④ 158.4kJ의 열을 흡수한다.

<<<QUESTION>>>

**99. 위험성평가 정차 중 유해ㆍ위험요인별로 추정한 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지 판단하는 단계는?**

[choice]

① 위험성 추정


② 위험성 결정

③ 위험성 기록

④ 위험성 감소 대책수립 및 실행

<<<QUESTION>>>

**100. 다음에서 설명하는 것은?**



[choice]

① 원검체

② 대조물질

③ 자가물질

④ 기준표준물질

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ④ | ② | ③ | ③ | ④ | ④ | ① | ② | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ① | ④ | ④ | ② | ③ | ② | ③ | ① | ① |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ① | ③ | ① | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ③ | ② | ③ | ② | ③ | ④ | ① | ④ | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ① | ③ | ④ | ② | ③ | ① | ② | ④ | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ③ | ① | ③ | ② | ① | ④ | ③ | ② | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ② | ② | ② | ④ | ③ | ① | ① | ① | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ① | ③ | ③ | ③ | ③ | ① | ④ | ③ | ④ | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ④ | ① | ④ | ① | ③ | ③ | ② | ① | ③ | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④ | ③ | ② | ① | ① | ② | ② | ① | ② | ④ |