(Subject) 1과목 : 산업위생학개론 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 현재 총 흡음량이 1200 sabins인 작업장의 천장에 흡음 물질을 첨가하여 2400 sabins를 추가할 경우 예측되는 소음감음량은(NR)은 약 몇 dB인가?**

[choice]

① 2.6

② 3.5

③ 4.8

④ 5.2

<<<QUESTION>>>

**2. 젊은 근로자에 있어서 약한 쪽 손의 힘은 평균 45kp라고 한다. 이러한 근로자가 무게 8kg인 상자를 양손으로 들어 올릴 경우 작업강도 (%MS)는 약 얼마인가?**

[choice]

① 17.8%

② 8.9%

③ 4.4%

④ 2.3%

<<<QUESTION>>>

**3. 누적외상성 질환(CTDs) 또는 근골격계질환(MSDs)에 속하는 것으로 보기 어려운 것은?**

[choice]

① 건초염(Tendosynoitis)

   ②스티븐스존슨증후군(Stevens Johnson syndrome)

   ③ 손목뼈터널증후군(Carpal tunnel syndrome)

   ④ 기용터널증후군(Guyon tunnel syndrome)

<<<QUESTION>>>

**4. 심리학적 적성검사에 해당하는 것은?**

[choice]

① 지각동작검사

② 감각기능검사

③ 심폐기능검사

④ 체력검사

<<<QUESTION>>>

**5. 산업위생의 4가지 주요 활동에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 예측

② 평가

③ 관리

④ 제거

<<<QUESTION>>>

**6. 사고예방대책의 기본원리 5단계를 순서대로 나열한 것으로 옳은 것은?**

[choice]

① 사실의 발견 → 조직 → 분석 → 시정책(대책)의 선정 → 시정책(대책)의 적용

   ② 조직 → 분석 → 사실의 발견 → 시정책(대책)의 선정 → 시정책(대책)의 적용

   ③조직 → 사실의 발견 → 분석 → 시정책(대책)의 선정 → 시정책(대책)의 적용

   ④ 사실의 발견 → 분석 → 조직 → 시정책(대책)의 선정 → 시정책(대책)의 적용

<<<QUESTION>>>

**7. 산업안전보건법령상 보건관리자의 자격 기준에 해당하지 않는 사람은?**

[choice]

① 「의료법」에 따른 의사

   ② 「의료법」에 따른 간호사

   ③「국가기술자격법」에 따른 환경기능사

   ④ 「산업안전보건법」에 따른 산업보건지도사

<<<QUESTION>>>

**8. 근육운동의 에너지원 중 혐기성대사의 에너지원에 해당되는 것은?**

[choice]

① 지방

② 포도당

③ 단백질

④ 글리코겐

<<<QUESTION>>>

**9. 산업재해의 기본원인을 4M(Management, Machine, Media, Man)이라고 할 때 다음 중 Man(사람)에 해당되는 것은?**

[choice]

① 안전교육과 훈련의 부족

   ②인간관계·의사소통의 불량

   ③ 부하에 대한 지도·감독부족

   ④ 작업자세·작업동작의 결함

<<<QUESTION>>>

**10. 직업성 질환의 범위에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① 합병증

② 속발성 질환

③ 선천적 질환

④ 원발성 질환

<<<QUESTION>>>

**11. 18세기에 Percivall Pott가 어린이 굴뚝청소부에게서 발견한 직업성 질환은?**

[choice]

① 백혈병

② 골육종

③ 진폐증

④ 음낭암

<<<QUESTION>>>

**12. 산업피로의 대책으로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 불필요한 동작을 피하고 에너지 소모를 적게 한다.

    ② 작업과정에 따라 적절한 휴식시간을 가져야 한다.

    ③ 작업능력에는 개인별 차이가 있으므로 각 개인마다 작업량을 조정해야 한다.

    ④동적인 작업은 피로를 더하게 하므로 가능한 한 정적인 작업으로 전환한다.

<<<QUESTION>>>

**13. 미국산업위생학술원(AAIH)에서 채택한 산업위생분야에 종사하는 사람들이 지켜야 할 윤리강령에 포함되지 않는 것은?**

[choice]

① 국가에 대한 책임

② 전문가로서의 책임

③ 일반 대중에 대한 책임

④ 기업주와 고객에 대한 책임

<<<QUESTION>>>

**14. 사무실 공기관리 지침상 근로자가 건강장해를 호소하는 경우 사무실 공기관리 상태를 평가하기 위해 사업주가 실시해야 하는 조사 항목으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 사무실 조명의 조도 조사

    ② 외부의 오염물질 유입경로 조사

    ③ 공기정화시설 환기량의 적정여부 조사

    ④ 근로자가 호소하는 증상(호흡기, 눈, 피부 자극 등)에 대한 조사

<<<QUESTION>>>

**15. ACGIH에서 제정한 TLVs(Threshold Limit Values)의 설정근거가 아닌 것은?**

[choice]

① 동물실험자료

② 인체실험자료

③ 사업장 역학조사

④ 선진국 허용기준

<<<QUESTION>>>

**16. 다음 중 점멸 – 융합 테스트(Flicker test)의 용도로 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 진동 측정

② 소음 측정

③ 피로도 측정

④ 열중증 판정

<<<QUESTION>>>

**17. 산업안전보건법령상 물질안전보건자료 작성 시 포함되어야 할 항목이 아닌 것은? (단, 그 밖의 참고사항은 제외한다.)**

[choice]

① 유해성·위험성

② 안정성 및 반응성

③ 사용빈도 및 타당성

④ 노출방지 및 개인보호구

<<<QUESTION>>>

**18. 직업병의 원인이 되는 유해요인, 대상 직종과 직업병 종류의 연결이 잘못된 것은?**

[choice]

① 면분진 – 방직공 – 면폐증

    ②이상기압 – 항공기조종 – 잠함병

    ③ 크롬 – 도금 – 피부점막 궤양, 폐암

    ④ 납 – 축전지제조 – 빈혈, 소화기장애

<<<QUESTION>>>

**19. 산업안전보건법령상 특수건강진단 대상자에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 고온환경 하에서 작업하는 근로자

    ② 소음환경 하에서 작업하는 근로자

    ③ 자외선 및 적외선을 취급하는 근로자

    ④ 저기압 하에서 작업하는 근로자

<<<QUESTION>>>

**20. 방직공장의 면분진 발생 공정에서 측정한 공기 중 면분진 농도가 2시간은 2.5mg/m3, 3시간은 1.8mg/m3, 3시간은 2.6mg/m3 일 때, 해당 공정의 시간가중평균노출기준 환산값은 약 얼마인가?**

[choice]

① 0.86mg/m3

② 2.28mg/m3

③ 2.35mg/m3

④ 2.60mg/m3

(Subject) 2과목 : 작업위생측정 및 평가 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 작업환경측정치의 통계처리에 활용되는 변이계수에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 평균값의 크기가 0에 가까울수록 변이계수의 의의는 작아진다.

    ② 측정단위와 무관하게 독립적으로 산출되며 백분율로 나타낸다.

    ③ 단위가 서로 다른 집단이나 특성값의 상호산포도를 비교하는데 이용될 수 있다.

    ④편차의 제곱 합들의 평균값으로 통계집단의 측정값들에 대한 균일성, 정밀도 정도를 표현한다.

<<<QUESTION>>>

**22. 산업안전보건법령상 1회라도 초과노출되어서는 안되는 충격소음의 음압수준(dB(A)) 기준은?**

[choice]

① 120

② 130

③ 140

④ 150

<<<QUESTION>>>

**23. 예비조사 시 유해인자 특성파악에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① 공정보고서 작성

    ② 유해인자의 목록 작성

    ③ 월별 유해물질 사용량 조사

    ④ 물질별 유해성 자료 조사

<<<QUESTION>>>

**24. 분석에서 언급되는 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① LOD는 LOQ의 10배로 정의하기도 한다.

    ②LOQ는 분석결과가 신뢰성을 가질 수 있는 양이다.

    ③ 회수율(%)은 첨가량/분석량×100으로 정의된다.

    ④ LOQ란 검출한계를 말한다.

<<<QUESTION>>>

**25. 작업환경 내 유해물질 노출로 인한 위험성(위해도)의 결정 요인은?**

[choice]

① 반응성과 사용량

② 위해성과 노출요인

③ 노출기준과 노출량

④ 반응성과 노출기준

<<<QUESTION>>>

**26. AIHA에서 정한 유사노출군(SEG)별로 노출농도 범위, 분포 등을 평가하며 역학조사에 가장 유용하게 활용되는 측정방법은?**

[choice]

① 진단모니터링

    ②기초모니터링

    ③ 순응도(허용기준 초과여부)모니터링

    ④ 공정안전조사

<<<QUESTION>>>

**27. 알고 있는 공기 중 농도를 만드는 방법인 Dynamic Method에 관한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 만들기가 복잡하고 가격이 고가이다.

    ② 온습도 조절이 가능하다.

    ③ 소량의 누출이나 벽면에 의한 손실은 무시할 수 있다.

    ④대개 운반용으로 제작하기가 용이하다.

<<<QUESTION>>>

**28. 기체크로마토그래피 검출기 중 PCBs나 할로겐 원소가 포함된 유기계 농약성분을 분석할 때 가장 적당한 것은?**

[choice]

① NPD(질소 인 검출기)

② ECD(전자포획 검출기)

③ FID(불꽃 이온화 검출기)

④ TCD(열전도 검출기)

<<<QUESTION>>>

**29. 호흡성 먼지(PRM)의 입경(㎛) 범위는? (단, 미국 ACGIH 정의 기준)**

[choice]

① 0 ~ 10

② 0 ~ 20

③ 0 ~ 25

④ 10 ~ 100

<<<QUESTION>>>

**30. 원자흡광광도계의 표준시약으로서 적당한 것은?**

[choice]

① 순도가 1급 이상인 것

    ② 풍화에 의한 농도변화가 있는 것

    ③ 조해에 의한 농도변화가 있는 것

    ④ 화학변화 등에 의한 농도변화가 있는 것

<<<QUESTION>>>

**31. 공기 중 acetone 500ppm, sec-butyl acetate 100ppm 및 methyl ketone 150ppm이 혼합물로서 존재할 때 복합노출지수(ppm)는? (단, acetone, sec-butyl acetate 및 methyl ethyl ketone의 TLV는 각각 750, 200, 200ppm이다.)**

[choice]

① 1.25

② 1.56

③ 1.74

④ 1.92

<<<QUESTION>>>

**32. 화학공장의 작업장 내에 Toluene 농도를 측정하였더니 5, 6, 5, 6, 6, 6, 4, 8, 9, 20ppm일 때, 측정치의 기하표준편차(GSD)는?**

[choice]

① 1.6

② 3.2

③ 4.8

④ 6.4

<<<QUESTION>>>

**33. 고열장해와 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 열사병


② 열경련

③ 열호족

④ 열발진

<<<QUESTION>>>

**34. 산업안전보건법령상 누적소음노출량 측정기로 소음을 측정하는 경우의 기기설정값은?**



[choice]

① Ⓐ : 80, Ⓑ : 10, Ⓒ : 90

② Ⓐ : 90, Ⓑ : 10, Ⓒ : 80

    ③ Ⓐ : 80, Ⓑ : 4, Ⓒ : 90

④Ⓐ : 90, Ⓑ : 5, Ⓒ : 80

<<<QUESTION>>>

**35. 직경분립충돌기에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 흡입성, 흉곽성, 호흡성 입자의 크기별 분포와 농도를 계산할 수 있다.


    ② 호흡기의 부분별로 침착된 입자 크기를 추정할 수 있다.

    ③ 입자의 질량크기분포를 얻을 수 있다.

    ④되튐 또는 과부하로 인한 시료 손실이 비교적 정확한 측정이 가능하다.

<<<QUESTION>>>

**36. 옥외(태양광선이 내리쬐지 않는 장소)의 온열조건이 아래와 같을 때, WBGT(℃)는?**



[choice]

① 26.5

② 29.5

③ 33

④ 55.5

<<<QUESTION>>>

**37. 여과지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 막 여과지에서 유해물질은 여과지 표면이나 그 근처에서 채취된다.

    ② 막 여과지는 섬유상 여과지에 비해 공기저항이 심하다.

    ③막 여과지는 여과지 표면에 채취된 입자의 이탈이 없다.

    ④ 섬유상 여과지는 여과지 표면뿐 아니라 단면 깊게 입자상 물질이 들어가므로 더 많은 입자상 물질을 채취할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**38. 어느 작업장에서 A물질의 농도를 측정 한 결과가 아래와 같을 때, 측정 결과의 중앙값(median; ppm)은?**

EMB000079b46ae2

[choice]

① 22.7

② 23.0

③ 23.3

④ 23.9

<<<QUESTION>>>

**39. 복사선(Radiation)에 관한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 복사선은 전리작용의 유무에 따라 전리복사선과 비전리복사선으로 구분한다.

    ② 비전리복사선에는 자외선, 가시광선, 적외선 등이 있고, 전리복사선에는 X선, γ선 등이 있다.

    ③비전리복사선은 에너지 수준이 낮아 분자구조나 생물학적 세포조직에 영향을 미치지 않는다.

    ④ 전리복사선이 인체에 영향을 미치는 정도에 복사선의 형태, 조사량, 신체조직, 연령 등에 따라 다르다.

<<<QUESTION>>>

**40. 산업안전보건법령에서 사용하는 용어의 정의로 틀린 것은?**

[choice]

① 신뢰도란 분석치가 참값에 얼마나 접근하였는가 하는 수치상의 표현을 말한다.

    ② 가스상 물질이란 화학적인자가 공기중으로 가스·증기의 형태로 발생되는 물질을 말한다.

    ③ 정도관리란 작업환경측정·분석 결과에 대한 정확성과 정밀도를 확보하기 위하여 작업환경측정기관의 측정·분석능력을 확인하고, 그 결과에 따라 지도·교육 등 측정·분석능력 향상을 위하여 행하는 모든 관리적 수단을 말한다.

    ④ 정밀도란 일정한 물질에 대해 반복측정·분석을 했을 때 나타나는 자료 분석치의 변동크기가 얼마나 작은가 하는 수치상의 표현을 말한다.

(Subject) 3과목 : 작업환경관리대책 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 후드 제어속도에 대한 내용 중 틀린 것은?**

[choice]

①제어속도는 오염물질의 증발속도와 후드 주위의 난기류 속도를 합한 것과 같아야 한다.

    ② 포위식 후드의 제어속도를 결정하는 지점은 후드의 개구면이 된다.

    ③ 외부식 후드의 제어속도를 결정하는 지점은 유해물질이 흡인되는 범위 안에서 후드의 개구 면으로부터 가장 멀리 떨어진 지점이 된다.

    ④ 오염물질의 발생상황에 따라서 제어속도는 달라진다.

<<<QUESTION>>>

**42. 전기 집진장치에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 초기 설치비가 많이 든다.

    ②운전 및 유지비가 비싸다.

    ③ 가연성 입자의 처리가 곤란하다.

    ④ 고온가스를 처리할 수 있어 보일러와 철강로 등에 설치 할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**43. 후드의 유입계수 0.86, 속도압 25mmH2O일 때 후드의 압력손실(mmH2O)은?**

[choice]

① 8.8

② 12.2

③ 15.4

④ 17.2

<<<QUESTION>>>

**44. 국소배기시스템 설계과정에서 두 덕트가 한 합류점에서 만났다. 정압(절대치)이 낮은 쪽 대 정압이 높은 쪽의 정압비가 1:1.1로 나타났을 때, 적절한 설계는?**

[choice]

① 정압이 낮은 쪽의 유량을 증가시킨다.


    ② 정압이 낮은 쪽의 덕트직경을 줄여 압력손실을 증가시킨다.

    ③ 정압이 높은 쪽의 덕트직경을 늘려 압력손실을 감소시킨다.

    ④ 정압의 차이를 무시하고 높은 정압을 지배정압으로 계속 계산해 나간다.

<<<QUESTION>>>

**45. 어떤 사업장의 산화 규소 분진을 측정하기 위한 방법과 결과가 아래와 같을 때, 다음 설명 중 옳은 것은? (단, 산화규소(결정체 석영)의 호흡성 분진 노출기준은 0.045mg/m3이다.)**



[choice]

① 8시간 시간가중평가노출기준을 초과한다.

    ② 공기채취유량을 알 수가 없어 농도계산이 불가능하므로 위의 자료로는 측정결과를 알 수가 없다.

    ③ 산화규소(결정체 석영)는 진폐증을 일으키는 분진이므로 흡입성 먼지를 측정하는 것이 바람직하므로 먼지시료를 채취하는 방법이 잘못됐다.

    ④ 38㎍은 0.038mg이므로 단시간 노출 기준을 초과하지 않는다.

<<<QUESTION>>>

**46. 마스크 본체 자체가 필터 역할을 하는 방진마스크의 종류는?**

[choice]

① 격리식 방진마스크

② 직결식 방진마스크

③ 안면부 여과식 마스크

④ 전동식 마스크

<<<QUESTION>>>

**47. 샌드 블라스트(sand blast) 그라인더 분진 등 보통 산업분진을 닥트로 운반할 때의 최소설계속도(m/s)로 가장 적절한 것은?**

[choice]

① 10

② 15

③ 20

④ 25

<<<QUESTION>>>

**48. 입자의 침강속도에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 스토크스 식을 기준으로 한다.)**

[choice]

① 입자직경의 제곱에 비례한다.

    ②공기와 입자 사이의 밀도차에 반비례한다.

    ③ 중력가속도에 비례한다.

    ④ 공기의 점성계수에 반비례한다.

<<<QUESTION>>>

**49. 어떤 공장에서 1시간에 0.2L의 벤젠이 증발되어 공기를 오염시키고 있다. 전체환기를 위해 필요한 환기량(m3/s)은? (단, 벤젠의 안전계수, 밀도 및 노출기준은 각각 6, 0.879g/mL, 0.5ppm이며, 환기량은 21℃, 1기압을 기준으로 한다.)**

[choice]

① 82

② 91

③ 146

④ 181

<<<QUESTION>>>

**50. 환기시스템에서 포착속도(capture velocity)p 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 먼지나 가스의 성상, 확산조건, 발생원 주변 기류 등에 따라서 크게 달라질 수 있다.

    ② 제어풍속이라고도 하며 후드 앞 오염원에서의 기류로서 오염공기를 후드로 흡인하는데 필요하며, 방해기류를 극복해야 한다.

    ③유해물질의 발생기류가 높고 유해물질이 활발하게 발생할 때는 대략 15 ~ 20m/s이다.

    ④ 유해물질이 낮은 기류로 발생하는 도금 또는 용접 작업공정에서는 대략 0.5 ~ 1.0m/s이다.

<<<QUESTION>>>

**51. 국소배기시설에서 필요 환기량을 감소시키기 위한 방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 후드 개구면에서 기류가 균일하게 분포되도록 설계한다.

    ② 공정에서 발생 또는 배출되는 오염물질의 절대량을 감소시킨다.

    ③ 포집형이나 레시버형 후드를 사용할 때에는 가급적 후드를 배출 오염원에 가깝게 설치한다.

    ④공정 내 측면부착 차폐막이나 커튼 사용을 줄여 오염물질의 희석을 유도한다.

<<<QUESTION>>>

**52. 다음 중 도금조와 사형주조에 사용되는 후드형식으로 가장 적절한 것은?**

[choice]

① 부스식

② 포위식

③ 외부식

④ 장갑부착상자식

<<<QUESTION>>>

**53. 차음보호구인 귀마개(Ear Plug)에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 차음효과는 일반적으로 귀덮개보다 우수하다.

    ② 외청도에 이상이 없는 경우에 사용이 가능하다.

    ③ 더러운 손으로 만짐으로써 외청도를 오염시킬 수 있다.

    ④ 귀덮개와 비교하면 제대로 착용하는데 시간은 걸리나 부피가 작아서 휴대하기가 편리하다.

<<<QUESTION>>>

**54. 760mmH2O를 mmHg로 환산한 것으로 옳은 것은?**

[choice]

① 5.6

② 56

③ 560

④ 760

<<<QUESTION>>>

**55. 정압이 –1.6cmH2O이고, 전압이 –0.7cmH2O로 측정되었을 때, 속도압(VP; cmH2O)과 유속 (u:m/s)은?**

[choice]

① VP: 0.9, u: 3.8

② VP: 0.9, u: 12

③ VP: 2.3, u: 3.8

④ VP: 2.3, u: 12

<<<QUESTION>>>

**56. 사이클론 설계 시 블로우다운 시스템에 적용되는 처리량으로 가장 적절한 것은?**

[choice]

① 처리 배기량의 1 ~ 2%

②처리 배기량의 5 ~ 10%

    ③ 처리 배기량의 40 ~ 50%

④ 처리 배기량의 80 ~ 90%

<<<QUESTION>>>

**57. 레시버식 캐노피형 후드의 유량비법에 의한 필요 송풍량(Q)을 구하는 식에서 “A”는? (단, q는 오염원에서 발생하는 오염기류의 양을 의미한다.)**

EMB000079b46ae6

[choice]

① 열상승 기류량

② 누입한계 유량비

③ 설계 유량비

④ 유도 기류량

<<<QUESTION>>>

**58. 방진마스크에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 공기중에 부유하는 미세 입자 물질을 흡입함으로써 인체에 장해의 우려가 있는 경우에 사용한다.

    ② 방진마스크의 종류에는 격리식과 직결식이 있고, 그 성능에 따라 특급, 1급 및 2급으로 나누어 진다.

    ③장시간 사용 시 분진의 포집효율이 증가하고 압력강하는 감소한다.

    ④ 베릴륨, 석면 등에 대해서는 특급을 사용하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**59. 오염물질의 농도가 200ppm까지 도달하였다가 오염물질 발생이 중지되었을 때, 공기 중 농도가 200ppm에서 19ppm으로 감소하는 데 걸리는 시간(min)은? (단, 환기를 통한 오염물질의 농도는 시간에 대한 지수함수(1차 반응)으로 근사된다고 가정하고 환기가 필요한 공간의 부피는 3000m3, 환기 속도는 1.17m3/s이다.)**

[choice]

① 89

② 101

③ 109

④ 115

<<<QUESTION>>>

**60. 길이가 2.4m, 폭이 0.4m인 플랜지 부착 슬롯형 후드가 바닥에 설치되어 있다. 포촉점까지의 거리가 0.5m, 제어속도가 0.4m/s일 때 필요 송풍량(m3/min)은?**

[choice]

① 20.2

② 46.1

③ 80.6

④ 161.3

(Subject) 4과목 : 물리적유해인자관리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 전기성 안염(전광선 안염)과 가장 관련이 깊은 비전리 방사선은?**

[choice]

①자외선

② 적외선

③ 가시광선

④ 마이크로파

<<<QUESTION>>>

**62. 방사선의 투과력이 큰 것에서부터 작은 순으로 올바르게 나열한 것은?**

[choice]

① X >β >γ

② X >β >α

③ α >X >γ

④ γ >α >β

<<<QUESTION>>>

**63. 소음에 의한 인체의 장해(소음성난청)에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?**

[choice]

① 소음의 크기

② 개인의 감수성

③ 소음 발생 장소

④ 소음의 주파수 구성

<<<QUESTION>>>

**64. 일반적으로 눈을 부시게 하지 않고 조도가 균일하여 눈의 피로를 줄이는데 가장 효과적인 조명 방법은?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**65. 도르노선(Dorno-ray)에 대한 내용으로 옳은 것은?**

[choice]

① 가시광선의 일종이다.

    ② 280 ~ 315Å 파장의 자외선을 의미한다.

    ③소독작용, 비타민 D 형성 등 생물학적 작용이 강하다.

    ④ 절대온도 이상의 모든 물체는 온도에 비례하여 방출한다.

<<<QUESTION>>>

**66. 산업안전보건법령상 충격소음의 노출기준과 관련된 내용으로 옳은 것은?**

[choice]

① 충격소음의 강도가 120dB(A)일 경우 1일 최대 노출 회수는 1000회이다.

    ② 충격소음의 강도가 130dB(A)일 경우 1일 최대 노출 회수는 100회이다.

    ③ 최대 음압수준이 135dB(A)를 초과하는 충격소음에 노출되어서는 안 된다.

    ④충격소음이란 최대 음압수준에 120dB(A) 이상인 소음이 1초 이상의 간격으로 발생하는 것을 말한다.

<<<QUESTION>>>

**67. 감압에 따른 인체의 기포 형성량을 좌우하는 요인과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 감압속도

② 산소공급량

③ 조직에 용해된 가스량

④ 혈류를 변화시키는 상태

<<<QUESTION>>>

**68. 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시상 고열 측정방법으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 예비조사가 목적인 경우 검지관방시기으로 측정할 수 있다.

    ② 측정은 단위작업 장소에서 측정대상이 되는 근로자의 주 작업 위치에서 측정한다.

    ③ 측정기의 위치는 바닥면으로부터 50cm 이상 150cm 이하의 위치에서 측정한다.

    ④ 측정기를 설치한 후 충분히 안정화 시킨 상태애서 1일 작업시간 중 가장 높은 고열에 노출되는 1시간을 10분 간격으로 연속하여 측정한다.

<<<QUESTION>>>

**69. 지적환경(optimum working environment)을 평가하는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 생산적(productive) 방법

    ② 생리적(physiological) 방법

    ③ 정신적(psychological) 방법

    ④생물역학적(biomechanical) 방법

<<<QUESTION>>>

**70. 한랭작업과 관련괸 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 저체온증은 몸의 심부온도가 35℃이하로 내려간 것을 말한다.

    ② 손가락의 온도가 내려가면 손동작의 정밀도가 떨어지고 시간이 많이 걸려 작업능률이 저하된다.

    ③ 동상은 혹심한 한냉에 노출됨으로써 피부 및 피하조직 자체가 동결하여 조직이 손상되는 것을 말한다.

    ④근로자의 발이 한랭에 장기간 노출되고 동시에 지속적으로 습기나 물에 잠기게 되면 ‘선단자람증’의 원인이 된다.

<<<QUESTION>>>

**71. 다음 방사선 중 입자방사선으로만 나열된 것은?**

[choice]

① α선, β선, γ선

② α선, β선, X선

③ α선, β선, 중성자

④ α선, β선, γ선, X선

<<<QUESTION>>>

**72. 다음 계측기기 중 기류 측정기가 아닌 것은?**

[choice]

① 흑구온도계


② 카타온도계

③ 풍차풍속계

④ 열선풍속계

<<<QUESTION>>>

**73. 다음은 빛과 밝기의 단위를 설명한 것으로 ㉠, ㉡에 해당하는 용어로 옳은 것은?**



[choice]

① ㉠ : 캔들(Candle), ㉡ : 럭스(Lux)

    ② ㉠ : 럭스(Lux), ㉡ : 캔들(Candle)

    ③ ㉠ : 럭스(Lux), ㉡ : 푸트캔들(Footcandle)

    ④㉠ : 푸트캔들(Footcandle), ㉡ : 럭스(Lux)

<<<QUESTION>>>

**74. 고압환경에서의 2차적 가압현상(화학적 장해)에 의한 생체 영향과 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 질소 마취

② 산소 중독

③ 질소기포 형성

④ 이산화탄소 중독

<<<QUESTION>>>

**75. 다음 중 공장내부에 기계 및 설비가 복잡하게 설치되어 있는 경우에 작업장 기계에 의한 흡음이 고려되지 않아 실제흡음보다 과소평가되기 쉬운 흡음 측정방법은?**

[choice]

① Sabin method

② Reverberation time method

    ③ Sound power method

④ Loss due to distance method

<<<QUESTION>>>

**76. 작업자 A의 4시간 작업 중 소음노출량이 76%일 때, 측정시간에 있어서이 평균치는 약 몇 dB(A)인가?**

[choice]

① 88

② 93

③ 98

④ 103

<<<QUESTION>>>

**77. 진동이 인체에 미치는 영향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 맥박수가 증가한다.

    ② 1 ~ 3Hz에서 호흡이 힘들고 산소소비가 증가한다.

    ③13Hz에서 허리, 가슴 및 등 쪽에 감각적으로 가장 심한 통증을 느낀다.

    ④ 신체의 공진형상은 앉아 있을 때가 서 있을 때보다 심하게 나타난다.

<<<QUESTION>>>

**78. 공장 내 각기 다른 3대의 기계에서 각각 90dB(A), 95dB(A), 88dB(A)의 소음이 발생된당면 동시에 기계를 가동시켰을 때의 합산 소음(dB(A))은 약 얼마인가?**

[choice]

① 96

② 97

③ 98

④ 99

<<<QUESTION>>>

**79. 사람이 느끼는 최소 진동역치로 옳은 것은?**

[choice]

① 35 ± 5dB

② 45 ± 5dB

③ 55 ± 5dB

④ 65 ± 5dB

<<<QUESTION>>>

**80. 산업안전보건법령상 적정공기의 범위에 해당하는 것은?**

[choice]

① 산소농도 18% 미만

    ② 일산화탄소 농도 50ppm 미만

    ③ 탄산가스 농도 10% 미만

    ④황화수소 농도 10ppm 미만

(Subject) 5과목 : 산업독성학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 규폐증(silicosis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 직업적으로 석영 분진에 노출될 때 발생하는 진폐증의 일종이다.

    ②석면의 고농도분진을 단기적으로 흡입할 때 주로 발생되는 질병이다.

    ③ 채석장 및 모래분사 작업장에 종사하는 작업자들이 잘 걸리는 폐질환이다.

    ④ 역사적으로 보면 이집트의 미이라에서도 발견되는 오래된 질병이다.

<<<QUESTION>>>

**82. 입자상 물질의 하나인 흄(fume)의 발생기전 3단계에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 산화

② 입자화

③ 응축

④ 증기화

<<<QUESTION>>>

**83. 다음 중 20년간 석면을 사용하여 자동차 브레이크 라이닝과 패드를 만들었던 근로자가 걸릴 수 있는 대표적인 질병과 거리가 가장 먼 것은?**

[choice]

① 폐암

② 석면폐증

③ 악성중피종

④ 급성골수성백혈병

<<<QUESTION>>>

**84. 유해물질의 생체내 배설과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 유해물질은 대부분 위(胃)에서 대사된다.

    ② 흡수된 유해물질은 수용성으로 대사된다.

    ③ 유해물질의 분포량은 혈중농도에 대한 투여량으로 산출된다.

    ④ 유해물질의 혈장농도가 50%로 감소하는데 소요되는 시간을 반감기라고 한다.

<<<QUESTION>>>

**85. 다음 중 조혈장기에 장해를 입히는 정도가 가장 낮은 것은?**

[choice]

① 망간

② 벤젠

③ 납

④ TNT

<<<QUESTION>>>

**86. 화학물질을 투여한 실험동물의 50%가 관찰 가능한 가역적인 반응을 나타내는 양을 의미하는 것은?**

[choice]

① ED50

② LC50

③ LE50

④ TE50

<<<QUESTION>>>

**87. 금속의 독성에 관한 일반적인 특성을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 금속의 대부분은 이온상태로 작용된다.

    ② 생리과정에 이온상태의 금속이 활용되는 정도는 용해도에 달려있다.

    ③ 금속이온과 유기화합물 사이의 강한 결합력은 배설율에도 영향을 미치게 한다.

    ④용해성 금속염은 생체 내 여러 가지 물질과 작용하여 수용성 화합물로 전환된다.

<<<QUESTION>>>

**88. 작업자가 납 흄에 장기간 노출되어 혈액 중 납의 농도가 높아졌을 때 일어나는 혈액 내 현상이 아닌 것은?**

[choice]

① K+와 수분이 손실된다.

    ② 삼투압에 의하여 적혈구가 위축된다.

    ③ 적혈구 생존시간이 감소한다.

    ④적혈구내 전해질이 급격히 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**89. 화학물질의 생리적 작용에 의한 분류에서 종말기관지 및 폐포점막 자극제에 해당되는 유해가스는?**

[choice]

① 불화수소

② 이산화질소

③ 염화수소

④ 아황산가스

<<<QUESTION>>>

**90. 단시간노출기준(STEL)은 근로자가 1회 몇 분 동안 유해인자에 노출되는 경우의 기준을 말하는가?**

[choice]

① 5분

② 10분

③ 15분

④ 30분

<<<QUESTION>>>

**91. 폴리비닐 중합체를 생산하는 데 많이 쓰이며, 간장해와 발암작용이 있다고 알려진 물질은?**

[choice]

① 납

② PCB

③ 염화비닐

④ 포름알데히드

<<<QUESTION>>>

**92. 알레르기성 접촉 피부염에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 알레르기성 반응은 극소량 노출에 의해서도 피부염이 발생할 수 있는 것이 특징이다.

    ② 알레르기 반응을 일으키는 관련세포는 대식세포, 림프구, 랑거한스 세포로 구분된다.

    ③ 항원에 노출되고 일정시간이 지난 후에 다시 노출되었을 때 세포매개성 과민반응에 의하여 나타나는 부작용의 결과이다.

    ④알레르기원에 노출되고 이 물질이 알레르기원으로 작용하기 위해서는 일정기간이 소요되며 그 기간을 휴지기라 한다.

<<<QUESTION>>>

**93. 망간중독에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 호흡기 노출이 주경로이다.

    ② 언어장애, 균형감각상실 등의 증세를 보인다.

    ③ 전기용접봉 제조업, 도자기 제조업에서 빈번하게 발생되다.

    ④만성중독은 3가 이상의 망간화합물에 의해서 주로 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**94. 남성 근로자의 생식독성 유발요인이 아닌 것은?**

[choice]

① 풍진

② 흡연

③ 망간

④ 카드뮴

<<<QUESTION>>>

**95. 연(납)의 인체 내 침입경로 중 피부를 통하여 침입하는 것은?**

[choice]

① 일산화연

② 4메틸연

③ 아질산연

④ 금속연

<<<QUESTION>>>

**96. 산업역학에서 상대위험도의 값이 1인 경우가 의미하는 것은?**

[choice]

① 노출되면 위험하다.

    ② 노출되어서는 절대 안된다.

    ③노출과 질병발생 사이에는 연관이 없다.

    ④ 노출되면 질병에 대하여 방어효과가 있다.

<<<QUESTION>>>

**97. 유해물질과 생물학적 노출지표와의 연결이 잘못된 것은?**

[choice]

① 벤젠 – 소변 중 페놀


    ②크실렌 – 소변 중 카테콜

    ③ 스티렌 – 소변 중 만델린산

    ④ 퍼클로로에틸렌 – 소변 중 삼연화초산

<<<QUESTION>>>

**98. 다음 설명에 해당하는 중금속의 종류는?**



[choice]

① 납

② 크롬

③ 수은

④ 카드뮴

<<<QUESTION>>>

**99. 납에 노출된 근로자가 납중독 되었는지를 확인하기 위하여 소변을 시료로 채취하였을 경우 측정할 수 있는 항목이 아닌 것은?**

[choice]

① 델타-ALA

② 납 정량

③ coproporphyrin

④ protoporphyrin

<<<QUESTION>>>

**100. 다음 중 중추신경 억제작용이 가장 큰 것은?**

[choice]

① 알칸

② 에테르

③ 알코올

④ 에스테르

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ③ | ② | ② | ① | ④ | ③ | ③ | ④ | ② | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ④ | ① | ① | ④ | ③ | ③ | ② | ① | ② |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ③ | ① | ② | ② | ② | ④ | ② | ① | ① |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ① | ③ | ④ | ④ | ② | ③ | ③ | ③ | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ① | ② | ① | ① | ① | ③ | ③ | ② | ④ | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ③ | ① | ② | ② | ② | ② | ③ | ② | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ② | ③ | ② | ③ | ④ | ② | ① | ④ | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③ | ① | ④ | ③ | ① | ② | ③ | ② | ③ | ④ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ② | ② | ④ | ① | ① | ① | ④ | ④ | ② | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③ | ④ | ④ | ① | ② | ③ | ② | ③ | ④ | ② |