(Subject) 1과목 : 연소공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 다음과 같은 질량조성을 가진 석탄의 완전연소에 필요한 이론공기량(kg/kg)은 얼마인가?**

EMB00003e506c21

[choice]

① 7.5

② 8.8

③ 9.7

④ 10.4

<<<QUESTION>>>

**2. 링겔만 농도표의 측정 대상은?**

[choice]

① 배출가스 중 매연 농도

② 배출가스 중 CO 농도

③ 배출가스 중 CO2 농도

④ 화염의 투명도

<<<QUESTION>>>

**3. 다음 중 연소 시 발생하는 질소산화물(NOx)의 감소 방안으로 틀린 것은?**

[choice]

① 질소 성분이 적은 연료를 사용한다.

   ②화염의 온도를 높게 연소한다.

   ③ 화실을 크게 한다.

   ④ 배기가스 순환을 원활하게 한다.

<<<QUESTION>>>

**4. 연료의 일반적인 연소 반응의 종류로 틀린 것은?**

[choice]

① 유동층연소

② 증발연소

③ 표면연소

④ 분해연소

<<<QUESTION>>>

**5. 공기와 혼합 시 가연범위(폭발범위)가 가장 넓은 것은?**

[choice]

① 메탄

② 프로판

③ 메틸알코올

④ 아세틸렌

<<<QUESTION>>>

**6. 11g의 프로판이 완전연소 시 생성되는 물의 질량(g)은?**

[choice]

① 44

② 34

③ 28

④ 18

<<<QUESTION>>>

**7. 다음 중 역화의 위험성이 가장 큰 연소방식으로서, 설비의 시동 및 정지 시에 폭발 및 화재에 대비한 안전 확보에 각별한 주의를 요하는 방식은?**

[choice]

① 예혼합 연소

② 미분탄 연소

③ 분무식 연소

④ 확산 연소

<<<QUESTION>>>

**8. 액체연료에 대한 가장 적합한 연소방법은?**

[choice]

① 화격자 연소

② 스토커 연소

③ 버너 연소

④ 확산 연소

<<<QUESTION>>>

**9. 연료의 발열량에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 기체 연료는 그 성분으로부터 발열량을 계산할 수 있다.

   ② 발열량의 단위는 고체와 액체 연료의 경우 단위중량당(통상 연료 kg당) 발열량으로 표시한다.

   ③ 고위발열량은 연료의 측정열량에 수증기 증발잠열을 포함한 연소열량이다.

   ④일반적으로 액체 연료는 비중이 크면 체적당 발열량은 감소하고, 중량당 발열량은 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**10. 고체연료의 연료비(fuel ratio)를 옳게 나타낸 것은?**

[choice]

① 고정탄소(%) / 휘발분(%)

② 휘발분(%) / 고정탄소(%)

③ 고정탄소(%) / 수분(%)

④ 수분(%) / 고정탄소(%)

<<<QUESTION>>>

**11. 고체연료의 연소방식으로 옳은 것은?**

[choice]

① 포트식 연소

② 화격자 연소

③ 심지식 연소

④ 증발식 연소

<<<QUESTION>>>

**12. 고체연료의 연소가스 관계식으로 옳은 것은? (단, G : 연소가스량, Go : 이론연소가스량, A : 실제공기량, Ao : 이론공기량, a : 연소생성 수증기량)**

[choice]

① Go = Ao + 1 - a

② G= Go - A + Ao

③ G = Go + A - Ao

④ Go = Ao - 1 + a

<<<QUESTION>>>

**13. 백 필터(bag-filter)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 여과면의 가스 유속은 미세한 더스트 일수록 적게 한다.

    ② 더스트 부하가 클수록 집진율은 커진다.

    ③여포재에 더스트 일차부착층이 형성되면 집진율은 낮아진다.

    ④ 백의 밑에서 가스백 내부로 송입하여 집진한다.

<<<QUESTION>>>

**14. 유압분무식 버너의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 유량 조절 범위가 좁다.

    ②연소의 제어범위가 넓다.

    ③ 무화매체인 증기나 공기가 필요하지 않다.

    ④ 보일러 가동 중 버너교환이 가능하다.

<<<QUESTION>>>

**15. 다음 중 배기가스와 접촉되는 보일러 전열면으로 증기나 압축공기를 직접 분사시켜서 보일러에 회분, 그을음 등 열전달을 막는 퇴적물을 청소하고 쌓이지 않도록 유지하는 설비는?**

[choice]

① 수트블로워

② 압입통풍 시스템

③ 흡입통풍 시스템

④ 평형통풍 시스템

<<<QUESTION>>>

**16. 관성력 집진장치의 집진율을 높이는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 방해판이 많을수록 집진효율이 우수하다.

    ②충돌 직전 처리가스 속도가 느릴수록 좋다.

    ③ 출구가스 속도가 느릴수록 미세한 입자가 제거된다.

    ④ 기류의 방향 전환각도가 작고, 전환회수가 많을수록 집진효율이 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**17. 보일러 연소장치에 과잉공기 10%가 필요한 연료를 완전연소할 경우 실제 건연소 가스량(Nm3/kg)은 얼마인가? (단, 연료의 이론공기량 및 이론 건연소 가스량은 각각 10.5, 9.9(Nm3/kg)이다.)**

[choice]

① 12.03

② 11.84

③ 10.95

④ 9.98

<<<QUESTION>>>

**18. 연소가스량 10Nm3/kg, 연소가스의 정압비열 1.34 kJ/Nm3·℃인 어떤 연료의 저위발열량이 27200 kJ/kg이었다면 이론 연소온도(℃)는? (단, 연소용 공기 및 연료 온도는 5℃이다.)**

[choice]

① 1000

② 1500

③ 2000

④ 2500

<<<QUESTION>>>

**19. 표준 상태인 공기 중에서 완전 연소비로 아세틸렌이 함유되어 있을 때 이 혼합기체 1L당 발열량(kJ)은 얼마인가? (단, 아세틸렌의 발열량은 1308 kJ/mol이다.)**

[choice]

① 4.1

② 4.5

③ 5.1

④ 5.5

<<<QUESTION>>>

**20. 연소장치의 연소효율(Ec)식이 아래와 같을 때 H2는 무엇을 의미하는가? (단, Hc : 연료의 발열량, H1 : 연재 중의 미연탄소의 의한 손실이다.)**

EMB00003e506c23

[choice]

① 전열손실

② 현열손실

③ 연료의 저발열량

④ 불완전연소에 따른 손실

(Subject) 2과목 : 열역학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 이상기체를 가역단열 팽창시킨 후의 온도는?**

[choice]

①처음상태보다 낮게 된다.

    ② 처음상태보다 높게 된다.

    ③ 변함이 없다.

    ④ 높을 때도 있고 낮을 때도 있다.

<<<QUESTION>>>

**22. 공기 100kg을 400℃에서 120℃로 냉각할 때 엔탈피(kJ) 변화는? (단, 일정 정압비열은 1.0kJ/kg·K 이다.)**

[choice]

① -24000

② -26000

③ -28000

④ -30000

<<<QUESTION>>>

**23. 성능계수가 2.5인 증기 압축 냉동 사이클에서 냉동용량이 4kW 일 때 소요일은 몇 kW 인가?**

[choice]

① 1

② 1.6

③ 4

④ 10

<<<QUESTION>>>

**24. 열역학 제2법칙을 설명한 것이 아닌 것은?**

[choice]

① 사이클로 작동하면서 하나의 열원으로부터 열을 받아서 이 열을 전부 일로 바꾸는 것은 불가능하다.

    ②에너지는 한 형태에서 다른 형태로 바뀔뿐이다.

    ③ 제2종 영구기관을 만든다는 것은 불가능하다.

    ④ 주위에 아무런 변화를 남기지 않고 열을 저온의 열원으로부터 고온의 열원으로 전달하는 것은 불가능하다.

<<<QUESTION>>>

**25. 다음 중 터빈에서 증기의 일부를 배출하여 급수를 가열하는 증기사이클은?**

[choice]

① 사바테 사이클

② 재생 사이클

③ 재열 사이클

④ 오토 사이클

<<<QUESTION>>>

**26. 80℃의 물 50kg과 20℃의 물 100kg을 혼합하면 이 혼합된 물의 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K이다.)**

[choice]

① 33


② 40

③ 45

④ 50

<<<QUESTION>>>

**27. 랭킨사이클에서 각 지점의 엔탈피가 다음과 같을 때 사이클의 효율은 약 몇 % 인가?**



[choice]

① 25

② 30

③ 33

④ 37

<<<QUESTION>>>

**28. 냉동 사이클의 작동 유체인 냉매의 구비조건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 화학적으로 안정될 것

    ② 임계 온도가 상온보다 충분히 높을 것

    ③응축 압력이 가급적 높을 것

    ④ 증발 잠열이 클 것

<<<QUESTION>>>

**29. 압력 500 kPa, 온도 240℃인 과열증기와 압력 500kPa의 포화수가 정상상태로 흘러들어와 섞인 후 같은 압력의 포화증기 상태로 흘러나간다. 1kg의 과열증기에 대하여 필요한 포화수의 양은 약 몇 kg인가? (단, 과열증기의 엔탈피는 3063 kJ/kg이고, 포화수의 엔탈피는 636kJ/kg, 증발열은 2109kJ/kg 이다.)**

[choice]

① 0.15

② 0.45

③ 1.12

④ 1.45

<<<QUESTION>>>

**30. 30℃에서 150L의 이상기체를 20L로 가역 단열압축 시킬 때 온도가 230℃로 상승하였다. 이 기체의 정적 비열은 약 몇 kJ/kg·K인가? (단, 기체상수는 0.287kJ/kg·K이다.)**

[choice]

① 0.17

② 0.24

③ 1.14

④ 1.47

<<<QUESTION>>>

**31. 증기에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 포화액 1kg을 정압 하에서 가열하여 포화증기로 만드는데 필요한 열량을 증발잠열이라 한다.

    ② 포화증기를 일정 체적 하에서 압력을 상승시키면 과열증기가 된다.

    ③ 온도가 높아지면 내부에너지가 커진다.

    ④압력이 높아지면 증발잠열이 커진다.

<<<QUESTION>>>

**32. 최고 온도 500℃와 최저 온도 30℃사이에서 작동되는 열기관의 이론적 효율(%)은?**

[choice]

① 6

② 39

③ 61

④ 94

<<<QUESTION>>>

**33. 비열이 α+βt+γt2로 주어질 때, 온도가 t1으로부터 t2까지 변화할 때의 평균 비열(Cm)의 식은? (단, α, β, γ는 상수이다.)**

[choice]

①


    ② EMB00003e506c29

    ③ EMB00003e506c2b

    ④ EMB00003e506c2d

<<<QUESTION>>>

**34. 다음은 열역학 기본법칙을 설명한 것이다. 0법칙, 1법칙, 2법칙, 3법칙 순으로 옳게 나열한 것은?**



[choice]

① 가 – 나 – 다 - 라


② 라 – 가 – 나 - 다

③ 다 – 라 – 가 - 나

④ 나 – 가 – 라 – 다

<<<QUESTION>>>

**35. 그림은 물의 압력-체적 선도(P-V)를 나타낸다. A′ACBB′ 곡선은 상들 사이의 경계를 나타내며, T1, T2, T3는 물의 P-V 관계를 나타내는 등온곡선들이다. 이 그림에서 점 C는 무엇을 의미하는가?**



[choice]

① 변곡점

② 극대점

③ 삼중점

④ 임계점

<<<QUESTION>>>

**36. 어떤 상태에서 질량이 반으로 줄면 강도성질(intensive property) 상태량의 값은?**

[choice]

① 반으로 줄어든다.

② 2배로 증가한다.

③ 4배로 증가한다.

④ 변하지 않는다.

<<<QUESTION>>>

**37. 카르노 냉동 사이클의 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 성능계수가 가장 좋다.

    ②실제적인 냉동 사이클이다.

    ③ 카르노 열기관 사이클의 역이다.

    ④ 냉동 사이클의 기준이 된다.

<<<QUESTION>>>

**38. 비열비는 1.3이고 정압비열이 0.845kJ/kg·K인 기체의 기체상수(kJ/kg·K)는 얼마인가?**

[choice]

① 0.195

② 0.5

③ 0.845

④ 1.345

<<<QUESTION>>>

**39. 오토사이클에서 열효율이 56.5%가 되려면 압축비는 얼마인가? (단, 비열비는 1.4이다.)**

[choice]

① 3

② 4

③ 8

④ 10

<<<QUESTION>>>

**40. 유체가 담겨 있는 밀폐계가 어떤 과정을 거칠 때 그 에너지식은 △U12=Q12으로 표현된다. 이 밀폐계와 관련된 일은 팽창일 또는 압축일 뿐이라고 가정할 경우 이 계가 거쳐 간 과정에 해당하는 것은? (단, U는 내부에너지를, Q는 전달된 열량을 나타낸다.)**

[choice]

① 등온과정

② 정압과정

③ 단열과정

④ 정적과정

(Subject) 3과목 : 계측방법 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 피드백 제어에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 고액의 설비비가 요구된다.

    ② 운영하는데 비교적 고도의 기술이 요구된다.

    ③일부 고장이 있어도 전체 생산에 영향을 미치지 않는다.

    ④ 수리가 비교적 어렵다.

<<<QUESTION>>>

**42. 가스의 상자성을 이용하여 만든 세라믹식 가스분석계는?**

[choice]

① O2 가스계

② CO2 가스계

③ SO2 가스계

④ 가스크로마토그래피

<<<QUESTION>>>

**43. 하겐-포아젤의 법칙을 이용한 점도계는?**

[choice]

① 세이볼트 점도계

② 낙구식 점도계

③ 스토머 점도계

④ 맥미첼 점도계

<<<QUESTION>>>

**44. 적분동작(I동작)에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 조작량이 동작신호의 값을 경계로 완전 개폐되는 동작

    ② 출력변화가 편차의 제곱근에 반비례하는 동작

    ③ 출력변화가 편차의 제곱근에 비례하는 동작

    ④출력변화의 속도가 편차에 비례하는 동작

<<<QUESTION>>>

**45. 흡습염(염화리튬)을 이용하여 습도 측정을 위해 대기 중의 습도를 흡수하면 흡수체 표면에 포화용액층을 형성하게 되는데, 이 포화용액과 대기와의 증기 평형을 이루는 온도는 측정하는 방법은?**

[choice]

① 흡습법

② 이슬점법

③ 건구습도계법

④ 습구습도계법

<<<QUESTION>>>

**46. 실온 22℃, 45%, 기압 765 mmHg인 공기의 증기분압(Pw)은 약 몇 mmHg인가? (단, 공기의 가스상수는 29.27 kg·m/kg·K, 22℃에서 포화압력(Ps)은 18.66 mmHg 이다.)**

[choice]

① 4.1

② 8.4

③ 14.3

④ 20.7

<<<QUESTION>>>

**47. 다음 계측기 중 열관리용에 사용되지 않는 것은?**

[choice]

① 유량계


② 온도계

③ 다이얼 게이지

④ 부르동관 압력계

<<<QUESTION>>>

**48. 압력을 측정하는 계가가 그림과 같을 때 용기안에 들어있는 물질로 적절한 것은?**



[choice]

① 알코올

② 물

③ 공기

④ 수은

<<<QUESTION>>>

**49. 다음에서 열전온도계 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 철과 콘스탄탄을 이용한 것

    ② 백금과 백금·로듐을 이용한 것

    ③철과 알루미늄을 이용한 것

    ④ 동과 콘스탄탄을 이용한 것

<<<QUESTION>>>

**50. 다음 중 계통오차(Systematic error)가 아닌 것은?**

[choice]

① 계측기오차

② 환경오차

③ 개인오차

④ 우연오차

<<<QUESTION>>>

**51. 유량계에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 플로트형 면적유량계는 정밀측정이 어렵다.

    ②플로트형 면적유량계는 고점도 유체에 사용하기 어렵다.

    ③ 플로우 노즐식 교축유량계는 고압유체에 유량측정에 적합하다.

    ④ 플로우 노즐식 교축유량계는 노즐의 교축을 완만하게 하여 압력손실을 줄인 것이다.

<<<QUESTION>>>

**52. 다음 중 광고온계의 측정원리는?**

[choice]

① 열에 의한 금속팽창을 이용하여 측정

    ② 이종금속 접합점의 온도차에 따른 열기전력을 측정

    ③ 피측정물의 전파장의 복사 에너지를 열전대로 측정

    ④피측정물의 휘도와 전구의 휘도를 비교하여 측정

<<<QUESTION>>>

**53. 전기저항 온도계의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 자동기록이 가능하다.

    ② 원격측정이 용이하다.

    ③1000℃ 이상의 고온측정에서 특히 정확하다.

    ④ 온도가 상승함에 따라 금속의 전기 저항이 증가하는 현상을 이용한 것이다.

<<<QUESTION>>>

**54. 다음 중 자동조작 장치로 쓰이지 않는 것은?**

[choice]

① 전자개폐기

② 안전밸브

③ 전동밸브

④ 댐퍼

<<<QUESTION>>>

**55. 액주식 압력계에서 액주에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 모세관 현상이 클 것

    ② 점도나 팽창계수가 작을 것

    ③ 항상 액면을 수평으로 만들 것

    ④ 증기에 의한 밀도 변화가 되도록 적을 것

<<<QUESTION>>>

**56. 다음 중 물리적 가스분석계와 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 가스 크로마토그래프법

② 자동오르자트법

③ 세라믹식

④ 적외선흡수식

<<<QUESTION>>>

**57. 다음 중 탄성 압력계의 탄성체가 아닌 것은?**

[choice]

① 벨로스

② 다이어프램

③ 리퀴드 벌브

④ 부르동관

<<<QUESTION>>>

**58. 초음파 유량계의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 압력손실이 없다.

    ② 대 유량 측정용으로 적합하다.

    ③ 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다.

    ④미소기전력을 증폭하는 증폭기가 필요하다.

<<<QUESTION>>>

**59. 차압식 유량계에서 압력차가 처음보다 4배 커지고 관의 지름이 1/2로 되었다면 나중 유량(Q2)과 처음 유량(Q1)의 관계를 옳게 나타낸 것은?**

[choice]

① Q2 = 0.71 × Q1

② Q2 = 0.5 × Q1

③ Q2 = 0.35 × Q1

④ Q2 = 0.25 × Q1

<<<QUESTION>>>

**60. 방사고온계로 물체의 온도를 측정하니 1000℃였다. 전방사율이 0.7이면 진온도는 약 몇 ℃ 인가?**

[choice]

① 1119

② 1196

③ 1284

④ 1392

(Subject) 4과목 : 열설비재료 및 관계법규 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 매끈한 원관 속을 흐르는 유체의 레이놀즈수가 1800일 때의 관마찰계수는?**

[choice]

① 0.013

② 0.015

③0.036

④ 0.053

<<<QUESTION>>>

**62. 사용압력이 비교적 낮은 증기, 물 등의 유체 수송관에 사용하며, 백관과 흑관으로 구분되는 강관은?**

[choice]

① SPP

② SPPH

③ SPPY

④ SPA

<<<QUESTION>>>

**63. 축요(築窯)시 가장 중요한 것은 적합한 지반(地盤)을 고르는 것이다. 다음 중 지반의 적부시험으로 틀린 것은?**

[choice]

① 지내력시험

② 토질시험

③ 팽창시험

④ 지하탐사

<<<QUESTION>>>

**64. 밸브의 몸통이 둥근 달갈형 밸브로서 유체의 압력 감소가 크므로 압력이 필요로 하지 않을 경우나 유량 조절용이나 차단용으로 적합한 밸브는?**

[choice]

① 글로브 밸브

② 체크 밸브

③ 버터플라이 밸브

④ 슬루스 밸브

<<<QUESTION>>>

**65. 에너지이용 합리화법에 따라 산업통상자원부장관은 에너지사정 등의 변동으로 에너지수급에 중대한 차질이 발생할 우려가 있다고 인정되면 필요한 범위에서 에너지 사용자, 공급자 등에게 조정·명령 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다. 이에 해당되지 않는 항목은?**

[choice]

① 에너지의 개발


② 지역별·주요 수급자별 에너지 할당

③ 에너지의 비축

④ 에너지의 배급

<<<QUESTION>>>

**66. 에너지이용 합리화법상 온수발생 용량이 0.5815 MW를 초과하며 10t/h 이하인 보일러에 대한 검사대상기기관리자의 자격으로 모두 고른 것은?**



[choice]

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

<<<QUESTION>>>

**67. 다음 중 내화모르타르의 분류에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 열경성

② 화경성

③ 기경성

④ 수경성

<<<QUESTION>>>

**68. 염기성 슬래그나 용융금속에 대한 내침식성이 크므로 염기성 제강로의 노재로 주로 사용되는 내화벽돌은?**

[choice]

① 마그네시아질

② 규석질

③ 샤모트질

④ 알루미나질

<<<QUESTION>>>

**69. 에너지법에서 정한 용어의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 에너지란 연료·열 및 전기를 말한다.

    ② 연료란 석유·가스·석탄, 그 밖에 열을 발생하는 열원을 말한다.

    ③에너지사용자란 에너지를 전환하여 사용하는 자를 말한다.

    ④ 에너지사용기자재란 열사용기자재나 그 밖에 에너지를 사용하는 기자재를 말한다.

<<<QUESTION>>>

**70. 에너지이용 합리화법에서 정한 열사용 기자재의 적용범위로 옳은 것은?**

[choice]

① 전열면적이 20m2 이하인 소형 온수보일러

    ② 정격소비전력이 50kW 이하인 축열식 전기보일러

    ③ 1종 압력용기로서 최고사용압력(MPa)과 부피(m3)를 곱한 수치가 0.01을 초과하는 것

    ④2종 압력용기로서 최고사용압력이 0.2MPa를 초과하는 기체를 그 안에 보유하는 용기로서 내부 부피가 0.04m3 이상인 것

<<<QUESTION>>>

**71. 에너지이용 합리화법에서 정한 에너지저장시설의 보유 또는 저장의무의 부과시 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?**

[choice]

① 500만원 이하의 벌금

    ② 1천만원 이하의 벌금

    ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

    ④2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

<<<QUESTION>>>

**72. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기 검사 중 개조검사의 적용 대상이 아닌 것은?**

[choice]

① 온수보일러를 증기보일러로 개조하는 경우

    ② 보일러 섹션의 증감에 의하여 용량을 변경하는 경우

    ③ 동체·경판·관판·관모음 또는 스테이의 변경으로서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 대수리의 경우

    ④ 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우

<<<QUESTION>>>

**73. 에너지이용 합리화법상 특정열사용기자재 및 설치·시공범위에 해당하지 않는 품목은?**

[choice]

① 압력용기

② 태양열 집열기

③ 태양광 발전장치

④ 금속요로

<<<QUESTION>>>

**74. 에너지이용 합리화법상 검사대상기기설차지가 해당기기의 검사를 받지 않고 사용하였을 경우 벌칙기준으로 옳은 것은?**

[choice]

① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

    ②1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

    ③ 2천만원 이하의 과태료

    ④ 1천만원 이하의 과태료

<<<QUESTION>>>

**75. 에너지이용 합리화법상 공공사업주관자는 에너지사용계획을 수립하여 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 한다. 공공사업주관자가 설치하려는 시설 기준으로 옳은 것은?**

[choice]

① 연간 2500 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 2천만 kWh 이상의 전력을 사용

    ②연간 2500 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 1천만 kWh 이상의 전력을 사용

    ③ 연간 5000 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 2천만 kWh 이상의 전력을 사용

    ④ 연간 5000 TOE 이상의 연료 및 열을 사용, 또는 연간 1천만 kWh 이상의 전력을 사용

<<<QUESTION>>>

**76. 에너지법에서 정한 열사용기자재의 정의에 대한 내용이 아닌 것은?**

[choice]

① 연료를 사용하는 기기

    ② 열을 사용하는 기기

    ③ 단열성 자재 및 축열식 전기기기

    ④폐열 회수장치 및 전열장치

<<<QUESTION>>>

**77. 공업용로에 있어서 폐열회수장치로 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 댐퍼

② 백필터

③ 바이패스 연도

④ 레큐퍼레이터

<<<QUESTION>>>

**78. 다음 중 산성 내화물에 속하는 벽돌은?**

[choice]

① 고알루미나질

② 크롬-마그네시아질

③ 마그네시아질

④ 샤모티질

<<<QUESTION>>>

**79. 보온재의 열전도율에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 배관 내 유체의 온도가 높을수록 열전도율은 감소한다.

    ② 재질 내 수분이 많을 경우 열전도율은 감소한다.

    ③ 비중이 클수록 열전도율은 감소한다.

    ④밀도가 작을수록 열전도율은 감소한다.

<<<QUESTION>>>

**80. 다음 중 불연속식 요에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 횡염식 요

② 승염식 요

③ 터널 요

④ 도염식 요

(Subject) 5과목 : 열설비설계 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 입형 횡관 보일러의 안전저수위로 가장 적당한 것은?**

[choice]

① 하부에서 75mm 지점

    ② 횡관 전길이의 1/3 높이

    ③ 화격자 하부에서 100mm 지점

    ④화실 천장판에서 상부 75mm 지점

<<<QUESTION>>>

**82. 보일러 급수 중에 함유되어 있는 칼슘(Ca) 및 마그네슘(Mg)의 농도를 나타내는 척도는?**

[choice]

① 탁도

② 경도

③ BOD

④ pH

<<<QUESTION>>>

**83. 보일러 운전 중 경판의 적절한 탄성을 유지하기 위한 완충폭을 무엇이라고 하는가?**

[choice]

① 아담슨 조인트

② 브레이징 스페이스

③ 용접 간격

④ 그루빙

<<<QUESTION>>>

**84. 보일러 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 절탄기는 연료공급을 적당히 분배하여 완전연소를 위한 장치이다.

    ② 공기예열기는 연소가스의 예열로 공급공기를 가열시키는 장치이다.

    ③ 과열기는 포화증기를 가열시키는 장치이다.

    ④ 재열기는 원동기에서 팽창한 포화증기를 재가열시키는 장치이다.

<<<QUESTION>>>

**85. 보일러수의 처리방법 중 탈기장치가 아닌 것은?**

[choice]

① 가압 탈기장치

② 가열 탈기장치

③ 진공 탈기장치

④ 막식 탈기장치

<<<QUESTION>>>

**86. 보일러의 과열 방지 대책으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 보일러 수위를 낮게 유지할 것

    ② 고열부분에 스케일 슬러지 부착을 방지할 것

    ③ 보일러 수를 농축하지 말 것

    ④ 보일러 수의 순환을 좋게 할 것

<<<QUESTION>>>

**87. 최고사용압력이 3.0MPa 초과 5.0MPa 이하인 수관보일러의 급수 수질기준에 해당하는 것은? (단, 25℃를 기준으로 한다.)**

[choice]

① pH : 7~9, 경도 : 0 mg CaCO3/L

    ② pH : 7~9, 경도 : 1 mg CaCO3/L 이하

    ③pH : 8~9.5, 경도 : 0 mg CaCO3/L

    ④ pH : 8~9.5, 경도 : 1 mg CaCO3/L 이하

<<<QUESTION>>>

**88. 다음 중 보일러 본체의 구조가 아닌 것은?**

[choice]

① 노통

② 노벽

③ 수관

④ 절탄기

<<<QUESTION>>>

**89. 보일러 수압시험에서 시험수압은 규정된 압력의 몇 % 이상 초과하지 않도록 하여야 하는가?**

[choice]

① 3%

② 6%

③ 9%

④ 12%

<<<QUESTION>>>

**90. 평형노통과 비교한 파형노통의 장점이 아닌 것은?**

[choice]

① 청소 및 검사가 용이하다.

    ② 고열에 의한 신축과 팽창이 용이하다.

    ③ 전열면적이 크다.

    ④ 외압에 대한 강도가 크다.

<<<QUESTION>>>

**91. 내부로부터 155mm, 97mm, 224mm의 두께를 가지는 3층의 노벽이 있다. 이들의 열전도율(W/m·℃)은 각각 0.121, 0.069, 1.21이다. 내부의 온도 710℃, 외벽의 온도 23℃ 일 때, 1m2 당 열손실량(W/m2)은?**

[choice]

① 58

② 120

③ 239

④ 564

<<<QUESTION>>>

**92. 다음 중 수관식 보일러의 장점이 아닌 것은?**

[choice]

① 드럼이 작아 구조상 고온 고압의 대용량에 적합하다.

    ② 연소실 설계가 자유롭고 연료의 선택범위가 넓다.

    ③ 보일러수의 순환이 좋고 전열면 증발율이 크다.

    ④보유수량이 많아 부하변동에 대하여 압력변동이 적다.

<<<QUESTION>>>

**93. 다음 중 보일러의 탈산소제로 사용되지 않는 것은?**

[choice]

① 탄닌

② 하이드라진

③ 수산화나트륨

④ 아황산나트륨

<<<QUESTION>>>

**94. 외경과 내경이 각각 6cm, 4cm이고 길이가 2m인 강관이 두께 2cm인 단열재로 둘러 쌓여있다. 이때 관으로부터 주위공기로의 열손실이 400W라 하면 관 내벽과 단열재 외면의 온도차는? (단, 주어진 강관과 단열재의 열전도율은 각각 15W/m·℃, 0.2 W/m·℃이다.)**

[choice]

① 53.5℃

② 82.2℃

③ 120.6℃

④ 155.6℃

<<<QUESTION>>>

**95. 보일러의 과열에 의한 압궤의 발생부분이 아닌 것은?**

[choice]

① 노통 상부

② 화실 천장

③ 연관

④ 가셋스테이

<<<QUESTION>>>

**96. 보일러의 성능시험방법 및 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 증기건도의 기준은 강철제 또는 주철제로 나누어 정해져 있다.

    ② 측정은 매 1시간마다 실시한다.

    ③ 수위는 최초 측정치에 비해서 최종 측정치가 적어야 한다.

    ④ 측정기록 및 계산양식은 제조사에서 정해진 것을 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**97. 보일러 설치·시공기준상 보일러를 옥내에 설치하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 불연선 물질의 격벽으로 구분된 장소에 설치한다.

    ②보일러 동체 최상부로부터 천장, 배관 등 보일러 상부에 있는 구조물까지의 거리는 0.3m 이상으로 한다.

    ③ 연도의 외측으로부터 0.3m 이내에 있는 가연성 물체에 대하여는 금속 이외의 불연성 재료로 피복한다.

    ④ 연료를 저장할 때에는 소형보일러의 경우 보일러 외측으로부터 1m 이상 거리를 두거나 반격벽으로 할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**98. 보일러에 설치된 기수분리기에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 발생된 증기 중에서 수분을 제거하고 건포화증기에 가까운 증기를 사용하기 위한 장치이다.

    ② 증기부의 체적이나 높이가 작고 수면의 면적이 증발량에 비해 작은 때는 가수공발이 일어날 수 있다.

    ③압력이 비교적 낮을 보일러의 경우는 압력이 높은 보일러 보다 증기와 물이 비중량 차이가 극히 작아 기수분리가 어렵다.

    ④ 사용원리는 원심력을 이용한 것, 스크러버를 지나게 하는 것, 스크린을 사용하는 것 또는 이들의 조합을 이루는 것 등이 있다.

<<<QUESTION>>>

**99. 안지름이 30mm, 두께가 2.5mm인 절탄기용 주철관의 최소 분출압력(MPa)은? (단, 재료의 허용인장응력은 80 MPa 이고, 핀붙이를 하였다.)**

[choice]

① 0.92

② 1.14

③ 1.31

④ 2.61

<<<QUESTION>>>

**100. 외경 30mm의 철관의 두께 15mm의 보온재를 감은 증기관이 있다. 관 표면의 온도가 100℃, 보온재의 표면온도가 20℃인 경우 관의 길이 15m인 관의 표면으로부터의 열손실(W)은? (단, 보온재의 열전도율은 0.06 W/m·℃ 이다.)**

[choice]

① 312

② 464

③ 542

④ 653

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ① | ② | ① | ④ | ④ | ① | ③ | ④ | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ③ | ③ | ② | ① | ② | ③ | ③ | ② | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ③ | ② | ② | ② | ② | ③ | ③ | ① | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ③ | ① | ② | ④ | ④ | ② | ① | ③ | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③ | ① | ① | ④ | ② | ② | ③ | ④ | ③ | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ④ | ③ | ② | ① | ② | ③ | ④ | ② | ① |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ① | ③ | ① | ① | ③ | ② | ① | ③ | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ① | ③ | ② | ② | ④ | ④ | ④ | ④ | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ④ | ② | ② | ① | ① | ① | ③ | ④ | ② | ① |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③ | ④ | ③ | ② | ④ | ① | ② | ③ | ④ | ④ |