(Subject) 1과목 : 원자력기초 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 삼중수소의 양성자수, 전자수, 중성자 수 및 질량수는?**

[choice]

① 1, 1, 2, 3

② 1, 2, 1, 3

③ 2, 1, 1, 3

④ 2, 2, 2, 3

<<<QUESTION>>>

**2. 210Po의 방사성 붕괴 반응에 대한 설명으로 맞는 것은?**

[choice]

① 붕괴하는 것은 핵력이 강한 척력을 가지기 때문이다.

   ② 원자핵 속의 양성자에 대한 중성자의 비율이 너무 높아 에너지 상태가 불안정하여 알파붕괴한다.

   ③헬륨의 원자핵이 210Po원자핵에 의한 쿨롱 포텐셜 장벽을 투과하는 양자터널 효과를 이용하여 설명할 수 있다.

   ④ 원자핵 속의 핵력은 양성자 간의 힘이 중성자와 양성자 간의 힘보다 작다.

<<<QUESTION>>>

**3. 핵분열 생성물에 대하여 바르게 설명한 것은?**

[choice]

① 대표적인 핵분열 생성물인 137Cs, 60Co는 베타붕괴 직후 감마선을 방출하며 안정화 된다.

   ② 90Sr은 감마붕괴하여, 시간이 지남에 다라 90Y과 영속평형 상태에 놓이게 된다.

   ③ 3H는 주로 내부피폭에 영향을 미치는 핵종이다.

   ④핵분열 후 10초부터 1,000시간 사이에 핵분열 당 총 방사능은 핵분열 후 경과시간의 1.2제곱에 반비례하며 감소한다.

<<<QUESTION>>>

**4. 중수소(D)-삼중수소(T) 핵융합 반응으로부터 1MW-day의 열에너지를 얻기 위해 필요한 삼중수소의 양(g)은? (단, 핵융합 반응 한번 당 발생되는 열에너지는 17.6MeV이다. )**

[choice]

① 약 0.10

② 약 0.15

③ 약 0.20

④ 약 0.25

<<<QUESTION>>>

**5. 중성자 감속에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 감속능은 대수적 에너지감쇠율과 거시적 흡수단면적을 곱한 값이다.

   ②페르미연령이 작은 값을 가진 물질 내에서는 속중성자 누설이 적다.

   ③ 탄소는 물보다 감속능이 크지만, 감속비는 더 작다.

   ④ 물, 중수, 탄소 중 감속능이 가장 큰 것은 중수이다.

<<<QUESTION>>>

**6. 중성자 누설과 관련된 다음 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 속중성자 비누설확률은 페르미 연령에 의해 결정된다.

   ② 열중성자 비누설확률은 중성자 확산거리에 의해 결정된다.

   ③이론 상 무한대 원자로의 버클링은 1이다.

   ④ 독물질이 증가하면, 열중성자 비누설확률은 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**7. 다음 중 핵분열 반응에 의하여 발생 가능한 반응 식은?**

[choice]

①

   ② EMB000072e86c6b

   ③ EMB000072e86c6d

   ④EMB000072e86c6f

<<<QUESTION>>>

**8. 다음 중 중수로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 가동 중 핵연료를 교체할 수 있다.

   ②경수로에 비해 열역학적 효율이 좋다.

   ③ 감속재와 냉각재가 분리되어 있다.

   ④ 경수로에 비해 삼중수소의 발생량이 많다.

<<<QUESTION>>>

**9. 3.232MeV의 에너지를 가진 γ선이 전자쌍생성 반응을 일으킬 때, 발생되는 양전자(Positron)의 최대 운동에너지(MeV)는?**

[choice]

① 0.511

② 1.105

③ 1.699

④ 2.21

<<<QUESTION>>>

**10. 다음 중 중성자 반응에 대한 도플러 효과와 가장 관련이 적은 것은?**

[choice]

① 감속재온도계수

② 핵연료온도계수

③ 공명이탈확률

④ 자기차폐효과

<<<QUESTION>>>

**11. 핵분열이 없는 매질 내에 등방 중성자 점선원이 존재할 때, 확산 방정식을 통해 계산된 중성자속에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?**

[choice]

① 중성자속은 중성자 선원으로부터 거리의 제곱에 반비례한다.

    ② 중성자 확산계수(D)가 클수록 중성자속이 크다.

    ③ 중성자 확산 면적(L2)은 선원으로부터 중성자가 흡수된곳까지의 직선거리의 평균에 비례한다.

    ④중성자 흡수단면적이 작을수록 동일 거리에서의 중성자속이 크다.

<<<QUESTION>>>

**12. 농축도가 5w/o인 UO2의 거시적 흡수단면적(∑a)은? (단, UO2의 밀도는 10.5g/cm3, σa(235U)=650b, σa(238U)=3b, σa(O)=0.0003b이다.)**

[choice]

① 약 0.235㎝-1

② 약 0.8385㎝-1

③ 약 1.7925㎝-1

④ 약 3.5245㎝-1

<<<QUESTION>>>

**13. 천연우라늄으로 된 10cm 두께의 표적물을 통과한 후, 중성자속이 표적물에 입사할 때의 30%가 되었다. 천연우라늄에 대한 중성자의 평균자유행정거리는? (단, 천연우라늄의 밀도는 19g/cm3이다.)**

[choice]

① 약 1.132cm

② 약 3.275cm

③ 약 5.023cm

④ 약 8.305cm

<<<QUESTION>>>

**14. 모든 제어봉이 완전히 삽입된 상태에서 계측기의 계수 값은 100cps를 가르키고 있으며, 유효 증배계수는 0.94로 계산되었다. 정지제어봉을 완전히 인출한 후 계수값은? (단 정지제어봉의 제어봉 가는 0.032(△k/k)이다.)**

[choice]

① 약 108cps

② 약 194cps

③ 약 353cps

④ 약 542cps

<<<QUESTION>>>

**15. 정상운전 중인 원자로의 핵연료 온도가 50℃감소할 때, 50초의 주기로 원자로의 출력이 증가하는 경우, 투입된 반응도는? (단, λ=0.08s-1, lp=10-4s, βeff=0.007이다.**

[choice]

① 5.2×10-4△k/k

② 9.8×10-4△k/k

③ 7.8×10-4△k/k

④ 1.4×10-3△k/k

<<<QUESTION>>>

**16. 질소가 중성자와 반응하여 방사성탄소를 생성하는 핵반응 14N(n, p)14C에서 Q값은? (단, 14N, 14C, 1H, 중성자, 양성자, 전자의 질량은 각각 14.003074u, 14.003242u, 1.007825u, 1.008665u, 1.007276u, 5.486×10-4u이며, 1u=931.5MeV/c2이다.)**

[choice]

① -1.14MeV

② -0.626MeV

③ 0.626MeV

④ 1.14MeV

<<<QUESTION>>>

**17. 다음 중 증배계수를 구성하는 인자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 재생계수는 노심초기와 노심말기의 값이 다르다.

    ② 속핵분열계수를 정확히 계산하기 위해서는 모든 에너지 영역에서의 단면적을 고려하여 중성자 수송방정식을 풀어야 한다.

    ③ 노심말기로 갈수록 공명이탈확률은 감소한다.

    ④연료에 대한 감속재의 비(Nm/Nf)가 증가하면, 재생계수는 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**18. 원자로에서 생성되는 독물질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 원자로 운전에서 중요하게 고려되는 핵분열 생성 독물질로는 Xe와 Sm이 있다.

    ②Xe 평형 농도는 출력에 정비례한다.

    ③ 원자로 정지 후, 제논으로 인해 원자로의 작동불능시간이 존재한다.

    ④ 원자로 정지 후, Sm의 농도는 일정시간 동안 증가하다가 일정하게 유지된다.

<<<QUESTION>>>

**19. 다음 중 원자로의 동특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 중성자 평균수명은 중성자가 생성될 때부터 최종적으로 흡수 또는 누설되기까지 평균적으로 소요되는 시간이다.


    ② 239Pu을 핵연료로 사용하는 원자로는 U235를 사용하는 원자로에 비해 반응도 삽입에 대한 허용한계가 작다.

    ③ 원자로의 기동율(SUR)은 원자로 출력의 변화율을 나타내는 지표로써, 분당 출력변화율을 10의 승배 t수(10SUR)형태로 나타낸 것이다.

    ④원자로 주기는 원자로 출력이 2배 증가 또는 감소하는데 걸리는 시간으로, 주기가 짧을수록 출력 변화가 급격하고 주기가 길수록 출력 변화가 완만하다.

<<<QUESTION>>>

**20. 핵분열이 일어나지 않는 매질에서 무한 평판형태의 중성자 선원이 다음 그림과 같이 놓여 있을 때, 거리 a만큼 떨어진 점 P에서의 중성자속은? (단, 중성자 확산 거리는 L, 중성자 확산계수 D, 중성자 선원의 세기는S이다.)**



[choice]

①

②

③

④

(Subject) 2과목 : 핵재료공학 및 핵연료관리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 100% 출력으로 운전 중인 원자로가 갑자기 정지되엇을 때, 핵연료의 손상 여부를 확인하는 인자는?**

[choice]

① 붕소농도 변화 값

② 출력분포 측정 값

③옥소방사능 첨두 값

④ 축방향 출력편차 값

<<<QUESTION>>>

**22. 가압경수로 노냉각재계통 구조물의 부식 생성물 생성률을 억제하기 위해 노냉각재에 주입하는 첨가제가 아닌 것은?**

[choice]

① H2

② LiOH

③ N2H4

④ H3BO3

<<<QUESTION>>>

**23. 핵연료 제조 공정에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 용매추출법, 이온교환법을 이용하여 우라늄 용해액 내의 우라늄을 추출한다.

    ②우라늄 정광(Yellow Cake)을 정제하는 건식법으로 ADU법, AUC법 등이 있다.

    ③ 변환(Conversion) 공정에서 생산된 육불화우라늄(UF6)은 우라늄 농축에 사용한다.

    ④ 재변환(Re-Conversion)은 가압중수로 연료제조에는 필요하지 않은 공정이다.

<<<QUESTION>>>

**24. 국내 운영 중인 가압경수로 핵연료집합체에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 핵연료봉은 8~13단의 지지격자에 형성된 스프링의 힘으로 지지된다.

    ②최상단과 최하단의 지지격자에만 냉각재 유동 시 혼합을 돕는 혼합날개가 있다.

    ③ 상하단 고정체와 지지격자에 접합된 안내관이 핵연료집합체의 골격을 구성한다.

    ④ 상하단 고정체와 연료봉 사이에 틈을 두어 조사성장, 열팽창을 수용하게 된다.

<<<QUESTION>>>

**25. 방사성 붕괴계열 중 토륨계열은**EMB000072e86c7b **에서 안정한 최종 핵종인**EMB000072e86c7d **로 될 때까지 발생한 알파붕괴와 베타붕괴 횟수는?**

[choice]

① 6, 4

② 7, 4

③ 8, 4

④ 8, 6

<<<QUESTION>>>

**26. 금속우라늄과 이산화우라늄에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 금속우라늄은 융점 2,850℃, 밀도 19.05g/cm3의 중금속이다.

    ② 금속우라늄은 미세분말은 대기 중 자연산화 연소하므로 기름 속에 보관한다.

    ③ 이산화우라늄은 형석형 입방정이며 밀도는 10.96g/cm3이다.

    ④ 이산화우라늄은 실온에서 깨지기 쉽고 파괴강도는 기공도와 결정립이 적을수록 크다.

<<<QUESTION>>>

**27. 국내 경수로 원전의 소내 사용 후 핵연료 저장조에 대한 유효 증배게수 제한치는?**

[choice]

① 0.90미만


② 0.95미만

③ 0.98미만

④ 1.00미만

<<<QUESTION>>>

**28. 가압경수로형 원전의 핵연료 소결체 제작공정과 출력운전 중 1차 냉각재의 화학적인 조건을 각각 나열한 것은?**



[choice]

① [choice]

①

②

②

③

③

④

④

<<<QUESTION>>>

**29. 원자력발전소 정상운전 중 핵연료 펠렛-피복재 상호작용(PCI)에 의한 핵연료 손상을 억제하는 방안 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 피복재 내부 도포

② 출력 상승률 제한

③ 선출력 밀도 증가

④ 펠렛밀도 개선

<<<QUESTION>>>

**30. 가압경수로 사용 후 핵연료를 화학적으로 재처리하여 플루토늄(Pu)과 우라늄(U)으로 분류 후 혼합하여 제작한 개량형 연료는?**

[choice]

① CANFLEX 연료

② DUPIC 연료

③ TANDEM 연료

④ MOX 연료

<<<QUESTION>>>

**31. 가압경수로형 원전 수화학 관리기술 중 전휘발성처리(All Volatile Treatment : AVT)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 수산화리튬(LiOH)으로 pH를 조절한다.

    ② 2차 계통 수화학 관리기술이다.

    ③ 하이드라진으로 용존산소를 제거한다.

    ④ 계통에 첨가하는 화합물이 모두 휘발성 물질이다.

<<<QUESTION>>>

**32. 붕소중성자포획치료(Boron Neutron Capture Therapy : BNCT)를 이용한 암환자 치료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 환자의 체내에 10B을 주입한다.

    ② 암세포에 중성자를 조사한다.

    ③고에너지 7Be이 생성된다.

    ④ 고에너지 알파입자가 생성된다.

<<<QUESTION>>>

**33. 어던 방사성 핵종 105Bq이 용존 상태로 존재하는 액체폐기물 1리터를 새 이온교환수지 10g이 장착된 탈염기로 처리하였다. 처리 후 이온교환수지의 총 방사능이 6×104Bq일 때, 해당 탈염기의 제염계수는 얼마인가? (단, 처리과정에서 액체폐기물의 부피는 변하지 않는다고 가정한다.)**

[choice]

① 0.4

② 1.7

③ 2.5

④ 4.0

<<<QUESTION>>>

**34. 안정한 표적 물질 A에 중성자를 조사하면, 방사화반응을 통하여 반감기가 5분인 방사성 핵종 B가 생성된다. 표적물질 A에 중성자를 10분 동안 조사하고 이어서 10분 동안 방치한 후 계측했더니 방사성 핵종 B의 방사능이 3MBq로 나타났다. 같은 질량의 새로운 표적물질 A에 중성자를 연속해서 20분 동안 조사한 직후 방사성 핵종 B의 방사능은 얼마인가?**

[choice]

① 12MBq

② 15MBq

③ 16MBq

④ 20MBq

<<<QUESTION>>>

**35. 사용 후 핵연료 저장시설의 핵임계 안전성 평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 사용후핵연료를 신연료로 가정하는 것이 보수적이다.

    ② 연소도이득을 적용하면, 저장할 수 있는 범위가 늘어날 수 있다.

    ③ 연소도이득에서는 핵분열 생성물을 고려할 수 있다.

    ④연소도이득에서는 방사화생성물을 고려할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**36. 가압경수로형 원전에서 주로 사용되는 핵연료 피복관 재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 지르코늄(Zr)에서 하프늄(Hf)을 제거한 후 피복관 재료로 사용한다.

    ②지르코늄(Zr)은 하프늄(Hf)보다 열중성자 흡수단면적이 크다.

    ③ Zircaloy-4는 Zircaloy-2보다 수소흡수현상이 적다.

    ④ 수소흡수는 피복관의 연성을 감소시킨다.

<<<QUESTION>>>

**37. 다음 중 자기장을 이용하여 우라늄 동위원소를 농축하는 공정은?**

[choice]

① 기체확산법

② 원심분리법

③ 레이저농축법

④ 이온교환법

<<<QUESTION>>>

**38. 지하매질 내에서 방사성 핵종의 지연계수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 지연계수는 1보다 작거나 같다.

    ② 매질의 밀도가 증가하면 지연계수는 증가한다.

    ③ 매질의 다공도가 증가하면 지연계수는 감소한다.

    ④ 매질에서 방사성핵종의 분배계수가 증가하면 지연계수는 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**39. PUREX 공정의 용매추출과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 유기용매인 TBP를 이용한 용매추출로 U, Pu를 따로 분리한다.

    ② Pu는 Pu(III), Pu(IV)으로 산화된다.

    ③ 우라늄은 U(VI)이 U(IV)으로 환원된다.

    ④환원제를 첨가하면 U은 유기용매 상에 남고 Pu은 수용액 상으로 추출된다.

<<<QUESTION>>>

**40. 가압경수로형 원전 1차 냉각재의 삼중수소 재고량을 저감하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① pH조절제로 7Li화합물을 사용한다.

    ② 핵연료 피폭관의 건전성을 개선한다.

    ③ 제어봉 피폭관의 건전성을 개선한다.

    ④10B이 농축된 붕산을 반응도 조절제로 사용한다.

(Subject) 3과목 : 발전로계통공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 열유체와 관련된 용어 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 정상 유동계 : 질량 또는 에너지 변화가 일어나지 않는 계


    ② 유동에너지 : 계 경계를 통해 유입 또는 유출되는 유체 유동에 의한 에너지

    ③등적과정 : 계의 압력이 일정하게 유지되는 조건에서 상태변화가 일어나는 과정

    ④ 단열과정 : 상태의 변화 중 계의 경계를 통해 열전달이 일어나지 않는 과정

<<<QUESTION>>>

**42. 다음 그림은 가압경수로형 원자력발전소의 이론적인 T-S선도이다. 다음 T-S선도 각 구간에 해당하는 발전소 기기의 명칭이 옳지 않은 것은?**



[choice]

① 1 - 2 : 고압터빈


② 2 – 3 : 저압터빈

③ 4 – 5 : 복수기

④ 9 – 10 : 증기발생기

<<<QUESTION>>>

**43. 점성유체의 층류와 난류를 구분하기 위한 레이놀드 수는 아래와 같다. 비중 0.9, 동점성계수 5.45×10-5m2/s의 유체가 지름 15cm인 원형 배관 속을 0.6m/s로 흐르고 있을 때, 이 유체흐름의 특성은?**



[choice]

① 층류

② 난류

③ 난류와 층류의 혼합(천이)

④ 와류

<<<QUESTION>>>

**44. 원자로 용기의 기능으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 물리적 방벽 기능 제공

    ② 핵연료와 원자로 내장품 지지 및 보호

    ③ 원자로 냉각재 유로 형성 및 하중 흡수

    ④노외핵계측 장비 수용

<<<QUESTION>>>

**45. 증기발생기 수위팽창(Swelling) 현상이 일어날 수 있는 경우가 아닌 것은?**

[choice]

① 주증기 격리밸브 닫힘

    ② 터빈출력의 급격한 증가

    ③ 주급수격리밸브 닫힘

    ④ 증기덤프밸브 개방

<<<QUESTION>>>

**46. 직경이 8.6mm인 어떤 핵연료봉의 표면온도가 349℃, 냉각재 온도는 299℃이다. 이 때, 핵연료봉의 선형출력(kW/m)은? (단, 대류열전달계수 hc는 21,850W/m2℃로 계산하시오.)**

[choice]

① 28.0

② 28.5

③ 29.0

④ 29.5

<<<QUESTION>>>

**47. 원자로냉각재계통 운전변수와 핵비등이탈율(DNBR)과의 관계에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 반경방향 첨두계수 증가 시 핵비등이탈율이 증가한다.

    ② 원자로냉각재계통 온도 증가 시 핵비등이탈율이 감소한다.

    ③ 원자로냉각재계통 유량 증가 시 핵비등이탈율이 증가한다.

    ④ 가압기 압력이 감소 시 핵비등이탈율이 감소한다.

<<<QUESTION>>>

**48. 원자로용기에 가압열충격(PTS)을 유발할 수 있는 경우가 아닌 것은?**

[choice]

① 안전주입계통 동작

    ② 증기발생기 튜브 파열사고

    ③격납건물살수계통 동작

    ④ 주증기계통 안전밸브 개방 고착

<<<QUESTION>>>

**49. 노심상부 출력이 0.52이고, 노심하부 출력이 0.48일 경우, 이 노심의 축방향출력편차(ASI : Axial Shape Index)는?**

[choice]

① -0.04

② -0.02

③ 0.02

④ 0.04

<<<QUESTION>>>

**50. 발전소보호계통(Plant Protection System)의 구성계통이 아닌 것은?**

[choice]

① 원자로보호계통

② 터빈보호계통

③ 공학적안전설비계통

④ 다양성보호계통

<<<QUESTION>>>

**51. 가압경수로형 발전소의 원자로냉각재계통 누설에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 확인누설 : 격납건물 대기로의 누설로 누설탐지계통의 운전을 방해하지 않고 압력경계누설이 아닌 것


    ②미확인 누설 : 확인누설과 압력경계누설을 제외한 누설

    ③ 증기발생기 튜브를 통한 누설 : 어느 한 증기발생기의 1차측에서 2차측으로의 누설

    ④ 압력경계누설 : 원자로 냉각재계통의 기기 몸체, 배관 벽, 용기 벽의 누설로 차단할 수 없는 누설

<<<QUESTION>>>

**52. 다음 그림과 같은 원형 노즐에서 출구속도와 출구 유량으로 바른 것은? (단, 중력가속도는 9.8m/s2, 물의 밀도는 1,000kg/m3, 원주율은 3.14로 계산하되, 출구속도와 출구유량은 각각 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 계산하시오.)**



[choice]

① 12.12m/s, 380.57kg/s

② 12.12m/s, 538.51kg/s

    ③ 17.15m/s, 380.57kg/s

④17.15m/s, 538.51kg/s

<<<QUESTION>>>

**53. 가압경수로형 원자력발전소의 가압기 기능으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 원자로냉각재계통 압력제어 수단 제공

    ②원자로냉각재계통 압력이 설계치 미만으로 감소하는 것을 방지

    ③ 원자로냉각재계통 체적변화 수용

    ④ 출력운전 중 원자로냉각재 과냉각 상태유지를 위한 압력형성

<<<QUESTION>>>

**54. 화학 및 체적제어계통(CVCS)의 기능이 아닌 것은?**

[choice]

① 출력운전 중 정지냉각계통의 일부 유량을 유출관 여과기와 이온교환기를 통과시켜 정화한다.

    ② 원자로 냉각재 펌프 사용 불능으로 가압기 정상살수가 안되면, 충전유량 일부를 가압기 살수관으로 공급하여 보조살수로 사용할 수 있다.

    ③ 충전유량 중 일부를 원자로냉각재펌프 밀봉부로 공급하고, 밀봉부 유출 유량을 체적제어탱크로 회수한다.

    ④ 충전펌프로 원자로냉각재계통을 설계 압력까지 가압하여 원자로냉각재계통 누설시험 수단을 제공한다.

<<<QUESTION>>>

**55. ANSI N18.2(1973)에서 분류한 발전소 설계 시 고려하는 사건 분류(Condition I ~ IV)를 따를 때, Condition II(비교적 자주 발생하는 경미한 사고)에 해당하지 않는 사건은?**

[choice]

① 제어불능의 붕소희석사고

    ② 외부 부하상실 혹은 터빈 정지

    ③원자로냉각재펌프 1대의 회전차 고착

    ④ 원자로냉각재계통의 우발적 감압

<<<QUESTION>>>

**56. 한국표준형 원자력발전소에서 정지냉각계통의 입구에 설치된 저온과압보호(LTOP : Low Temperature Overpressure Protection)설비의 기능을 올바로 설명한 것은?**

[choice]

① 정지냉각계통 압력이 가압기 압력 이상으로 높아짐을 방지하여 계통 압력이 설계압력 이상으로 높아짐을 방지

    ②가압기 만수위 상태에서 원자로냉각재계통의 압력과도현상에 대한 과압보호

    ③ 원자로 냉각재 압력에 노출되는 배관의 길이 및 체적의 최소화

    ④ 정지냉각운전 시작 시 발생 가능한 붕산희석 가능성 최소화

<<<QUESTION>>>

**57. 열출력이 2,775MWth인 원자력발전소가 있다. 복수기로의 에너지 방출률이 6.54×1012J/hr일 때, 이 발전소의 효율은 얼마인가?**

[choice]

① 31.5%

② 32.5%

③ 33.5%

④ 34.5%

<<<QUESTION>>>

**58. 가압경수로에 설치된 비상노심냉각계통(ECCS) 또는 안전주입계통의 기능으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① LOCA 발생 시 RCS에 노심냉각을 위한 붕산수 공급

    ② LOCA 후 장기노심냉각수단 제공

    ③LOCA 발생 시 격납건물 내 과압 방지를 통한 건전성 유지

    ④ 주증기관 파단에 의한 RCS 과냉 발생 시 붕산수 공급으로 충분한 정지 여유도 확보

<<<QUESTION>>>

**59. 노심보호연산기(CPC)에서는 노심 및 원자로에서 누설되는 중성자를 측정하여 원자로 출력을 측정하는 노외핵계측기의 측정 부정확성으로 인하여 이를 보정한 값을 사용하고 있다. 노외핵계측기의 부정확성을 보장하기 위한 인자가 아닌 것은?**

[choice]

① 제어봉 집합체 그림자 계수

② 형상 처리 행렬

③ 온도 그림자 계수

④ 기포 계수

<<<QUESTION>>>

**60. 원자로냉각재계통의 유동정체(Flow Stagnation)를 유발할 수 있는 경우가 아닌 것은?**

[choice]

① 낮은 열생성

    ② 원자로냉각재 재고량 상실

    ③원자로냉각재계통의 압력 감소

    ④ 열제거원의 심각한 불평형(비대칭)

(Subject) 4과목 : 원자로 안전과 운전 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 가압경수로형 원자력발전소에서 제어봉을 삽입하거나 인출할 때, 제어봉군(Control Bank) 간에 중첩(Overlap)시키도록 되어 있는데, 그 이유로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 균일한 제어봉 제어값 유지

    ② 평탄한 축방향 중성자속 분포 유지

    ③ HCF(Hot channel Factor)를 제한치 이내로 유지

    ④제어봉 이탈사고 시 부(-)반응도 삽입 제한

<<<QUESTION>>>

**62. 원자력발전소의 반응도 제어게통에 관한 기술 기준으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 제어봉에 의한 제어계통, 액체제어제 주입 또는 1차 냉각재의 유량조정 등에 의해 반응도를 제어할 수 있다.


    ②서로 다른 설계원리를 가진 2개의 독립적인 반응도 제어계통이 제공되어야 하고, 그 중 하나는 액체제어제를 사용해야 한다.

    ③ 서로 다른 설계원리를 가진 두 개의 독립적인 반응도 제어계통 중 하나는 정상운전의 원자로를 저온조건 하에서 미임계 상태로 유지할 수 있어야 한다.

    ④ 제어봉에 의한 제어계통은 운전 중에 어떠한 하나의 제어봉이 고착된 경우에도 반응도를 제어할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**63. 원자력발전소에서 원자로 보호계통의 신뢰성을 향상하기 위한 아래 설명에 해당하는 설계기준으로 맞는 것은?**



[choice]

① 다중성

② 독립성

③ 다양성

④ 동시성

<<<QUESTION>>>

**64. 가압경수로형 원자로의 축방향 중성자속 분포에 영향을 주는 주요 인자가 아닌 것은?**

[choice]

① 제어봉 삽입 위치

② Xe 진동

③ 원자로 냉각재 내 붕소농도

④ 연료 연소(Burn–Up)

<<<QUESTION>>>

**65. 원자로냉각재계통의 과냉각여유도(Subcooling Margine)를 감시하는데 사용되는 변수가 아닌 것은?**

[choice]

① 원자로 노외핵계측기 출력

    ② 원자로 냉각재 고온관 온도

    ③ 노심출구 열전대 온도

    ④ Sm의 증가

<<<QUESTION>>>

**66. 원자력발전소 기동 시 전출력 도달 후 약 40~50시간 동안 노심의 반응도가 급격히 감소하는 가장 큰 이유는 무엇인가?**

[choice]

① 핵연료 연소의 증가

② 냉각재의 온도변화

③ Xe의 증가

④ Sm의 증가

<<<QUESTION>>>

**67. 원자력발전소의 심층방어에서 효과적인 이행을 위한 전제조건으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 보수적 가정 및 접근

② 결정론적 안전성 평가

③ 품질보증

④ 안전문화

<<<QUESTION>>>

**68. 가압경수로형 원전에서 출력운전 중 원자로가 긴급정지되었다. 다음 중 원자로 정지를 확인하기 위한 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 모든 제어봉 삽입 확인

    ② 원자로 정지 차단기 개방 확인

    ③터빈정지밸브 닫힘 확인

    ④ 출력영역 중성자속 준위 급속 감소 확인

<<<QUESTION>>>

**69. 어떤 원자로 노심에서 핵비등이탈율(DNBR)dl 1.4에서 1.6으로 증가할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 열전달계수는 감소한다.

    ② 핵비등(Nucleate Boiling)이 감소한다.

    ③ 피복재 온도에 관해서는 안전하다.

    ④막비등(Film Boiling)이 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**70. 발전소 최대 가상사고 시 원자로를 보호하고 방사능으로부터 종사자 및 공중보호를 우한 공학적 안전설비의 기능으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 사고 시 에너지 방출 최대화로 사고 완화

    ② 비상노심냉각으로 핵연료 피복재 보호

    ③ 극심한 냉각재 유출 사고 시 핵분열 생성물 제거

    ④ 격납건물 차단 및 냉각으로 격납건물 건전성 유지

<<<QUESTION>>>

**71. 출력이 2배로 증가하는데 28초 걸리는 원자로가 있다. 기동률(Start up)으로 맞는 것은?**

[choice]

① 0.32dpm


② 0.64dpm

③ 0.72dpm

④ 0.84dpm

<<<QUESTION>>>

**72. 원자로를 70% 출력으로 운전하다가 붕소희석으로 100% 출력으로 증가하려고 한다. 100% 출력 도달 시 붕소농도로 맞는 것은? (단, 제어봉은 현위치를 유지하며 Xe의 조건은 무시한다. )**



[choice]

① 768ppm

② 789ppm

③ 831ppm

④ 852ppm

<<<QUESTION>>>

**73. 가압경수로형 원자력발전소에서 출력운전 중 정지여유도(Shutdown Margine)의 감소 요인이 아닌 것은?**

[choice]

① 원자로 냉각

② 제어봉 인출

③ 붕소희석

④ 제논(Xe) 붕괴

<<<QUESTION>>>

**74. 가압경수로형 원자력발전소 원자로의 반응도 조절에 사용하는 화학적 제어제(Chemical Shim)의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 신속한 반응도 제어로 부하추종 운전에 용이하다.

    ② Xe, Sm등의 독물질에따른 반응도를 보상할 수 있다.

    ③ 원자로 정지 시 충분한 정지여유도를 확보할 수 있다.

    ④ 정상운전 중 출력 변화에 관계없이 제어봉을 비교적 높게 적절한 위치로 유지하면서 중성자 속 분포를 고르게 유지할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**75. 원자로냉각재상실사고(LOCA) 시 증기발생기 U-튜브 상단에 불응축성 가스가 집적되면 자연순환 냉각을 방해하여 노심의 안전성을 저해하게 된다. 다음 중 발생 가능한 불응축성 가스의 생성원이 아닌 것은?**

[choice]

① 냉각재 내 용존수소의 방출

    ② 물의 방사선 분해에 의한 수소의 발생

    ③ 핵연료 피복재 손상 시 헬륨 및 핵분열 기체

    ④화학 및 체적제어탱크(VCT)의 수소가스 방출

<<<QUESTION>>>

**76. 경수로형 원자력발전소 설계기준사고 중 저출력 운전상태에서 노심에 더욱 심각한 손상을 줄 우려가 있는 사고는?**

[choice]

① 원자로냉각재배관 파열사고

    ②주증기관 파열사고

    ③ 증기발생기 전열관 파열사고

    ④ 가압기 안전밸브 개방사고

<<<QUESTION>>>

**77. 전원상실에 의하여 원자로 냉각재펌프가 정지되면 자연순환에 의하여 노심을 냉각해야 하는데, 자연순환을 유지하기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 가압기 수위 유지

    ② 가압기 압력 유지

    ③주증기관 격리 및 대기덤프 닫힌 상태 유지

    ④ 증기발생기 수위 유지

<<<QUESTION>>>

**78. 원자로 냉각재상실사고(LOCA) 시, 일정 시간 경과 후 고온관 및 저온관에 안전주입을 동시에 수행하는 이유는 무엇인가?**

[choice]

① 노심에서 방출되는 증기의 부유 운반 정지


    ② 원자로 노심에서의 우회 가능성 차단

    ③노심상부 붕산 침적 발생 가능성 방지

    ④ 고온관 주입에 의한 붕괴열 감소 가속화

<<<QUESTION>>>

**79. 아래에서 설명하고 있는 발전소 과도상태로 맞는 것은?**



[choice]

① 예상운전 과도상태

② 설계기준사고

③ 설계기준 초과 사고

④ 중대사고

<<<QUESTION>>>

**80. 중대사고 정책에 대한 기관별 정책 이행사항으로 원자력 사업자가 이행해야 할 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① PSA 세부 이행계획 수립 및 이행

    ② 중대사고 대처능력 확보

    ③ 중대사고 관리전략, 조직, 지침서 등을 포함한 사고관리계획 수립 및 이행

    ④중대사고 정책 이행에 필요한 세부 지침서 개발

(Subject) 5과목 : 방사선이용 및 보건물리 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 다음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 의료상 피폭은 선량한도가 적용되지 않는다.

    ② 일반인과 작업자 선량한도에 차이가 있는 이유 중 하나는 위험의 수용준위가 다르기 때문이다.

    ③규제배제는 정상 또는 이상 상황에서 행위로 인한 위험 즉, 선량이 지극히 사소한 경우에 해당된다.

    ④ 규제해제는 규제대상이던 선원 또는 행위를 규제 대상에서 제외하는 것을 의미한다.

<<<QUESTION>>>

**82. 다음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 피부 홍반 발생 문턱선량은 대략 5Gy로 알려졌다.

    ②방사선 감수성은 인간의 경우 연령이 증가할수록 감소한다.

    ③ 결정적 영향의 증상 심각도는 선량에 비례한다.

    ④ 확률적 영향 발생기전은 세포 돌연변이와 유전의 결과로 발생 가능한 영향이다.

<<<QUESTION>>>

**83. 다음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 태아의 지능저하는 1Sv 당 IQ 30점 정도로 알려졌고, 확률적 영향의 특성을 갖고 있다.

    ② 태아의 기형유발 발단선량은 약 0.1Gy로 알려졌다.

    ③ 자연적 돌연변이 발생과 동일한 유발율을 나타내는 선량을 배가선량이라고 한다.

    ④ 방사선장해 중 임신 8~25주 기간에는 태아의 지능 저하가 나타날 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**84. 비례계수관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 알파선 측정 펄스가 베타선 측정 펄스에 비해 대부분 크다.

    ②저전압 영역 Plateau는 알파선과 베타선에 기인한 것이다.

    ③ 비례계수관은 에너지분해능이 있다.

    ④ 기체유입형에는 P-10(아르곤 90% + 메탄 10% )가스가 많이 사용된다.

<<<QUESTION>>>

**85. 다음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 중성자 피폭선량 생체시료분석법을 이용하고자 할 때, 측정대상이 되는 가장 중요한 해고종 중 하나는 이다.

    ② 흡수선량과 커마의 단위는 동일하다.

    ③ LET(선형에너지전달)와 저지능의 단위는 동일하다.

    ④내부 피폭선량 선량예탁을 평가 시 성인은 50년 아동은 70년을 고려한다.

<<<QUESTION>>>

**86. 기존피폭(Existing Expousure)에 대한 참조준위(Reference Level)은?**

[choice]

① 1 ~ 10mSv

② 1 ~ 20mSv

③ 20 ~ 50 mSv

④ 20 ~ 100 mSv

<<<QUESTION>>>

**87. 다음 핵종을 내장하고 있는 밀봉선원 중 제동복사선 차폐에 가장 많은 주의가 요구되는 핵종은?**

[choice]

① 35S

② 63Ni

③ 90Sr

④ 147Pm

<<<QUESTION>>>

**88. 방사선작업종사자가 실수로 어떤 핵종을 3×105Bq 섭취하고, 이 방사성 핵종에 공기가 500Bq/m3으로 오염된 방사선작업구역에서 400시간 근무하였다. 이 종사자의 유효선량은? (단, 상기 핵종의 연간섭취한도(ALL)는 6×105Bq, 연간 작업시간은 2,000시간, 호흡률은 1.2m3/h으로 가정한다.)**

[choice]

① 8 mSv


② 10 mSv

③ 14 mSv

④ 18 mSv

<<<QUESTION>>>

**89. 다음 중 괄호 안에 알맞은 것은?**



[choice]

① 0.1

② 0.3

③ 0.5

④ 0.7

<<<QUESTION>>>

**90. 다음 중 베타선이 물질 중에서 에너지 손실에 가장 크게 기여하는 핵종은?**

[choice]

① 원자핵과의 탄성산란

    ② 원자핵과의 비탄성산란

    ③ 궤도전자와의 탄성충돌

    ④궤도전자와의 비탄성충돌

<<<QUESTION>>>

**91. 다음 중 중성자와 물질과의 상호반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 비탄성 산란에서는 중성자와 원자핵이 충돌하여 산란할 때, 중성자의 에너지 일부가 원자핵을 여기시키는데 사용되고, 여기된 원자핵은 비탄성감마선을 방출한다.

    ② 방사 포획 반응에서는 원자핵이 중성자를 포획해 하나 또는 몇 개의 감마선을 방출하는데, 이 때 발생하는 감마선을 포획 방사선이라 한다.

    ③ 중성자는 흡수반응의 결과로 양성자나 알파입자 등의 하전입자를 방출할 수 있는데, 이 때, 이러한 반응은 발열반응일 수도 있고, 흡열반응일 수도 있다.

    ④중성자와 원자핵이 충돌할 경우 때때로 (n, 2n)과 (n, 3n)반응이 일어날 수 있으며, 이 때 이러한 반응은 발열반응이다.

<<<QUESTION>>>

**92. 다음 설명 중 옳은 것은?**

[choice]

① 1MeV의 광자가 물 팬텀에 입사한 경우의 표면선량은 커마보다 흡수선량이 크다.


    ② 동일한 방사선에 대하여 물질의 반가층이 클수록 차폐의 공간적인 측면에서 더 유리하다.

    ③2가지 종류의 차폐체로 감마선을 차폐할 경우, 비충돌선속의 지수감쇠는 차폐체 순서와 무관하다.

    ④ 반도체 검출기의 경우, 저에너지 감마선 영역에서는 사층(Dead Layer)으로 인해 게측효율이 높아진다.

<<<QUESTION>>>

**93. 기체유입형 비례계수관을 이용하여 알파선과 베타선을 측정할 때, 다음 설명 중 옳은 것은?**



[choice]

① 가, 나

② 가, 다

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

<<<QUESTION>>>

**94. 1MeV의 감마선이 섬광체에 모든 에너지를 전달하고 평균 450nm의 파장을 가진 20,000개의 섬광광자를 생성하였을 경우, 섬광체의 섬광효율은? (단, 플랑크 상수 h=606×10-34Jㆍsec, 광속 c=3×108m/s, 1eV=1.6×10-19J이다.)**

[choice]

① 2.0 %


② 5.5 %

③ 7.0 %

④ 9.5 %

<<<QUESTION>>>

**95. 3He(n,p)3H는 속중성자 측정에 사용되는 중요한 핵반응 중 하나이다. 2MeV의 속중성자가 3He 비례계수관에 입사했을 때, 생성되는 출력 펄스 신호를 아래와 같은 그림에 나타내었다. 지점에 해당하는 에너지를 옳게 나타낸 것은? (단, 상기 핵반응의 Q값은 0.76MeV이다. )**



[choice]

① 0.764MeV

② 1.5MeV

③ 2MeV

④ 2.764MeV

<<<QUESTION>>>

**96. 다음 중 천연방사성핵종에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 3H, 14C는 우주선 작용으로 생성된다.

    ② 232Th, 235U, 238U 등은 붕괴계열에 따라 붕괴한다.

    ③질량수가 4n+3 인 계열은 자연계에 존재하지 않는다.

    ④ 40K, 87Rb는 방사성 붕괴계열을 만들지 않는다.

<<<QUESTION>>>

**97. 2.3MeV 단일 에너지 감마선이 매우 작은 크기의 반도체검출기(HPGe)에 입사 시 다중채널분석기(MCA)에서 관찰이 가장 용이하지 않은 피크는?**

[choice]

① 광전자피크

② 컴프턴산란

③ 이중이탈피크

④ 단일이탈피크

<<<QUESTION>>>

**98. 다음 중 측정에 적합한 방사선측정기로 올바르게 짝지어진 것은?**

[choice]

① NaI(Tl) - HPGe

② Znsi(Ag) - CR39

③ HPGe - Hgl2

④ CdTe - LR115

<<<QUESTION>>>

**99. 흡수선량이 같은 체내피폭의 경우 등가선량이 가장 큰 핵종은?**

[choice]

① 85Kr

② 90Sr

③ 131I

④ 210Po

<<<QUESTION>>>

**100. 제염계수가 가장 큰 10인 액체폐기물 배수 관리 설비가 직렬로 연결되어 있을 때, 전체 설비의 방사성폐기물 제거효율은 얼마인가?**

[choice]

① 90%

② 95%

③ 99%

④ 99.9%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ③ | ④ | ② | ② | ③ | ④ | ② | ② | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ② | ④ | ② | ④ | ③ | ④ | ② | ④ | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③ | ④ | ② | ② | ① | ① | ② | ④ | ③ | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ① | ③ | ③ | ② | ④ | ② | ③ | ① | ④ | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③ | ② | ① | ④ | ① | ④ | ① | ③ | ① | ② |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ④ | ② | ① | ③ | ② | ④ | ③ | ④ | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ② | ④ | ③ | ① | ③ | ② | ③ | ④ | ① |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ① | ② | ① | ④ | ② | ③ | ③ | ② | ④ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ③ | ② | ① | ② | ④ | ② | ③ | ④ | ② | ④ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④ | ③ | ① | ② | ② | ③ | ④ | ② | ④ | ③ |