(Subject) 1과목 : 일반기계공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 접촉면 안지름 60mm, 바깥지름 100mm의 단판클러치를 1㎾, 1450rpm으로 전동할 때 클러치를 미는 힘(N)은? (단, 클러치 접촉면의 재료는 주철과 청동으로 마찰계수는 0.2이다.)**

[choice]

① 823

② 411

③ 82

④ 41

<<<QUESTION>>>

**2. 너트의 풀림을 방지하는 방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 스프링 와셔를 사용

② 로크너트를 사용

③ 자동 죔 너트를 사용

④ 캡 너트를 사용

<<<QUESTION>>>

**3. 축 추력 방지방법으로 옳은 것은?**

[choice]

① 수직 공을 설치

   ②평형 원판을 설치

   ③ 전면에 방사상 리브(Lib)를 설치

   ④ 다단 펌프의 회전차를 서로 같은 방향으로 설치

<<<QUESTION>>>

**4. 원형 단면축의 비틀림 모멘트를 구할 때 관계 없는 것은?**

[choice]

① 수직응력

② 전단응력

③ 극단면계수

④ 축 직경

<<<QUESTION>>>

**5. 금속에 외력이 가해질 때, 결정격자가 불완전하거나 결함이 있어 이동이 발생하는 현상은?**

[choice]

① 트윈

② 변태

③ 응력

④ 전위

<<<QUESTION>>>

**6. 교차하는 두 축의 운동을 전달하기 위하여 원추형으로 만든 기어는?**

[choice]

① 웜 기어

② 베벨 기어

③ 스퍼 기어

④ 헬리컬 기어

<<<QUESTION>>>

**7. 고온에 장시간 정하중을 받는 재료의 허용응력을 구하기 위한 기준강도로 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 극한 강도

② 크리프 한도

③ 피로 한도

④ 최대 전단응력

<<<QUESTION>>>

**8. TIG용접에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① GTAW라고도 부른다.

   ② 전자세의 용접이 가능하다.

   ③피복제 및 플럭스가 필요하다.

   ④ 용가재와 아크발생이 되는 전극을 별도로 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**9. 유체기계에서 물속에 용해되어 있던 공기가 기포로 되어 펌프와 수차 등의 날개에 손상을 일으키는 현상은?**

[choice]

① 난류 현상

② 공동 현상

③ 멕동 현상

④ 수격 현상

<<<QUESTION>>>

**10. 보(beam)의 처짐 곡선 미분방정식을 나타낸 것은? (단, M : 보의 굽힘응력, V : 보의 전단응력, EI : 굽힘강성계수이다.)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**11. 연삭숫돌 결합도에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 결합도 기호는 알파벳 대문자로 표시한다.

    ②결합도가 약하면 눈메움(loading)현상이 발생하기 쉽다.

    ③ 결합도는 입자를 결합하고 있는 결합제의 결합상태 강약의 정도를 표시한다.

    ④ 가공물의 재질이 연질일수록 결합도가 높은 숫돌을 사용하는 것이 좋다.

<<<QUESTION>>>

**12. 금속재료를 압축하여 눌렀을 때 넓게 퍼지는 성질은?**

[choice]

① 인성

② 연성

③ 취성

④ 전성

<<<QUESTION>>>

**13. 다이얼 게이지의 보관 및 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 교정주기에 따라 교정 성적서를 발행한다.

    ② 측정 시 충격이 가지 않도록 한다.

    ③스핀들에 주유하여 보관한다.

    ④ 측정자를 잘 선택해야 한다.

<<<QUESTION>>>

**14. 용기 내의 압력을 대기압력 이하의 저압으로 유지하기 위해 대기압력 쪽으로 기체를 배출하는 것은?**

[choice]

① 진공펌프

② 압축기

③ 송풍기

④ 제습기

<<<QUESTION>>>

**15. 브레이크라이닝의 구비조건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 내마멸성이 클 것

② 내열성이 클 것

③ 마찰계수 변화가 클 것

④ 기계적 강성이 클 것

<<<QUESTION>>>

**16. 금속을 용융 또는 반용융하여 금속주형 속에 고압으로 주입하는 특수주조법은?**

[choice]

① 다이캐스팅

② 원심주조법

③ 칠드주조법

④ 셀주조법

<<<QUESTION>>>

**17. 지름 22mm인 구리선을 인발하여 20mm가 되었다. 구리의 단면을 축소시키는데 필요한 응력을 303㎏f/cm2라고 할 때 이 인발에 필요한 인발력(㎏f)은 약 얼마인가?**

[choice]

① 100

② 200

③ 300

④ 400

<<<QUESTION>>>

**18. 황동을 냉간 가공하여 재결정온도 이하의 낮은 온도로 풀림하면 가공 상태보다 오히려 경화되는 현상은?**

[choice]

① 석출 경화

② 변형 경화

③ 저온풀림 경화

④ 자연풀림 경화

<<<QUESTION>>>

**19. 보스에 홈을 판 후 키를 박아 마찰력을 이용하여 동력을 전달하는 키로서 큰 힘을 전달하는데 부적당한 것은?**

[choice]

① 평 키

② 반달 키

③ 안장 키

④ 둥근 키

<<<QUESTION>>>

**20. 치수가 동일한 강봉과 동봉에 동일한 인장력을 가하여 생기는 신장률 εs, εc가 8：17이라고 하면, 이때 탄성계수(Es/Ec)의비는?**

[choice]

① 5/6

② 6/5

③ 8/17

④ 17/8

(Subject) 2과목 : 기계열역학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 계가 정적 과정으로 상태 1에서 상태 2로 변화할 때 단순압축성 계에 대한 열역학 제1법칙을 바르게 설명한 것은? (단, U, Q, W는 각각 내부에너지, 열량, 일량이다.)**

[choice]

① U1－U2＝Q12

② U2－U1＝W12

③ U1－U2＝W12

④U2－U1＝Q12

<<<QUESTION>>>

**22. 온도 20℃에서 계기압력 0.183MPa의 타이어가 고속주행으로 온도 80℃로 상승할 때 압력은 주행 전과 비교하여 약 몇 kPa 상승하는가? (단, 타이어의 체적은 변하지 않고, 타이어 내의 공기는 이상기체로 가정하며, 대기압은 101.3kPa이다.)**

[choice]

① 37kPa


② 58kPa

③ 286kPa

④ 445kPa

<<<QUESTION>>>

**23. 증기터빈에서 질량유량이 1.5㎏/s이고, 열손실률이 8.5㎾이다. 터빈으로 출입하는 수증기에 대한 값은 아래 그림과 같다면 터빈의 출력은 약 몇 ㎾인가?**



[choice]

① 273㎾

② 656㎾

③ 1357㎾

④ 2616㎾

<<<QUESTION>>>

**24. 10℃에서 160℃까지 공기의 평균 정적비열은 0.7315kJ/(㎏·K)이다. 이 온도 변화에서 공기 1㎏의 내부에너지 변화는 약 몇 kJ인가?**

[choice]

① 101.1kJ

② 109.7kJ

③ 120.6kJ

④ 131.7kJ

<<<QUESTION>>>

**25. 완전가스의 내부에너지(u)는 어떤 함수인가?**

[choice]

① 압력과 온도의 함수이다.

② 압력만의 함수이다.

③ 체적과 압력의 함수이다.

④ 온도만의 함수이다.

<<<QUESTION>>>

**26. 밀폐용기에 비내부에너지가 200kJ/㎏인 기체가 0.5㎏ 들어있다. 이 기체를 용량이 500W인 전기가열기로 2분 동안 가열한다면 최종상태에서 기체의 내부에너지는 약 몇 kJ인가? (단, 열량은 기체로만 전달된다고 한다.)**

[choice]

① 20kJ

② 100kJ

③ 120kJ

④ 160kJ

<<<QUESTION>>>

**27. 증기를 가역 단열과정을 거쳐 팽창시키면 증기의 엔트로피는?**

[choice]

① 증가한다.

    ② 감소한다.

    ③변하지 않는다.

    ④ 경우에 따라 증가도 하고, 감소도 한다.

<<<QUESTION>>>

**28. 계가 비가역 사이클을 이룰 때 클라우지우스(Clausius)의 적분을 옳게 나타낸 것은? (단, T는 온도, Q는 열량이다.)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**29. 어떤 냉동기에서 0℃의 물로 0℃의 얼음 2ton을 만드는데 180MJ의 일이 소요된다면 이 냉동기의 성적계수는? (단, 물의 융해열은 334kJ/㎏이다.)**

[choice]

① 2.05

② 2.32

③ 2.65

④ 3.71

<<<QUESTION>>>

**30. 수소(H2)가 이상기체라면 절대압력 1MPa, 온도 100℃에서의 비체적은 약 몇 m3/㎏인가? (단, 일반기체상수는 8.3145kJ/(kmol·K)이다.)**

[choice]

① 0.781

② 1.26

③ 1.55

④ 3.46

<<<QUESTION>>>

**31. 과열증기를 냉각시켰더니 포화영역 안으로 들어와서 비체적이 0.2327m3/㎏이 되었다. 이때 포화액과 포화증기의 비체적이 각각 1.079×10-3m3/㎏, 0.5243m3/㎏이라면 건도는 얼마인가?**

[choice]

① 0.964

② 0.772

③ 0.653

④ 0.443

<<<QUESTION>>>

**32. 비열비가 1.29, 분자량이 44인 이상 기체의 정압비열은 약 몇 kJ/(㎏·K)인가? (단, 일반기체상수는 8.314kJ/(kmol·K)이다.)**

[choice]

① 0.51

② 0.69

③ 0.84

④ 0.91

<<<QUESTION>>>

**33. 온도가 127℃, 압력이 0.5MPa, 비체적이 0.4m3/㎏인 이상기체가 같은 압력 하에서 비체적이 0.3m3/㎏으로 되었다면 온도는 약 몇 ℃가 되는가?**

[choice]

① 16

② 27

③ 96

④ 300

<<<QUESTION>>>

**34. 증기동력 사이클의 종류 중 재열사이클의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 터빈 출구의 습도가 증가하여 터빈 날개를 보호한다.

    ② 이론 열효율이 증가한다.

    ③ 수명이 연장된다.

    ④ 터빈 출구의 질(quality)을 향상시킨다.

<<<QUESTION>>>

**35. 한 밀폐계가 190kJ의 열을 받으면서 외부에 20kJ의 일을 한다면 이 계의 내부에너지의 변호는 약 얼마인가?**

[choice]

① 210kJ 만큼 증가한다.

② 210kJ 만큼 감소한다.

③ 170kJ 만큼 증가한다.

④ 170kJ 만큼 감소한다.

<<<QUESTION>>>

**36. 다음 중 가장 낮은 온도는?**

[choice]

① 104℃

② 287°F

③ 410K

④ 684R

<<<QUESTION>>>

**37. 온도 15℃, 압력 100kPa 상태의 체적이 일정한 용기 안에 어떤 이상 기체 5㎏이 들어있다. 이 기체가 50℃가 될 때까지 가열되는 동안의 엔트로피 증가량은 약 몇 kJ/K인가? (단, 이 기체의 정압비열과 정적비열은 각각 1.001kJ/(㎏·K), 0.7171kJ/(㎏·K)이다.)**

[choice]

① 0.411

② 0.486

③ 0.575

④ 0.732

<<<QUESTION>>>

**38. 열펌프를 난방에 이용하려 한다. 실내 온도는 18℃이고, 실외 온도는 –15℃이며 벽을 통한 열손실은 12㎾이다. 열펌프를 구동하기 위해 필요한 최소 동력은 약 몇 ㎾인가?**

[choice]

① 0.65㎾

② 0.74㎾

③ 1.36㎾

④ 1.53㎾

<<<QUESTION>>>

**39. 오토사이클의 압축비(ε)가 8일 때 이론열효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비(k)는 1.4이다.)**

[choice]

① 36.8%

② 46.7%

③ 56.5%

④ 66.6%

<<<QUESTION>>>

**40. 이상적인 카르노 사이클의 열기관이 500℃인 열원으로부터 500kJ을 받고, 25℃에 열을 방출한다. 이 사이클의 일(W)과 효율(ηth)은 얼마인가?**

[choice]

① W＝307.2kJ, ηth＝0.6143

② W＝307.2kJ, ηth＝0.5748

    ③ W＝250.3kJ, ηth＝0.6143

④ W＝250.3kJ, ηth＝0.5748

(Subject) 3과목 : 자동차기관 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 전자제어 가솔린엔진이 워밍업 된 후 아이들 스피드 컨트롤(ISC)의 기능으로 가장 적절한 것은?**

[choice]

① 급가속 시 공기량 보충

    ② 워밍업 후 연료량을 증가시킴

    ③ 스로틀 밸브 고장 시 기능 대체

    ④각종 부하 작용 시 공전속도 조정

<<<QUESTION>>>

**42. 압축압력 시험 준비 작업이 아닌 것은?**

[choice]

① 연료의 공급을 차단한다.

    ②엔진을 냉간 상태로 유지한다.

    ③ 모든 점화 플러그를 제거한다.

    ④ 에어클리너 및 구동 벨트를 제거한다.

<<<QUESTION>>>

**43. 전자제어 연료분사 엔진에서 공기흐름 계측에 플랩(flap)의 움직임 양을 전압으로 바꾸어 컴퓨터로 보내는 것은?**

[choice]

① 포텐서미터

② 흡기온 센서

③ 대기압 센서

④ 스로틀 포지션 센서

<<<QUESTION>>>

**44. 기관의 냉각장치에서 보텀(bottom) 바이 패스 냉각방식의 특징으로 틀린 것은?**

[choice]

① 기관 정지 시 냉각수의 보온 성능이 좋다.

    ②수온조절기의 이상 작동이 적어 오버슈트가 많다.

    ③ 기관 내부의 온도가 안정되고, 한랭 시 히터 성능이 안정적이다.

    ④ 수온조절기가 열렸을 때 바이패스 회로를 닫아 냉각효과가 좋다.

<<<QUESTION>>>

**45. 열막(Hot Film)형식 흡입 공기량 센서의 특징으로 틀린 것은?**

[choice]

① 설치 시 제약이 없다.

    ② 공기량 직접 검출방식이다.

    ③ 질량 유량 검출로 신뢰성이 좋다.

    ④ 흡입공기 온도가 변화해도 측정 상의 오차가 없다.

<<<QUESTION>>>

**46. 전자제어 가솔린 연료분사장치의 피드백 제어에 관한 사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 냉각수 온도가 현저히 낮으면 피드백 제어를 하지 않는다.

    ② 피드백 제어의 입력 요소는 산소센서이고 출력 요소는 인젝터이다.

    ③ 지르코니아 산소센서의 기전력이 커지면 인젝터 분사시간을 짧게 한다.

    ④배기가스 중의 산소 농도가 증가하면 지르코니아 산소센서의 기전력은 커진다.

<<<QUESTION>>>

**47. 피스톤 행정의 길이가 100mm, 엔진의 회전수가 1500rpm인 4행정 사이클 기관의 피스톤 평균속도(m/s)는?**

[choice]

① 4

② 5

③ 10

④ 14

<<<QUESTION>>>

**48. 다음 중 질소산화물(NOx) 발생량이 많은 경우는?**

[choice]

① 공연비가 농후한 경우

    ②점화시기가 빠른 경우

    ③ 냉각수 온도가 낮은 경우

    ④ 엔진의 압축비가 낮은 경우

<<<QUESTION>>>

**49. LPI(Liquid Petroleum injection) 시스템 에서 연료 펌프 제어에 대한 설명으로 옮은 것은?**

[choice]

① 엔진 ECU에서 연료펌프를 제어한다.

    ② 종합릴레이에 의해 연료펌프가 구동된다.

    ③ 엔진이 구동되면 운전조건에 관계없이 일정한 속도로 회전한다.

    ④펌프 드라이버는 운전조건에 따라 연료펌프의 속도를 제어한다.

<<<QUESTION>>>

**50. 자동차 배출가스의 유해성분에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 흑연 : 소화기 및 근육신경에 장애를 준다.

    ② 질소산화물 : 광화학 스모그의 원인이 된다.

    ③ 일산화탄소 : 인체에 산소부족 증상이 나타난다.

    ④ 탄화수소 : 호흡기에 자극을 주고 점막이나 눈을 자극한다.

<<<QUESTION>>>

**51. 이상적인 디젤 사이클의 열효율을 증가 시키는 방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 단절비 감소


② 압축비 증가

③ 최고압력 증가

④ 최저온도 상승

<<<QUESTION>>>

**52. 다음 설명에 해당하는 것은?**



[choice]

① 예혼합 연소

② 증상 혼합기

③ 균질 혼합기

④ 약한 성층연소

<<<QUESTION>>>

**53. 자동차 기관의 지압선도로부터 얻을 수 있는 정보가 아닌 것은?**

[choice]

① 도시마력의 계산

    ②평균 윤활유 소비량

    ③ 흡·배기 밸브의 개폐시기의 적부

    ④ 연료분사 밸브의 개폐시기의 적부

<<<QUESTION>>>

**54. 피스톤과 실린더 간극이 클 때 일어나는 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 압축압력이 저하된다.

    ② 오일이 연소실로 올라온다.

    ③ 피스톤 슬랩 현상이 발생한다.

    ④피스톤과 실린더의 소력이 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**55. 기관의 증배기량이 1400cc인 4행정 사이클 기관이 2570rpm으로 회전하고 있다. 이때 도시평균 유효압력이 10㎏f/cm2이라면 도시마력(PS)은 약 얼마인가?**

[choice]

① 40

② 80

③ 100

④ 120

<<<QUESTION>>>

**56. 수냉식 기관의 과열 원인이 아닌 것은?**

[choice]

① 냉각 팬이 파손되었을 때

    ②물 재킷 내부에 스케일이 없을 때

    ③ 수온 조절기가 닫힌 재 고장이 났을 때

    ④ 구동 벨트의 장력이 적거나 파손되었을 때

<<<QUESTION>>>

**57. 전자제어 가솔린엔진에서 흡입공기량 센서의 고장 시 예상되는 현상으로 틀린 것은?**

[choice]

① 기관의 공회전이 불안하다.

    ② 주행 중 가속성능이 저하된다.

    ③점화플러그가 점화되지 않는다.

    ④ 크랭킹은 가능하나 시동성능이 불량하다.

<<<QUESTION>>>

**58. 평균 유효압력에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 평균 유효압력이란 1사이클의 일을 실린더 체적으로 나눈 것이다.

    ② 지시평균 유효압력은 이론평균 유효압력에 선도계수를 곱한 것이다.

    ③ 제동평균 유효압력은 지시평균 유효압력에 기계효율을 곱한 것이다.

    ④ 마찰평균 유효압력은 지시평균 유효압력에 제동평균 유효압력을 뺀 것이다.

<<<QUESTION>>>

**59. 전자제어 디젤엔진에서 커먼레일 방식의 고압 연료 계통에 설치된 구성품이 아닌 것은?**

[choice]

① 인젝터

② 유입 계측밸브

③ 프라이밍 펌프

④ 연료압력 제한밸브

<<<QUESTION>>>

**60. EGR율(EGR ratio)을 나타내는 식으로 옳은 것은?**

[choice]

①

    ② EMB000063e06d09

    ③ EMB000063e06d0b

    ④ EMB000063e06d0d

(Subject) 4과목 : 자동차새시 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 자동변속기 토크 컨버터의 클러치 시스템에서 고장감지 검출조건에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

①출력축 속도센서 100rpm 이하

    ② 스로틀 밸브 개도 15% 이상

    ③ 엔진회전수 0rpm 이상

    ④ 댐퍼클러치 미작동

<<<QUESTION>>>

**62. 추진측의 굽음 진동인 휠링(whirling)을 일으키는 주요 원인으로 옳은 것은?**

[choice]

① 추진측의 강도 저하

    ② 슬립이음의 유연성 불량

    ③ 변속기 출력축과 추진측의 접촉 불량

    ④추진축의 기하학적 중심과 질량적 중심의 불일치

<<<QUESTION>>>

**63. 프로포셔닝 밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 베이퍼 록 현상을 저감시킨다.

    ② 캘리퍼에 브레이크 잔압을 일정하게 유지하는 기능을 한다.

    ③ 디스크 브레이크와 패드의 에어 갭을 항상 '0' 상태로 유지한다.

    ④급제동 시 전륜보다 후륜이 먼저 고착되는 것을 방지하여 차량의 방향성 상실을 방지한다.

<<<QUESTION>>>

**64. 공기식 제동장치에서 압력 조정기의 작용에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 공기탱크 내의 압력이 규정값 이상이 되면 압축기의 압축작용을 정지시킨다.

    ②공기탱크 내의 압력이 규정값 이하가 되면 압축기의 압축작용을 정지시킨다.

    ③ 압력 조정기는 공기압축기에서 공기탱크에 보내는 압력을 조정한다.

    ④ 앞·뒤 바퀴로 가능 압축공기의 압력을 조정한다.

<<<QUESTION>>>

**65. 자동변속기 차량의 토크 컨버터에서 토크 증대 비율이 가장 클 때는?**

[choice]

① 스톨 포인트일 때

② 클러치 포인트일 때

③ 댐퍼클러치 작동일 때

④ 오버 드라이브일 때

<<<QUESTION>>>

**66. 자동차 주행성능을 산출함에 있어 자동차 중량 또는 총중량이 적용되지 않는 것은?**

[choice]

① 가속저항

② 구름저항

③ 공기저항

④ 등판저항

<<<QUESTION>>>

**67. 전자제어 현가장치(ECS)에서 급가속 시의 차고제어로 옳은 것은?**

[choice]

① 앤티 롤링 제어

② 앤티 다이브 제어

③ 스카이훅 제어

④ 앤티 스쿼트 제어

<<<QUESTION>>>

**68. 전자제어 현가장치의 제어 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 피칭 제어

② 롤 제어

③ 다이브 제어

④ 토크 스티어 제어

<<<QUESTION>>>

**69. 바퀴의 미끄럼 및 구동력과 관련하여 미끄럼률을 구하는 식은? (단, V : 차체의 주행속도, Vω : 바퀴의 회전속도이다.)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**70. ABS에서 ECU의 출력신호에 의해 각 휠실린더의 유압을 제어하는 것은?**

[choice]

① 모듈레이터

② 릴레이 밸브

③ 레귤레이터

④ 언로더 밸브

<<<QUESTION>>>

**71. 전자제어 자동변속기 차량에서 토크 컨버터의 유체를 통해 동력을 전달시키지 않고 펌프와 터빈을 직접 구동하는 기능은?**

[choice]

① 터빈 브레이커(turbine breaker) 기능

    ② 홀드(hold)기능

    ③록업(lock up)기능

    ④ 토션 댐퍼(torsion damper) 기능

<<<QUESTION>>>

**72. 유효 반경 0.4m인 바퀴가 600rpm으로 회전할 때 자동차의 주행속도(㎞/h)는약 얼마인가? (단, 주행저항 및 노면에 의한 마찰은 무시한다.)**

[choice]

① 85

② 90

③ 95

④ 100

<<<QUESTION>>>

**73. 승용자동차의 손조작식 주차제동장치의 측정 시 조작력 기준은? (단, 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙에 의한다.)**

[choice]

① 70㎏ 이하

② 60㎏ 이하

③ 50㎏ 이하

④ 40㎏ 이하

<<<QUESTION>>>

**74. 유압식 전자제어 동력조향장치의 특징으로 옳은 것은?**

[choice]

① 공전과 저속에서는 조향핸들 조작력이 무겁다.

    ② 고속 주행 시 주행 안정성을 위해 조향핸들 조작력을 가볍게 한다.

    ③유량제어 솔레노이드 밸브를 통해서 조향 핸들 조작력을 제어한다.

    ④ 중속에서는 차량 속도에 감응하여 조향핸들 조작력을 변화시키지 못한다.

<<<QUESTION>>>

**75. 자동차의 휠베이스가 2.4m 안쪽 바퀴의 최대 조향각이 35°, 바깥쪽 바퀴의 최대 조향각이 30°일 때 이 자동차의 최소 회전반경(m)은? (단, 바퀴 접지면 중심과 킹핀과의 거리는 20㎝이다.)**

[choice]

① 4.4

② 5.0

③ 6.2

④ 7.4

<<<QUESTION>>>

**76. 수동 변속기에서 기어의 물림 시 2중 물림 방지 기구가 설치되어 있는 곳은?**

[choice]

① 기어와 기어 사이

② 시프트 레일 사이

③ 슬리브와 허브 사이

④ 싱크로메스 기구 내

<<<QUESTION>>>

**77. ABS에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 제동거리를 최소화 한다.

    ② 제동 시 바퀴가 잠기지 않아 조향을 가능하게 한다.

    ③도로와 타이어의 마찰계수는 바퀴 슬립률이 0%일 때 최대가 되는 원리가 적용된다.

    ④ 바퀴의 회전속도를 검출하여 그 변화에 따라 제동력을 제어하는 방식이다.

<<<QUESTION>>>

**78. 전기회생제동장치가 주제동장치의 일부로 작동되는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙에 의한다.)**

[choice]

① 주제동장치의 제동력은 동력 전달계통으로부터의 구동전동기 분리 또는 자동차의 변속비에 영향을 받는 구조일 것

    ② 전기회생제동력이 해제되는 경우에는 마찰제동력이 작동하여 1초 내에 해제 당시 요구 제동력의 75% 이상 도달하는 구조일 것

    ③ 주제동장치는 하나의 조종장치에 의하여 작동되어야 하며, 그 외의 방법으로는 제동력의 전부 또는 일부가 해제되지 아니하는 구조일 것

    ④ 주제동장치 작동 시 전기회생제동장치가 독립적으로 제어될 수 있는 경우에는 자동차에 요구되는 제동력을 전기회생제동력과 마찰제동력 간에 자동으로 보상하는 구조일 것

<<<QUESTION>>>

**79. 주행 중 타이어에서 발생하는 스탠딩 웨이브 현상의 방지방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 정속으로 주행한다.

    ② 타이어 공기압을 표준보다 높인다.

    ③전동 저항을 증가시킨다.

    ④ 강성이 큰 타이어를 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**80. 자동차의 조향핸들이 무거운 원인이 아닌 것은?**

[choice]

① 타이어 공기압력 과대

② 조향기어 백래시가 작음

③ 앞바퀴 정렬상태가 불량

④ 타이어 마멸 과다

(Subject) 5과목 : 자동차전기 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 자동차규칙상 경음기에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 동일한 음색으로 연속하여 소리를 내는 것일 것

    ②자동차 경음기는 사이렌 및 종을 포함할 것

    ③ 음의 최소크기는 90데시벨(C) 이상일 것

    ④ 경적음의 크기는 일정하여야 할 것

<<<QUESTION>>>

**82. 주행안전장치에서 AFLS(Adaptive Front Lighting System)의 주요 제어 기능에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?**

[choice]

① Dynamic Bending - 곡선 도로에서 차량 진행 방향에 최적의 조명 제공

    ② Auto Leveling - 차량의 기울기 조건에 대한 헤드램프 로우 빔의 현상

    ③Around View Monitoring - 운전자가 원하는 주변 부분 감지

    ④ 페일 세이프 - 시스템 고장 및 오동작 감지 시에 안전모드 동작

<<<QUESTION>>>

**83. 자동차 에어컨 냉매의 구비조건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 응축압력이 적당히 낮을 것

② 비등점이 적당히 낮을 것

③ 증기의 비체적이 작을 것

④ 증발잠열이 작을 것

<<<QUESTION>>>

**84. 기동전동기 회전이 느려지는 원인으로 틀린 것은?**

[choice]

① 점화 스위치의 결함일 때

    ② 정류자의 상태가 불량할 때

    ③ 배터리 방전으로 전압이 낮을 때

    ④ 전기자 코일의 접지 상태가 불량할 때

<<<QUESTION>>>

**85. 배터리 격리판의 구비조건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 내진성과 내산성이 커야 한다.

    ② 기계적인 강도가 커야 한다.

    ③전도성이 좋아야 한다.

    ④ 다공성이어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**86. HID 전조등에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 얇은 캡슐 형태의 방전관 내에 크세논 가스, 수은 가스, 금속 할로겐 성분 등이 있다.

    ② 플라즈마 방전으로 빛이 발생된다.

    ③ 형광등과 같은 구조이다.

    ④필라멘트가 설치되어 있다.

<<<QUESTION>>>

**87. 전자력에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 자계의 세기에 비례한다.

    ② 자력에 의해 도체가 움직이는 힘이다.

    ③ 도체의 길이, 전류의 크기에 비례한다.

    ④자계방향과 전류의 방향이 평행일 때 가장 크다.

<<<QUESTION>>>

**88. 하이브리드 자동차의 고전압 배터리(＋) 전원을 인버터로 공급하는 구성품은?**

[choice]

① 전류 센서

② 고전압 배터리

③ 세이프티 플러그

④ 프리 차저 릴레이

<<<QUESTION>>>

**89. 하이브리드 자동차 용어 (KS R 0121)에서 충전시켜 다시 쓸 수 있는 전지를 의미하는 것은?**

[choice]

① 1차 전지

② 2차 전지

③ 3차 전지

④ 4차 전지

<<<QUESTION>>>

**90. 디젤엔진에서 매연 발생이 심한 원인으로 틀린 것은? (단, 터보장착 차량이다.)**

[choice]

① 에어클리너가 막혔다.


② 분사노즐에서 후적이 심하다.

③ 오일 필터가 불량이다.

④ 기관의 연소온도가 너무 낮다.

<<<QUESTION>>>

**91. 자동차규칙상 타이어 공기압 경고장치의 성능기준에 대한 아래 설명에서 ( ) 안의 내용이 순서대로 짝지어진 것은?**



[choice]

① 2개, 20%

② 4개, 20%

③ 2개, 30%

④ 4개, 30%

<<<QUESTION>>>

**92. 저항 2.5Ω에 전류 10A를 40분 동안 흐르게 하였을 때 소비된 전력량(㎾h)은?**

[choice]

① 0.167

② 1.248

③ 2.597

④ 3.241

<<<QUESTION>>>

**93. 전압 110V, 전류 65A인 발전기의 출력(PS)은? (단, 발전기의 효율은 85%이다.)**

[choice]

① 0.25

② 0.8

③ 7

④ 8.26

<<<QUESTION>>>

**94. 전기 자동차용 전동기에 요구되는 조건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 구동 토크가 작아야 한다.

    ② 고출력 및 소형화해야 한다.

    ③ 속도제어가 용이해야 한다.

    ④ 취급 및 보수가 간편해야 한다.

<<<QUESTION>>>

**95. 배전기 방식의 점화장치에서 크랭크각과 1번 실린더 상사점을 감지하는 방식이 아닌 것은?**

[choice]

① 다이오드(diode) 방식

② 옵티컬(optical) 방식

③ 인덕션(induction) 방식

④ 홀 센서(hall sensor) 방식

<<<QUESTION>>>

**96. 에어백(Air Bag)의 구성부품이 아닌 것은?**

[choice]

① 옆면 충격 검출 센서

② 클럭 스프링

③ 프리 텐셔너

④ 요레이트 센서

<<<QUESTION>>>

**97. 반도체의 일반적인 성질이 아닌 것은?**

[choice]

① 다른 금속이나 반도체와 접속하면 정류작용, 증폭작용 및 스위칭 작용을 한다.

    ② 열을 받으면 전기저항 값이 변화하는 제베크 효과를 나타낸다.

    ③빛을 받아도 고유저항이 변하지 않는다.

    ④ 압력을 받으면 전기가 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**98. 자동차규칙상 앞면창유리에 설치하는 창 닦이기 장치에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 초소형자동차는 제외한다.)**

[choice]

① 작동주기의 종류는 2가지 이상일 것

    ②최고작동주기와 다른 하나의 작동주기의 차이는 매분당 20회 이상일 것

    ③ 작동을 정지시킨 경우 자동적으로 최초의 위치로 복귀되는 구조일 것

    ④ 최저작동주기는 매분당 20회 이상이고, 다른 하나의 작동주기는 매분당 45회 이상일 것

<<<QUESTION>>>

**99. 교류발전기에서 B단자(출력단자)를 연결 하지 않은 상태로 엔진을 장시간 고속 회전하였을 때 발생되는 현상은?**

[choice]

① 과충전이 일어난다.

    ② 로터 코일이 단선된다.

    ③충전 경고등이 점등된다.

    ④ 충전이 안 되지만 이상은 없다.

<<<QUESTION>>>

**100. 일반적인 자동차 통신에서 고속 CAN 통신이 적용되는 부분은?**

[choice]

① 멀티미디어 장치

② 펄스폭 변조기

③ 차체 전장부품

④ 파워 트레인

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ④ | ② | ① | ④ | ② | ② | ③ | ② | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ④ | ③ | ① | ③ | ① | ② | ③ | ③ | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ② | ② | ② | ④ | ④ | ③ | ① | ④ | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ③ | ② | ① | ③ | ① | ① | ③ | ③ | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ② | ① | ② | ① | ④ | ② | ② | ④ | ① |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ③ | ② | ④ | ① | ② | ③ | ① | ③ | ① |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ④ | ④ | ② | ① | ③ | ④ | ④ | ① | ① |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③ | ② | ④ | ③ | ② | ② | ③ | ① | ③ | ① |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ② | ③ | ④ | ① | ③ | ④ | ④ | ④ | ② | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ② | ① | ④ | ① | ① | ④ | ③ | ② | ③ | ④ |