
(Subject) 1과목 : 디지털 전자회로 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 다음 회로에서 제너 다이오드에 흐르는 전류는? (단, 제너 다이오드의 파괴전압은 10[V]이다.)**



[choice]

① 0.5[A]


② 0.7[A]

③ 1.0[A]

④ 1.7[A]

<<<QUESTION>>>

**2. 다음 그림에서 1차측과 2차측의 권선비가 5:1일 때 1차측의 입력전압 Vrms=120[V]이다. 다이오드가 이상적이고 리플리 작다고 가정하면 직류 부하전류는 약 얼마인가?**



[choice]

① 1.7[mA]

② 3.4[mA]

③ 5.1[mA]

④ 6.8[mA]

<<<QUESTION>>>

**3. 다음과 같은 블록에서 출력으로 나타나는 파형이 적합한 것은?**

EMB00006e086e10

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**4. 다음 중 캐스코드 증폭기에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 입력단은 공통베이스, 출력단은 공통이미터로 구성된 증폭기이다.


   ② 전압 궤환율이 매우 적다.

   ③ 공통베이스 증폭기로 인해 고주파 특성이 양호하다.

   ④ 자기 발진 가능성이 매우 적다.

<<<QUESTION>>>

**5. 다음 그림과 같은 회로에서 결합계수가 0.5이고, 발진주파수가 200[kHz]일 경우 C의 값은 얼마인가? (단, π=3.14이고, L1=L2=1[mH]로 가정한다.)**



[choice]

① 211.3[㎌]


② 211.3[pF]

③ 422.6[㎌]

④ 422.6[pF]

<<<QUESTION>>>

**6. 다음 그림과 같은 발진회로에서 높은 주파수의 동작에 적절한 발진회로 구현을 위한 리액턴스 조건은 무엇인가?**



[choice]

① Z1=용량성, Z2=용량성, Z3=용량성

   ② Z1=유도성, Z2=유도성, Z3=유도성

   ③ Z1=유도성, Z2=용량성, Z3=용량성

   ④Z1=용량성, Z2=용량성, Z3=유도성

<<<QUESTION>>>

**7. 다음 중 연산증폭기의 응용회로가 아닌 것은?**

[choice]

① 부호변환기


② 배수기

③ 교류전류 플로워

④ 전압-전류 변환기


<<<QUESTION>>>


**8. 다음 차동증폭 회로에서 주어진 전압 및 전류 조건에 맞는 직류 IV-곡선으로 맞는 것은? (IRC1=IRC2=3.25[mA], VE=0.7[V]이다.)**




[choice]

①

   ② 

   ③ 

   ④

<<<QUESTION>>>

**9. 다음 중 OP-AMP 성능을 판단하는 파라미터로 관련이 없는 것은?**

[choice]

① Vi0(입력 오프셋 전압)

② CMRR(동상 신호 제거비)

③ IB(입력 바이어스 전류)

④ PIV(최대 역 전압)

<<<QUESTION>>>

**10. 발진회로의 출력이 직접 부하와 결합되면 부하의 변동으로 인하여 발진주파수가 변동된다. 이에 대한 대책이 아닌 것은?**

[choice]

① 정전압 회로를 사용한다.

    ② 발진회로와 부하 사이에 완충증폭기를 접속한다.

    ③ 발진회로를 온도가 일정한 곳에 둔다.

    ④다음 단과의 결합을 밀 결합으로 한다.

<<<QUESTION>>>

**11. 다음 중 아날로그 신호로부터 디지털 부호를 얻는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① PM(Phase Modulation)

    ② DM(Delta Modulation)

    ③ PCM(Pulse Code Modulation)

    ④ DPCM(Differential Pulse Code Modulation)

<<<QUESTION>>>

**12. 포스터 실리 검파 회로와 비검파 회로와의 검파 감도 비는?**

[choice]

① 1:3

② 3:1

③ 1:2

④ 2:1

<<<QUESTION>>>

**13. FM수신기에 사용되는 주파수변별기의 역할은?**

[choice]

① 주파수 변화를 진폭 변화로 바꾸어준다.

    ② 진폭 변화를 위상 변화로 바꾸어준다.

    ③ 주파수체배를 행한다.

    ④ 최대주파수편이를 증가시킨다.

<<<QUESTION>>>

**14. 다음 중 4진 PSK에서 BPSK와 같은 양의 정보를 전송하기 위해 필요한 대역폭은?**

[choice]

① BPSK의 0.5배

② BPSK와 같은 대역폭

③ BPSK의 2배

④ BPSK의 4배

<<<QUESTION>>>

**15. 다음 중 저역 통과 RC회로에서 시정수가 의미하는 것은?**

[choice]

① 응답의 위치를 결정해준다.


    ② 입력의 주기를 결정해준다.

    ③ 입력의 진폭 크기를 표시한다.

    ④응답의 상승속도를 표시한다.

<<<QUESTION>>>

**16. 다음 회로는 무엇을 가리키는가?**



[choice]

① 배타적 논리합 회로(Exclusive-OR)

    ② 감산기(Subtractor)

    ③ 반가산기(Half adder)

    ④ 전가산기(Full adder)

<<<QUESTION>>>

**17. RS 플립플롭 회로의 출력 Q 및**EMB00006e086e28 **는 리셋(Reset) 상태에서 어떠한 논리값을 가지는가?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**18. 다음 중 파형 조작 회로에서 클리퍼(Clipper)회로에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 입력 파형에서 특정한 기준 레벨의 윗부분 또는 아랫부분을 제거하는 것


    ② 입력 파형에 직류분을 가하여 출력 레벨을 일정하게 유지하는 것

    ③ 입력 파형 중에서 어떤 특정 시간의 파형만 도출하는 것

    ④ 입력의 Step전압을 인가하는 것

<<<QUESTION>>>

**19. 다음 그림과 같은 회로의 논리 동작으로 맞는 것은?**



[choice]

① OR

② AND

③ NOR

④ NAND

<<<QUESTION>>>

**20. 다음 중 멀티바이브레이터의 동작 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 비안정 멀티바이브레이터는 한쪽의 상태에서 다른 쪽의 회로가 가진 시정수에 따라 교번 발진을 계속한다.

    ② 단안정 멀티바이브레이터는 외부로부터의 트리거에 의해 상태 전이를 일으켜도 일정한 시간이 지나면 다시 원래의 상태로 되돌아온다.

    ③ 쌍안정 멀티바이브레이터는 입력펄스가 공급되기 전까지는 그 상태를 계속 유지한다.

    ④쌍안정 멀티바이브레이터는 1개의 펄스가 공급될 때 2개의 출력펄스를 가져 펄스의 주파수를 높이는데 이용한다.

(Subject) 2과목 : 정보통신 시스템 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 다음 중 출력장치의 기능에 대한 설명인 것은?**

[choice]

① 발생한 정보의 입력을 부호화하여 전기신호로 변환하는 것

    ② 입·출력장치의 제어 및 호스트 컴퓨터와의 제어를 수행하는 것

    ③ 발생한 정보의 출력을 부호화하여 변환하는 것

    ④전기신호를 인간이 이해할 수 있는 형태로 출력하는 것

<<<QUESTION>>>

**22. 다음 중 정보단말기 변조기능의 목적 또는 필요성에 맞지 않는 것은?**

[choice]

① 잡음, 간섭을 줄인다.

    ② 무선전송매체를 사용하여 전파 복사(Radiation)를 이용하게 한다.

    ③ 전송 신호를 전송매체에 정합시킨다.

    ④역다중화가 이루어진다.

<<<QUESTION>>>

**23. Zigbee 네트워크 내에서 반드시 하나만 존재하며, 네트워크 정보의 초기화를 담당하는 것은 무엇인가?**

[choice]

① 코디네이터(Coordinator)

② 라우터(Router)

③ 게이트웨이(Gateway)

④ 단말장치(Data Terminal)

<<<QUESTION>>>

**24. 어느 센터의 최번시 통화량을 측정하니 1시간 동안에 3분짜리 전화호 100개가 측정되었다. 이 센터의 최번시 통화량은 몇 [Erl]인가?**

[choice]

① 4[Erl]

② 5[Erl]

③ 6[Erl]

④ 7[Erl]

<<<QUESTION>>>

**25. 침입탐지시스템(IDS)과 방화벽(Firewall)의 기능을 조합한 솔루션은?**

[choice]

① SSO(Single Sign On)

    ②IPS(Intrusion Prevention System)

    ③ DRM(Digital Rights Management)

    ④ IP관리시스템

<<<QUESTION>>>

**26. 라우터가 패킷을 수신하면 라우터 포트중 단 하나만을 통해 패킷을 전달하는 라우팅을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 싱글캐스트 라우팅

② 유니캐스트 라우팅

③ 멀티캐스트 라우팅

④ 브로드캐스트 라우팅

<<<QUESTION>>>

**27. 다음 중 DSU에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 유니폴라 신호를 바이폴라 신호로 변환시키는 디지털모뎀이다.

    ② 벨 시스템의 DDS에 사용된다.

    ③T1/E1간의 타이밍을 보정해 준다.

    ④ 송수신 전단에 위치하여 원거리 디지털전송을 보장한다.

<<<QUESTION>>>

**28. 다음 중 CATV의 헤드앤드(Head End)의 주요 기능이 아닌 것은?**

[choice]

① 채널 변환

② 신호 분리 및 혼합

③ 옥내 분배

④ 신호 송출

<<<QUESTION>>>

**29. 유선 전화망의 구성 요소로 교환기와 단말기를 연결시켜 주고, 신호와 정보를 전달하는 것은?**

[choice]

① 가입자 선로

② 중계 선로

③ 스위치

④ 프로그램 기억장치

<<<QUESTION>>>

**30. 초고속 인터넷을 이용하여 다양한 디지털 영상 서비스, 개인맞춤형 서비스, 양방향 데이터 서비스 등을 제공하는 TV로 옳은 것은?**

[choice]

① DTV

② IPTV

③ HDTV

④ UHDTV

<<<QUESTION>>>

**31. 국내 HDTV방식의 1채널 대역폭은 얼마인가?**

[choice]

① 4[MHz]

② 6[MHz]

③ 8[MHz]

④ 10[MHz]

<<<QUESTION>>>

**32. 기존의 아날로그 카메라에 설치되어 있는 동축케이블을 활용해 고화질 영상전송이 가능한 디지털 신호 전송방식은?**

[choice]

① DNR

② HD-SDI

③ HDMI

④ WDR

<<<QUESTION>>>

**33. 다음 중 위성통신의 특징으로 틀린 것은?**

[choice]

① 신호의 전송시간이 지연된다.

② 다원접속이 가능하다.

③ 기후 영향을 받지 않는다.

④ 동보통신이 가능하다.

<<<QUESTION>>>

**34. 셀룰러 이동통신방식에서 기지국 서비스 영역을 확대하는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 고이득 지향성 안테나를 사용한다.

    ②수신기의 수신 한계레벨을 높게 조정한다.

    ③ 다이버시티 수신기를 사용한다.

    ④ 기지국 안테나 높이를 증가시킨다.

<<<QUESTION>>>

**35. 다음 중 통신위성 트랜스폰더에 대한 구성방법으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 단일주파수변환(Single Frequency Conversion) 시스템

    ② 이중주파수변환(Double Frequency Conversion) 시스템

    ③ 기저주파수검파(Regenerative) 시스템

    ④대역통과(Bandpass) 시스템

<<<QUESTION>>>

**36. 다음 중 강우로 인한 위성통신 신호의 감쇠를 보상하기 위한 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① Site Diversity

② Adaptive Diversity

③ Orbit Diversity

④ Beam Diversity

<<<QUESTION>>>

**37. 다음 중 지능형 교통시스템에서 통행료 자동지불시스템, 주차장관리, 물류 배송관리, 주유소 요금 지불 등에 활용되는 단거리 무선통신은?**

[choice]

① DSRC

② GPS

③ WiBro

④ LAN

<<<QUESTION>>>

**38. 다음 중 멀티미디어 디지털 콘텐츠의 저작권 보호를 위한 ‘디지털 워터마킹’에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 비가시성으로 눈에 띄지 않아야 한다.

    ② 왜곡 및 잡음에 강해야 된다.

    ③인식을 위해서 원본을 가지고 있어야 한다.

    ④ 최소의 bit를 사용해야 한다.

<<<QUESTION>>>

**39. 다음 중 단순한 전송 기능 이상으로 정보의 축적, 가공, 변환 처리 등의 부가가치를 부여한 음성 또는 데이터 정보를 제공해 주는 복합적인 정보서비스망은?**

[choice]

① DSU

② VAN

③ LAN

④ MHS

<<<QUESTION>>>

**40. 정보통신 기술을 이용해 시간과 장소의 제약 없이 동료 직원들과 원활하게 협업하고 끊김 없이 업무를 수행가능하게 하는 환경으로 옳은 것은?**

[choice]

① 원격 회의

② 스마트 워크

③ 영상 응답 시스템

④ 화상 회의 시스템

(Subject) 3과목 : 정보통신 기기 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 다음 중 PCM 북미방식과 유렵방식의 설명이 옳은 것은?**

[choice]

①북미방식과 유럽방식의 표본화주파수는 모두 8[kHz]이다.

    ② 유럽방식은 24채널, 프레임당 비트수는 193비트이다.

    ③ 북미방식은 32채널, 프레임당 비트수는 256비트이다.

    ④ 유럽방식은 15절선, 북미방식은 13절선을 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**42. 다음 중 PCM 통신에서 양자화 잡음의 설명으로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 진폭 값을 디지털 신호로 변환시키는 과정에서 생기는 잡음이다.

    ②진폭 값이 양자화 기준 값을 초과하게 된 경우 생기는 잡음이다.

    ③ 양자화 잡음의 크기는 양자화 잡음의 평균전력으로 표현한다.

    ④ 입력 진폭이 작을 때 신호 대 양자화 잡음비가 크게 나빠진다.

<<<QUESTION>>>

**43. PCM 단계 중에서 연속적인 아날로그 신호를 입력으로 받아 불연속적인 진폭을 갖는 펄스를 생성하는 과정에 해당되는 것은?**

[choice]

① 표본화

② 양자화

③ 부호화

④ 압축기

<<<QUESTION>>>

**44. 신호의 전압이 V(t)=4+5cos20πt+3sin30πt[V]이고, 저항이 1[Ω]일 때 평균전력은 몇 [W]인가?**

[choice]

① 23[W]

② 33[W]

③ 43[W]

④ 53[W]

<<<QUESTION>>>

**45. 30[m] 높이의 빌딩 옥상에 설치된 안테나로부터 주파수가 2[GHz]인 전파를 송출하려고 한다. 이 전파의 파장은 얼마인가?**

[choice]

① 5[cm]

② 10[cm]

③ 15[cm]

④ 20[cm]

<<<QUESTION>>>

**46. 다음 중 동축케이블의 전기적 특성 중 2차 정수는?**

[choice]

① 인덕턴스

② 특성임피던스

③ 정전용량

④ 콘덕턴스

<<<QUESTION>>>

**47. 다음 중 광케이블의 회선손실인 것은?**

[choice]

① 불균등 손실

② 곡률 손실

③ 산란 손실

④ 접속 손실

<<<QUESTION>>>

**48. 다음 중 이동통신망에서 기지국 간에 통화채널을 절체하는 핸드오버기술 가운데서 소프트 핸드오버(Soft Hand over)의 가장 큰 장점으로 알맞은 것은?**

[choice]

① 신호대 잡음비(S/N)가 개선된다.

    ② 기지국(BS)의 서비스 커버리지가 넓어진다.

    ③ 통화채널 용량이 증가한다.

    ④단절이 없이 부드럽게 통화 채널 절체가 이루어진다.

<<<QUESTION>>>

**49. 다음 중 동축케이블의 특징으로 틀린 것은?**

[choice]

① 차폐된 구조를 가진 케이블이다.

    ②외부도체는 신호전송용으로 사용한다.

    ③ 2선식 케이블의 표피효과를 보완한 케이블이다.

    ④ 세심동축케이블의 내경/외경은 1.2/4.4[mm]이다.

<<<QUESTION>>>

**50. 입력 데이터 비트율(Bit Rate)이 4,800[bps]일 때, 맨체스터 부호인 경우 심볼률 및 대역폭은 각각 얼마인가?**

[choice]

① 2,400[symbols/sec], 2,400[Hz]

    ② 4,800[symbols/sec], 4,800[Hz]

    ③9,600[symbols/sec], 9,600[Hz]

    ④ 12,000[symbols/sec], 12,000[Hz]

<<<QUESTION>>>

**51. 다음 중 반송대역전송(Bandpass Transmission)에서 디지털 신호의 변환 대상이 아닌 것은?**

[choice]

① 진폭

② 위상

③ 부호

④ 주파수

<<<QUESTION>>>

**52. 플래그 동기방식에서 비트스터핑(Bit Stuffing)을 행하는 목적은?**

[choice]

① 프레임 검사 시퀀스의 구분

② 데이터의 투명성 보장

③ 정보부 암호화

④ 데이터 변환

<<<QUESTION>>>

**53. 비동기 전송방식의 특징으로 가장 옳은 것은?**

[choice]

① 문자와 문자 사이에 일정치 않은 휴지 시간이 존재 할 수 있다.

    ② 시작 비트와 정지 비트 없이 출발과 도착 시간이 정확한 방식이다.

    ③ 비트열이 하나의 블록 또는 프레임의 형태로 전송된다.

    ④ 모뎀이 단말기에 타이밍 펄스를 제공하여 동기가 이루어진다.

<<<QUESTION>>>

**54. 다음 중 서브넷마스크에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① IP주소와 대응되는 비트간에 AND 연산을 적용한다.


    ②네트워크 ID를 서브넷 ID와 호스트 ID로 구분한다.

    ③ 호스트 ID에 해당되는 부분은 0으로 설정한다.

    ④ 서브넷마스크는 32비트의 이진수로 구성된다.

<<<QUESTION>>>

**55. 다음 IP주소들이 어느 클래스에 속하는 지를 알맞게 연결한 것은?**



[choice]

① ⓐ C클래스, ⓑ E클래스, ⓒ D클래스

    ② ⓐ A클래스, ⓑ B클래스, ⓒ C클래스

    ③ⓐ B클래스, ⓑ C클래스, ⓒ A클래스

    ④ ⓐ A클래스, ⓑ B클래스, ⓒ D클래스

<<<QUESTION>>>

**56. 다음 중 IP주소가 B Class이고 전체를 하나의 네트워크 망으로 사용하고자 할때 적절한 서브넷 마스크 값은?**

[choice]

① 255.0.0.0

② 255.255.0.0

③ 255.255.255.0

④ 255.255.255.255

<<<QUESTION>>>

**57. 다음 중 IPv4와 IPv6의 연동 방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 이중 스택(Dual Stack)

② 터널링(Tunneling)

③ IPv4/IPv6 변환(Translation)

④ 라우팅(Routing)

<<<QUESTION>>>

**58. 다음 중 OSI 7 계층에서 경로 설정 기능을 제공하는 계층은?**

[choice]

① 네트워크 계층

② 전달 계층

③ 표현 계층

④ 물리 계층

<<<QUESTION>>>

**59. 다음 중 OSI(Open System Interconnection) 참조 모델의 목적이 아닌 것은?**

[choice]

① 시스템 상호간에 접속하기 위한 개념 규정

    ② OSI 표준을 개발하기 위한 범위 선정

    ③ 관련 규격의 적합성을 조정하기 위한 공통적인 기반 제공

    ④폐쇄적인 시스템 구축을 위한 법률 규정

<<<QUESTION>>>

**60. 다음 중 착오 제어(에러 제어) 평가 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 전송 에러율

② 비트 에러율

③ 블록 에러율

④ 문자 에러율

(Subject) 4과목 : 정보전송 공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. RS-232C 통신방식에서 DTE와 DCE 사이의 최대 이격 거리는?**

[choice]

① 2[m]

② 5[m]

③ 10[m]

④15[m]

<<<QUESTION>>>

**62. 근거리 통신망(LAN)과 원거리통신망(WAN)을 연결하는 도시지역 통신망은?**

[choice]

① MAN(Metropolitan Area Network)

② NAN(Neighborhood Area Network)

    ③ PAN(Personal Area Network)

④ BAN(Body Area Network)

<<<QUESTION>>>

**63. 70개의 노드를 망형으로 연결할 때 필요한 회선수는?**

[choice]

① 780

② 1,225

③ 2,415

④ 3,160

<<<QUESTION>>>

**64. 다음 중 DSU(Digital Service Unit)의 기능으로 옳은 것은?**

[choice]

① 디지털 데이터를 디지털 신호로 변환

    ② 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환

    ③ 디지털 신호를 아날로그 데이터로 변환

    ④ 아날로그 신호를 디지털 데이터로 변환

<<<QUESTION>>>

**65. 다음 중 통신 프로토콜의 특성으로 알맞지 않은 것은?**

[choice]

① 두 개체 사이의 통신 방법은 직접 통신과 간접 통신 방법이 있다.

    ② 프로토콜은 단일 구조 또는 계층적 구조로 구성될 수 있다.

    ③ 프로토콜은 대칭적이거나 비대칭적일수 있다.

    ④프로토콜은 반드시 표준이어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**66. 다음 중 X.25 표준에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① ITU-T가 개발한 패킷교환 방식의 장거리 통신망 표준이다.

    ②X.25 계층 구조는 물리계층, 프레임계층, 상위계층으로 구성되어 있다.

    ③ 패킷 방식 단말이 데이터 교환을 하기위해 어떻게 패킷 네트워크에 연결되는가를 정의한다.

    ④ 패킷의 다중화는 비동기식 TDM을 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**67. 다음 중 HDLC 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 바이트방식의 프로토콜이다.

    ② 단방향, 반이중, 전이중방식 모두 사용이 가능하다.

    ③ 데이터링크계층의 프로토콜이다.

    ④ 오류제어방식으로 ARQ 방식을 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**68. 통신프로토콜의 기능에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 표준화

② 단편화와 재합성

③ 에러제어

④ 동기화

<<<QUESTION>>>

**69. 컴퓨터간의 원활한 정보교환을 위하여 ISO에서 규정한 표준 네트워크 구조는?**

[choice]

① OSI

② DNA

③ HDLC

④ SNA

<<<QUESTION>>>

**70. 다음은 STM-1 프레임구조를 설명한 내용이다. 비트율 크기가 맞지 않는 것은?**

[choice]

① 재생기 구간 오버헤드(RSOH) : 3 × 9B[byte]

    ② 다중화기 구간 오버헤드(MSOH) : 5 × 9B[byte]

    ③ 포인터(PTR) :1 × 9B[byte]

    ④상위경로 오버헤드를 포함한 유료부하공간 : 160 × 9B[byte]

<<<QUESTION>>>

**71. 위성통신용 지구국의 구성 요소로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 송수신계

② 인터페이스계

③ 안테나계

④ 자세제어계

<<<QUESTION>>>

**72. 스마트도시(Smart City) 기반시설에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 기반시설 또는 공공시설에 건설·정보통신 융합기술을 적용하여 지능화된 시설

    ② 초연결지능통신망

    ③도시정보 데이터베이스

    ④ 스마트도시 통합운영센터 등 스마트도시의 관리·운영에 관한 시설

<<<QUESTION>>>

**73. Ethernet에서 사용되는 매체접속 프로토콜은?**

[choice]

① CSMA/CD

② Polling

③ Token Passing

④ Slotted Ring

<<<QUESTION>>>

**74. 전화통신망(PSTN)에 일반적으로 사용되는 교환방식의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 호가 연결된 후 데이터 전송 중에는 일정한 경로를 사용한다.

    ②축적교환방식의 일종이다.

    ③ 전송지연이 작다.

    ④ 연속적인 데이터 전송에 적합하다.

<<<QUESTION>>>

**75. 미국표준협회(ANSI)에서 개발된 근거리 통신망(LAN) 기술로서, IEEE 802.5 토큰링에 기초를 둔 광섬유토큰링 표준방식은?**

[choice]

① FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

    ② Fast Ethernet

    ③ Gigabit Ethernet

    ④ Frame Relay

<<<QUESTION>>>

**76. 다음 이동통신망 구성 장비 중 대형장애가 동시에 발생 시 처리의 우선순위가 가장 낮은 시스템은 무엇인가?**

[choice]

① MSC

② HLR

③ BSC

④ BTS

<<<QUESTION>>>

**77. 암호화 형식에서 4명이 통신을 할 때, 서로 간 비밀 통신과 공개통신을 하기 위한 키의 수는?**

[choice]

① 비밀키 2개, 공개키 4개

② 비밀키 4개, 공개키 6개

③ 비밀키 6개, 공개키 8개

④ 비밀키 8개, 공개키 10개

<<<QUESTION>>>

**78. 보안의 중요성이 점차 증가하고 있다. 다음 중 보안 문제가 심각해지는 원인이 아닌 것은?**

[choice]

① 개방형 네트워크

    ②폐쇄형 네트워크

    ③ 인터넷의 확산

    ④ 전자상거래 등 각종 응용서비스의 출현

<<<QUESTION>>>

**79. 네트워크 장비를 하나의 네트워크 관리체계(NME)로 볼 수 있으며 여기에는 네트워크 관리를 위해 사용되는 소프트웨어들을 포함하고 있는데 이들 NME의 역할이 아닌 것은?**

[choice]

① 장비에 들어오고 나가는 프래픽 통계 정보를 수집한다.

    ② 수집한 통계 정보를 저장한다.

    ③ 관리 호스트로부터의 요청을 처리한다.

    ④장비에 이상 발생 시 주위 장비들에 이를 알린다.

<<<QUESTION>>>

**80. 통신망 관리 시스템 네트워크 내에서 소통되는 호의 상황, 설비 상황이나 그의 변동상황을 파악·관리하며 네트워크의 설비 설계, 폭주 관리 설비, 소통관리 등의 역할을 갖는 시스템은?**

[choice]

① 가입자 시설 집중 운용 분산 시스템(Subscriber Line Maintenance and Operation System)

    ② 장거리 회선 감시 제어 및 운용 관리 시스템

    ③트래픽 집중관리 시스템(Centralized Traffic Management System)

    ④ 네트워크 트래픽 시스템(Network Traffic System)

(Subject) 5과목 : 전자계산기일반 및 정보통신설비기준 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 다음 중 전기통신사업자가 제공하는 보편적 역무의 구체적인 내용을 정할 때 고려사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 사회복지 증진

② 정보통신기술의 발전 정도

③ 공공의 이익과 안전

④ 기간통신사업자의 사업 규모

<<<QUESTION>>>

**82. 다음 중 도급의 정의를 가장 바르게 설명한 것은?**

[choice]

① 발주자가 의뢰한 공사의 설계도서를 작성하고 이에 따라 공사의 공정을 기획 작성

    ②공사업자가 공사를 완공할 것을 약정하고, 발주자가 그 일의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계약

    ③ 용역업자가 공사의 시방서를 작성하고 이에 따라 공사기자재를 준비

    ④ 공사업자가 용역업자의 설계도서와 공사시방서에 따라 공사를 시공

<<<QUESTION>>>

**83. 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되어 송수신되거나 저장된 문서형식의 자료로서 표준화된 것을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 행정문서

② 전자문서

③ 통신문서

④ 인증문서

<<<QUESTION>>>

**84. 전기통신사업자가 법원·검사·수사관서의 장, 정보수사기관의 장으로부터 재판, 수사, 형의 집행 또는 국가안전보장에 대한 위해를 방지하기 위한 정보수집을 위하여 자료의 열람이나 제출을 요청받을 때에 응할 수 있는 대상이 아닌 것은?**

[choice]

① 이용자의 성명과 주민등록번호

    ② 이용자의 주소와 전화번호

    ③ 이용자의 아이디

    ④이용자의 동산 및 부동산

<<<QUESTION>>>

**85. 설치장소의 여건에 따른 가공통신선의 설치 높이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 22,900[V]를 수용하는 전압의 가공강 전류전선용 전주에 가설되는 경우에는 노면으로부터 5[m] 이상으로 하여야 한다.


    ② 도로상 설치되는 경우 노면으로부터 4.5[m] 이상으로 한다.

    ③철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 차량의 통행에 지장을 줄 우려가 없더라도 열차의 높이 때문에 5[m] 이상으로 하여야 한다.

    ④ 도로상에서 교통에 지장을 줄 염려가 없고 시공상 불가피한 경우 보도와 차도의 구별이 있으면 보도상에서 3[m] 이상으로 한다.

<<<QUESTION>>>

**86. 다음의 설명에서 해당하는 것은?**



[choice]

① 전기통신설비

② 자가통신설비

③ 전자통신설비

④ 정보통신설비

<<<QUESTION>>>

**87. 방송통신설비 기술기준 적합조사를 실시하는 경우가 아닌 것은?**

[choice]

① 방송통신설비 관련 시책을 수립하기 위한 경우

    ② 국가비상상태를 대비하기 위한 경우

    ③신기술 및 신통신방식 도입을 위한 경우

    ④ 방송통신설비의 이상으로 광범위한 통신장애가 발생할 우려가 있는 경우

<<<QUESTION>>>

**88. 다음 중 전기통신기본법의 목적을 달성하기 위하여 전기통신에 관한 기본적이고 종합적인 정보의 시책을 강구하는 기관은?**

[choice]

① 과학기술정보통신부

② 한국방송통신전파진흥원

③ 중앙전파관리소

④ 한국정보통신공사협회

<<<QUESTION>>>

**89. 다음 중 중요한 통신설비의 설치를 위한 통신국사 및 통신기계실입지조건이 아닌 것은?**

[choice]

① 인적이 많고 지대가 높은 곳

    ② 풍수해로부터 영향을 많이 받지 않는 곳

    ③ 강력한 전자파장해의 우려가 없는 곳

    ④ 주변지역의 영향으로 인한 진동발생이 적은 곳

<<<QUESTION>>>

**90. 다른 사람의 위탁을 받아 공사에 관한 조사, 설계, 감리, 사업관리 및 유지관리 등의 역무를 수행하는 것을 무엇이 라 하는가?**

[choice]

① 도급

② 수급

③ 용역

④ 감리

<<<QUESTION>>>

**91. 다음 중 연결 리스트(Linked List)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 연결 리스트는 데이터 부분과 포인터 부분을 가지고 있다.

    ② 포인터는 다음 자료가 저장된 주소를 기억한다.

    ③ 삽입, 삭제가 쉽고 빠르며 연속적 기억 장소가 없어도 노드의 연결이 가능하다.

    ④포인터 때문에 탐색 시간이 빠르고 링크 부분만큼 추가 기억 공간이 필요하다.

<<<QUESTION>>>

**92. 2진수 11011을 그레이 코드로 변환한 것은?**

[choice]

① 11101

② 10110

③ 10001

④ 11011

<<<QUESTION>>>

**93. 병렬 프로세서의 한 종류로 여러 개의 프로세서들이 서로 다른 명령어와 데이터를 처리하는 진정한 의미의 병렬 프로세서로 대부분의 다중프로세서 시스템과 다중 컴퓨터 시스템이 이 분류에 속하는 구조는?**

[choice]

① SISD(Single Instruction stream Single Data stream)

    ② SIMD(Single Instruction stream Multiple Data stream)

    ③ MISD(Multiple Instruction stream Single Data stream)

    ④MIMD(Multiple Instruction stream Multiple Data stream)

<<<QUESTION>>>

**94. 주기억장치 관리에서 배치전략(Placement Strat- egy)인 최초 적합(First-Fit), 최적적합(Best-Fit), 최악적합(Worst-Fit)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 최초적합은 가용공간을 찾는 시간이 적어 배치결 정이 빠르다.

    ②최적적합은 선택 후 남는 공간을 이후에 활용할 가능성이 높다.

    ③ 최악적합은 가용공간 크기를 정렬한 후 가장 큰 공간에 배치한다. 최악적합은 가용공간 크기를 정렬해야하는 것이 단점이다.

    ④ 최악적합은 가용공간 크기를 정렬해야하는 것이 단점이다.

<<<QUESTION>>>

**95. 다음 중 BCD 코드 1001에 대한 해밍코드를 구하면? (단, 짝수 패리티 체크를 수행한다.)**

[choice]

① 0011001

② 1000011

③ 0100101

④ 0110010

<<<QUESTION>>>

**96. 길이가 5인 2진 트리로 가족관계를 표현하려고 한다. 최대 몇 명을 표현할 수 있는가?**

[choice]

① 31명

② 32명

③ 63명

④ 64명

<<<QUESTION>>>

**97. 다음 중 1회에 한해 사용자가 내용을 기록할 수 있는 롬(ROM)은?**

[choice]

① 마스크(mask) ROM

② PROM

③ EPROM

④ EEPROM

<<<QUESTION>>>

**98. 마이크프로세서를 구성하는 요소장치로 데이터 처리 과정에서 필수적으로 요구되는 것들로 올바르게 짝지어진 것은?**

[choice]

① 제어장치, 저장장치

② 연산장치, 제어장치

③ 저장장치, 산술장치

④ 논리장치, 산술장치

<<<QUESTION>>>

**99. 여러 개의 CPU로 구성된 시스템에서 동시에 여러 프로그램을 처리하는 것은?**

[choice]

① 일괄 처리(Batch processing)

    ② 다중 프로그래밍 (Multi programming)

    ③ 다중 태스킹 (Multitasking)

    ④다중 처리(Multi processing)

<<<QUESTION>>>

**100. 2진수 0.111의 2의 보수는 얼마인가?**

[choice]

① 0.001

② 0.010

③ 0.011

④ 1.001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ② | ④ | ② | ① | ② | ④ | ③ | ④ | ④ | ④ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ④ | ① | ① | ④ | ① | ③ | ① | ② | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ④ | ① | ② | ② | ② | ③ | ③ | ① | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ② | ② | ③ | ② | ④ | ② | ① | ③ | ② | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ① | ② | ① | ② | ③ | ② | ④ | ④ | ② | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③ | ② | ① | ② | ③ | ② | ④ | ① | ④ | ① |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ① | ③ | ① | ④ | ② | ① | ① | ① | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ③ | ① | ② | ① | ④ | ③ | ② | ④ | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ④ | ② | ② | ④ | ③ | ④ | ③ | ① | ① | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④ | ② | ④ | ② | ① | ① | ② | ② | ④ | ① |