(Subject) 1과목 : 토양학개론 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 산성우의 토양에 대한 영향으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 양이온, 주로 Ca2+, Mg2+의 용탈 증대

   ② HCO3-농도의 감소

   ③AISO4의 침전에 의한 토양 용액의 PO4 농도의 증가

   ④ Zn, Cd 등의 중금속이 토양 용액으로 용출

<<<QUESTION>>>

**2. 토양수분장력 중 응집력에 대한 설명으로 맞은 것은?**

[choice]

① 고체-액체 계면의 토양입자와 물분자간에 작용하는 장력

   ② 고체-액체 계면의 토양입자들 간에 작용하는 장력

   ③고체-액체 계면의 물분자와 계면에서 더 떨어진 물분자들 간에 작용하는 장력

   ④ 고체-액체 계면의 물분자와 공극 내 가스상 물질의 분자들 간에 작용하는 장력

<<<QUESTION>>>

**3. 영양물질 중 지중으로 용탈(leaching)되기 가장 쉬운 형태는?**

[choice]

① NO3-

② N2O

③ NH4+

④ PO43-

<<<QUESTION>>>

**4. 무기물표층으로 광물 토양과 혼합된 부식물이 존재하며 층위는 흑색을 띄고 생물 활동이 가장 활발하게 행해지는 층은?**

[choice]

① O층

② A층

③ B층

④ C층

<<<QUESTION>>>

**5. 유해중금속물질인 카드뮴이나 납으로 오염된 농경지에서 실시하는 대책방법 중 가장 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 오염토양의 배토 및 객토

② 토양환원의 촉진

③ 석회물질의 투여

④ 미생물 농약살포

<<<QUESTION>>>

**6. 건조된 토양 20g을 1mm 체눈크기의 체로 걸러서 체위에 15g이 남았다. 이 체위에 남은 토양을 손으로 잘게 가루를 내어 물속에서 걸렀더니 3g이 남았을 때 입단화도(%)는?**

[choice]

① 60.5

② 70.6

③ 80.7

④ 90.8

<<<QUESTION>>>

**7. 토양오염의 특징 중 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 오염경로의 다양성

② 오염영향의 국지성

③ 피해발현의 완만성

④ 생체독성 발현의 긴박성

<<<QUESTION>>>

**8. 토양 수분의 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 결합수

② 흡습수

③ 모세관수

④ 표면장력수

<<<QUESTION>>>

**9. 지하수의 주요 오염원 중 비점오염원에 해당되는 것은?**

[choice]

① 지하저장탱크


② 산성비

③ 쓰레기 매립장

④ 정화조

<<<QUESTION>>>

**10. 다음 ( )에 내용을 순서대로 나열한 것은?**



[choice]

① 광합성 미생물 - 독립영양 미생물 - 종속영양 미생물 - 호기성 미생물

    ② 화학합성 미생물 - 독립영양 미생물 - 종속영양 미생물 - 호기성 미생물

    ③ 광합성 미생물 - 종속영양 미생물 - 독립영양 미생물 - 호기성 미생물

    ④ 화학합성 미생물 - 종속영양 미생물 - 독립영양 미생물 - 혐기성 미생물

<<<QUESTION>>>

**11. 다핵 방향족 탄화수소(PAH) 중 벤젠핵의 개수가 가장 적고 생물분해가 용이한 것은?**

[choice]

① Pyrene

② Phenanthrene

③ Antracene

④ Naphthalene

<<<QUESTION>>>

**12. 자유면 대수층에서 지하수면의 단위 상승 혹은 강하에 의해 자유면 대수층의 저류지하수로부터 단위 면적을 통해 유입 혹은 유출되는 물의 부피를 나타내는 지하수 및 대수층 관련 용어는?**

[choice]

① 비피압저류계수

② 비저류계수

③ 수두산출률

④ 대수저류계수

<<<QUESTION>>>

**13. 토양의 양이온 농도가 다음과 같을 때 이 토양의 나트륨 흡착비(SAR)는? (단, Ca2+=4meqㆍL-1, Mg2+=4meqㆍL-1, Na+=18meqㆍL-1)**

[choice]

① 7

② 9

③ 11

④ 14

<<<QUESTION>>>

**14. 다음 중 이온교환효율이 큰 순서로 옳은 것은?**

[choice]

① Li ＞ Rb ＞ Na ＞ K

② K ＞ Rb ＞ Li ＞ Na

③ Na ＞ Li ＞ K ＞ Rb

④ Rb ＞ K ＞ Na ＞ Li

<<<QUESTION>>>

**15. 토양생성작용 중 토양무기성분이 산성부식질의 영향으로 분해되어 Fe, Al까지도 하층으로 이동시켜 토양이 생성되는 작용으로 염기공급이 안되고 배수가 잘될 때 촉진되는 작용은?**

[choice]

① 포드졸화 작용

② 글레이화 작용

③ 석회화 작용

④ 염류화 작용

<<<QUESTION>>>

**16. 토양 및 지하수내 질산염과 질소에 관한 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 질산염 농도가 높은 물은 영유아에게 청색증을 유발할 수 있다.

    ②질산염은 탄산염과 같이 물을 끓여 제거할 수 있다.

    ③ 토양 및 지하수계 내에서 질소 원소는 미생물에 의해 산화, 환원반응을 한다.

    ④ 지하수환경 내에서 NO2-의 함량은 소량이다.

<<<QUESTION>>>

**17. montmorillonite가 수분을 흡수하면 가장 심하게 팽창할 것으로 판단되는 토양은?**

[choice]

① 바다 속에서 채취한 montmorillonite 토양

    ② 부식을 다량 함유한 montmorillonite 토양

    ③ 석회를 다량 함유한 montmorillonite 토양

    ④ 다량의 중금속으로 오염된 광산 주변의 montmorillonite 토양

<<<QUESTION>>>

**18. 토양의 공극률(porosity) 측정을 위해 토양 60cm3을 채취하여 고형입자 부피와 수분 부피를 측정 하였더니 각각 36cm3와 12cm3였다. 이 지역 토양의 공극률(%)은?**

[choice]

① 50

② 40

③ 30

④ 20

<<<QUESTION>>>

**19. 토양오염물질의 거동 특성을 나타내는 인자와 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 옥탄올/물분배계수

② 헨리상수

③ 분해상수

④ 우물 함수

<<<QUESTION>>>

**20. 자유면 대수층이 발달한 지역에서 공극률이 0.3, 비산출률이 0.3, 유역면적이 150km2이며 수위강하를 6m만 허용할 때 지하수 개발 가능량(m3)은? (단, 자유면 평균 두께 = 100m)**

[choice]

① 2.7×107

② 2.7×108


③ 8.1×107

④ 8.1×108

(Subject) 2과목 : 토양 및 지하수 오염조사기술 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 토양 내 수분 함량 측정을 위한 시료 관리에 관한 내용으로 ( )에 옳은 것은?**



[choice]

① 2일

② 3일

③ 5일

④7일

<<<QUESTION>>>

**22. 황산용액(1→1000)로 표시된 수용액의 농도(ppm, W/V)는? (단, 순수한 황산의 비중 = 1.84)**

[choice]

① 1.84

② 18.4

③ 184

④ 1840

<<<QUESTION>>>

**23. 원자흡수분광광도법 적용 시 사용되는 다음의 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 공명선(Resonance line) : 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선

    ②다원료 불꽃(Fuel-rich Flame) : 조연성 가스/가연성 가스의 비를 크게 한 불꽃

    ③ 중곡음극 램프(Hollow Cathode Lamp) : 원자흡수분광광도법의 광원이 되는 것으로 목적원소를 함유하는 중곡음극 한 개 또는 그 이상을 저압의 네온과 함께 채운 방전관

    ④ 분무기(Nebulizer or Atomizer) : 시료를 미세한 입자로 만들어 주기 위하여 분무하는 장치

<<<QUESTION>>>

**24. 대기압보다 낮은 진공압을 작용시켜 일정시간 유지하고, 압력유지시간동안 누출검사대상 시설의 압력변화를 측정함으로서 일정체적을 가진 누출검사대상시설 및 기상부에 접속된 부속배관의 누출여부를 판단하는 시험법은?**

[choice]

① 가압시험법

② 미가압시험법

③ 미감압시험법

④ 감압시험법

<<<QUESTION>>>

**25. 시료에 염화제일주석을 넣어 금속수은으로 환원시킨 다음 이 용액에 통기하여 발생되는 수은증기를 이용하여 수은을 정량하는 방법은?**

[choice]

① 유리전극법

    ②냉증기 원자흡수분광광도법

    ③ 자외선/가시선 분광법

    ④ 유도결합플라스마-원자발광분광법

<<<QUESTION>>>

**26. 초음파 추출법을 사용하여 시료 추출을 수행하는 화합물은?**

[choice]

① BTEX

② TPH

③ 페놀

④ TCE

<<<QUESTION>>>

**27. 실험의 일반적 내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① ‘약’이라 함은 기재된 양에 대하여 ±10% 이상의 차가 있어서는 안된다.


    ② 시험에 사용하는 물은 따로 규정이 없는 한 정제수 또는 탈염수를 말한다.

    ③용액의 농도를 % 로만 표시할 때는 W/W% 또는 V/V%를 뜻한다.

    ④ 정량한계는 지정된 시험방법에 따라 시험하였을 경우 그 시험방법에 대한 최소 정량한계를 의미하며, 그 미만은 불검출된 것으로 간주한다.

<<<QUESTION>>>

**28. 임의의 시료에 대해 수분(%)측정 실험의 결과가 다음과 같을 때 시료의 수분(%)은?**



[choice]

① 40

② 30

③ 20

④ 15

<<<QUESTION>>>

**29. 비소표준원액 제조 시 사용하는 비소화합물은?**

[choice]

① 삼산화비소


② 오산화비소

③ 아비산나트륨

④ 비소이온

<<<QUESTION>>>

**30. 토양오염관리대상시설지역에서의 시료채취지점선정에 관한 내용으로 ( )에 옳은 것은? (단, 부지 내, 지상저장시설 기준)**



[choice]

① 1.2배

② 1.5배

③ 2.0배

④ 2.5배

<<<QUESTION>>>

**31. 토양시료의 분석에 필요한 2N 황산용액을 조제하고자 할 때 가장 적절한 방법으로 ( )에 알맞은 것은? (단, 95% 황산, 황산의 비중 = 1.84g/mL)**

EMB000055cc6f74

[choice]

① 60

② 120

③ 180

④ 240

<<<QUESTION>>>

**32. 저장물질이 있는 누출검사대상시설(액상부의 시험법)의 누출판전기준에 관한 내용으로 ( )에 옳은 것은?**

EMB000055cc6f76

[choice]

① ㉠ 누출량, ㉡ 관계없이 일괄

    ② ㉠ 누출량, ㉡ 따라 차등

    ③ ㉠ 누출속도, ㉡ 관계없이 일괄

    ④㉠ 누출속도, ㉡ 따라 차등

<<<QUESTION>>>

**33. 토양 중의 폴리클로리네이티드비페닐(PCB)을 기체크로마토그래피로 분석할 때 가장 적당한 검출기는?**

[choice]

① 열전도도 검출기(TCD)

② 불꽃이온화 검출기(FID)

    ③전자포착형 검출기(ECD)

④ 불꽃광도형 검출기(FPD)

<<<QUESTION>>>

**34. 원자흡수분광광도계 장치의 구성이 옳은 것은?**

[choice]

① 광원부-파장선택부-시료부-측광부

    ②광원부-시료원자화부-파장선택부-측광부

    ③ 시료부-광원부-파장선택부-측광부

    ④ 시료원자화부-광원부-단색화부-측광부

<<<QUESTION>>>

**35. 시안-자외선/가시선 분광법 측정에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 토양 중 시안의 정량한계는 0.2mg/kg이다.

    ② 시안화합물을 측정할 때 방해물질들은 증류하면 대부분 제거된다.

    ③ 황화합물이 함유된 시료는 아세트산 아연용액(10%) 2mL를 넣어 제거한다.

    ④다량의 지방성분을 함유한 시료는 pH4이하로 조절한 후 노말헥산으로 추출하여 제거한다.

<<<QUESTION>>>

**36. 일반지역에서 시료채취지점 선정방법이 잘못된 경우는?**

[choice]

① 농경지의 토양시료 중에 카드뮴을 측정하기 위해 시료를 채취할 경우 대상지역 내에서 지그재그형으로 5~10개 지점을 선정한다.

    ② 공장지역의 토양시료 중에 카드뮴을 측정하기 위해 시료를 채취할 경우 대상지역의 중심이 되는 1개 지점과 주변 4방위의 5~10m거리에 있는 1개 지점씩 총 5개 지점을 선정한다.

    ③ 농경지의 토양시료 중에 석유계총탄화수소를 측정할 경우 대상지역 내에서 대표치를 구할 수 있는 1개 지점을 선정한다.

    ④공장지역의 토양시료 중에 BTEX를 측정할 경우 대상지역의 중심이 되는 1개 지점과 주변 4방위의 5~10m 거리에 있는 1개 지점씩 총 5개 지점을 선정한다.

<<<QUESTION>>>

**37. 석유계총탄화수소(TPH)의 측정을 위해 기체크로마토그래프의 검출기로 적절한 것은?**

[choice]

① 광이온화검출기(Photo Ionization Detector : PID)

    ②불꽃이온화검출기(Flame Ionization Detector : FID)

    ③ 열전도도 검출기(Thermal Conductivity Detector : TCD)

    ④ 전자포획형 검출기(Electron Capture Detector : ECD)

<<<QUESTION>>>

**38. 액체성분 20mL을 300mL의 용매에 녹였을 때 액체의 농도를 표현하는 것으로 가장 적절한 것은?**

[choice]

① (20→300)

② (20→320)

③ (0.02→0.3)

④ (0.02→0.32)

<<<QUESTION>>>

**39. 누출검사대상시설에 담겨 있는 액상부의 탱크용량에 따른 누출량의 합격 판정치로 옳은 것은?**

[choice]

① 10만리터 초과 100만리터 이하의 경우 누출율 1.0L/hr 이하

    ②100만리터 초과 160만리터 이하의 경우 누출율 1.2L/hr 이하

    ③ 160만리터 초과 320만리터 이하의 경우 누출율 1.6L/hr 초과

    ④ 320만리터 초과 480만리터 이하의 경우 누출율 2.4L/hr 초과

<<<QUESTION>>>

**40. 토양오염 위해성 평가 수행 절차 중 가장 먼저 수행하여야 하는 단계는?**

[choice]

① 위해도 결정

② 노출 농도 결정

③ 조치 계획 작성

④ 정화목표치 설정

(Subject) 3과목 : 토양 및 지하수 오염정화 기술 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 토양의 열처리 기술 중 열스크루 공정에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 열스크루 장치는 장치 용적에 비해 열전달 표면적이 비교적 넓다.

    ② 열스크루 공정의 열전달 유체는 직접연소 또는 전기적 장치에 의해서 가령된다.

    ③ 열스크루 공정은 고형물의 온도가 최대 허용 가능한 열전달 유체의 온도에 의해 제한된다.

    ④열스크루 장치는 같은 용량의 장치에 비해 장치가 크고 열전달효율이 낮은 단점이 있다.

<<<QUESTION>>>

**42. 오염토양정화 기술 중 저온열탈착공법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 오염토양 내 TPH 농도가 높을수록 열량이 높아 적용성이 좋다.

    ② 토양 내 함수율이 높으면 에너지소모량이 많아져 전처리가 요구된다.

    ③ 오염토가 지하 8m 이하에 위치하는 경우에는 토공비용의 상승으로 경제성이 낮아진다.

    ④ 토양 내 자갈 등 조대물질이 존재하는 경우에는 선별 등 전처리가 필요하다.

<<<QUESTION>>>

**43. Air Sparging법의 영향인자에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 처리 대상 오염물질의 Henry 상수는 10-5atmㆍm3/mol 이상일 때 유리하다.

    ②오염물질의 증기압(mmHg)이 15 이상이면 효과적이고, 15 미만이면 불리한 조건이다.

    ③ 토양의 foc값(%)은 2 이하 일 때, 오염물질의 용해도는 낮을 때 유리하다.

    ④ 자유면 대수층, 단열이 많은 기반암에서 유리하다.

<<<QUESTION>>>

**44. 토양증기추출법을 지하수위가 높은 경우에 적용할 때 발생할 수 있는 문제점이 아닌 것은?**

[choice]

① 진공 압력에 의한 지하수위 상승

    ② 관정 스크린 막힘 현상

    ③토양 공극의 확장 현상

    ④ 공기 흐름의 감소

<<<QUESTION>>>

**45. 슬러리월의 역할과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 오염되지 않은 지하수를 오염된 지역으로 부터 격리시킨다.

    ② 지하로의 침출수흐름을 제어한다.

    ③ 오염물질의 지체효과를 증진시킨다.

    ④투수성 슬러리를 적용하여 오염물질의 분해를 증진시킨다.

<<<QUESTION>>>

**46. 식물정화법의 주처리 기작에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 식물에 의한 추출

② 식물에 의한 분해

③ 식물에 의한 확산

④ 식물에 의한 안정화

<<<QUESTION>>>

**47. 오염토양의 처리방법인 토양세척의 주요 6개 공정에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① 흡착

② 분리

③ 처리수 정화

④ 미세토양 처리

<<<QUESTION>>>

**48. 점토토양에 대한 Trichlorobenzene의 분배계수(partition coefficient. Kp)가 8.3cm3/g이고 점토 토양의 건조밀도(pd)가 1.6g/cm3이고 공극률(n)이 0.4인 경우 지연계수(R)는?**

[choice]

① 2.075

② 3.075

③ 33.2

④ 34.2

<<<QUESTION>>>

**49. White Rot Fungus 기술의 제약조건과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 중간물질 형성

② 화학적 흡착

③ 박테리아의 수

④ 독성물질

<<<QUESTION>>>

**50. 지하수 오염운에서 자연저감이 일어나고 있을 때 배경보다 높은 값을 나타내는 것은?**

[choice]

① 질산염 농도

② 산화환원포텐셜

③ 황산염 농도

④ 알칼리도

<<<QUESTION>>>

**51. 오염토양의 생물통기법 적용가능성을 판단하기 위해 실시하는 호흡률 측정방법에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 미생물호흡률 측정은 일반적으로 50시간 정도 실시한다.

    ②호흡률 측정 결과가 1%/day 이하인 경우에 적용성이 우수한 것으로 판단한다.

    ③ 호흡률 측정은 초기에는 2시간 간격으로 실시하고 점차 간격을 늘려 간다.

    ④ 산소농도가 5% 미만이거나 더 이상 감소되지 않을 때까지 실시한다.

<<<QUESTION>>>

**52. 바이오벤팅(bioventing)법에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 기존의 토양증기추출법보다 공기 추출량이 적다.

    ② 대상 오염부지에 대한 정확한 산소소모율을 계산하여 공기량을 조절한다.

    ③ 분자량이 다소 큰 준휘발성 유기오염물질 제거에 토양증기추출법보다 효과가 있다.

    ④토양 내 유기오염물 농도가 높아서 NAPLs이 다량 존재하는 오염부지에 바이오벤팅 효과가 높다.

<<<QUESTION>>>

**53. 생물학적 복원기법에서 생물분해 효율을 높이는 방법으로 가장 알맞은 것은?**

[choice]

① 수소 주입, 영양소 주입, 미생물활동 억제

    ②산소 주입, 영양소 주입, 미생물활동 조성

    ③ 메탄 주입, 영양소 추출, 미생물활동 조성

    ④ 산소 주입, 영양소 주입, 미생물활동 억제

<<<QUESTION>>>

**54. 분자식이 C6H12O6인 포도당 300g이 완전 산화할 때 소모되는 이론 산소량(g)은?**

[choice]

① 약 130

② 약 180

③ 약 280

④ 약 320

<<<QUESTION>>>

**55. 불포화 토양 내 오염물질의 농도가 4mg/kg이었으며 이와 평형상태인 토양공기 내 오염물질농도는 200mg/m3이었다. 전체 오염물질의 양 mg/m3은? (단, 토양단위용적밀도= 1.7kg/L, 공기부피비 = 0.6)**

[choice]

① 6920

② 7920

③ 8920

④ 9920

<<<QUESTION>>>

**56. 생물학적 복원공정에서 유기 화학물질의 생분해능은 화합물의 분자구조에 의존한다. 난분해성 경향을 가진 화합물과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 원자의 전하차가 큰 화합물

    ② 분자 내에 많은 수의 할로겐원소를 함유한 화합물

    ③가지구조가 적은 화합물

    ④ 물에 대한 용해도가 낮은 화합물

<<<QUESTION>>>

**57. 열탈착기술의 2차 오염물질과 제어방법이 잘못 연결된 것은?**

[choice]

① 미세입자 - 사이클론

    ② 다이옥신 - 집진장치

    ③ 배가스 유기물 - 활성탄

    ④ 산성 증기 - 벤투리세정기

<<<QUESTION>>>

**58. Soil Flushing 방법에서 세척제의 역할은?**

[choice]

① 계면의 자유에너지를 높이고 계면의 성질을 현격히 변화시킨다.

    ② 계면의 자유에너지를 낮추지만 계면의 성질에는 변화를 주지 않는다.

    ③ 물에 대한 용해성이 큰 물질을 열역학적으로 안정된 상태로 용해시킬 수 있는 중요한 화학물질이다.

    ④오염물질을 토양으로부터 분리ㆍ용해시키는 역할을 한다.

<<<QUESTION>>>

**59. 오염토양 처리를 위한 토양 세척 시 토양의 입도분포가 매우 중요하다. 입도분포 곡선으로 부터 구한 통과백분율 10%, 30%, 60%에 해당하는 직경이 각각 0.05mm, 0.15mm, 0.60mm일 때 균등계수(Cu)는?**

[choice]

① 12

② 0.5

③ 0.1

④ 0.05

<<<QUESTION>>>

**60. 식물정화법의 장점이라 볼 수 없는 것은?**

[choice]

① 비용이 적게 든다.

    ② 다양한 오염물질에 적용 가능하다.

    ③다른 방법에 비해 효과가 빠르다.

    ④ 넓은 부지의 오염지역에 적용이 가능하다.

(Subject) 4과목 : 토양 및 지하수 환경관계법규 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 상시측정, 토양오염실태조사 또는 토양정밀조사의 결과 우려기준을 넘는 경우에 기간을 정하여 정화책임자에게 명할 수 있는 조치와 가장 거리가 먼 항목은?**

[choice]

① 토양오염관리대상시설의 이전

    ②토양오염관리대상시설의 폐쇄

    ③ 토양오염관리대상시설의 개선

    ④ 오염토양의 정화

<<<QUESTION>>>

**62. 토양관련전문기관에 대한 행정처분의 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 평가 결과를 거짓으로 작성하거나 부실하게 작성한 경우 1차적으로 전문기관 지정이 취소된다.

    ② 갖추어야 할 장비가 부족한 경우 1차적으로 경고 한다.

    ③ 고의 또는 중대한 과실로 토양정밀조사를 부신하게 하여 정화과정에 대한 검증 대상 규모 미만으로 오염토양의 규모가 축소되게 한 경우 1차적으로 1개월 업무정지 한다.

    ④ 지정요건의 기술인력이 전혀 없는 경우 1차적으로 전문기관 지정이 취소된다.

<<<QUESTION>>>

**63. 토양환경보전법에서 정의한 오염토양의 정화책임자가 아닌 것은?**

[choice]

① 토양오염 지역을 관할하는 행정 지자체

    ② 토양오염물질의 누출ㆍ유출ㆍ투기ㆍ방치 또는 그 밖의 행위로 토양오염을 발생시킨 자

    ③ 토양오염의 발생 당시 토양오염의 원인이 된 토양오염관리대상시설의 소유자ㆍ점유자 또는 운영자

    ④ 토양오염이 발생한 토지를 소유하고 있었거나 현재 소유 또는 점유하고 있는 자

<<<QUESTION>>>

**64. 전국적인 토양오염실태를 파악하기 위하여 토양오염도를 상시측정하여야 하는 자는?**

[choice]

① 환경부장관

    ② 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장

    ③ 유역환경청장

    ④ 국립환경과학원장

<<<QUESTION>>>

**65. 토양관련전문기관의 종류에 해당하지 않은 것은?**

[choice]

① 토양환경평가기관

② 유출검사기관

③ 위해성평가기관

④ 토양오염조사기관

<<<QUESTION>>>

**66. 토양오염물질 중 유기용제류에 해당되는 물질은?**

[choice]

① TCE, PCB

② TCE, PCE

③ TCE, 유기인 화합물

④ PCB, PCE

<<<QUESTION>>>

**67. 지하수 오염방지시설로서 밀페식이 아닌 일반 상부보호공을 설치하는 경우 상단부의 높이는 지표면보다 최소 얼마 이상 높게 설치되어야 하는가?**

[choice]

① 10 cm

② 20 cm

③ 30 cm

④ 40 cm

<<<QUESTION>>>

**68. 검사항목 중 토양오염도검사수수료가 가장 높은 것은?**

[choice]

① 페놀류

② 불소

③ 6가크롬

④ 비소

<<<QUESTION>>>

**69. 토양오염방지시설을 설치한 특정토양오염 관리대상시설이 신고한 해로부터 토양오염검사주기가 아닌 것은?**

[choice]

① 10년

② 15년

③ 16년

④ 17년

<<<QUESTION>>>

**70. 토양정밀조사를 위하여 타인의 토지에 출입하거나 그 토지 위의 장애물을 변경 또는 제거하고자 할 때에는 출입할 날 또는 장애물을 변경ㆍ제거할 날의 며칠 전까지 그 토지 또는 장애물의 소유자ㆍ점유자 또는 관리인에게 이를 통보하여야 하는가?**

[choice]

① 3일

② 7일

③ 15일

④ 1개월

<<<QUESTION>>>

**71. 지하수보전구역, 상수원보호구역에 설치된 특정토양오염관리대상시설의 토양오염검사 주기에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 매년 토양오염도 검사를 받아야 함

    ② 저장시설 설치 후 5년까지는 최초 검사 후 3년 및 5년이 되는 해에 각각 1회

    ③ 저장시설 설치 후 5년에서 15년까지의 기간 중에는 매 2년에 1회

    ④ 저장시설 설치 후 15년이 지난 때에는 매년 1회

<<<QUESTION>>>

**72. 토양보전기본계획 수립에 관한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 토양보전을 위하여 10년마다 토양보전에 관한 기본계획을 수립ㆍ시행하여야 한다.

    ② 환경부장관은 관계 중앙행정기관의 장과 기본계획에 대해 협의하여야 한다.

    ③기본계획 수립방법, 절차 기타 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

    ④ 시ㆍ도지사는 지역토양보전계획을 수립할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**73. 토양관련전문기관 중 토양오염조사기관이 수행하는 업무가 아닌 것은?**

[choice]

① 토양정밀조사

    ② 오염토양 개선사업의 지도ㆍ감독

    ③오염물질 누출검사결과의 검증

    ④ 토양오염도검사

<<<QUESTION>>>

**74. 시료의 채취 및 분석을 통한 토양오염의 정도와 범위를 조사하는 토양환경평가 조사 단계(순서)는?**

[choice]

① 개황 조사

② 기초 조사

③ 정밀 조사

④ 오염도 조사

<<<QUESTION>>>

**75. 특정토양오염관리대상시설의 변경신고 사유가 아닌 것은?**

[choice]

① 특정토양오염관리대상시설을 교체하거나 토양오염방지시설을 변경하는 경우

    ② 특정토양오염관리대상시설의 사용을 종료하거나 폐쇄하는 경우

    ③사업장의 위치 또는 사업자가 변경되는 경우

    ④ 특정토양오염관리대상시설에 저장하는 오염물질을 변경하는 경우

<<<QUESTION>>>

**76. 환경부장관이 고시하는 측정망설치계획에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 측정망 배치도

② 측정지점의 위치 및 면적

③ 측정항목 및 방법

④ 측정망 설치시기

<<<QUESTION>>>

**77. 지하수법에서 정한 지하수개발ㆍ이용허가의 최초 유효기간은?**

[choice]

① 2년

② 3년

③ 4년

④ 5년

<<<QUESTION>>>

**78. 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 특정 토양오염관리 대상시설별로 설치하여야 하는 토양오염방지시설과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 특정토양오염관리대상시설의 부식ㆍ산화 방지를 위한 처리를 하거나 토양오염물질이 누출되지 아니하도록 하기 위하여 누출방지 성능을 가진 재질을 사용하거나 이중벽탱크 등 누출방지시설을 설치할 것

    ② 특정토양오염관리대상시설 중 지하에 매설되는 저장시설의 경우에는 토양오염물질이 누출되는 것을 감지하거나 누출여부를 확인 할 수 있는 측정기기 등의 시설을 설치할 것

    ③ 특정토양오염관리대상시설로부터 토양오염물질이 누출될 경우에 대비하여 오염확산방지 또는 독성저감 등의 조치에 필요한 시설을 설치할 것

    ④특정토양오염관리대상시설로부터 토양오염물질이 누출에 대비하기 위한 예비조 운영 등 토양오염물질 누출 시 세부지침을 마련하여 시설에 비치할 것

<<<QUESTION>>>

**79. 토양보전대책지역 지정에서 농경지의 경우 지표면으로부터 어느 정도까지의 토양오염도가 대책기준을 초과하면 대책지역 지정을 요청할 수 있는가?**

[choice]

① 10cm

② 20cm

③ 30cm

④ 40cm

<<<QUESTION>>>

**80. 다음 중 지하수법의 목적이 아닌 것은?**

[choice]

① 적정한 지하수개발ㆍ이용을 도모

    ②지하공간의 개발

    ③ 공공의 복리증진

    ④ 국민경제의 발전에 이바지

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ③ | ③ | ① | ② | ④ | ② | ④ | ④ | ② | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ① | ② | ④ | ① | ② | ① | ② | ④ | ② |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ④ | ② | ③ | ② | ② | ③ | ② | ① | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ① | ④ | ③ | ② | ④ | ④ | ② | ① | ② | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ① | ② | ③ | ④ | ③ | ① | ④ | ① | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ④ | ② | ④ | ① | ③ | ① | ④ | ① | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ② | ① | ① | ① | ② | ② | ③ | ② | ③ | ① |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ① | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ④ | ③ | ② |