(Subject) 1과목 : 디지털전자회로 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 전원회로에서 부하에 최대전력을 공급하기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?**

[choice]

① 전원내부저항과 부하저항이 같아야 한다.


   ② 전원내부저항보다 부하저항이 커야 한다.

   ③ 전원내부저항보다 부하저항이 작아야 한다.

   ④ 전원내부저항보다 부하저항이 크거나 작아야 한다.

<<<QUESTION>>>

**2. 다음 정류회로에서 직류출력 전압(Vdc)과 직류출력 전류(Idc)는 얼마인가? (단, vi = 141sin377t[V], R = 500[Ω], n1 : n2 = 10 : 1, 다이오드 전압 강하는 없다.)**



[choice]

① Vdc = 4.5[V], Idc = 0.9[mA]

   ② Vdc = 45[V], Idc = 9[mA]

   ③Vdc = 4.5[V], Idc = 9[mA]

   ④ Vdc = 45[V], Idc = 0.9[mA]

<<<QUESTION>>>

**3. 다음 중 평활회로의 필터에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 반파, 전파 정류회로를 통해 출력되는 맥동류의 교번적인 영향을 줄여 거의 일정한 레벨의 직류를 생성한다.

   ② 정류회로의 출력 성분 중 리플을 제거하기 위해 정류회로 다음 단에 접속한다.

   ③ 커패시터와 인덕터의 조합으로 구성한다.

   ④출력직류전압들을 합하여 입력교류전압보다 최소 2배 이상의 정류효과를 생성한다.

<<<QUESTION>>>

**4. 증폭도가 A인 증폭기에 궤환율 β로 정궤환 되었을 경우 발진이 이루어지는 조건은?**

[choice]

① Aβ = 1


② Aβ = 0

③ Aβ ＞ 1

④ Aβ ＜ 1

<<<QUESTION>>>

**5. 다음 중 궤환 증폭기의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?**



[choice]

① 궤환으로 입력 임피던스 Rl는 감소한다.


   ② 궤환으로 출력 임피던스 Ro는 감소한다.

   ③ 궤환으로 전류이득 Io/Is는 감소한다.

   ④RF가 작을수록 출력전압 VO는 커진다.

<<<QUESTION>>>

**6. 다음 발진기에서 자가 발진을 위한 전압이득 Av의 조건은?**



[choice]

①


②

③

④


<<<QUESTION>>>


**7. 다음 회로에서 삼각파 입력에 대한 출력의 파형으로 맞는 것은?**




[choice]

①

   ② 

   ③

   ④ 

<<<QUESTION>>>

**8. 다음 중 다단 증폭기 출력단에 연결하여 증폭기의 전체 출력저항을 낮추는데 사용하는 회로는?**

[choice]

① 공통드레인 증폭기


② 공통소스 증폭기

③ 공통게이트 증폭기

④ 공통이미터 증폭기

<<<QUESTION>>>

**9. 다음의 위상 이동 발진기 회로에서 발진이 지속적으로 유지하기 위한 Rf값과 발진기의 출력주파수(Vout)는 약 얼마인가?**



[choice]

① 15.6[kΩ], 1[kHz]

② 31.2[kΩ], 3[kHz]

③ 114.4[kΩ], 4[kHz]

④ 150.8[kΩ], 5[kHz]

<<<QUESTION>>>

**10. 다음 중 저주파에서 고주파에 이르기까지 일정한 스펙트럼을 갖고 나타나는 잡음으로 알맞은 것은?**

[choice]

① 트랜지스터 잡음

② 자연 잡음

③ 백색 잡음

④ 지터 잡음

<<<QUESTION>>>

**11. 다음 중 AM변조방식에서 변조도에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 신호파의 최대값을 반송파의 최대값으로 나눈 값이다.

    ② 반송파의 크기와 신호파의 크기에 따라 정해진다.

    ③최대주파수편이와 신호주파수와의 비이다.

    ④ 진폭변화의 정도를 나타낸다.

<<<QUESTION>>>

**12. 900[kHz]의 반송파를 5[kHz]의 신호주파수로 진폭 변조한 경우 피변조파에 나타나는 주파수 성분이 아닌 것은?**

[choice]

① 895[kHz]

② 900[kHz]

③ 905[kHz]

④ 910[kHz]

<<<QUESTION>>>

**13. 다음 중 변조의 목적이 아닌 것은?**

[choice]

① 안테나의 길이를 줄일 수 있다.

    ② 잡음 및 간섭의 영향을 적게 받는다.

    ③ 주파수 분할의 다중통신을 할 수 있다.

    ④송신 전력을 일정하게 유지할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**14. 다음 중 PCM에서 미약한 신호는 진폭을 크게 하고 진폭이 큰 신호는 진폭을 줄이는 기능을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 프리엠퍼시스(Pre-emphasis)


    ②압신(Companding)

    ③ 디엠퍼시스(De-emphasis)

    ④ FM 복조시의 리미팅(Limiting)

<<<QUESTION>>>

**15. 다음 회로에서 입력되는 정현파의 최대 진폭이 6[V]일 때 출력에 나타나는 최대 진폭은? (단, RS = 200[Ω], RL = 400[Ω] 이다.)**



[choice]

① 2[V]

② 4[V]

③ 6[V]

④ 8[V]

<<<QUESTION>>>

**16. R-L 직렬 회로에서 시정수(Time Constant) τ는 어떻게 정의되는가?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**17. 다음 중 십진수 45를 그레이코드로 바꾼 것은?**

[choice]

① 111011


② 011011

③ 110111

④ 110011


<<<QUESTION>>>


**18. 다음 진리표의 카르노 맵(Karnaugh Map)을 작성한 것 중 가장 옳은 것은?**




[choice]

①


    ② 

    ③ 

    ④

<<<QUESTION>>>

**19. J-K 플립플롭 2개로 동기식 4진 카운터를 설계할 때, 각 플립플롭의 JK 입력 조건을 바르게 나타낸 것은?**



[choice]

① JA = KA = 1, JB = KB = QA


    ② JA = KA = 1, JB = QA, KB = EMB00003f7c7038

    ③ JA = KA = QB, JB = KB = QA

    ④ JA = QB, KA = EMB00003f7c7038  , JB = QA, KB = EMB00003f7c7038

<<<QUESTION>>>

**20. 수신측에 다음과 같은 해밍코드가 수신되었다. 몇 번째 비트에서 에러가 발생되었는가? (단, P는 패리티 비트, D는 데이터 비트이다.)**



[choice]

① 3번째

② 5번째

③ 6번째

④ 7번째

(Subject) 2과목 : 유선통신기기 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 다음 중 수화기의 임피던스 곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

①리액턴스와 저항의 벡터 합에 의해 구하며, 원이 작을수록 특성이 좋아진다.

    ② 리액턴스와 저항의 벡터의 차이에 의해 구하며, 원이 작을수록 특성이 좋아진다.

    ③ 리액턴스와 저항의 벡터의 합에 의해 구하며, 원이 클수록 특성이 좋아진다.

    ④ 리액턴스와 저항의 벡터의 차이에 의해 구하며, 원이 클수록 특성이 좋아진다.

<<<QUESTION>>>

**22. ISDN 가입자 단말기에서 기본 인터페이스인 2B+D의 D가 의미하는 것은?**

[choice]

① 8[kbps] 혹은 16[kbps]의 디지털 신호

    ② 음성이나 데이터를 위한 채널

    ③ 아날로그 전화채널

    ④제어신호를 위한 16[kbps] 혹은 64[kbps]의 디지털 채널

<<<QUESTION>>>

**23. CATV(케이블 TV)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 헤드엔드, 중계 전송망, 가입자 설비 등으로 구성되어 있다.

    ②신호는 단방향으로만 전송된다.

    ③ 전송 시스템은 주파수 반할 다중 방식(FEM)을 사용한다.

    ④ 서비스 분해 전송로는 트리형, 링형, 버스형 등을 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**24. 수화기의 감도를 결정하는 요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 수화기 내의 음압

② 내부 임피던스

③ 자속 밀도

④ 단자 전압

<<<QUESTION>>>

**25. 다음 중 비디오텍스에 대한 설명으로 잘못된 것은?**

[choice]

① 문자 정보만을 보내는 아스키(ASCII) 비디오텍스나 비디오디스크를 이용한 동영상 제공 비디오텍스도 있다.

    ② TV 수상기와 전화선을 이용한다.

    ③단방향 통신으로 유선통신망을 이용한다.

    ④ 정보 검색이나 메시지 전달도 가능하며 최근에는 전용선을 이용한 사설 비디오텍스도 있다.

<<<QUESTION>>>

**26. TDX-1B 교환기에서 가입자선 정합 모듈(SIM)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 망형은 중계에 의존하지 않고 직접 접속된다.

    ② 망형은 통화량이 많은 소수의 국 사이를 연결할 때 유리하다.

    ③성형은 중계선을 적게 하고 능률을 높이기 위한 망이다.

    ④ 성형은 통화량이 적은 다수의 국 사이를 연결할 때 유리하다.

<<<QUESTION>>>

**27. 전자교환기의 교환점 연결방식에서 시분할 방식(TDS)을 이용하지 않는 교환기는?**

[choice]

① M-10CN ESS

② N0.4 ESS

③ TDX-1B ESS

④ TDX-10 ESS

<<<QUESTION>>>

**28. 다음 중 전자교환방식에서 시분할방식과 공간분할방식에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 공간분할방식은 대용량국 일수록 시분할방식에 비해 유리하다.

    ② 종합통신망 구성면에서 시분할방식이 공간분할방식보다 유리하다.

    ③디지털회로망의 중심부에 위치한 탄뎀국이나 시외국일수록 공간분할방식이 유리하다.

    ④ 시분할방식은 가입자 정합장치가 필요하다.

<<<QUESTION>>>

**29. 북미 표준인 SONET을 기초로 하여, ITU에서 정한 동기식 디지털 다중화 계위(SDH)의 동기 전송모듈(STM) STM-1의 비트 전송속도는?**

[choice]

① 51.840[Mbps]

② 155.520[Mbps]

③ 622.080[Mbps]

④ 2488.320[Mbps]

<<<QUESTION>>>

**30. 동기식 디지털 계위(SDH)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 신호 분리 시 필터 사용으로 누화의 영향이 크다.

    ② 동기용 스위치 회로가 간단하다.

    ③ 다중화 역다중화의 과정이 단순하다.

    ④ ATM 셀 등을 전달하는 전송체계 기반을 제공한다.

<<<QUESTION>>>

**31. 다음 중 전송장치 또는 집선장치에 사용되는 자동이득 조정장치(AGC)의 기능으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 전송로의 등화도 보정

    ② 온도 변화에 따른 선로손실 방지

    ③전송 주파수 변동을 일정하게 유지

    ④ 입력 레벨 상승에 의한 증폭기의 과부하 방지

<<<QUESTION>>>

**32. 다음 네트워크 장치 중 OSI 참조모델의 최상위 계층에서 동작하는 장치는?**

[choice]

① 라우터

② 브리지

③ 게이트웨이

④ 리피터

<<<QUESTION>>>

**33. 다음 중 광손실 측정법에 해당되지 않는 것은 무엇인가?**

[choice]

① 삽입법

② 후방산란법

③ 흡수법

④ 컷백법

<<<QUESTION>>>

**34. 네트워크를 이루는 구성 요소 중 망형(mesh)으로 구성할 때 회선수(n)가 3일 때 중계회선 수는?**

[choice]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

<<<QUESTION>>>

**35. IP 주소로부터 MAC 주소를 얻는 기능은?**

[choice]

① ARP

② RARP

③ UDP

④ RTP

<<<QUESTION>>>

**36. 허브(Hub)에 대한 특징으로 가장 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 설치가 간편하다.

    ② 연결된 호스트가 많을수록 속도가 느려진다.

    ③ 네트워크 장비 중 분배의 기능을 담당한다.

    ④공유 매체의 특성 때문에 트래픽이 적게 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**37. 전송로 임피던스가 75[Ω]계인 경우 절대레벨이 0[dBm] 일 때, 전압값은?**

[choice]

① 0.775[mV]

② 1.75[mV]

③ 274[mV]

④ 132[mV]

<<<QUESTION>>>

**38. 광섬유에서 코어의 굴절률(n1)이 1.43이고, 클래드 굴절률이 1% 작을 때 클래드 굴절률(n2)은 약 얼마인가?**

[choice]

① 1.42

② 2.42

③ 3.42

④ 4.42

<<<QUESTION>>>

**39. 다음 국간 중계 케이블의 위상정수를 측정하였더니 β = 5×10-3 [ rad/km] 이었다. 각 주파수 ω = 1,200[rad/sec] 일 경우 전파속도**EMB00003f7c703e **는 얼마인가?**

[choice]

①   = 4.2×105 [km/sex]

②   = 2.4×105 [km/sex]

③   = 3.4×105 [km/sex]

④   = 2.8×105 [km/sex]

<<<QUESTION>>>

**40. 선로의 입력전류가 100[mA]이고, 출력전류가 1[mA] 일 때, 이 선로의 감쇠량[dB]은?**

[choice]

① -10[dB]

② -20[dB]

③ -30[dB]

④ -40[dB]

(Subject) 3과목 : 전송선로개론 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 다음 중 선로에 부하가 걸려잇고 부하와 선로사이에 임피던스 정합이 이루어졌을 때의 설명으로 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 최대전력 조건이다.

    ②투과계수는 0이다.

    ③ 최대전류가 부하에 공급된다.

    ④ 무한장선로와 같이 반사파가 없고 진행파만 존재한다.

<<<QUESTION>>>

**42. 반사계수가 0.1인 전송로의 부정합 감쇠량은 몇 [dB]인가?**

[choice]

① 10

② 20

③ 30

④ 40

<<<QUESTION>>>

**43. 전송선로의 특성 임피던스와 관계가 없는 것은?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**44. 24CH PCM의 클럭주파수는 1.544[MHz]이다. 표본화 주파수를 8[kHz]로 하면 1CH에 할당되는 시간은 약 얼마인가?**

[choice]

① 125[μs]

② 60[μs]

③ 5.2[μs]

④ 0.65[μs]

<<<QUESTION>>>

**45. ASCII문자(7bit)를 하나의 시작 비트(Start-bit), 두 개의 정지 비트(Stop-bit), 하나의 패리티 비트(Parity-bit)를 추가하여 전송한다고 할 때, 1200[bps]의 전송속도로 1분에 몇 글자까지 전송 가능한가?**

[choice]

① 325

② 655

③ 3255

④ 6545

<<<QUESTION>>>

**46. 다음 중 RZ 부호와 NRZ 부호에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① RZ는 NRZ보다 넓은 주파수 대역을 요한다.

    ② RZ는 NRZ보다 듀티 사이클(Duty Cycle)이 짧다.

    ③ RZ는 NRZ보다 동기측면에서 유리하다.

    ④RZ는 NRZ보다 잡음 성능면에서 우수하다.

<<<QUESTION>>>

**47. 다음 중 동축 케이블의 종류가 아닌 것은?**

[choice]

① 표준 동축 케이블

② 세심 동축 케이블

③ 해저 동축 케이블

④ UTP 케이블

<<<QUESTION>>>

**48. 다음 중 동축케이블의 특성이 아닌 것은?**

[choice]

① 중심 도체저항이 크다.

② 광대역 다중화가 가능하다.

③ 전송손실이 적다.

④ 고주파 누화특성이 양호하다.

<<<QUESTION>>>

**49. 고속 데이터용 구내배선시스템에 사용되는 케이블은 그 전송대역에 따라 등급을 나누고 있다. 분류가 옳지 않은 것은?**

[choice]

① Category 2, 전송대역 4[MHz]

    ② Category 3, 전송대역 16[MHz]

    ③Category 4, 전송대역 50[MHz]

    ④ Category 5, 전송대역 100[MHz]

<<<QUESTION>>>

**50. 광케이블 손실 중 내적인 손실에 속하지 않는 것은 무엇인가?**

[choice]

① 흡수손실

② 레일리(Rayleigh) 산란손실

③ 구조불완전에 의한 손실

④ 접속손실

<<<QUESTION>>>

**51. 광섬유케이블의 코어의 굴절률이 1.48이라면, 코어내에서 광의 속도는 약 얼마인가? (단, 계산은 소수점 셋째 자리에서 반올림)**

[choice]

① 1.01×108[m/s]

② 2.03×108[m/s]

③ 3.01×108[m/s]

④ 4.42×108[m/s]

<<<QUESTION>>>

**52. 다음 중 에르븀 첨가 광파이버 증폭기(Erbium-Doped Fiber Amplifier : EDFA)의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 높은 이득

② 넓은 대역폭

③ 낮은 잡음특성

④ 무반사성

<<<QUESTION>>>

**53. 손실이 최소가 되는 1550[nm] 파장에서 분산량이 '0'이 되도록 제작한 광섬유의 명칭은 무엇인가?**

[choice]

① 표준 단일모드 광섬유

② 분산천이 광섬유

③ 비영분산천이 광섬유

④ 편광유지 광섬유

<<<QUESTION>>>

**54. 다음 중 광케이블의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 저손실이므로 장거리 통신에 유리하다.

    ② 비전도성으로 전기적인 잡음이 적다.

    ③ 충격에 약하고 전송장치가 비싸다.

    ④장거리 전송을 위해 멀티모드로 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**55. 다음 중 광케이블 포설 시 작업환경이나 지하관로 여건 등을 고려하여야 하는데, 일반적으로 국내에서 사용되고 있는 광케이블 포설공법이 아닌 것은?**

[choice]

① 견인포설공법

② 공압포설공법

③ 수압포설공법

④ 양방향포설공법

<<<QUESTION>>>

**56. 다음 중 지하선로의 루트 선정조건이 잘못된 것은?**

[choice]

① 유도방해, 전식이 많은 도로

    ② 선로의 거리가 최단거리인 도로

    ③ 가공케이블의 배선에 편리한 도로

    ④ 하천, 교량 및 철도 횡단이 적은 도로

<<<QUESTION>>>

**57. 통신선로의 구성 중 전화교환국의 케이블(V측)과 기계측(H측)의 분계점이 되는 시설은?**

[choice]

① ADF

② BDF

③ IDF

④ MDF

<<<QUESTION>>>

**58. 통신케이블에 공기나 가스를 주입하여 관리할 때의 장점으로 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 고장의 미연 방지

② 케이블의 저항 감소

③ 케이블의 절연 향상

④ 케이블의 방습 및 방수

<<<QUESTION>>>

**59. 분기 L형1호의 맨홀에서 관로공수는 얼마인가?**

[choice]

① 4공 이하

② 6공 이하

③ 8공 이하

④ 9공 이하

<<<QUESTION>>>

**60. 다음 중 시내 전화케이블의 습기 방지를 위한 조치로 적합하지 않은 것은?**

[choice]

① 케이블 제조 시 심선 사이에 절연이 양호한 젤리를 충전하여 습기로부터 예방한다.

    ②케이블의 청결을 위하여 매년 정기적으로 인공, 수공 및 케이블 외피를 청소한다.

    ③ 케이블에 건조 공기를 불어 넣는다.

    ④ 케이블에 질소 가스를 불어 넣는다.

(Subject) 4과목 : 전자계산기일반 및 선로설비기준 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 다음 중 주소 지정 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 직접 주소 지정 방식보다 간접 주소 지정의 주소 범위가 더 넓다.

    ② 간접 주소 지정 방식은 두 번 이상 메모리에 접속해야 실제 데이터를 가져온다.

    ③ 레지스터 간접 주소 지정 방식에서 레지스터 안에 있는 값은 실제 데이터가 있는 곳의 주소를 나타낸다.

    ④즉시(또는 즉치) 주소 지정 방식에서 오퍼랜드는 기억장치의 주소 값이다.

<<<QUESTION>>>

**62. 다음 중 4-단계 명령어 파이프라이닝의 올바른 실행 순서는?**

[choice]

① 명령어 인출(IF)-명령어 해독(ID)-오퍼랜드 인출(OF)-실행(EX)

    ② 오퍼랜드 인출(OF)-실행(EX)-명령어 인출(IF)-명령어 해독(ID)

    ③ 명령어 인출(IF)-실행(EX)-오퍼랜드 인출(OF)-명령어 해독(ID)

    ④ 오퍼랜드 인출(OF)-명령어 해독(ID)-명령어 인출(IF)-실행(EX)

<<<QUESTION>>>

**63. 다음 중 2n개의 입력과 n개의 출력으로 구성되는 것은?**

[choice]

① 인코더


② 디코더

③ 멀티플렉서

④ 디멀티플렉서

<<<QUESTION>>>

**64. 다음 보기와 같은 기능을 수행하는 것은?**



[choice]

① 하드웨어

② 운영체제

③ 응용 프로그램

④ 미들웨어

<<<QUESTION>>>

**65. 다음 중 “원하는 시간 내에 시스템을 얼마나 빨리 사용할 수 있는가”의 정도를 나태는 것은 무엇인가?**

[choice]

① 처리능력(Throughput)의 향상

    ② 응답시간(Turn-Around Time)의 단축

    ③사용 가능도(Availability)의 향상

    ④ 신뢰도(Reliability)의 향상

<<<QUESTION>>>

**66. 논리식**EMB00003f7c704e **를 간력화 하면?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**67. 다음 중 시스템 소프트웨어에 해당하는 것은?**

[choice]

① 문서작성용 소프트웨어


② 그래픽 편집기

③ 원도우즈(OS)

④ 웹 어플리케이션

<<<QUESTION>>>

**68. 현재 메모리의 분할 상태가 다음과 같을 때 크기가 100K인 작업을 최악적합(Worst Fit) 기법에 의해 할당한다면 어느 위치에 적재되는가?**



[choice]

① A

② B

③ C

④ D

<<<QUESTION>>>

**69. 다음 중 순차 액세스(Sequential Access)만 가능한 보조 기억장치는?**

[choice]

① CD-ROM

② 자기 디스크

③ 자기 드럼

④ 자기 테이프

<<<QUESTION>>>

**70. 다음 중 비교적 속도가 빠른 I/O 장치를 통해 특정한 하나의 장치를 독점하여 입·출력으로 사용하는 채널은?**

[choice]

① Simple Channel

②Select Channel

    ③ Byte Multiplexer Channel

④ Block Multiplexer Channel

<<<QUESTION>>>

**71. 다음 중에서 보허선의 설치방버으로 틀린 것은?**

[choice]

① 가공통신선과 90°를 넘는 각도로 교차하여야 한다.

    ② 보호선과 가공통신선간의 수직이격거리는 60[cm] 이상으로 한다.

    ③ 보호선이 가공통신의 밖으로 펼쳐지는 길이는 보호선과 가공통신선간 수직거리의 1/2에 상당하는 길이 이상으로 한다.

    ④ 제2종 보호선은 제1종 보호선으로 대체할 수 있으나, 제1종 보호선은 제2종 보호선으로 대체할 수 없다.

<<<QUESTION>>>

**72. 교환설비, 단말장치 등으로부터 수신된 방송통신콘텐츠를 변환, 재생 또는 증폭하여 유선 또는 무선으로 송신하거나 수신하는 설비를 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 선로설비

② 전송설비

③ 교환설비

④ 전원설비

<<<QUESTION>>>

**73. 다음 중 정보통신 공사업자 및 용역업자에게 공사를 도급하는 자를 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 하수급자

② 용역업자

③ 감리원

④ 발주자

<<<QUESTION>>>

**74. 다음 중 통신국사 및 통신기계실의 입지조건으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 풍수해로부터 영향을 많이 받지 않는 곳이어야 한다.

    ②통신국사를 임차하는 경우 내진구조의 건축물은 불필요하다.

    ③ 주변지역의 영향으로 인한 진동발생이 적은 곳이어야 한다.

    ④ 강력한 전자파장해의 우려가 없는 곳이어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**75. 다음 중 관로의 매설기준의 알맞지 않는 것은?**

[choice]

① 관로는 다른 매설물과 최대한 가까이 매설한다.

    ② 관로에 사용하는 관은 외부하중과 토압에 견딜 수 있는 충분한 강도와 내구성을 가져야 한다.

    ③ 관로 상단부에 지면사이에는 관로보호용 경고테이프를 관로 배설경로에 따라 매설하여야 한다.

    ④ 맨홀 또는 핸드홀 간에 매설하는 관로는 케이블 견인에 지장을 주지 아니하는 곡률을 유지하는 등 직선성을 유지하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**76. 가공통신선에 제2종 보호망의 구성으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 보안접지공사를 한 금속선을 망상으로 할 것

    ② 세로선은 직경 3.5[mm] 이상의 동복강선 또는 직경 4[mm]의 경동선이나 이와 동등 이상의 강도를 가진 것을 사용할 것

    ③ 가로선은 직경 2.6[mm]의 경동선이나 이와 동등 이상의 강도를 가진 것을 사용할 것

    ④병행하는 금속선 상호간의 거리는 각각 2.5[mm]이하로 할 것

<<<QUESTION>>>

**77. 다음 중 정보통신 공사업자의 신고의무에서 폐업신소를 해야 하는 사람에 해당되는 것은?**

[choice]

① 공사업자가 파산한 때에는 그 공사업자

    ②법인이 합병 또는 파산 외에 사유로 해산한 때에는 그 청산인

    ③ 공사업자가 사망한 때에는 그 공사업을 상속하는 상속인

    ④ 공사업자의 부도로 인한 폐업 때에는 그 보증인

<<<QUESTION>>>

**78. 다음 구내통신선로섭리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 인입관로상 맨홀은 구내통신선로설비의 맨홀과 공용으로 사용할 수 있다.

    ②창고 등과 같이 통신수요가 요구되지 않는 건물도 구내통신선로설비를 갖추어야 한다.

    ③ 주거용 건축물에 설치하는 구내배선은 세대단자함에서 각 인출구까지는 성형배선 방식으로 하여야 한다.

    ④ 인입주로부터 건축물의 최초 접속점까지 최단거리로 설치해야 한다.

<<<QUESTION>>>

**79. 구내에 두 개 이상의 건물이 있는 경우 국선단자함에서 각 건물의 동단자함 또는 동단자함에서 동단자함까지의 건물 간 구간을 연결하는 통신케입르을 무엇이라 하는가?**

[choice]

① 건물간선케이블


② 구내간선케이블

③ 수평배선케이블

④ 급전선

<<<QUESTION>>>

**80. 다음은 제1종 보호선의 구성에 관한 내용이다. 괄호 안에 들어갈 값을 순서대로 적은 것은?**



[choice]

① 2.5[mm], 3[mm]

② 3[mm], 4[mm]

③ 3.5[mm], 5[mm]

④ 4[mm], 6[mm]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ③ | ④ | ① | ④ | ③ | ③ | ① | ④ | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③ | ④ | ④ | ② | ② | ① | ① | ④ | ① | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ④ | ② | ③ | ③ | ③ | ① | ③ | ② | ① |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ③ | ③ | ① | ① | ④ | ③ | ① | ② | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ② | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ① | ③ | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ② | ④ | ② | ④ | ③ | ① | ④ | ② | ① | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ① | ① | ② | ③ | ② | ③ | ④ | ④ | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ① | ② | ④ | ② | ① | ④ | ② | ② | ② | ③ |