(Subject) 1과목 : 해양학개론 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 엘니뇨 현상은 어디에서 주로 일어나는가?**

[choice]

① 남동태평양 전역

② 동남아시아 연안

③ 북서아메리카 연안

④ 적도태평양의 동부

<<<QUESTION>>>

**2. 북태평양에서 해무의 발생과 밀접한 관계가 있는 기상요인은?**

[choice]

① 북서풍

② 편서풍

③ 북태평양 고기압

④ 북태평양 저기압

<<<QUESTION>>>

**3. 파령(wave age)란 무엇인가?**

[choice]

① 파고와 수심간의 비

   ②파의 속도와 풍속간의 비

   ③ 파랑 발생 후 경과한 시간

   ④ 파랑의 진행거리를 파속(phase speed)로 나눈 것

<<<QUESTION>>>

**4. 대륙사면의 표면에 가장 많은 퇴적물은?**

[choice]

① 자갈

② 실트

③ 모래

④ 조개껍데기

<<<QUESTION>>>

**5. 어느 해수 시료의 용존산소가 8.05mL/L라면 몇 mg/L(ppm)에 해당되는가?**

[choice]

① 5.6mg/L

② 7.1mg/L

③ 9.1mg/L

④ 11.5mg/L

<<<QUESTION>>>

**6. 해수 중 탄산염은 여러 가지 상태로 존재한다. 다음 중 해양의 정상 pH 조건(pH8.1) 하에서 가장 풍부한 것은?**

[choice]

① CO32-

② CO23-

③ HCO3-

④ H2CO3

<<<QUESTION>>>

**7. 원양성 점토가 가장 광범위하게 분포하는 지역은?**

[choice]

① 북극해

② 적도 동태평양

③ 적도 서태평양

④ 북태평양 중앙부

<<<QUESTION>>>

**8. 해수 중 음파속도에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 수온, 염분, 압력이 높을수록 음속은 크다.

   ② 수온, 염분, 압력이 낮을수록 음속은 크다.

   ③ 수온이 낮고 압력이 높은 심층에서 음속은 낮다.

   ④ 수심 약 1000m 부근에서 음속 최대층이 존재한다.

<<<QUESTION>>>

**9. 해저산맥 여러 곳에서 발견된 열수분출공에서 소위 Black smoker가 나타나는 열수의 온도는?**

[choice]

① 150~200℃

② 200~250℃

③ 250~300℃

④ 350~400℃

<<<QUESTION>>>

**10. T-S diagram에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 파랑의 형태를 나타낸 그림이다.

    ② Ekman 나선을 나타낸 그림이다.

    ③ 북태평양 표면수온의 분포를 나타낸 그림이다.

    ④온도와 염분의 상관곡선으로 수괴의 특성을 나타낸다.

<<<QUESTION>>>

**11. 해수 중 NH4+, PO43-, Si(OH)4 다음 중 어느 것에 속하는가?**

[choice]

① 주요원소 (Major element)

    ② 기체성분 (Gaseuous element)

    ③생물제한성분 (Biolimiting element)

    ④ 보존성분 (Conservative constituent)

<<<QUESTION>>>

**12. 생물기원 퇴적물 (Biogenous Sediments) 중 해수에서 직접 침전한 것이 아니라 석회질 퇴적물이 퇴적한 후 속성작용 (diagenesis)을 받는 동안 Ca이 석회질 퇴적물 혹은 공극수 내에 풍부한 Mg으로 치환되어 생성된 것은?**

[choice]

① Barite

② Calcite

③ Dolomite

④ Aragonite

<<<QUESTION>>>

**13. 입도의 크기 순서대로 배열된 것은? (단, 큰 것에서 작은 것 순이다.)**

[choice]

① sand – pebble – silt – clay

    ② sand – pebble – clay – silt

    ③pebble – sand – silt – clay

    ④ pebble – sand – clay – silt

<<<QUESTION>>>

**14. 망간단괴 내의 평균함량이 가장 적은 것은?**

[choice]

① 금

② 철

③ 구리

④ 망간

<<<QUESTION>>>

**15. 해령에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 높은 열류량을 가진다.

    ② 활발한 화산활동이 있다.

    ③ 확장속도는 1년에 1~10cm 정도이다.

    ④일반적으로 전 세계 해령의 정상부는 3500~4000m 의 수심을 보인다.

<<<QUESTION>>>

**16. 정상파 (standing wave) 조건을 만족하는 내만에서 조석과 조류의 관계 설명으로 가장 적합한 것은?**

[choice]

① 조석과 조류는 무관하다.

    ② 저조 시에 낙조류가 최대이다.

    ③고조 시에 조류의 크기가 0이 된다.

    ④ 조석의 높이가 일평균해면과 같을 때 조류는 약해진다.

<<<QUESTION>>>

**17. 대양의 표층수 순환은 주로 무엇에 의한 것인가.**

[choice]

① 열 순환

② 염 순환

③ 열염순환

④ 풍성순환

<<<QUESTION>>>

**18. 에크만 수심에 대한 취송류 모델에서 고려하는 것은?**

[choice]

① 중력, 코리올리 효과, 대기압력

    ② 바람의 응력, 해수의 점성, 대기압력

    ③ 해저 마찰력, 해수의 점성, 코리올리 효과

    ④바람의 마찰력, 해수의 점성, 코리올리 효과

<<<QUESTION>>>

**19. 심해파에 대한 설명으로 맞는 것은?**

[choice]

① 수심이 파장의 1/2보다 깊다면 심해파이다.

    ② 심해파의 파속은 파장의 제곱에 반비례한다.

    ③ 심해파의 파속은 수심, 파장, 그리고 주기의 함수이다.

    ④ 심해파의 파속은 파장과는 관계가 없고 수심만의 함수이다.

<<<QUESTION>>>

**20. 다음 중 해수의 열수차발전 (OTEC)의 후보지로서 가장 적당한 곳은?**

[choice]

① 부산

② 뉴욕

③ 하와이

④ 네덜란드

(Subject) 2과목 : 해양생태학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 해양에서 식물플랑크톤을 수심별로 정량 채집할 때 사용하는 채집기기는?**

[choice]

①반돈채수기

② 반빈그랩

③ 봉고네트

④ 노르팍네트

<<<QUESTION>>>

**22. 적조생물 중 기억상실성 패독의 원인이 되는 생물은?**

[choice]

① Gonyaulax sp.

② Gymnodinium sp.

③ Prorocentrum sp.

④ Pseudonitzschia sp.

<<<QUESTION>>>

**23. 갯벌의 오염 정화기능에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 만조 때 외해수로부터 갯벌 위로 수송된 식물플랑크톤을 중심으로 하는 현탁 유기물은 여과식성 이매패류를 중심으로 한 저서동물들의 활발한 섭식에 의해 대부분 해수로부터 빠른 속도로 제거된다.

    ② 갯벌상의 현탁 유기물은 대형 저서동물을 중심으로 하는 생물체로 전환되고 갯벌에 저장된다.

    ③ 갯벌생물에 의해 유기 현탁물이 제거되고 갯벌에서 얻는 수산업적으로 유용한 종은 어획에 의해 육상으로 운반되므로 결국 빈산소 수괴나 적조 발생의 악순환은 억제된다.

    ④탁도의 여과 측면에서 갯벌의 정화기능은 필터피더보다는 퇴적물식자의 현존량이 많을수록 잘 발휘된다.

<<<QUESTION>>>

**24. 미역의 생활환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 무성세대는 육안적 크기이다.

    ②유성세대는 자웅동체이다.

    ③ 감수분열은 유주자 형성 시에 일어난다.

    ④ 주로 식용으로 하는 미역은 포자체이다.

<<<QUESTION>>>

**25. 다음 중 퇴적물식자가 아닌 것은?**

[choice]

① 아기반투명 조개

② 홍합

③ 민챙이

④ 가시닻해삼

<<<QUESTION>>>

**26. 해양환경을 외양역, 연안역, 용승해역 등으로 구분할 때 다음 중 용승해역의 생태계 특성을 올바르게 설명한 것은?**

[choice]

① 영양단계의 수가 4 ~ 6으로 많고, 생태효율은 약 10% 정도이다.

    ② 영양단계의 수가 3 ~ 5 정도이고, 생태효율은 약 15% 정도이다.

    ③ 영양단계의 수가 1이고, 생태효율은 약 30% 정도이다.

    ④영양단계의 수가 2 ~ 3으로 적고, 생태효율은 약 20% 정도이다.

<<<QUESTION>>>

**27. 다음 중 해양의 대양 생태계에서 에너지 역학적으로 가장 중요한 동물 플랑크톤은?**

[choice]

① 물벼룩류

② 갯지렁이류

③ 요각류

④ 만각류

<<<QUESTION>>>

**28. 다음 고래 중 이빨을 가지고 있는 것은?**

[choice]

① 긴수염고래

② 참고래

③ 향고래

④ 대왕고래

<<<QUESTION>>>

**29. 암반 조간대에서 포식에 의해 군집의 대상 분포에 영향을 주는 불가사리와 같은 종을 무엇이라고 하는가?**

[choice]

① equilibrium species (평행종)

    ② opportunistic species (기회종)

    ③keystone species (핵심종)

    ④ dominant species (우점종)

<<<QUESTION>>>

**30. 연안에서 유기오염 지표종으로 사용되는 종들의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 오염의 진행에 따라 개체수가 증가한다.

    ② 오염이 극심해지는 최후까지 견딜 수 있다.

    ③ 환경이 회복됨에 따라 점차 서식밀도가 감소한다.

    ④생활사가 짧고 생체량이 크다.

<<<QUESTION>>>

**31. 지속성 유기오염원(POPs)에 포함되지 않는 것은?**

[choice]

① PAHs (Polyaromatic Hydro Carbon)

    ② PCB (Polychlorinated Bipenyl)

    ③ TBT (Tributyltin)

    ④GTX (Gonyautoxin)

<<<QUESTION>>>

**32. 해양생물을 생태적으로 분류할 때 유영동물에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 어류

② 오징어류

③ 게류

④ 고래류

<<<QUESTION>>>

**33. 생활사의 일정 시기에 척삭을 가지는 동물은?**

[choice]

① 우렁쉥이

② 불가사리

③ 해삼

④ 대게

<<<QUESTION>>>

**34. 한대지방에서 식물성 플랑크톤의 계절적 대번식(bloom)에 해당하는 계절은?**

[choice]

① 봄

② 여름

③ 가을

④ 겨울

<<<QUESTION>>>

**35. 해양에서 연간 순생산량의 평균 추정치가 큰 해역에서 작은 해역으로 순서가 바르게 연결된 것은?**

[choice]

① 열대해역 – 아열대해역 – 온대해역 – 남극해역

    ② 아열대해역 – 온대해역 – 열대해역 – 북극해역

    ③온대해역 – 아열대해역 – 남극해역 – 북극해해역

    ④ 남극해역 – 온대해역 – 북극해역 – 아열대해역

<<<QUESTION>>>

**36. 우리나라 서해 하구역의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 여름에 염분이 낮고, 겨울철에 염분이 높다.

    ②만조 시에 염분이 낮고, 간조 시에 염분이 높다.

    ③ 수온은 연안에 비해 겨울철에 낮고, 여름철에 높다.

    ④ 노출된 연안보다 파도가 세지 않다.

<<<QUESTION>>>

**37. 다음 생물그룹 중 중형저서생물로 가장 많이 출현하는 종류는?**

[choice]

① 고둥류

② 저서성 요각류

③ 젓새우류

④ 편모충류

<<<QUESTION>>>

**38. 어류의 새파 (Gill raker)가 길고 밀생한 것은 어느 식성에 적응된 것인가?**

[choice]

① 플랑크톤 식성

② 동물식성

③ 식물 식성

④ 잡식성

<<<QUESTION>>>

**39. 심해 열수구에서 화학합성박테리아 (화학독립 영양 박테리아, Chemoautotrophic bacteria)의 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 무기물의 산화에 의해 발생하는 에너지를 사용하여 유기물을 합성한다.

    ②대부분의 종은 산소를 요구하지 않는다.

    ③ 이들이 생산자로 기능하는 생태계를 화학합성생태계라고 한다.

    ④ 펄 갯벌의 혐기층에서는 환원황화합물 등의 산화를 통하여 에너지를 얻는다.

<<<QUESTION>>>

**40. 해양에 있어서 1차 생산력에 영향을 미치는 가장 중요한 두 가지 요인은?**

[choice]

① 물과 영양염

② 태양광선과 수심

③ 영양염과 태양광선

④ 영양염과 수심

(Subject) 3과목 : 해양계측학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 대양에 있어서 대규모적인 스케일의 운동으로, 압력경도력과 전향력이 거의 균형을 이룸으로써 생기는 해류는?**

[choice]

① 취송류 (drift currents)

    ② 경사류 (slope currents)

    ③ 용승류 (upwelling currents)

    ④지형류 (geostrophic currents)

<<<QUESTION>>>

**42. 북반구에서 해수의 밀도가 균일하고 수심이 매우 큰 바다 표층에서 코리올리 힘과 바람에 의한 마찰력 사이에 평형을 이룰 때 표층해류의 방향은?**

[choice]

① 바람의 진행방향

    ② 바람의 진행방향과 반대

    ③ 바람의 진행방향에서 45도 왼쪽

    ④바람의 진행방향에서 45도 오른쪽

<<<QUESTION>>>

**43. ADCP로 측정하는 유속은 오차를 포함하고 있기 때문에 앙상블 평균을 구해서 사용한다. 평균에 사용되는 자료의 수(N)와 오차의 관계는?**

[choice]

① 오차는 N에 비례한다.

    ② 오차는 N에 반비례한다.

    ③ 오차는 N의 제곱근에 비례한다.

    ④오차는 N의 제곱근에 반비례한다.

<<<QUESTION>>>

**44. 해색 위성이 아닌 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었으나, 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)**

[choice]

① CZCS

② OCTS

③ Jason – 1

④ MODIS

<<<QUESTION>>>

**45. 전리층에 존재하는 자유전자들에 의해 GPS 위성 신호가 간섭현상이 발생하여 나타나는 오차는?**

[choice]

① 대류층 오차

② 전리층 오차

③ 다중경로 오차

④ 위성궤도 오차

<<<QUESTION>>>

**46. 덕적도의 표준항은 인천항이며, 조석개정수의 조시차는 –15m, 조고비는 0.91이다. 인천항의 고조시 및 조고는 12h 29m, 634 cm일 때 덕적도의 고조시와 조고는? (단, 평균해면은 인천항 464cm, 덕적도 428cm)**

[choice]

① 12h 14m, 577 cm

② 12h 14m, 583 cm

③ 12h 44m, 577 cm

④ 12h 44m, 583 cm

<<<QUESTION>>>

**47. 피스톤 시추기에서 채취된 퇴적물이 빠지지 않게 하는 부분은?**

[choice]

① Nose cone

② Trigger arm

③ Core catcher

④ Piston immobilizer

<<<QUESTION>>>

**48. 조석 관측에서 양질의 자료로 적절한 분석이 이루어졌을 때 나타나는 현상은?**

[choice]

① 잔여치가 아주 규칙적이며, 주기적 oscillation이 있다.

    ② 잔여치가 아주 규칙적이며 주기적 oscillation이 없다.

    ③ 잔여치가 아주 불규칙적이며 주기적 oscillation이 있다.

    ④잔여치가 아주 불규칙적이며 주기적 oscillation이 없다.

<<<QUESTION>>>

**49. CTD에 사용되는 용존산소 센서(0.5-mil 멤브레인 타입)의 반응시간은?**

[choice]

① 0.01 ~ 0.05초

② 0.1 ~ 0.5초

③ 2 ~ 5초

④ 8 ~ 20초

<<<QUESTION>>>

**50. 해저 망간단괴의 주성분이 아닌 것은?**

[choice]

① Si

② Al

③ Fe

④ Ce

<<<QUESTION>>>

**51. 해수의 결빙온도는 염분이 증가함에 따라 어떻게 되는가?**

[choice]

① 높아진다.


② 상관없다.

③ 낮아진다.

④ 높아지다가 낮아진다.

<<<QUESTION>>>

**52. 어느 해역의 CTD로 관측한 온위 (potential temperature)와 염분자료가 다음 그림과 같은 연직 구조를 부였다. 이러한 독특한 계단형 연직구조가 발생한 원인은?**



[choice]

① 솔트핑거 (Salt finger)

    ② 에크만 펌핑 (Ekman pumping)

    ③ 에크만 수송 (Ekman transport)

    ④ 브라인 리젝션 (Brine rejection)

<<<QUESTION>>>

**53. 지구자장의 원리를 이용하는 관측 장비는?**

[choice]

① B.T

② G.E.K

③ C.T.D

④ T-S Bridge

<<<QUESTION>>>

**54. 조석 관측의 이용과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 수심 측량

② 각종 해면의 결정

③ 수질 측정 및 보정

④ 교량 및 항만의 설계 시공

<<<QUESTION>>>

**55. 해양에서 조사선박 뒤에 예인체를 끌면서 일정한 폭의 해저면을 탐사하는 장비는?**

[choice]

① ADCP

② Water gun

③ Side scan sonar

④ Subbottom profiler

<<<QUESTION>>>

**56. CTD 장비에 부착하여 CTD의 보정에 사용될 수 있는 것은?**

[choice]

① G.E.K

② X-BT

③ 난센 채수기

④ 니스킨 채수기

<<<QUESTION>>>

**57. 1980년대 한극근해의 클로로필(Chloropyll) 분포량을 원격탐사 자료를 이용하여 알아내고자 할 경우 다음 인공위성 중 어느 위성의 영상자료를 사용해야 하는가?**

[choice]

① GMS

② SEASAT

③ NIMBUS – 7

④ NOAA series

<<<QUESTION>>>

**58. Acoustic release system은 어떤 계류방식에 가장 적합한가?**

[choice]

① I- 타입

② U – 타입

③ L – 타입

④ M – 타입

<<<QUESTION>>>

**59. 해상상태를 결정하는 3대 요인에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 취주거리

② 풍속

③ 지속시간

④ 해양성층의 안정도

<<<QUESTION>>>

**60. 퇴적물의 조립직 입자의 입도 분석에 사용되는 기기와 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① Pycnometer

② Air – Jet Sieve

③ 기계식 요동기 (Ro-Tap)

④ Rapid Sediment Analyzer

(Subject) 4과목 : 해수의 수질분석 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 퇴적물의 입도분석 시 시료전처리와 습식분석이 필요 없는 경우는?**

[choice]

① 퇴적물이 사질인 경우

    ②퇴적물이 자갈만 있을 경우

    ③ 퇴적물이 펄질인 경우

    ④ 퇴적물이 펄질과 사질로 혼합되어 있는 경우

<<<QUESTION>>>

**62. 해양환경공정시험기준상 아질산성 질소시험법 (흡광광도법)에서 흡광도 측정 시 파장은?**

[choice]

① 510nm

② 543nm

③ 620nm

④ 810nm

<<<QUESTION>>>

**63. 해양환경공정시험기준상 Microtox bioassay 기법에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 독성평가 방법은 염수추출법과 유기용매추출법이 있다.

    ② 다양한 오염물질의 생물학적 독성을 민감하게 검색할 수 있다.

    ③추출 용매로 인한 퇴적물의 전처리 방법 및 평가내용이 변하지 않는다.

    ④ 해양에 존재하는 발광성 박테리아인 *Vibrio fischeri*의 발광 저해도를 측정하는 생물학적 독성 평가기법이다.

<<<QUESTION>>>

**64. 해양환경공정시험기준상 해저퇴적물의 입도분석을 위한 건식체질법에서 표준체에 담긴 시료의 무게는 최저 몇 g까지 재는가?**

[choice]

① 1g

② 0.1g

③ 0.01g

④ 0.001g

<<<QUESTION>>>

**65. 원자흡수분광법에 의한 해양의 퇴적물이나 생물시료 중의 중금속을 정량할 때 매트릭스 효과가 방해작용을 할 수 있다. 이를 막을 수 있는 효과적인 방법은?**

[choice]

① 유기용매로 추출한 후 측정한다.

    ②표준물 첨가법을 이용한다.

    ③ 시료를 산으로 분해하여 중금속만을 침출시켜서 측정한다.

    ④ 염분이 문제가 되므로 표준용액을 제조할 때 해수를 사용하면 된다.

<<<QUESTION>>>

**66. 해양환경공정시험기준상 부유입자물질 측정에 관한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 유리섬유 여과지로 여과한다.

    ② 해수시료를 측정할 때 잘 흔들어 여과한다.

    ③여과 후 상온에서 1시간 동안 건조 후 무게를 측정한다.

    ④ 시료가 완전히 통과한 후 여과지의 염분을 제거하기 위해 약 10mL의 초순수로 3회 반복하여 여과기와 여과지를 세척한다.

<<<QUESTION>>>

**67. 해수 중 인산인 분석용 시료를 보관할 때 냉장 또는 냉동 보관하는 이유는?**

[choice]

① 인산인이 보관 중 침전되는 것을 방지하기 위해

    ② 보관 중 인산인이 증발하는 것을 방지하기 위해

    ③해수 중에 있는 생물에 의해 흡수되는 것을 방지하기 위해

    ④ 보관 중 인산인이 용기벽에 흡착되는 것을 방지하기 위해

<<<QUESTION>>>

**68. 란탄과 알리자린 착화합물을 형성하여 측정하는 원소는?**

[choice]

① F

② As

③ Mn

④ Zn

<<<QUESTION>>>

**69. 최확수 시험법에 의한 대장균군 시험법의 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 측정단위는 MPN/100mL로 나타낸다.

    ② 희석수는 0.85% 생리식염수나, 0.5% peptone 수를 사용한다.

    ③시료의 채취는 무균적으로 하고, 멸균된 용기에 넣어 하루 내에 측정하면 된다.

    ④ 그람 염색 시약으로는 Ammonium oxalate-crystal violet, 루골용액, Counterstain 등을 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**70. n-Hexane 추출물 함유량은 무엇을 측정하는것인가?**

[choice]

① 수분

② 유분

③ 시안(CN)

④ 암모니아염

<<<QUESTION>>>

**71. 다음 측정 항목 중 시료용기로서 폴리에틸렌 용기를 사용해야 할 것은?**

[choice]

① 유기인

② 페놀류

③ 규산염 규소

④ N-Hexane 추출물질

<<<QUESTION>>>

**72. 해양환경공정시험기준상 해수시료를 염화메틸렌으로 추출하여 분석하는 것은?**

[choice]

① 구리

② 유기인

③ 페놀류

④ 카드뮴

<<<QUESTION>>>

**73. 용존산소 적정용 0.025N Na2S2O3 표준용액의 표정을 할 때 KIO3는 다음과 같은 반응을한다. KIT3 1mole은 몇 eq인가?**

EMB00002e447075

[choice]

① 1eq

② 2eq

③ 3eq

④ 6eq

<<<QUESTION>>>

**74. 해양환경공정시험기준상 해수의 COD 측정 시 알칼리성 과망간산칼륨법을 사용하는 이유는?**

[choice]

① 해수는 약알칼리성이기 때문이다.

    ② 칼슘, 마그네슘의 침전을 방지하기 위함이다.

    ③ 알칼리성에서 과망간산칼륨의 산화력이 더 크기 때문이다.

    ④산성에서는 염화이온을 산화시키는데 과망간산칼륨이 소모되기 때문이다.

<<<QUESTION>>>

**75. 원자흡광광도법을 이용하여 크롬, 아연, 구리, 카드뮴 등의 중금속 측정을 위한 시료의 보존방법으로 적당한 것은?**

[choice]

① 시료 1L에 대하여 질산을 넣어 pH 1.5 ~ 2.0 범위로 조절한다.

    ② 알칼리성이 강한 시료는 염산으로 중화하여 pH 7로 조절한다.

    ③ 시료 1L에 대하여 중크롬산칼륨 10g의 비율로 넣어 흔들어 섞는다.

    ④ 시료 1L에 대하여 과망간산칼륨 10g의 비율로 넣어 흔들어 섞는다.

<<<QUESTION>>>

**76. 해양생물 시료를 채취할 때의 주의사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 중금속 분석용 생물시료는 청장 (depuration)을 고려하지 않는다.

    ② 해양생물의 수평과 수직분포 변화가 잘 나타날 수 있도록 채취지점의 간격과 수를 결정한다.

    ③ 동일 채취지점에서 시료의 통계적 유의성을 확보하기 위하여 농도에 따라 시료의 반복 개수를 증감한다.

    ④ 시료용기는 조사항목에 따라 경질의 유리 또는 플라스틱 고밀도폴리에틸렌 용기를 선택하여 사용한다.

<<<QUESTION>>>

**77. 해양환경공정시험기준상 chlorophyll a와 phaeo-pigment를 정량하는 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 터너 형광분광광도계는 분광광도계보다 감도가 낮다.

    ② 분광광도계를 이용하여 측정하는 경우 665nm와 750nm 파장을 이용한다.

    ③ 분광광도계로 측정하는 경우 chlorophyll a와 phaeo-pigment을 서로 다른 파장에서 측정하여 계산하는 방법을 사용한다.

    ④ 형광분광광도계를 사용하여 분석하는 경우 여기파장 436nm, 형광파장 670nm에서 형광을 측정하여 chlorophyll a과 phaeo-pigment를 정량한다.

<<<QUESTION>>>

**78. 해양환경공정시험기준상 pH 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 시료는 유리마개를 닫은 후 24시간 이내에 분석해야 한다.

    ② pH 미터의 보정은 측정 당일 시료 측정 전에 행하여져야 한다.

    ③ 유리전극은 미리 해수에 수 시간 이상 담가두며 pH 미터는 전원을 넣어 5분 이상 경과 후 실험실용 무형광 휴지나 천으로 가볍게 닦아낸다.

    ④ 해수의 pH 시료병을 시료의 일부로 2~3회 충분히 세척한 후 기포가 생기지 않도록 고무관으로 바닥에서부터 천천히 받아 시료가 충분히 넘치도록 한다.

<<<QUESTION>>>

**79. 해양환경공정시험기준상 비소를 측정하기 위해 원자흡광광도법을 이용하여 실험할 경우 틀린 것은?**

[choice]

① 전처리과정으로 pH 2 이하로 산처리하여 보관한다.

    ② 불꽃에서 원자화시켜 193.7nm에서 흡광도를 측정한다.

    ③채취된 해수시료는 염으로 세척한 유리병에 저장하고 1L 당 4mL의 질산을 첨가하여 산성화한다.

    ④ 해수시료 50mL를 환원기회장치에 넣고 트리스 완충용액 1mL을 가한 후 헬륨을 3분간 흘려주어 시료 중의 공기를 제거한다.

<<<QUESTION>>>

**80. 해양환경공정시험기준상 기체크로마토그래피를 이용하여 PCBs를 측정하려고 할 경우 사용하여야 할 경우 사용하여야 하는 검출기는?**

[choice]

① Alkali flame detector

② Flame ionization detector

    ③Electron capture detector

④ Thermal conductivity detector

(Subject) 5과목 : 해양관련법규 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률상 해양생물의 보호에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 국가 또는 지방자치단체는 회유성 해양동물 및 해양포유동물의 보전, 관리를 위하여 전시관 및 고육, 홍보관을 설치할 수 있으며, 관련 기관 또는 단체의 연구, 조사비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

    ② 해양수산부장관 또는 시, 도지사는 해양동물의 구조, 치료를 위하여 관련기관 또는 단체를 해양동물전문구조, 치료기관으로 지정할 수 있다.

    ③다른 법률의 규정에 의하여 인, 허가 등을 받은 경우에도 해양보호생물의 멸종 또는 감소를 촉진하거나 학대를 유발할 수 있는 광고를 하여서는 아니 된다.

    ④ 해양수산부장관은 유해해양생물로 인한 수산업 등의 피해상황, 유해해양생물의 종류 및 개체 수 등을 종합적으로 고려하여 유해해양생물을 관리하되, 과도한 포획, 채취로 인한 해양생태계의 교란이 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**82. 현행 해양환경관리법의 근간이 되는 국제협약은?**

[choice]

① OPRC 협약

② 1954 OILPOL

③ MARPOL 73/78

④ UN 해양법협약

<<<QUESTION>>>

**83. 해양환경관리법상 기름의 해양유출사고에 대비하여 방제선 또는 방제장비를 배치해야하는 선박 기준으로 옳은 것은?**

[choice]

① 총톤수 300톤 이상의 유조선

    ②총톤수 500톤 이상의 유조선

    ③ 총톤수 3000톤 이상의 선박

    ④ 총톤수 5000톤 이상의 선박

<<<QUESTION>>>

**84. 해양환경관리법상 해양오염사고 발생 시 방제대책본부를 설치할 수 있는 자는?**

[choice]

① 시, 도지사

② 해양경찰청장

③ 해양수산부장관

④ 해양환경공단 이사장

<<<QUESTION>>>

**85. 유류오염손해배상보장법상 선박소유자에게 유류오염 손해배상책임에 대한 면책권이 인정되는 경우는?**

[choice]

① 다른 선박과 충돌한 경우


    ② 선박의 감항능력이 부족한 경우

    ③ 선박 사용인의 고의로 인한 경우

    ④국가의 항로표지 관리 잘못으로 생긴 손해

<<<QUESTION>>>

**86. 다음 ( )안에 들어간 내용으로 적합한 것은?**



[choice]

① 10

② 15

③ 20

④ 25

<<<QUESTION>>>

**87. 해양오염방지협약에서 규정하고 있는 국제기름오염방지증서의 유효기간은?**

[choice]

① 2년

② 3년

③ 4년

④ 5년

<<<QUESTION>>>

**88. 해양환경관리법상 대량의 기름폐기물이 법령의 기준을 초과하여 배출된 경우 발견자 및 해당관련자는 지체 없이 누구에게 신고하여야 하는가?**

[choice]

① 해양경찰청장

② 해양수산부장관

③ 당해 선박의 선장

④ 해양환경공단 이사장

<<<QUESTION>>>

**89. 해양환경관리법상 해안의 자갈, 모래 등에 달라붙은 기름에 대하여 방제조치를 하여야 하는 주체가 아닌 것은?**

[choice]

① 시, 도지사

    ②해양경찰청장

    ③ 시장, 군수 또는 구청장

    ④ 군사시설 등 해안에 설치된 시설관리기관의장

<<<QUESTION>>>

**90. 해양환경관리법령상 해양오염방제설비 중 형식승인을 얻어야 하는 자재, 약제가 아닌 것은?**

[choice]

① 유겔화제

② 유처리제

③ 유흡착재

④ 유수분리기

<<<QUESTION>>>

**91. 해양오염방지협약 규정을 위반한 선박에 대한 조치사항으로 잘못된 것은?**

[choice]

① 위반 발생장소에 관계없이 선박의 선적국의 법률을 적용할 수 있다.

    ② 협약 당사국의 위반선박 조치결과는 당사국과 기구에 통보하여야 한다.

    ③ 위반이 발생하였을 때에 그 내용은 선박의 선적국 주관청에 통보하여야 한다.

    ④협약 당사국 관할 내에서 위반하였을 때 당해 당사국의 법률에 따라 제재를 받아야 한다.

<<<QUESTION>>>

**92. 해양환경관리법령상 해양오염방제업의 선박 및 장비의 기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 총톤수 20톤 이상의 유조선 1척 이상

    ② 총톤수 20톤 이상의 방제작업선 1척 이상

    ③ 시간당 회수용량 합계 20m3 이상의 유회수기

    ④기름을 저장, 운송할 수 있는 총톤수 200톤 이상의 유조부선 1척 이상

<<<QUESTION>>>

**93. 유류오염손해배상보장법상 유류오염 손해에 포함되지 않는 것은?**

[choice]

① 방제조치 비용

    ②선박 내부에서 발생한 손실 또는 손해

    ③ 선박 외부에서 발생한 손실 또는 손해

    ④ 방제조치로 인한 추가적 손실 또는 손해

<<<QUESTION>>>

**94. 해양환경관리법상 선박에서 오염물질을 부득이하게 해상에 배출할 수 있는 경우는?**

[choice]

① 선적 시

② 출항 시

③ 인명구조

④ 밸러스트 배출

<<<QUESTION>>>

**95. 유류오염손해배상보장법상 책임한도액을 산정할 때 사용하는 “계산단위”의 의미는?**

[choice]

① 국제통화기금의 특별인출권

    ② 원화와 일본 엔화의 교환비율

    ③ 미국 달러화에 대한 원화의 환율

    ④ 증권사에 상장된 주식의 주가지수

<<<QUESTION>>>

**96. 해양환경관리법상 선박의 오염방지 관리인으로 임명될 수 있는 사람은?**

[choice]

① 선장

② 기관장

③ 통신사

④ 통신장

<<<QUESTION>>>

**97. 유류오염손해배상보장법상 총톤수 5000톤 이하의 유조선이 부담할 책임한도액은?**

[choice]

① 351만 계산단위에 상당하는 금액

    ②451만 계산단위에 상당하는 금액

    ③ 551만 계산단위에 상당하는 금액

    ④ 651만 계산단위에 상당하는 금액

<<<QUESTION>>>

**98. 초대형 유조선의 사고이후 IMO 주관으로 범세계적인 유류오염사고의 방제체제를 구축하기 위해 마련된 국제협약은?**

[choice]

① LC 1972

② OPA 1990

③ OPRC 1990

④ MARPOL 73/78

<<<QUESTION>>>

**99. 유류오염손해배상보장법상 보장계약증명서의 기재사항이 변경된 경우에는 변경된 날부터 며칠 이내에 그 변경사항을 신고하여야 하는가?**

[choice]

① 3일

② 7일

③ 10일

④ 15일

<<<QUESTION>>>

**100. 해양환경관리법상 해역관리청이 취할 수 있는 해양환경개선조치의 내용이 아닌 것은?**

[choice]

① 오염된 퇴적물의 수거

    ② 오염물질의 수거 및 처리

    ③해양환경개선부담금의 부과

    ④ 오염물질 유입방지시설의 설치

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ③ | ② | ② | ④ | ③ | ④ | ① | ④ | ④ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③ | ③ | ③ | ① | ④ | ③ | ④ | ④ | ① | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ④ | ④ | ② | ② | ④ | ③ | ③ | ③ | ④ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ③ | ① | ② | ③ | ② | ② | ① | ② | ③ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ④ | ④ | ③ | ② | ② | ③ | ④ | ③ | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③ | ① | ② | ③ | ③ | ④ | ③ | ① | ④ | ① |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ② | ② | ③ | ③ | ② | ③ | ③ | ① | ③ | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③ | ② | ④ | ④ | ① | ① | ① | ① | ③ | ③ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ③ | ③ | ② | ② | ④ | ② | ④ | ① | ② | ④ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④ | ④ | ② | ③ | ① | ② | ② | ③ | ④ | ③ |